Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
„Pasiūlymo forma“

Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos


PASIŪLYMAS
DĖL MOBILIŲ AUTONOMINIŲ DIDELIO GALINGUMO APŠVIETIMO BOKŠTŲ PIRKIMO ,
VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris, fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



  Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi
	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Kito ūkio subjekto pajėgumai, kuriais remiamasi tiekėjas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, teikiame pasiūlymą dėl Mobilių autonaminių didelio galingumo apšvietimo bokštų tiekimo. Konkreti siūlomų prekių techninė informacija, jų atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams ir atitiktį pagrindžiantys dokumentai ar viešai prieinamos informacijos šaltiniai pateikiami šio pasiūlymo priede Nr. 1 „Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams“, kuris yra neatskiriama pasiūlymo dalis.
3. Tiekėjas patvirtina, kad kartu su pasiūlymu pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos, elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys ir pasiūlymo prieduose nurodyta informacija yra teisingi, tikri ir atitinka originalius dokumentus bei faktinius siūlomų prekių parametrus.
[bookmark: _Hlk84578697]4. Siūlome toliau nurodytas Prekes ir patvirtiname, kad siūlomos Prekės, jų komplektacija, techninės charakteristikos, dokumentacija, pristatymas ir garantinis aptarnavimas atitinka pirkimo dokumentuose, įskaitant Techninę specifikaciją, nustatytus reikalavimus. Techninė atitiktis detalizuojama pasiūlymo priede Nr. 1 „Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams“.

	Eilės Nr.
	
Pirkimo objektas
	Kiekis, komplekt.
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Suma EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Mobilūs autonaminiai didelio galingumo apšvietimo bokštai
	2
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM 
	

	PVM suma (nurodyti proc.) 
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 
	



Pastabos:
1) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
2) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.___________________.

5. Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su perkančiosios organizacijos pateiktu sutarties projektu (pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas).
6. Aplinkosauginiai reikalavimai:
	Reikalavimas
	Atitikimas

	Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4 papunkčiu, taikant 4.4.4.1, 4.4.4.2 ir 4.4.4.3 papunkčiuose nustatytus aplinkosauginius principus:
	
[Pateikiama tiekėjo ir/ar gamintojo deklaracija ar atitinkamas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai]

	Kuro naudojimo efektyvumas. Kai apšvietimo sistema veikia nominaliu darbiniu režimu, generatoriaus kuro sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,0 l/val.
	[Nurodomos konkrečios siūlomo apšvietimo bokštelio kuro sąnaudos ir pateikiama nuoroda į jas pagrindžiantį dokumentą, jo puslapį ar konkrečią vietą.]

	Energijos naudojimo efektyvumas. Apšvietimo sistemoje turi būti naudojama energiją taupanti LED technologija.
	[Nurodoma siūloma apšvietimo technologija ir pateikiama nuoroda į ją pagrindžiantį dokumentą, jo puslapį ar konkrečią vietą.]

	Aplinkos taršos prevencija. Kuro, tepalų ir kitų techninių skysčių sistemos turi būti sandarios ir suprojektuotos taip, kad įprastomis įrenginio eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygomis techniniai skysčiai nepatektų į aplinką.
	[Pateikiamas gamintojo techninis aprašymas, naudojimo instrukcija, tiekėjo ir (ar) gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis atitiktį pagrindžiantis dokumentas.]



7. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
	Eil. Nr.
	Informacija, kuri laikytina konfidencialia
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	
	

	
	
	


9. Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	


10. Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

____________________________________	    _____________	       __________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	           (parašas)		                (Vardas, pavardė)
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Pasiūlymo priedas Nr. 1

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

	Eil. 
Nr.
	Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Konkretus siūlomo produkto parametras
	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:
· siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba
· viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją)

	1
	2
	3
	4
	5

	I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1
	Gamintojas, modelis
	Nurodomas siūlomo apšvietimo bokštelio gamintojas ir tikslus modelis.
	[Nurodyti gamintoją ir modelį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	2
	1.1. Pirkimo objektas ir kiekis
	Mobilus LED apšvietimo bokštas su integruotu dyzeliniu generatoriumi ant vienaašės priekabos – 2 vnt.
	[Patvirtinti siūlomą komplektaciją ir kiekį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	3
	1.2. Pristatymas
	Tiekėjas savo lėšomis pristato prekes adresu M. K. Paco g. 4, Vilnius.
	[Patvirtinti atitiktį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	4
	1.3. Mobilumas ir transportavimas
	Apšvietimo bokštelis turi būti mobilus, sumontuotas ant važiuoklės ir tinkamas transportuoti, prikabinus prie lengvojo automobilio kaip priekabą.
	[Įrašyti konkretų siūlomo produkto sprendinį / komplektaciją]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	5
	1.4. Eksploatavimo sąlygos
	Turi būti skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis visais metų laikais ir užtikrinti saugų bei patikimą veikimą įvairiomis meteorologinėmis ir aplinkos sąlygomis.
	[Patvirtinti atitiktį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	6
	1.5. Įžeminimas
	Turi būti pritaikytas įžeminimui pagal gamintojo nustatytus elektrosaugos reikalavimus. Jei numatytas išorinis įžeminimo taškas, jis turi būti aiškiai pažymėtas ir lengvai prieinamas.
	[Aprašyti įžeminimo sprendinį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	7
	1.6. Techninė dokumentacija
	Visa įrangos techninė dokumentacija turi būti perduota Pirkėjui.
	[Nurodyti perduodamus dokumentus]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	8
	1.7. Prekės būklė ir komplektacija
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, gamintojo originalios komplektacijos, visiškai sukomplektuota ir paruošta eksploatuoti.
	[Patvirtinti atitiktį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	9
	1.8. CE ženklinimas ir atitikties deklaracija
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu, o kartu su ja pateikta gamintojo EB (ES) atitikties deklaracija.
	[Patvirtinti, kad siūloma įranga paženklinta CE ženklu ir pateikiama EB (ES) atitikties deklaracija]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	10
	1.9. Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

	[Nurodyti siūlomą garantijos terminą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	11
	2.1. Apšvietimo technologija ir prožektorių galia
	LED; prožektorių suminė galia – ne mažesnė kaip 1 200 W.
	[Nurodyti technologiją ir suminę galią]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	12
	2.3. Bendras šviesos srautas
	Ne mažesnis kaip 140 000 lm.
	[Nurodyti konkretų šviesos srautą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	13
	2.4. Apšviečiamas plotas
	Ne mažesnis kaip 4 800 m².
	[Nurodyti konkretų apšviečiamą plotą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	14
	2.5. Stiebo kėlimo sistema
	Mechaninė (rankinė) arba hidraulinė.
	[Nurodyti siūlomą kėlimo sistemą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	15
	2.6. Stiebo aukštis ir pasukimas
	Maksimalus stiebo aukštis – ne mažesnis kaip 7 m; pasukimo kampas – ne mažesnis kaip 300°.
	[Nurodyti aukštį ir pasukimo kampą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	16
	2.7. Stabilizatoriai
	Reguliuojamo aukščio ištraukiami stabilizatoriai, skirti bokštelio stabilumui užtikrinti.
	[Aprašyti stabilizatorius]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	17
	2.8. Važiuoklė ir tempimo įtaisas
	Vienaašė važiuoklė su tempimo kilpa, skirta prikabinti prie transporto priemonės.
	[Nurodyti važiuoklės ir tempimo įtaiso sprendinį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	18
	2.9. Generatoriaus galia
	Ne mažesnė kaip 3,5 kW.
	[Nurodyti konkrečią generatoriaus galią]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	19
	2.10. Įtampa ir dažnis
	230 V, 50 Hz.
	[Nurodyti įtampą ir dažnį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	20
	2.11. Veikimo trukmė ir kuro sąnaudos
	Pilno kuro bako turi pakakti ne mažiau kaip 36 valandų nepertraukiamam ir efektyviam veikimui. Kuro sąnaudos – ne didesnės kaip 1 l/val.
	[Nurodyti veikimo trukmę ir kuro sąnaudas]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	21
	2.12. Variklis
	Dyzelinis, aušinamas skysčiu.
	[Nurodyti variklio tipą ir aušinimo būdą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	22
	2.13. Triukšmo lygis
	Mažesnis kaip 70 dB.
	[Nurodyti konkretų triukšmo lygį]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	23
	2.14. Bendra masė
	Bendra priekabos ir apšvietimo sistemos masė – ne didesnė kaip 750 kg.
	[Nurodyti konkrečią bendrą masę]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	24
	2.15. Darbinės temperatūros intervalas
	Ne siauresnis kaip nuo –20 °C iki +40 °C.
	[Nurodyti konkretų temperatūros intervalą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]

	25
	2.16. Kištukinis lizdas
	Ne mažiau kaip vienas vienfazis 230 V kištukinis lizdas.
	[Nurodyti lizdų skaičių ir tipą]
	[Nurodyti dokumentą, puslapį ar konkrečią vietą jame / interneto nuorodą]



