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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pagėgių savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS, ,, MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBAI“ PAGĖGIŲ SAV. ŠILGALIŲ K. V. NAUSĖDŲ-PLAUŠVARIŲ POLDERIO, GRIOVIO P VALYMO IR JAME ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ  REMONTO DARBAI
____________ Nr. _____
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:
	
	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  
	EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina 
	Iš  viso

	 
	   1
	Griovys P

	   1
	 
	Krūmų ant griovio šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15
	100m2
	     115,7 
	
	

	   2
	 
	Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 5 km),k9=1.15
	ha
	  1,157   
	
	

	   3
	 
	Menkaverčių medžių virš 16 cm skersmens kirtimas.  k9=1.15
	100vnt
	  0,1    
	
	

	   4
	 
	Iki 30 cm skersmens kelmų transportavimas, kai transportavimo atstumas 10 km.
	100vnt
	  0,1    
	
	

	   5
	 
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
	ha
	  1,157    
	
	

	   6
	 
	Griovio valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m,k9=1.15
	100m
	  11,5   
	
	

	   7
	 
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m.k9=1.15
	t. m3
	     5,382  
	
	

	   8
	 
	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus.,k9=1.15
	ha
	  5,382     
	
	

	   9
	 
	Sulūžusių žiogių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiogių skersmuo 160 cm,k9=1.15
	vnt
	  3    
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      1
	 
	

	 
	   2
	Tilto remontas

	   1
	 
	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos vienkaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės. k9=1.15
	t. m3
	  0,16     
	
	

	   2
	 
	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos vienkaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės. k9=1.15
	t. m3
	     0,14 
	
	

	   3
	 
	Grunto kasimas rankiniu būdu. k9=1.15
	m3
	     2,0  
	
	

	   4
	 
	Grunto nuvalymas nuo pralaidos antgalių rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2.0 m  k8-1,03
	t
	  0,5     
	
	

	   5
	 
	Mmonolitinių g/b pertvarų išardymas. k8=1.13
	m3
	  17,0     
	
	

	   6
	 
	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais.
	t
	     34,5  
	
	

	7
	
	Betoninių paviršių, siūlių daužymas iki tvirto betoninio sluoksnio k8-1,13
	m3
	1,5
	
	

	8
	
	Betoninių paviršių plovimas aukštu slėgiu
	m2
	250,0
	
	

	9
	
	Įvairių paviršių valymas rankiniu būdu
	m2
	1,0
	
	

	10
	
	Metalinių aitvarų paviršių padengimas antikorozinėmis medžiagomis
	10 m2
	0,1
	
	

	11
	
	Pažeistų betone vietų atstatymas skiediniu, kai betonavimo gylis 5 mm...20 mm k9-1,15
	m3
	2,48
	
	

	12
	
	Užpildyti kontūrinių blokų ertmes betonu
	m3
	1,0
	
	

	13
	
	Hidrotechninių statinių monolitinio betono konstrukcijų betonavimas (tarnybiniai tilteliai, perdangos). K9-1,15
	100 m3
	0,271
	
	

	14
	
	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k9-1,15
	m2
	155,4
	
	

	15
	
	Hidrotechninių statinių monolitinio betono konstrukcijų betonavimas (tarnybiniai tilteliai, perdangos) važiuojamosios dangos ant tilto ir pereinamųjų plokščių įrengimas. k9-1,15
	100 m3
	0,154
	
	

	16
	
	Armatūrinių tinklų pamatams, pralaidoms ir tiltų atramoms sudėjimas, kai tinklo masė iki 0,1 t. k9-1,15
	t
	0,3393
	
	

	17
	
	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9-1,15
	m
	31,0
	
	

	18
	
	Pamatų blokų, atraminių plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas ant betono mišinio k9-1,15
	100 m3
	0,0505
	
	

	19
	
	Atraminių tinklų pamatams, pralaidų ir tiltų atramoms sudėjimas, kai tinklo masė iki 0,1 t. k9-1,15
	t
	0,2769
	
	

	20
	
	Vienpusių aitvarų įrengimas ant tilto ar viaduko šalitilčio pl. tvirtinimas juos ink. Varžt. Gręžiant skyles darbo vietoje
	10 m
	2,442
	
	

	21
	
	Pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos mažų apimčių k9-1,15
	m3
	6,3
	
	

	22
	
	Surenkamų pamatų pralaidoms ir tiltų atramoms įrengimas, kai bloko masė iki 1 t.
	m3
	4,9
	
	

	23
	
	Pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos mažų apimčių
	m3
	8,4
	
	

	24
	
	Pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių k9-1,15
	m3
	4,2
	
	

	25
	
	Sumontuoti pereinamąsias plokštes iki 5 m ilgio
	vnt
	14,0
	
	

	26
	
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3. k9-1,15
	100 m3
	0,7
	
	

	27
	
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9-1,15
	100 m3
	0,7

	
	

	28
	
	Kelio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9-1,15
	100 m2
	0,673
	
	

	29
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)
	t. m3
	0,16
	
	

	30
	
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9-1,15
	100 m2
	1,6
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      2
	 
	

	 
	 
	                         žiniaraštyje     
	 
	

	 
	 
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	 
	

	 
	 
	                         Iš viso žiniaraštyje   
	 
	




	
	
	
	
	
	


Bendra darbų pasiūlymo kaina yra _________ (suma žodžiais) Eur be PVM; PVM suma _______________(21 proc.) (suma žodžiais) Eur; suma su PVM _____________________(suma žodžiais) Eur
        

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas
	Subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
	Subtiekėjui ketinamos pavesti paslaugos / darbai
	Paslaugų / darbų apimtis Eur/proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojai, tačiau yra ketinami įdarbinti sutarties vykdymo metu: _______________________________________________________________________________ .
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: _______________________________ .
Pasiūlymas galioja 90 k. d.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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