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LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ

GINKLUOTĖS IR TECHNIKOS REMONTO DEPAS

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMA APKLAUSA DUOMENŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

(GELBĖJIMOSI PLAUSTAI 10 VIETŲ)
Šiauliai

2026
BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO DOKUMENTAI
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, ir patvirtintų Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) Ginkluotės ir technikos remonto depo (toliau – GTRD) vado 2024 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-136 patvirtintais LK KOP GTRD viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, mažos vertės taisyklių II skyriaus 14 ir III skyriaus 16 punktais, LK KOP GTRD organizuoja gelbėjimosi plaustų, 10 vietų (toliau – Prekių) pirkimą, taikant mažos vertės skelbiamos apklausos būdą.
2. Komercinį pasiūlymą, kurį Pardavėjas turi pateikti lietuvių kalba, sudaro: užpildytas (1 priedas) ir įmonės registracijos pažymėjimo kopija ar išrašas iš Registrų centro su pagrindiniais įmonės duomenimis.
3. Su pasiūlymu pateikiama prekės techninė dokumentacija (lietuvių / anglų kalba) turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus techninius duomenis ir reikalavimus (2 priedas).

4. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus: Jeigu pardavėjas nepateikė su pasiūlymu prekės techninės dokumentacijos arba pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta.
5. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Į prekės kainą eurais su PVM turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos (prekės pristatymas Pirkėjui nurodytu adresu, sumontavimas ir kitos išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu). PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Kaina turi būti apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6. Esant poreikiui šiam pirkimui numatomos derybos. Išnagrinėjus ir įvertinus gautus pasiūlymus, neatmesti ir tinkamais pripažinti Pardavėjai, esant poreikiui bus kviečiami į derybas. Derybų metu komisija turi teisę derėtis su dalyviu dėl pasiūlymo kainos bei siūlomų sudaryti sutarties specialiosios dalies sąlygų. Derybų metu rašomas derybų protokolas, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir dalyvis arba dalyvio įgaliotas atstovas. Protokole yra nurodomas galutinis tiekėjo pasiūlymas.
7. Įvertinusi ir palyginusi galutinius pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Galutiniai pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Nagrinėjant pasiūlymus, pagrindinis vertinimo kriterijus bus mažiausia pirkimo kaina eurais (su PVM). Komisija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus dėl per didelės prekių kainos. Sutartis bus pasirašoma su pirkimo komisijos pripažintu konkurso nugalėtoju ir įsigalios užsakovui ir prekių pardavėjui ją pasirašius ir patvirtinus antspaudu.
Prekių pristatymo vieta: Aerouosto g. 11A, LT-77103, Šiauliai.
Pirkėjas įsipareigoja už pateiktas prekes sumokėti Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų po prekių pateikimo ir sąskaitos faktūros gavimo datos, išankstinis apmokėjimas nenumatomas.
Savo pasiūlymus prašome pateikti CVP IS priemonėmis iki 2026 m. rugpjūčio 11 d. 9 val. 00 min. 
Į Pardavėjų pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakymai pateikiami nebus. 

1 priedas

PASIŪLYMAS 
DĖL GELBĖJIMOSI PLAUSTŲ 10 VIETŲ PIRKIMO
 (Data)

(Vieta)

	1. Pardavėjo pavadinimas
	

	2. Pardavėjo adresas
	

	3. Pardavėjo telefonas/faksas
	

	4. Pardavėjo įmonės kodas
	

	5. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas
	

	6. Pardavėjo banko kodas;
	

	7. Pardavėjo sąskaitos numeris
	

	8. Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	8.1. Pareigos
	

	8.2. Telefono numeris
	

	8.3. El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad siūlomų prekių techniniai reikalavimai atitinka Jūsų prašomus.

Pateikdami pasiūlymą sutinkame su pirkimo dokumentuose išvardintomis pirkimo sąlygomis.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi galimi mokesčiai. 
Prekių pristatymo terminas – 
PERKAMŲ PREKIŲ KAINA
	Eil. Nr.
	Perkamų prekių pavadinimas
	Matas
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Suma be PVM

	1
	Gelbėjimosi plaustas 10 vietų
	vnt.
	3
	
	

	PVM:
	

	Suma su PVM:
	

	Iš viso kaina Eur su PVM žodžiu
	


Patvirtiname, kad į šias kainas įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Vadovas







Parašas

(Vardas, pavardė)






(Patvirtintas antspaudu)

2 priedas

TECHNINIAI DUOMENYS IR REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1
	10 VIETŲ GELBĖJIMOSI PLAUSTO

1. Pirkimo objekto paskirtis:

10 vietų gelbėjimosi plaustas (toliau – plaustas) skirtas orlaivio nusileidusio ant vandens paviršiaus įgulos narių ir keleivių išsigelbėjimui. Plaustas naudojamas nehermetizuotame orlaivyje (sraigtasparnyje ir lėktuve).

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. plaustas turi būti naujas, nenaudotas ir paruoštas naudojimui;

2.2. plaustui turi būti išduotas tinkamumo naudoti dokumentas, UK CAA Form1 arba EASA Form1;

2.3. plaustas turi talpinti ne mažiau kaip 10 žmonių – esant perkrovai ne mažiau kaip 15 žmonių;
2.4. supakuoto ir paruošto naudoti plausto svoris turi būti 38 kg (± 2 kg);

2.5. plausto matmenys turi būti: 

2.5.1. supakuoto dėkle – ilgis ne ilgesnis kaip 720 mm, skersmuo ne didesnis kaip 380 mm;

2.5.2. pripūsto plausto išorinis skersmuo – ne didesnis kaip 3000 mm;

2.5.3. pripūsto plausto vidinis skersmuo – ne mažesnis kaip 2000 mm;
2.6. plauste turi būti slėginis indas užpildytas anglies dioksido ir azoto mišiniu;
2.7. slėginis indas turi atitikti DOT 3AA 1800 standartų reikalavimus;

2.8. plaustas turi būti komplektuojamas su išgyvenimo rinkiniu kuris turi atitikti FAR135 reikalavimus;

2.9. plausto eksploatavimo temperatūra – nuo -20 C iki +70 C;
2.10. paruoštas naudoti plaustas turi būti supakuotas į dėklą (žr. 1 pav.) su ne mažiau kaip keturiomis transportavimo rankenomis. Dėklas turi būti pagamintas iš vandeniui atsparios medžiagos;

2.11. plausto konstrukciją turi sudaryti ne mažiau kaip dvi pagrindinės plūdrumo kameros:

2.11.1. kameros turi užtikrinti teigiamą plūdrumą esant ne mažiau kaip 150 % perkrovai;

2.11.2. tarp visų sujungtų plausto kamerų turi būti įrengta vožtuvų sistema užtikrinanti kitų kamerų sandarumą esant pažeistai bet kuriai kamerai; 

2.11.3. plausto plūdrumo kamerų apsaugai nuo virš slėgio turi būti įrengti apsauginiai vožtuvai bei rankinio pripūtimo ir nuleidimo vožtuvai; 

2.12. plausto konstrukcija turi būti tokia, kad viršutinė ir apatinė plausto dalys būtų visiškai identiškos, kad plaustui prisipūtus nereikėtų jo vartyti;

2.13. plauste turi būti įrengtas pakeliamas stogas (tentas) apsaugantis plauste esančius žmones nuo aplinkos poveikio. Reikalui esant stogas gali būti nuleidžiamas, kad išvengti žmonių perkaitimo ar palengvinti jų gelbėjimo operaciją; 

2.14. stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų galima pakelti ir nuleisti nepriklausant nuo to, kuria puse (apatine ar viršutine) prisipūtė plaustas;

2.15. įlipimui į plaustą palengvinti turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlipimo rampos (žr. 2 pav.) skirtingose plausto pusėse;  

2.16. plaustas turi būti aktyvuojamas rankiniu būdu, aktyvavimo įtaisas turi būti aiškiai pažymėtas;

2.17. plausto prisipūtimo procesas turi būti pilnai autonominis;

2.18. plaustas turi būti paruoštas naudoti ne ilgiau kaip per 60 sekundžių nuo aktyvavimo;

2.19. papildomai plausto komplektaciją turi sudaryti:

2.19.1. ilgesnis ir trumpesnis švartavimo lynai;

2.19.2. jūrinis inkaras;

2.19.3. avarinis peilis.
3. Garantiniai reikalavimai:

3.1. plaustui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip vienerių metų garantija (pažeidimams, atsiradusiems dėl medžiagų ar gamybos defektų);

3.2. FAR135 išgyvenimo rinkinyje esančių komponentų galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 80 % nuo paskirto galiojimo laiko.

4. Papildoma informacija:

4.1. kartu su plaustu turi būti pateiktas vartotojo vadovas apimantis plausto panaudojimo, techninės priežiūros ir remonto instrukcijas bei medžiagų ir atsarginių dalių katalogą. Vartotojo vadovo naujausia redakcija pateikiama skaitmeniniame pdf formate, kompaktinėje plokštelėje; 

4.2. techninėje specifikacijoje aprašytų plausto reikalavimų pavyzdžiai pateikiami žemiau esančiuose paveiksluose (žr. 1–2 pav.).
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1 pav. Plausto dėklo pavyzdys.
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2 pav. Įlipimo rampos pavyzdys.


