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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Krėslas su ergonomiška atlošo dalimi ir aukštais porankiais. Rėmas iš faneros aplietas poliuretano puta. Plotis ne mažiau 570 mm. Gylis ne mažiau 570 mm. Aukštis ne mažiau 860 mm. Sėdynės aukštis ne mažiau 460 mm. Krėslas aptrauktas pasirinktos spalvos gobelenu (Amber 02 nougat arba lygiavertė), kurio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Krėslo kojos juodos spalvos, metalinės.

Krėslo pavyzdys arba lygiavertis.
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