KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
RFID BIBLIOTEKOS TECHNOLOGINĖS SISTEMOS ĮRANGOS ATNAUJINIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI SISTEMINIAI REIKALAVIMAI

1.1.Ši techninė specifikacija (toliau – TS) nustato bendruosius sisteminius reikalavimus esamos RFID  bibliotekos technologinės sistemos įrangos atnaujinimui (toliau – Esamos Sistemos atnaujinimas arba sutrumpintai – ESA), ESA sudėtį, įrangos kiekius ir techninių reikalavimų visumą, kuriuos turi visiškai atitikti ESA, numatyta įdiegti Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka), esančioje adresu Turgaus g. 8-19, 91247 Klaipėda ir Pempininkų padalinyje, esančiame Taikos pr. 81A, 94114 Klaipėda.
1.2. Bibliotekoje ir jos padaliniuose naudojami šie bibliotekos sistemos techninės ir programinės įrangos bei knygų apsaugos elementų (toliau – KAE) modeliai:
· 3M Pad Staff Workstation Model 895
· 3M Detection System Model 8801
· 3M SelfCheck System  8410
· 3M RFID Basic Tag
1.3. ESA turi pilnai atitikti visus bendruosius ir minimalius reikalavimus, kurie nurodyti žemiau esančiose lentelėse. ESA įdiegiama per keturis mėnesius po sutarties įsigaliojimo, su 1 mėnesio pratęsimo galimybe.
1.4. Tiekėjas turi numatyti visas ESA montažui ir instaliavimui reikalingas medžiagas (tipus, kiekius, įvertinti kainas).
1.5. Tiekėjas turi numatyti visus ESA įrengimui reikalingus darbus (įrangos pristatymas, instaliavimas, derinimas, integravimas, bibliotekos personalo mokymas, garantijų užtikrinimas).
1.6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAR): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“ Prekės, aukščiau nurodytam AAR bus tikrinama prekių pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.
1.7. Tiekėjas kartu su užpildyta technine specifikacija turi pateikti prekių atitiktį įrodančius dokumentus.
      Pastaba. Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į viešai prieinamus prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. 
Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
       Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir / ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti / tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti / tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.
1.1. lentelė
	Eil. Nr.
	[bookmark: _Hlk39586422]Reikalavimai
	Pateikiami dokumentai įrodantys siūlomos Sistemos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams 
(3 eilutės 3 stulpelį užpildo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Siūloma ESA įranga turi būti to paties gamintojo, kaip ir kita veikianti RFID sistemos įranga arba būti suderinama su ja ir joje naudojamais esamais KAE, būti integruota į esamą RFID sistemą ir veikti kaip vieninga sistema pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Siūlomos ESA suderinamumo su esamos RFID sistemos įranga patvirtinimui turi būti pateiktas esamos RFID sistemos įrangos gamintojo, jo oficialaus teisių perėmėjo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimas arba siūlomos naujos ESA įrangos gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) pasirašytas patvirtinimas (deklaracija), kuria pasirašęs subjektas  prisiima visišką atsakomybę už siūlomos įrangos suderinamumą ir sklandžią integraciją.
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas esamos RFID sistemos įrangos gamintojo, jo oficialaus teisių perėmėjo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimas arba siūlomos naujos ESA įrangos gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) pasirašytas patvirtinimas (deklaracija), kurį pasirašęs subjektas prisiima visišką atsakomybę už siūlomos įrangos suderinamumą ir sklandžią integraciją.

	2. 
	Tiekėjas turi pateikti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, įskaitant ir atskirai neįvardintą, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina šioje TS nurodytam ESA funkcionalumui užtikrinti
	

	3. 
	ESA techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
	Garantija (įrašyti mėnesių skaičių):.................... metai
Su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas, apie prekei suteikiamą garantiją.





II. ESA SUDĖTIS

2.1 lentelė
	Eil. Nr.
	Įrangos ir darbų pavadinimas
	Kiekis, vnt. / kompl.

	1. 
	RFID HF vieno praėjimo knygų apsaugos sistemos komplektas (KAS)
	2

	2. 
	RFID HF personalo darbo vietos OS atnaujinimo komplektas (PDV OS)
	3

	3. 
	RFID HF personalo darbo vietos įrangos komplektas (PDV)
	1

	4. 
	RFID HF savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrangos komplektas (SIG)
	1

	5. 
	RFID HF esamo savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginio 3M 8410 atnaujinimo komplektas (SK2)
	1

	6. 
	Sistemos valdymo, diagnostikos ir monitoringo programinė įranga (VMD)
	1

	7. 
	Montažinis komplektas (MK)
	1

	8. 
	Įdiegimo darbų komplektas (Darbai)
	1




III. MINIMALŪS REIKALAVIMAI ESA SUDEDAMOSIOMS DALIMS

3.1. KAS
             3.1. lentelė 
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai: parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas

	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, atitinka/neatitinka ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią parametro reikšmę)
(Užpildo tiekėjas)

	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją
Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro ar vykdomos funkcijos arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį

(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	(Įrašyti gamintoją): ..........................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Modelis
	(Įrašyti modelį): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS turi būti vienos įeigos RFID varteliai, suderinami su esama sistemos įranga bei naudojamais KAE. 
	KAS yra vienos įeigos RFID varteliai, suderinami su esama sistemos įranga bei naudojamais KAE. Suderinamumas patvirtintas gamintojo dokumentais 
(Įrašyti Taip/ ne) : ............................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS turi būti tinkami įrengti sugedusiųjų vietoje ir prijungti prie esamų komunikacijų.
	(Įrašyti Atitinka / neatitinka): ...........................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	1. 
	KAS turi būti naudojama 13.56 MHz ISO 18000-3-A (arba ISO 18000-3 mode 1, arba ISO 18000-3M3) RFID technologija ir ISO 15693 Standard RTF architektūra arba lygiavertės struktūros ir technologijos.
	KAS yra naudojama RFID technologija (įrašyti naudojamą technologiją ir standartą ................) ir RTF architektūra (įrašyti naudojamą architektūrą): ........................... arba nurodyti lygiavertes struktūras ir technologijas.
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė programiniu būdu nustatyti reikiamą KAS funkcionalumą, RFID ID kodų bei saugos kodų formatus, naudojamus Sistemoje, bei programiniu būdu atlikti į KAS sudėtį įeinančių elektroninių funkcinių komponentų konfigūravimą ir tikslų suderinimą.
 
	Yra galimybė programiniu būdu nustatyti reikiamą KAS funkcionalumą, RFID ID kodų bei saugos kodų formatus, naudojamus Sistemoje, bei programiniu būdu atlikti į KAS sudėtį įeinančių elektroninių funkcinių komponentų konfigūravimą ir tikslų suderinimą. (Įrašyti Taip/ ne) : ............................................ 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS turi būti naudojama tokia KAE nuskaitymo technologija (erdvinė, trimatė ar kitokia), užtikrinanti, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje ne mažiau kaip 30 cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE būtų visuomet nuskaitytas ir nesusidarytų „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. 

	KAS yra naudojama KAE nuskaitymo technologija (įrašyti erdvinė, trimatė ar kitokia) ................................. Nurodyta technologija užtikrina, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje (Įrašyti aukštį virš grindų): ...............  cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE yra visuomet nuskaitytas ir nesusidaro „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Apsaugos zonoje horizontalia kryptimi judantis tas pats KAE turi būti nuskaitytas tik vieną kartą.
	Apsaugos zonoje horizontalia kryptimi judantis tas pats KAE yra nuskaitomas tik vieną kartą. (Įrašyti  Taip / ne): ...................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti nuotolinio (per kompiuterių tinklą) ir vietinio (per USB jungtį) ESA parametrų konfigūravimo galimybė.
	Yra nuotolinio (per kompiuterių tinklą) ir vietinio (per USB jungtį) ESA parametrų konfigūravimo galimybė. (Įrašyti  Taip / ne): ........................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS derinimui, kalibravimui, monitoringui ir integravimui su kitomis sistemos sudedamosiomis dalimis bei kitomis patalpų saugos sistemomis turi turėti bent šias ryšio sąsajas:
· USB;
· TCP/IP;
· „sausą“ rėlinį kontaktą ar galvaniškai izoliuotą elektroninį išėjimą.
	KAS derinimui, kalibravimui, monitoringui ir integravimui su kitomis sistemos sudedamosiomis dalimis bei kitomis patalpų saugos sistemomis turi šias ryšio sąsajas:
· USB (Įrašyti  Taip / ne): ..............      
· TCP/IP (Įrašyti  Taip / ne): .............
· „sausą“ rėlinį kontaktą ar galvaniškai izoliuotą elektroninį išėjimą (Įrašyti): ..............................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė reguliuoti KAS antenų spinduliuojamą galingumą bent tarp 3 ir 7 W. 
	Yra galimybė reguliuoti KAS antenų spinduliuojamą galingumą (Įrašyti reguliavimo diapazoną): ........................ W. 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS, aptikusi apsaugos zonoje KAE su aktyvios saugos būsenos kodu, turi aktyvuoti garsinį, kiekvienoje antenoje šviesinį ir nuotolinį pavojaus signalus. 
	KAS, aptikusi apsaugos zonoje KAE su aktyvios saugos būsenos kodu, aktyvuoja garsinį (Įrašyti  Taip / ne): .............. , kiekvienoje antenoje šviesinį (Įrašyti  Taip / ne): .............. ir nuotolinį (Įrašyti  Taip / ne): .............. pavojaus signalus.
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė perduoti pavojaus situacijų informaciją į išorinius įrenginius. 
	Yra galimybė perduoti pavojaus situacijų informaciją į išorinius įrenginius  (Įrašyti   Taip / ne): .......................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė užsakyti papildomą funkcionalumą, kad į sistemos valdymo programinę įrangą būtų perduodamas pavojaus situaciją sukėlusio leidinio indeksas arba pavadinimas.
	Yra galimybė užsakyti papildomą funkcionalumą, kad į sistemos valdymo programinę įrangą būtų perduodamas pavojaus situaciją sukėlusio leidinio indeksas arba pavadinimas. (Įrašyti   Taip / ne): .....................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Atsiradus poreikiui, turi būti galimybė KAS integruoti su GSS ir  automatizuotu išėjimo blokavimu, jo nuotoliniu monitoringu bei valdymu.

	Esant poreikiui, yra galimybė KAS integruoti su GSS  ir  automatizuotu išėjimo blokavimu, jo nuotoliniu monitoringu bei valdymu. 
(Įrašyti   Taip / ne): .....................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS turi užtikrinti galimybę reguliuoti pavojaus signalo garsumą ir trukmę bei nustatyti šviesinio signalo spalvą iš ne mažesnio kaip 4 spalvų rinkinio.
	KAS užtikrina galimybę reguliuoti pavojaus signalo garsumą ir trukmę  (Įrašyti   Taip / ne): ..................... bei nustatyti šviesinio signalo spalvą iš (Įrašyti spalvų skaičių): ..............................  spalvų rinkinio.
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė išjungti garsinį pavojaus signalą, paliekant tik šviesinį ir nuotolinį signalus.
	Yra galimybė išjungti garsinį pavojaus signalą, paliekant tik šviesinį ir nuotolinį signalus. (Įrašyti   Taip / ne): .....................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti lankytojui judant abiem kryptimis.
	Yra galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti lankytojui judant abiem kryptimis. (Įrašyti   Taip / ne): .....................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti tik lankytojui išeinant.
	Yra galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti tik lankytojui išeinant. (Įrašyti   Taip / ne): ..................... 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS sudėtyje turi būti integruotas lankytojų skaitiklis, pateikiantis informaciją atskirai apie įeinančius ir išeinančius lankytojus.
	KAS sudėtyje yra integruotas lankytojų skaitiklis, pateikiantis informaciją atskirai apie įeinančius ir išeinančius lankytojus. (Įrašyti   Taip / ne): .....................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė individualiai nustatyti kiekvieno lankytojų skaitiklio indikacijos zonos vietą vartelių apsaugos zonos atžvilgiu, indikacijos zonos dydį ir skaitiklio jutiklio jautrumą. 
	Yra galimybė individualiai nustatyti kiekvieno lankytojų skaitiklio indikacijos zonos vietą vartelių apsaugos zonos atžvilgiu, indikacijos zonos dydį ir skaitiklio jutiklio jautrumą. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	Turi būti galimybė KAS papildomai komplektuoti nuotoline monitoringo, konfigūravimo ir veiklos analizės sistema, pateikiančia  duomenis apie įrangos būseną, veiklos rezultatus bei darbo sutrikimus.
	Yra galimybė KAS papildomai komplektuoti nuotoline monitoringo, konfigūravimo ir veiklos analizės sistema, pateikiančia  duomenis apie įrangos būseną, veiklos rezultatus bei darbo sutrikimus. (Įrašyti  Taip / ne): .............. 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS turi turėti ekonomiško energijos naudojimo režimą.
	KAS turi ekonomiško energijos naudojimo režimą. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS valdymo elektronika turi būti integruota į pačius vartelius.
	KAS valdymo elektronika yra integruota į pačius vartelius. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS apsaugos zonos aukštis (antenų aukštis) turi būti ne mažesnis kaip 1,75 m, o įėjimo apsaugos zonos plotis (atstumas tarp antenų centrų) – ne mažesnis kaip 1,00 m. Turi būti galimybė apsaugos zonos plotį (atstumą tarp antenų centrų) padidinti iki 1,10 m, užtikrinant tą patį KAS funkcionalumą.
	KAS apsaugos zonos aukštis (antenų aukštis) yra (Įrašyti  skaičių): ............. m, o įėjimo apsaugos zonos plotis (atstumas tarp antenų centrų) – (Įrašyti  skaičių): ............. m. Yra galimybė apsaugos zonos plotį (atstumą tarp antenų centrų) padidinti iki (Įrašyti  skaičių): ................... m, užtikrinant tą patį KAS funkcionalumą.
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	To paties modelio KAS turi turėti pasirenkamus konstrukcijos variantus, užtikrinančius vartelių įrengimą eksploatacijos vietoje su komunikacijomis tarp antenų patalpos grindyse arba su komunikacijomis tarp antenų virš grindų, atsižvelgiant į bibliotekos išplanavimą ir technines galimybes.
	KAS modelis turi pasirenkamus konstrukcinius variantus, leidžiančius įrengti vartelius su komunikacijomis tarp antenų grindyse arba virš grindų, priklausomai nuo eksploatacijos vietos sąlygų.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS antenos turi būti skaidrios ir užtikrinti praeinančių lankytojų gerą matomumą.
	KAS antenos yra skaidrios ir užtikrins praeinančių lankytojų gerą matomumą.  
(Įrašyti  Taip/ne): ...................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	1. 
	KAS turi būti papildomai komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (nurodyti gamintoją ir modelį) ne blogesnių parametrų, kaip:
0. Galia ne mažiau 300VA; 
0. Veikimo laikas ne mažiau kaip 3 min, esant faktinei siūlomų vartų apkrovai;
0. Line interactive architektūra;
	KAS yra papildomai komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (Įrašyti   gamintoją ir modelį): ................................., kurio   parametrai atitinka :
0. Galia (Įrašyti): ..............VA; 
0. Veikimo laikas (Įrašyti): .............. min, esant faktinei vartų apkrovai;
0. Line interactive architektūra (įrašyti taip / ne): .................... arba nurodyti lygiavertį)
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)



3.2. PDV OS

          3.2. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai: parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, atitinka/neatitinka ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią parametro reikšmę)
(Užpildo tiekėjas)

	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją
Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro ar vykdomos funkcijos atitiktį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas 
	(Įrašyti gamintoją): ..........................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	2. 
	Modelis  
	(Įrašyti modelį): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)


	3. 
	Esamoms PDV turi būti pateikiamos Win 10 (arba Win 11) arba lygiavertės licencijos.
	Esamoms PDV bus pateiktos galiojančios Windows operacinės sistemos licencijos. (Įrašyti siūlomos operacinės sistemos versiją): ....................................... 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	4. 
	Biblioteka pati pasirūpina, kad esamos PDV būtų sukomplektuotos tinkamos komplektacijos kompiuteriais. Tiekėjas turi pasiūlyme nurodyti minimalius reikalavimus PDV kompiuteriui.
	Minimalūs techniniai reikalavimai kompiuteriui, kuris bus naudojamas PDV (Įrašyti procesorius, RAM, OS, jungtys, tinklo reikalavimai ir kt.): .................................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo / įrengimo metu




3.3. PDV
3.3. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai: parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, atitinka/neatitinka ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią parametro reikšmę)
(Užpildo tiekėjas)


	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją
Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro ar vykdomos funkcijos atitiktį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį
(Užpildo tiekėjas)

	1.
	Gamintojas
	(Įrašyti gamintoją): ..........................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	2.
	Modelis
	(Įrašyti modelį): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	3.
	3.1. PDV turi būti įrengiama Bibliotekos patalpose, veikti bendrame kompiuterių tinkle.
	(Įrašyti Atitinka/ neatitinka): ..................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo / įrengimo metu

	
	3.2. PDV turi būti suderinama su Bibliotekoje naudojama RFID sistemos įranga ir užtikrinti duomenų apsikeitimą su Bibliotekos informacine sistema (IS).
	PDV yra suderinama su Bibliotekoje naudojama RFID sistemos įranga ir užtikrina duomenų apsikeitimą su Bibliotekos informacine sistema (IS).
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	  4.
	PDV turi užtikrinti šiuos funkcionavimo režimus:
·     KAE identifikavimo informacijos, t. y. KAE identifikacinio (toliau – ID) ir saugos būsenos (toliau – SB) kodų, nuskaitymas ir siuntimas į IS su SB kodo saugos būsenos išjungimu ar įjungimu;
·     KAE elemento ID nuskaitymas, esant poreikiui, keitimas ir siuntimas į IS;
·     KAE SB kodo nuskaitymas ir saugos būsenos keitimas be ID siuntimo į IS;
·     KAE ID nuskaitymas ir pateikimas PDV kompiuterio monitoriaus ekrane;
·     brūkšninio kodo konvertavimas į RFID kodą ir jo įrašymas KAE.
	PDV turi galimybę užtikrinti šiuos funkcionavimo režimus:
·     KAE ID ir SB nuskaitymas ir siuntimas į IS su SB kodo saugos būsenos išjungimu ar įjungimu; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·     KAE elemento ID nuskaitymas, esant poreikiui, keitimas ir siuntimas į IS; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·     KAE SB kodo nuskaitymas ir saugos būsenos keitimas be ID siuntimo į IS; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·     KAE ID nuskaitymas ir pateikimas PDV kompiuterio monitoriaus ekrane; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·     brūkšninio kodo konvertavimas į RFID kodą ir jo įrašymas KAE. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	5.
	Bibliotekos personalas turi turėti galimybę pasirinkti nurodytus darbo režimus:
·    iš operacijų meniu lango;
·    dažniausiai reikalingoms funkcijoms (kaip knygų išdavimas, grąžinimas, SB kodo nuskaitymas) naudojant programinius funkcinius mygtukus;
·    naudojant  programiniu būdu konfigūruojamus klaviatūros klavišus („Hot keys“).
	Yra galimybė pasirinkti darbo režimus:
·    iš operacijų meniu lango; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·    dažniausiai reikalingoms funkcijoms (kaip knygų išdavimas, grąžinimas, SB kodo nuskaitymas) naudojant programinius funkcinius mygtukus; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·    naudojant  programiniu būdu konfigūruojamus klaviatūros klavišus („Hot keys“). (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	6.
	Turi būti galimybė nustatyti vieną iš pirmiau nurodytų režimų kaip pagrindinį, į kurį PDV turi persijungti automatiškai, praėjus tam tikram programiniu būdu nustatomam laiko intervalui. 
	Yra galimybė nustatyti vieną iš pirmiau nurodytų režimų kaip pagrindinį, į kurį PDV turi persijungti automatiškai, praėjus tam tikram programiniu būdu nustatomam laiko intervalui.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	7.
	PDV turi gebėti konvertuoti brūkšninius kodus:
· panaudojant skenerį, 
· panaudojant klaviatūrą,
· iš brūkšninių kodų sąrašų. 
	PDV turi galimybę konvertuoti brūkšninius kodus:
· panaudojant skenerį, (Įrašyti  Taip / ne): ..............
· panaudojant klaviatūrą, (Įrašyti  Taip / ne): ..............
· iš brūkšninių kodų sąrašų. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	8.
	PDV turi turėti galimybę nustatyti funkcionavimo parametrus, kad būtų automatiškai išvengiama iš dalies ar klaidingai nuskenuotų brūkšninių kodų konvertavimo. 
	PDV turi galimybę nustatyti funkcionavimo parametrus, kad būtų automatiškai išvengiama iš dalies ar klaidingai nuskenuotų brūkšninių kodų konvertavimo.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	9.
	PDV turi atlikti knygų išdavimo ir grąžinimo veiksmus ir su RFID, ir su brūkšniniais kodais.
	PDV turi galimybę atlikti knygų išdavimo ir grąžinimo veiksmus ir su RFID, ir su brūkšniniais kodais. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	10.
	PDV turi vienu metu nuskaityti ar įrašyti keletą KAE, visiškai užbaigti procedūrą bei pateikti informaciją apie vienu metu nuskaitytus KAE.
	PDV vienu metu nuskaito ar įrašo (Įrašyti  maksimalų vienu metu apdorojamą KAE skaičių):  .............. KAE, visiškai užbaigia procedūrą bei pateikia informaciją apie vienu metu nuskaitytus KAE.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	11.
	PDV turi perspėti bibliotekos personalą, jei nuskaitomas KAE ID neatitinka šioje bibliotekoje naudojamų ID.
	PDV turi galimybę perspėti (Įrašyti  kaip):  ................................................ bibliotekos personalą, jei nuskaitomas KAE ID neatitinka šioje bibliotekoje naudojamų ID. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	12.
	PDV turi apdoroti keletą KAE tuo pačiu metu.
	PDV gali apdoroti keletą KAE tuo pačiu metu. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	13.
	PDV turi funkcionuoti su šalintinų knygų sąrašais ir, aptikusi tokią šalintiną knygą, turi pirmiausia siųsti perspėjimą darbuotojui, kad surasta šalintina knyga, ir neprogramuoti KAE.
	PDV funkcionuoja su šalintinų knygų sąrašais ir, aptikusi tokią šalintiną knygą, pirmiausia siunčia perspėjimą darbuotojui, kad surasta šalintina knyga, ir neprogramuoja KAE. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	14.
	PDV turi funkcionuoti su knygų komplektais ir, aptikusi, kad komplektas ne visas, perspėti apie tai darbuotoją anksčiau, negu būtų informacija išsiųsta IS.
	PDV funkcionuoja su knygų komplektais ir, aptikusi, kad komplektas ne visas, perspėja apie tai darbuotoją anksčiau, negu būtų informacija išsiųsta IS. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	15.
	PDV turi leisti keisti KAE SB kodo būseną nesikreipiant į IS.
	PDV leidžia keisti KAE SB kodo būseną nesikreipiant į IS. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	16.
	PDV turi turėti konfigūruojamą galimybę išjungti RFID skaitytuvą, jei informacinė sistema nereikalauja nuskaityti KAE.
	PDV turi konfigūruojamą galimybę išjungti RFID skaitytuvą, jei informacinė sistema nereikalauja nuskaityti KAE. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	17.
	Atsiradus poreikiui, PDV turi leisti apriboti RFID antenos veikimo atstumą iki norimo dydžio, neviršyjant maksimalaus leistino 20 cm. dydžio. 
	Esant poreikiui, PDV leidžia apriboti RFID antenos veikimo atstumą iki norimo dydžio, neviršyjant maksimalaus leistino 20 cm. dydžio.  Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	18.
	PDV antenos plotas turi būti ne mažesnis kaip 830 cm².
	PDV antenos plotas (Įrašyti matmenis): .............. cm²
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	19.
	PDV turi tuo pat metu funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais ir būti paruošta naudojimui pagal ISO 28560 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Turi būti programinis naudojamų RFID duomenų formatų ir jų prioritetų nustatymas.
	PDV tuo pat metu gali funkcionuoti su (Įrašyti skaičių): .............. skirtingų formatų RFID kodais  ir yra paruošta naudojimui pagal ISO 28560 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Yra programinis naudojamų RFID duomenų formatų ir jų prioritetų nustatymas. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	20.
	PDV turi būti modulinės konstrukcijos: turėti brūkšninio kodo skaitytuvą, RFID įrangą, instaliuojamą ant bibliotekos stalo paviršiaus ar stalo paviršiaus apačioje, komunikacinę įrangą sujungimui su kompiuteriu ir programinę įrangą, užtikrinančią šioje lentelėje nurodytą PDV funkcionalumą.
Kompiuterį, monitorių, klaviatūrą ir pelę suteikia Biblioteka.
	Siūloma PDV yra modulinės konstrukcijos: jos komplektaciją sudaro brūkšninio kodo skaitytuvas Įrašyti  Taip / ne): .............., RFID įranga, instaliuojama (ant stalo paviršiaus arba po juo) Įrašyti  Taip / ne): .............., komunikacinė įranga sujungimui su kompiuteriu Įrašyti  Taip / ne): .............. ir  programinė įranga (Įrašyti  Taip / ne): ..............  , butina šioje techninėje specifikacijoje numatytam PDV funkcionalumui užtikrinti.

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	21.
	Kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir pelė su PDV nepateikiami, jie bus naudojami iš bibliotekos turimų resursų. Tiekėjas turi pasiūlyme nurodyti minimalius reikalavimus PDV kompiuteriui.
	Minimalūs techniniai reikalavimai kompiuteriui, kuris turi būti naudojamas su siūloma PDV (Įrašyti procesorius, RAM, OS, jungtys, tinklo reikalavimai ir kt.): .........................................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu



3.4. SIG
	3.4. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai: parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, atitinka/neatitinka ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią parametro reikšmę)
(Užpildo tiekėjas)
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją
Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro ar vykdomos funkcijos atitiktį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	(Įrašyti gamintoją): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	2. 
	Modelis
	(Įrašyti modelį): ....................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	3. 
	SIG turi pakeisti neremontuojamą sugedusį savitarnos grąžinimo įrenginį, tačiau jo įrengimo vieta turi būti papildomai suderinta su Bibliotekos atsakingu asmeniu.
	(Įrašyti Atitinka/ neatitinka):
........................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	4. 
	Siūlomas SIG turi gebėti funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID KAE ir turėti galimybę suderinti jo RFID skaitytuvą su bibliotekoje naudojamais 3M KAE.
	SIG funkcionuoja su (Įrašyti skaičių): ............ skirtingų formatų RFID KAE ir turi galimybę suderinti jo RFID skaitytuvą su bibliotekoje naudojamais 3M KAE.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	5. 
	SIG turi be bibliotekos darbuotojo pagalbos atlikti knygų išdavimo / grąžinimo funkcijas su automatiniu apsaugos elementų identifikavimu, jų SB kodo keitimu, komunikuoti su IS ir perduoti informaciją apie išduotą / gražintą knygą. 
	SIG be bibliotekos darbuotojo pagalbos atlieka knygų išdavimo / grąžinimo funkcijas su automatiniu apsaugos elementų identifikavimu, keičia jų SB kodą, komunikuoja su IS ir perduoda informaciją apie išduotą / gražintą knygą.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	6. 
	SIG turi turėti galimybę to paties išdavimo / grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas ir pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai turi būti atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo.
	SIG turi galimybę to paties išdavimo / grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas ir pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	7. 
	SIG turi leisti pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas.
	SIG leidžia pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	8. 
	Turi būti galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją, ir tuomet SIG turi nepratęsti grąžinimo termino.
	Yra galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją SIG. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	9. 
	SIG turi vienu metu identifikuoti ir nuskaityti ne mažiau kaip penkių knygų KAE, tuo pat metu apdoroti nuskaitytą informaciją ir atlikti šių knygų išdavimo / grąžinimo procedūras, įskaitant ir čekių skaitytojui išdavimą.
	SIG vienu metu gali identifikuoti ir nuskaityti (Įrašyti skaičių): .............. knygų KAE, tuo pat metu apdoroti nuskaitytą informaciją ir atlikti šių knygų išdavimo / grąžinimo procedūras, įskaitant ir čekių skaitytojui išdavimą. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	10. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu SIG išduotų tik po vieną knygą.
	Yra galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu SIG išduotų tik po vieną knygą.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	11. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad SIG reikalautų patvirtinimo, jei skaitytojas bandytų išsiduoti knygą, kurią jis jau yra išsidavęs.
	Yra galimybė nustatyti, kad SIG reikalautų patvirtinimo, jei skaitytojas bandytų išsiduoti knygą, kurią jis jau yra išsidavęs. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	12. 
	SIG turi turėti galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS.
	SIG turi galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	13. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, SIG automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba, kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs SIG būseną.
	Yra galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, SIG automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba, kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs SIG būseną. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	14. 
	SIG turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. 
	SIG turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	15. 
	Turi būti galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: 
·    pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį ar RFID kodą;
·    įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG ekrane; 
·    bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu.
	Yra galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: 
·    pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį ar RFID kodą;  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·    įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG ekrane; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·    bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	16. 
	SIG turi būti pateikiamas tokios konfigūracijos, kad nuskaitytų Bibliotekoje naudojamų skaitytojų pažymėjimų brūkšninius kodus.
	SIG pateikiamas tokios konfigūracijos, kad nuskaitytų Bibliotekoje naudojamų skaitytojų pažymėjimų brūkšninius kodus. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	17. 
	SIG vartotojo sąsaja turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti galimybė papildyti vartotojo sąsają ne mažiau 2 papildomomis kalbomis.
	SIG vartotojo bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis (Įrašyti  taip/ne): ............... Yra galimybė papildyti vartotojo sąsają (Įrašyti  skaičių): .............. papildomomis kalbomis.
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	18. 
	Lietuvių kalba turi būti numatyta kaip pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią SIG turi persijungti automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą.
	Lietuvių kalba gali būti kaip pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią SIG persijungia automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	19. 
	Turi būti galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį.
	Yra galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	20. 
	SIG, identifikavęs skaitytoją, turi pateikti skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų“ arba „Nuo kitos savaitės biblioteka dirba 4 val. ilgiau, t. y. iki 21.00 val.“ ir t. t.) ir monitoriaus ekrane pateikti knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas.
	SIG, identifikavęs skaitytoją, pateikia skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų“ arba „Nuo kitos savaitės biblioteka dirba 4 val. ilgiau, t. y. iki 21.00 val.“ ir t. t.) ir monitoriaus ekrane pateikia knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	21. 
	SIG turi būti atspausdinami kvitai su visa informacija apie atliktą procedūrą. Turi būti galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius.
	SIG atspausdina kvitus su visa informacija apie atliktą procedūrą (Įrašyti  Taip / ne): ............... Yra galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	22. 
	SIG turi turėti tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą:
·  spausdinti kvitą;
·  nespausdinti kvito;
·  išsiųsti čekį elektroniniu paštu ar SMS žinute.
Turi būti galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje.
	SIG turi tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą:
·  spausdinti kvitą; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·  nespausdinti kvito; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·  išsiųsti čekį elektroniniu paštu ar SMS žinute. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·   yra galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	23. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad išduodamame kvite ar čekyje būtų pateiktas pilnas knygos pavadinimas, nepriklausomai nuo pavadinime esamų ženklų skaičiaus.
	Yra galimybė nustatyti, kad išduodamame kvite ar čekyje būtų pateiktas pilnas knygos pavadinimas, nepriklausomai nuo pavadinime esamų ženklų skaičiaus.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	24. 
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) viršutinėje ekrano dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, turi būti galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn. 
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) viršutinėje ekrano dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, yra galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	25. 
	Atlikus knygų išdavimo/grąžinimo procedūras, skaitytojui ekrane turi būti parodoma kiekvienos šiose procedūrose dalyvavusios knygos būsena ir kiti svarbūs duomenys (pvz., „išduota/grąžinta“ arba „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas ar identifikacinis numeris, data). Jei procedūra neatlikta, turi būti nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Turi būti galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką.
	Atlikus knygų išdavimo/grąžinimo procedūras, skaitytojui ekrane parodoma kiekvienos šiose procedūrose dalyvavusios knygos būsena ir kiti svarbūs duomenys (pvz., „išduota/grąžinta“ arba „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas ar identifikacinis numeris, data). Jei procedūra neatlikta, pateikiama nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Yra galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	26. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad knygų išdavimo, pratęsimo ar rezervavimo metu savitarnos įrenginio ekrane būtų rodomas skaitytojo pavadinimas bei identifikacinis numeris.
	Yra galimybė nustatyti, kad knygų išdavimo, pratęsimo ar rezervavimo metu savitarnos įrenginio ekrane būtų rodomas skaitytojo pavadinimas bei identifikacinis numeris. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	27. 
	Jei tam tikrų dokumentų (knygų, CD ar kt.) išdavimas yra mokamas arba šie dokumentai išsinešti neišduodami, ši informacija turi būti pateikiama SIG ekrane. 
	Jei tam tikrų dokumentų išdavimas yra mokamas arba šie dokumentai išsinešti neišduodami, ši informacija pateikiama SIG ekrane. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	28. 
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., dėl amžiaus, regėjimo sutrikimų ar disleksijos) sunku sekti ekrane rodomus tekstinius pranešimus, turi būti galimybė įjungti rodomo pranešimo teksto pateikimą garsu ir redaguoti garsinių pranešimų turinį.
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., dėl amžiaus, regėjimo sutrikimų ar disleksijos) sunku sekti ekrane rodomus tekstinius pranešimus, yra galimybė įjungti rodomo pranešimo teksto pateikimą garsu ir redaguoti garsinių pranešimų turinį. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	29. 
	SIG turi turėti demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų SIG funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui. 
	SIG turi demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų SIG funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	30. 
	Turi būti galimybė konfigūruoti SIG ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą).
	Yra galimybė konfigūruoti SIG ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą). 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	31. 
	Turi būti galimybė SIG ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus.
	Yra galimybė SIG ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	32. 
	Turi būti galimybė nustatyti pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus.  
	Yra galimybė nustatyti pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	33. 
	SIG turi būti modulinės konstrukcijos ir būti pateikiamas su įrangos gamintojo komplektuojamu vertikaliu stovu, į kurį turi būti integruotas kompiuteris su Win11 arba lygiaverte operacine sistema su ne mažesnės kaip 21,5“ įstrižainės apsaugotu nuo akinimo vertikaliu jutikliniu ekranu, 2D brūkšninių kodų skaitytuvu, kvitų spausdintuvu ir ekranuota RFID antena, kurios KAE skaitymo atstumas ne mažesnis kaip 20 cm. Ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų.
	SIG yra modulinės konstrukcijos ir pateikiamas su įrangos gamintojo komplektuojamu vertikaliu stovu, į kurį yra integruotas kompiuteris su Win11 operacine sistema su (Įrašyti  įstrižainės parametrus coliais): .............. įstrižainės apsaugotu nuo akinimo vertikaliu jutikliniu ekranu (Įrašyti  Taip / ne): .............., 2D brūkšninių kodų skaitytuvu (Įrašyti  Taip / ne): .............., kvitų spausdintuvu (Įrašyti  Taip / ne): .............. ir ekranuota RFID antena (Įrašyti  Taip / ne): .............. , kurios KAE skaitymo atstumas (Įrašyti konkrečiai): .............. cm. Ekrano raiška yra   (Įrašyti): ........................ taškų.

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	34. 
	Turi būti galimybė naudoti SIG tiek su vertikaliu stovu, tiek ir be jo (ant stalo pastatomą variantą), ir toks naudojimo varianto keitimas turi nereikalauti papildomo įrangos derinimo ar konfigūravimo.
	Yra galimybė naudoti SIG tiek su vertikaliu stovu, tiek ir be jo (ant stalo pastatomą variantą), ir toks naudojimo varianto keitimas nereikalauja papildomo įrangos derinimo ar konfigūravimo. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	35. 
	Turi būti galimybė pasirinkti į SIG papildomai komplektuojamą ir integruojamą įrangą (apmokėjimo bankinėmis kortelėmis įrangą, Mifare kortelių skaitytuvą). 
	Yra galimybė pasirinkti į SIG papildomai komplektuojamą ir integruojamą įrangą (apmokėjimo bankinėmis kortelėmis įrangą, Mifare kortelių skaitytuvą)
 (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	36. 
	Funkcionavimo užtikrinimui ir papildomos įrangos prijungimui SIG turi turėti bent du išorinius Ethernet‘o prievadus.
	Funkcionavimo užtikrinimui ir papildomos įrangos prijungimui SIG turi (Įrašyti  konkrečiai skaičių): .............. išorinius Ethernet‘o prievadus.
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	37. 
	SIG erdvinio stabilumo užtikrinimui jo  konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė pritvirtinti įrenginio stovą prie grindų.
	SIG erdvinio stabilumo užtikrinimui jo  konstrukcijoje yra numatyta galimybė pritvirtinti įrenginio stovą prie grindų.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	38. 
	SIG turi turėti saugaus nuotolinio administravimo funkciją. Administratoriaus prisijungimo saugos sistema turi būti ne žemesnio lygio kaip identifikacinė kortelė ar PIN kodas.
	SIG turi saugaus nuotolinio administravimo funkciją. Administratoriaus prieigos apsaugos sistema yra ne žemesnio lygio kaip identifikacinės kortelės arba PIN kodo pagrindu veikianti autentifikacija. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	39. 
	Bibliotekos personalas turi turėti galimybę be autorizacijos gauti SIG naudojimo statistinius duomenis.
	SIG suteikia bibliotekos personalui galimybę peržiūrėti ir gauti naudojimo statistinius duomenis be papildomos autorizacijos. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	40. 
	Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti SIG turi turėti administratoriaus įjungiamą padidinto saugumo funkciją, kuri turi papildomai patikrinti galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie SIG, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“).
	Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti SIG turi administratoriaus įjungiamą padidinto saugumo funkciją, kuri papildomai patikrina galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie SIG, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“).
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	41. 
	SIG turi turėti programinį nustatymą, kad sistema atliktų tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijas.
	SIG turi programinį nustatymą, kad sistema atliktų tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijas. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	42. 
	SIG turi būti papildomai komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (nurodyti gamintoją ir modelį) ne blogesnių parametrų, kaip:
0. Galia 300VA; 
0. Veikimo laikas ne mažiau kaip 3 min, esant faktinei siūlomo SIG apkrovai;
0. Line interactive architektūra.
	SIG yra papildomai komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (Įrašyti   gamintoją ir modelį): ................................., kurio   parametrai atitinka :
0. Galia (Įrašyti): ..............VA; 
0. Veikimo laikas (Įrašyti): .............. min, esant faktinei vartų apkrovai;
0. Line interactive architektūra (įrašyti taip / ne): .................... arba nurodyti lygiavertį)
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)




3.5. SK2

3.5. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai: parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, atitinka/neatitinka ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią parametro reikšmę)
(Užpildo tiekėjas)
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją
Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro ar vykdomos funkcijos atitiktį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	(Įrašyti gamintoją): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	2. 
	Modelis
	(Įrašyti modelį): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	3. 
	SK2 turi būti suderinamas su 3M 8410 savitarnos sistema ir skirtas jos atnaujinimui. 
	SK2 suderinamas su 3M 8410 savitarnos sistema.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	4. 
	SK2 sudėtyje turi būti OS licencijos atnaujinimas į Win 10 arba lygiavertę sistemą
	SK2 sudėtyje yra OS licencijos atnaujinimas į Win 10 arba lygiavertę.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	5. 
	SK2 turi būti įdiegtas į esamą 3M 8410 savitarnos išdavimo/grąžinimo įrenginį (toliau – SIG2) ir atnaujinti esamo įrenginio funkcionalumą
	(Įrašyti Atitinka/ neatitinka): ..................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	6. 
	Po SK2 įdiegimo SIG2 (toliau – atnaujintas SIG2, arba ASIG2) turi turėti galimybę to paties išdavimo/ grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas ir pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai turi būti atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo.
	Atnaujintas  ASIG2 turi galimybę to paties išdavimo/ grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	7. 
	ASIG2 turi funkcionuoti taip, kad būtų leidžiama pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas.
	ASIG2 funkcionalumas leidžia pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	8. 
	Turi būti galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją, ir tuomet ASIG2 turi nepratęsti grąžinimo termino.
	Yra galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją ASIG2. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	9. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu ASIG2 išduotų tik po vieną knygą.
	Yra galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu ASIG2 išduotų tik po vieną knygą. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	10. 
	ASIG2 turi turėti galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS.
	ASIG2 turi galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrinant KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	11. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, ASIG2 automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs ASIG2 būseną.
	Yra galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, ASIG2 automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs ASIG2 būseną. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	12. 
	ASIG2 turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. 
	ASIG2 turi galimybę neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	13. 
	ASIG2 turi būti galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: 
·    pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį, RFID ar magnetinį kodą;
·    įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG  ekrane; 
·    bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu.
	ASIG2 turi galimybę nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: 
·    pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį, RFID ar magnetinį kodą; (Įrašyti  Taip / ne): .............. 
·    įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG  ekrane; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·    bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	14. 
	ASIG2 vartotojo sąsaja turi būti prieinama lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti galimybė papildyti vartotojo sąsają ne mažiau kaip 2 papildomomis kalbomis.
	ASIG2 vartotojo sąsaja bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis  Yra galimybė papildyti vartotojo sąsają (Įrašyti  kiek konkrečiai, skaičių): ..............  papildomomis kalbomis. 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	15. 
	Lietuvių kalba turi būti numatyta kaip pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią ASIG2 turi persijungti automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą.
	Lietuvių kalba gali būti kaip pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią ASIG2 persijungia automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	16. 
	ASIG2 turi būti galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį.
	ASIG2 turi galimybę pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	17. 
	ASIG2, identifikavęs skaitytoją, turi pateikti skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų. Prašome kreiptis dėl jo pratęsimo.“) ir monitoriaus ekrane pateikti knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas.
	ASIG2, identifikavęs skaitytoją, turi galimybę pateikti skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų. Prašome kreiptis dėl jo pratęsimo.“) ir monitoriaus ekrane pateikti knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	18. 
	ASIG2 turi atspausdinti kvitą su visa informacija apie atliktą procedūrą. Turi būti galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius.
	ASIG2 turi galimybę atspausdinti kvitą su visa informacija apie atliktą procedūrą. Yra galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	19. 
	ASIG2 turi užtikrinti tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą:
·     spausdinti tik vieną kvitą;
·     iš viso nespausdinti kvito;
·     išsiųsti čekį elektroniniu paštu.
Turi būti galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje.
	ASIG2 užtikrina tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą:
·     spausdinti tik vieną kvitą; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·     iš viso nespausdinti kvito; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
·     išsiųsti čekį elektroniniu paštu. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
Yra galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje. (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	20. 
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) ASIG2 ekrano viršutinėje dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, turi būti galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn.
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) ASIG2 ekrano viršutinėje dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, yra galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	21. 
	Atlikus savitarnos procedūrą, ASIG2 ekrane skaitytojui turi būti pateikiama informacija apie kiekvienos operacijos metu išduotos/grąžintos knygos būseną ir kitą svarbią informaciją (pvz., „knyga išduota/grąžinta“ ar „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas arba identifikavimo numeris, data). Jei procedūra nebuvo atlikta, turi būti nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Turi būti galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką.
	Atlikus savitarnos procedūrą, ASIG2 ekrane skaitytojui bus pateikiama informacija apie kiekvienos operacijos metu išduotos/grąžintos knygos būseną ir kitą svarbią informaciją (pvz., „knyga išduota/grąžinta“ ar „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas arba identifikavimo numeris, data). Jei procedūra nebuvo atlikta, pateikiama nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Yra galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	22. 
	Jei tam tikrų dokumentų (knygų, CD ar kt.) išdavimas yra mokamas arba šie dokumentai išsinešti neišduodami, ši informacija turi būti pateikiama ASIG2 ekrane.
	Jei tam tikrų dokumentų (knygų, CD ar kt.) išdavimas yra mokamas arba šie dokumentai išsinešti neišduodami, ši informacija yra pateikiama ASIG2 ekrane.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	23. 
	ASIG2 turi turėti demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų ASIG2 funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui.
	ASIG2 turi demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų ASIG2 funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	24. 
	Turi būti galimybė konfigūruoti ASIG2 ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą).
	Yra galimybė konfigūruoti ASIG2 ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą).
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	25. 
	Turi būti galimybė ASIG2 ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus.
	Yra galimybė ASIG2 ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	26. 
	Turi būti galimybė nustatyti ASIG2 pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus kiekvienam įrenginiui.  
	Yra galimybė nustatyti ASIG2 pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus kiekvienam įrenginiui.  
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	27. 
	Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti ASIG2 turi turėti administratoriaus įjungiamą didesnio saugumo funkciją, kuri turi papildomai patikrinti galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie ASIG2, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“).
	Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti ASIG2 turi administratoriaus įjungiamą didesnio saugumo funkciją, kuri papildomai turi galimybę patikrinti galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie ASIG2, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“).
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	28. 
	ASIG2 turi turėti programinį nustatymą, kad būtų atliekamos tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijos, o šių funkcijų išrinkimo teisė būtų suteikta arba skaitytojui, arba bibliotekos personalui.
	ASIG2 turi programinį nustatymą, kad būtų atliekamos tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijos, o šių funkcijų išrinkimo teisė suteikiama arba skaitytojui, arba bibliotekos personalui.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	29. 
	ASIG2 turi būti papildomai komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (nurodyti gamintoją ir modelį) ne blogesnių parametrų, kaip:
0. Galia 300VA; 
0. Veikimo laikas ne mažiau kaip 3 min, esant faktinei siūlomo SIG apkrovai;
0. Line interactive architektūra.
	SIG papildomai komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (Įrašyti   gamintoją ir modelį): .........................., kurio   parametrai atitinka :
0. Galia (Įrašyti): ...........VA; 
0. Veikimo laikas (Įrašyti): .............. min, esant faktinei vartų apkrovai;
0. Line interactive architektūra (įrašyti taip / ne): .................... arba nurodyti lygiavertį)
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)




3.6.  VMD

                     3.6. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai: parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, atitinka/neatitinka ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią parametro reikšmę)
(Užpildo tiekėjas)
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją
Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro ar vykdomos funkcijos atitiktį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	(Įrašyti gamintoją): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	2. 
	Modelis
	(Įrašyti modelį): ..................................
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	3. 
	VMD turi būti pasiekiamas per internetą techninis sprendimas, užtikrinantis centralizuotą Sistemos konfigūravimą, monitoringą, funkcionavimo kontrolę, diagnostiką ir valdymą. 
	VMD yra interneto ryšiu pasiekiamas techninis sprendimas, užtikrinantis centralizuotą Sistemos konfigūravimą, monitoringą, funkcionavimo kontrolę, diagnostiką ir valdymą. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............


	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	4. 
	VMD turi būti instaliuota Bibliotekos pateikiamame VMD kompiuteryje. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti minimalius reikalavimus šiam kompiuteriui.
	Minimalūs kompiuterio techniniai ir programiniai reikalavimai, būtini tinkamam VMD funkcionavimui, (Įrašyti procesorius, RAM, OS, jungtys, tinklo reikalavimai ir kt.):..................................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	5. 
	VMD turi būti instaliuota VMD kompiuteryje, integruota su KAS, SIG, ASIG2 ir būti paruošta papildyti Sistemą naujais įrenginiais. 
	(Įrašyti Atitinka/ neatitinka): ..................................
	atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo/ įrengimo metu

	6. 
	VMD sudėtyje turi būti techninės įrangos konfigūravimo, įrangos būsenos monitoringo ir įrangos darbo kontrolės bei diagnostikos funkciniai moduliai. 
	VMD sudėtyje yra šie funkciniai moduliai: 
techninės įrangos konfigūravimo (Įrašyti  Taip / ne): .............., 
įrangos būsenos monitoringo (Įrašyti  Taip / ne): ..............,
įrangos darbo kontrolės (Įrašyti  Taip / ne): .............. bei diagnostikos funkciniai moduliai(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	7. 
	VMD turi būti saugomi bibliotekos ir Sistemos identifikaciniai duomenys (pvz., b-kos pavadinimas, kiti ID duomenys, sistemos sudėtis, įrangos tipai, S/N ir t t.).
	VMD užtikrina bibliotekos ir Sistemos identifikacinių duomenų saugojimą.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	8. 
	VMD turi rinkti, kaupti ir pateikti duomenis bei ataskaitas apie per KAS įėjusius ir išėjusius bibliotekos lankytojus bei išduotų/grąžintų knygų judėjimą per KAS.
	VMD gali rinkti, kaupti, apdoroti ir pateikti duomenis bei ataskaitas apie KAS veikimą, įskaitant:

• per KAS įėjusių ir išėjusių bibliotekos lankytojų skaičių ir srautus; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• per KAS praeinančių išduodamų ir grąžinamų dokumentų / knygų judėjimą; (Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	9. 
	VMD turi rinkti, kaupti ir pasirinktinai pateikti duomenis ir ataskaitas apie per SIG ir ASIG2 išduotas / grąžintas knygas.
	VMD gali rinkti, kaupti ir pasirinktinai pateikti duomenis ir ataskaitas apie per SIG ir ASIG2 išduotas / grąžintas knygas. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	10. 
	VMD turi rinkti, kaupti ir pasirinktinai teikti detalius duomenis ir ataskaitas apie sėkmingai ir nesėkmingai atliktas savitarnos operacijas.
	VMD gali rinkti, kaupti ir pasirinktinai teikti detalius duomenis ir ataskaitas apie sėkmingai ir nesėkmingai atliktas savitarnos operacijas.
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	11. 
	Turi būti numatyta galimybė formuoti valandines, dienos, savaitės, mėnesio, metines bei laisvai pasirinkto laiko intervalo savitarnos operacijų ataskaitas, surūšiuotas pagal pasirinktus požymius (išduotos / grąžintos / pratęstos knygos / nesėkmingos savitarnos operacijos).  
	VMD suteikia galimybę formuoti savitarnos operacijų ataskaitas pagal pasirinktus laikotarpius: valandos, dienos, savaitės, mėnesio, metų ir laisvai pasirenkamo intervalo.
Ataskaitos gali būti rūšiuojamos pagal pasirinktus požymius, įskaitant:
• išduotos knygos; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• grąžintos knygos; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• pratęstos knygos; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• nesėkmingos savitarnos operacijos. (Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)


	12. 
	Turi būti galimybė pasirinkti bet kurią visų ataskaitų formavimo formą:
· lentelė;
· grafikas; 
· lentelė ir grafikas.
	Yra galimybė formuoti visas ataskaitas bet kuriuo pasirinktu pateikimo formatu:
• lentelės forma; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• grafinio vaizdo (grafiko) forma; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• lentelės ir grafiko kombinacija. (Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	13. 
	Turi būti galimybė eksportuoti suformuotas ataskaitas naudojant populiarius duomenų formatus, pvz.: pdf, „Excel“, „Word“, XML 
	Yra galimybė eksportuoti suformuotas ataskaitas naudojant populiarius duomenų formatus: pdf, „Excel“, „Word“, XML 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	14. 
	VMD turi sugebėti kaupti ir realiu laiku pateikti apibendrintą bei detalią informaciją apie integruotų į VMD įrenginių bei jų pagrindinių sudedamųjų dalių konfigūraciją, būseną (pvz., veikia, sugedęs, išjungtas) bei pagrindinių sudedamųjų dalių funkcionavimo sutrikimus (pvz., RFID įranga, SIP ryšys, diskas, spausdintuvas, programinė įranga).
	VMD gali rinkti, kaupti ir realiu laiku pateikti apibendrintą bei detalią informaciją apie:
• integruotų į VMD įrenginių bei jų pagrindinių sudedamųjų dalių  konfigūraciją; (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• įrenginių veikimo būseną (pvz., veikia, neveikia, išjungtas, sutrikimas); (Įrašyti  Taip / ne): ..............
• pagrindinių komponentų funkcionavimo būklę ir sutrikimus, įskaitant RFID įrangą, SIP ryšį, duomenų kaupiklį (diska), spausdintuvą, programinę įrangą.  (Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	15. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kokio detalumo monitoringo informacija turi būti pateikiama bibliotekos personalui.
	Yra galimybė nustatyti, kokio detalumo monitoringo informacija turi būti pateikiama bibliotekos personalui. 
(Įrašyti  Taip / ne): ..............

	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)

	16. 
	Techninės įrangos monitoringo sistema turi elektroninio pašto žinute ar monitoriaus ekrane informuoti bibliotekos personalą apie techninės įrangos funkcionavimo efektyvumo ar būsenos pasikeitimus.
	Techninės įrangos monitoringo sistema turi galimybę (Įrašyti  kokiu būdu): .............. informuoti bibliotekos personalą apie techninės įrangos funkcionavimo efektyvumo ar būsenos pasikeitimus. 
	Pateikto dokumento pavadinimas .............................. ir psl. Nr. / punktas  ..................................  arba nuoroda (įrašyti)



