VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI


BRIAUNUOTŲ DEIMANTŲ ANALIZATORIAUS TRUMPŲJŲ UV BANGŲ DIAPAZONE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	
	 Eil. Nr.
	Parametras
	Reikšmė
	Dokumentai reikalingi techninių parametrų patvirtinimui

	1. Naudojimo sritis
	

	1.1.
	Įrenginių skaičius
	1
	

	1.2.
	Naudojimo paskirtis
	Gaminiuose įtvirtintų deimantų identifikavimui, vertinant jų fluorescenciją bei fosforescenciją.
	Gamintojo patvirtinimas

	1.3.
	Tiriamų deimantų įtvirtinimas
	1) įtvirtinti gaminiuose;
2) neįtvirtinti (palaidi)
	

	2. Pagrindiniai techniniai parametrai

	2.1.
	Tiriamų deimantų parametrai: 
	
	

	
	dydis (skersmuo), mm
	nuo 0,50	
	

	
	Formos
	visos
	

	
	Spalvos
	visos, įskaitant FANCY
	

	
	
	
	

	2.2.
	Deimanto stebėjimo ir vertinimo būdai
	1) baltos šviesos apšvietimas;
2) UV apšvietimas;
3) fluorescencija;
4) fosforescencija

	

	2.3.
	Platforma tiriamiems gaminiams talpinti
	1) dydis 210 x 297 mm;
2) talpina iki 80 vnt. žiedų 
	

	2.4.
	Vaizdo kamera
	Aukštos skiramosios gebos vaizdo kamera deimanto atvaizdo stebėjimui išoriniame monitoriuje.
	

	2.5.
	Laikikliai juvelyrikai
	žiedams, auskarams, apyrankėms, segėms, kolje ir kitiems tirti
	

	2.6.
	Programinė įranga
	Įrenginio gamintojo sukurta programinė įranga:
- automatiniu būdu pateikia rezultatus apie sintetinius / natūralius deimantus;
- leidžia operatoriui pačiam analizuoti akmenų fluorescencines savybes.
 Pirkėjui suteikta naudojimosi licencija.
	

	
	
	Suderinama su Windows 10 (64-bit) ar naujesne versija
	

	2.7.
	Monitorius
	YRA, liečiamo ekrano
	

	2.8.
	Valdantysis kompiuteris
	YRA, integruotas
	

	2.9.
	Maitinimas
	220V, 50Hz
Atitinka EU standartus, tinka naudoti Lietuvoje. 
	

	2.10.
	Matmenys, mm
	ne didesni nei 570 x 690 x 500
	

	
3. Saugos reikalavimai
	

	3.1.
	EU saugos reikalavimai 
	Įrenginys turi atitikti visus ES saugos reikalavimus ir turi turėti CE ženkinimą.
	CE ženklinimas, CE sertifikatas

	4. Kokybės ir garantijos reikalavimai 
	

	4.1.
	Kokybė
	Turi būti nenaudotas, naujas, serijinis produktas, pateiktas vartotojui. Negali būti siūlomas dar nepagamintas, nesukurtas ir nė karto neišbandytas produktas.
	Gamintojo patvirtinimas

	4.2.
	Setifikavimas
	Įrenginys turi būti įvertintas nepriklausomų vertintojų, kaip tinkamas natūralių deimantų atskyrimui nuo sintetinių.
	“Assure tested” 
(Natural Diamond Center) patvirtinimas

	4.2.
	Garantija
	Įrenginys turi turėti ne  trumpesnę nei 1 metų garantiją,  tiekėjas privalo suteikti techninį palaikymą ir pogarantiniu laikotarpiu ir teikti atsargines dalis ne mažiau kaip 10 metų laikotarpiu nuo sutarties pasirašymo dienos.
	Gamintojo patvirtinimas

	5. Kiti reikalavimai
	

	
	
	
	

	5.1.
	Mokymai
	Darbuotojų apmokymai, 2 darbuotojai, 1 diena, galimi nuotoliniai mokymai.
	Gamintojo patvirtinimas

	5.2.
	Dokumentai
	Visi techniniai dokumentai privalo būti pateikti anglų arba lietuvių kalba.

	Gamintojo patvirtinimas

	5.3.
	Pristatymo terminai
	Įrenginio pristatyno terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
	Gamintojo patvirtinimas
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