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PREKIŲ TIEKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tarnybinių stočių telkinio plėtra
(Antra pirkimo dalis)

Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių pristatymo ir diegimo vieta – Vasario 16-osios g. 14 Vilnius.
2. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo ir užsakymo apie prekių tiekimo pradžią gavimo dienos.
3. Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.
4. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba).
5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).
6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo įgalioto atstovo raštą patvirtinantį, kad siūlomos Prekės skirtos Pirkėjui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Siūlomų prekių kilmės šalis ir gamintojas turi atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinės saugos reikalavimus keliamus kompiuterinei įrangai.
7. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius techninius parametrus.
8. Visos siūlomos įrangos elektros maitinimo šaltinių elektros maitinimo įtampa turi atitikti  Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Kartu su įranga turi būti pateikti visi jai prijungti prie Pirkėjo įrengto elektros maitinimo tinklo reikalingi elektros maitinimo kabeliai.
9. Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytai įrangai yra keliamas reikalavimas atitikti standartus, Tiekėjas turi teisę pasiūlyti įrangą, atitinkančią standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams.
10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
· įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
· Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.
11. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Tiekėjo perduotų prekių Pirkėjui dienos.
12. Garantiniu laikotarpiu turi galioti teisė Pirkėjui nemokamai gauti techninės įrangos vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus ir naujas versijas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:
Dirbtinio intelekto tarnybinėms stotims.
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.
	
DI tarnybinė stotis (6 vnt.) 

	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...........

	1.1
	Kompiuterio procesoriaus našumas
	Bendras 20 core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 Arm arba našesnis
	

	1.2
	Procesoriaus architektūra
	NVIDIA Grace Blackwell arba lygiavertis
	

	1.3
	Branduolių skaičius
	Ne mažiau 20
	

	1.4
	Gijų skaičius
	Ne mažiau 20
	

	1.5
	Operatyviosios atminties talpa
	Ne mažiau 128 GB LPDDR5x
	

	1.6
	Atminties pralaidumas
	Ne mažiau 200 GB/s
	

	1.7
	Vidinio duomenų saugojimo disko talpa ir technologija
	Ne mažiau nei 4 TB NVME.M2
	

	1.8
	Maitinimo blokas ir GPU galia
	Mait. Blok. ne mažiau 240 W
	

	1.9
	Prievadai
	Ne mažiau – 1 vnt. USB Type-C elektros maitinimui, 3 vnt. USB Type – C duomenų perdavimas ne mažiau 20 Gbps, ne mažiau 1 vnt. RJ-45 greitaveika ne mažiau 10 Gbps, ne mažiau 2 x 200Gbps QSFP (ConnectX-7) jungtys, 1 vnt. HDMI.
	

	1.10
	Operacinė sistema
	Įdiegta NVIDIA DGX™ OS arba lygiavertė
	

	1.11
	Garantija ir atnaujinimai
	Galimybė gamintojo puslapyje pasitikrinti garantijos galiojimą ir atsisiųsti sistemos atnaujinimus. Garantiją privalo užtikrinti komplektuojamo GPU akseleratoriaus gamintojas arba autorizuotas serviso centras.
	

	1.12
	Korpuso tipas (dydis)
	Mikro, ne didesnis nei: 150 mm x 150 mm x 51 mm
	

	1.13
	Priedai
	Pateikiamas su ne mažiau kaip 1 vnt. QSFP DAC tinklo kabeliu.
	

	1.14
	Kiti reikalavimai
	Tiekėjas turi pateikti dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius jo teisę parduoti siūlomą įrangą. Tiekėjas gali būti tiesiogiai gamintojo įgaliotas tiekti siūlomą įrangą arba būti sudaręs rašytinį susitarimą su gamintojo atstovu ar kitu ūkio subjektu, kuriam gamintojas yra suteikęs teisę tiekti įrangą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo, gamintojo atstovo arba kito teisę suteikiančio subjekto išduotas autorizacijos dokumentas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę parduoti, tiekti ir įdiegti siūlomą įrangą.
	

	1.15
	Komplektacija - papildomas išorinis monitorius (1 vnt.)
	To paties gamintojo kaip siūlomas kompiuteris arba pilnai suderinamas su siūlomu kompiuteriu ir kompiuterio gamintojo sertifikuotas naudojimui su siūlomu kompiuteriu;
Monitorius – „Docking monitor“;
Monitoriaus įstrižainė - ne mažesnė nei 31.5 colių;
Raiška - ne prastesnė nei 4K UHD 3840 x 2160 prie 120 Hz;
IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (backlight);
Kontrastas - ne mažiau kaip 2600:1;
Ryškumas - ne mažiau nei 450 cd/m2 ;
Matymo kampas - ne mažesni nei 178/178;
Spalvų spektras - ne mažiau kaip 100 % sRGB;
Atsako laikas - ne daugiau kaip 5 ms;
Vaizdo jungtys:
- ne mažiau kaip 1 vnt. USB Type-C Thunderbolt 4 Out ; 1 vnt. USB Type-C kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą bei dinaminį maitinimo paskirstymą ne mažiau kaip 140 W; 1 vnt. USB Type-C Thunderbolt 4 kuri užtikrina ne mažiau kaip 40 Gbps vaizdo ir duomenų perdavimą bei dinaminį maitinimo paskirstymą ne mažiau kaip 140 W; 1 vnt. USB Type-C.
- DisplayPort, DisplayPort-out, HDMI;
- ne mažiau kaip 4 vnt. USB Type-A jungčių ;
- ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 (10 – 2500 Mbps).
Vidinis maitinimo šaltinis – ne mažiau 300 W (max).
Turi būti komplektuojamas bent vienas skaitmeninis video Thunderbolt kabelis, HDMI kabelis, maitinimo kabelis, DisplayPort kabelis, stovas ir VESA mount adapteris.
Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip iki 140 mm, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) –5°/+20° arba geriau, horizontalus pakreipimo kampas +/- 45, pasukimo kampas +/- 90 laipsnių.
Energy Star, TCO sertifikacija (pateikti nuorodas ar patvirtinančius dokumentus apie atitiktį).
	

	1.16
	Aplinkosauga
	Gaminant prekes panaudota ne mažiau kaip vidutiniškai 50% perdirbtų medžiagų (deklaruojama gamintojo).
	

	1.17
	Garantiniai įsipareigojimai
	Standartinė prekių gamintojo garantija. Ne mažiau kaip 2 metai kompiuteriui ir  3 metai monitoriui.
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