	Medžiagų ir darbų žiniaraštis

	Nr.
	Pavadinimas ir techninės
charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomi duomenys

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	
	
	
	
	

	
	1. Paruošemieji darbai
	
	
	
	

	1. 
	Aktualaus topografinio statybos teritorijos plano parengimas 
	
	vnt.
	1
	0.30 ha

	2. 
	Brėžinių statybos darbams parengimas 
	
	kompl.
	1
	

	3. 
	Esamų granito stalų demontavimas ir sumontavimas pergabenus į kitą vietą , 20 km atstumu
	
	vnt.
	2
	

	4. 
	Esamų granito stalų demontavimas ir sumontavimas pergabenus į pelenų išbarstymo aikštelę, iki 100 m atstumu. 
	
	vnt.
	1
	

	5. 
	Betoninių trinkelių demontavimas
	
	m²
	50
	Išsaugant

	6. 
	Granito trinkelių demontavimas
	
	m²
	26
	Išsaugant

	7. 
	Esamų suoliukų demontavimas
	
	vnt.
	4
	Išsaugant

	8. 
	Grunto nukasimas (iš po takų konstrukcijų)  ir išvežimas į grunto utilizavimo aikšteles. 
	
	m³
	295
	730,2 m²

+180 m²
+70 m²

	9. 
	Augalinio grunto:
	
	
	
	

	10. 
	· nuėmimas (h -15 cm)
	
	m²
	775
	

	11. 
	· kultivavimas, saugojimas landšafto darbams teritorijoje
	
	m³
	117
	

	12. 
	Kabelio apšvietimui įrengimas 
	
	m 
	80
	

	
	2. Takų įrengimas
	
	
	
	

	
	2.1 Betoninių trinkelių dangos takų įrengimas
	NUR-2
	
	
	

	1. 
	Betoninės trinkelės, 200x100x80 mm, 
	
	m²
	266
	

	2. 
	Atsijų pasl., t =30 mm
	
	m²
	266
	

	3. 
	Skaldos pagrindo sl. (fr. 0/45, E/v2 = 100 MPa, t =150 mm)
	
	m²
	266
	

	4. 
	ŠNS, t = 190 mm
	NUR-1
	m²
	266
	

	5. 
	Vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas (1000x200x80 mm)
	
	m
	80
	

	
	2.2 Natūralaus akmens trinkelių dangos tako įrengimas
	NUR-2
	
	
	2

segmentai

	1. 
	Granito akmens trinkelė tamsi pilka 80x80x80 mm (derinti pagal esamas)
	
	m²
	120
	

	2. 
	Atsijų pasl., t =30 mm
	
	m²
	120
	

	3. 
	Skaldos pagrindo sl. (fr. 0/45, E/v2 = 100 MPa, t =150 mm)
	
	m²
	120
	

	4. 
	ŠNS, t = 190 mm
	NUR-1
	m²
	120
	

	
	2.3 Skalda dangos su nuolydžiu konstrukcijos įrengimas
	
	
	
	1

segmentas

	1. 
	Grunto paskleidimas nuolydžiui suformuoti 
	
	m³
	12
	

	2. 
	Skiriamasis sluoksnis iš 170 g/m2 polipropileninės (PP) neaustinė geotekstilės įrengimas
	
	m²
	56
	

	3. 
	Medžio akmens skalda 16/32 mm

(paskirstomas 7 cm storio sluoksniu)
	NUR-3
	m³
	4,0
	

	
	3 Mažosios architektūrosa elementai
	
	
	
	

	
	3.1 MA1
	
	
	
	

	1. 
	Suolas su atlošu ir ranktūriais ir 2 vazomis; 

 L -300 cm. Ankeruojant prie polinio pamato įrengimas. Pamato gylis 500 mm.

· Pagrindo elementai iš architektūrinio betono

· Perforuoto lakštinio plieno (cinkuotas, milt. budu dažytas) atlošas (storis min 10 mm)

Sėdima dalis Termomedienos tašai 66x66 mm
	
	vnt.
	15
	

	
	3.2 MA2
	
	
	
	

	1. 
	Kolumbariumo modulio įrengimas 

(modulių dydis, medžiagiškumas ir įrengimo būdas turi būti analogiškas esamiems)
	
	vnt.
	2
	

	
	3.3 MA3
	
	
	
	

	1. 
	Urnos palaidojimo vietos įrengimas 

anžeminis h- 45 cm
	
	vnt.
	10
	

	2. 
	Urnos palaidojimo vietos įrengimas 

anžeminis h- 75 cm
	
	vnt.
	10
	

	3. 
	Urnos palaidojimo vietos įrengimas 

anžeminis h- 58 cm
	
	vnt.
	10
	

	
	4. Atrminių sienelių įrengimas
	
	
	
	

	1.
	Architektūrinio betono atraminių sienelių įrengimas, kintamo aukščio, kur didžiausias aukštis 45 cm, plotis 15 cm, dviejų sienelių (ATR-1)
	
	m
	41
	

	2.
	Architektūrinio betono atraminių sienelių įrengimas, kintamo aukščio, kur didžiausias aukštis 45 cm, plotis 15 cm, trejų sienelių( ATR-2)
	
	m
	36
	

	3.
	Architektūrinio betono atraminių sienelių įrengimas, kintamo aukščio, kur didžiausias aukštis 45 cm, plotis 15 cm, trejų sienelių (ATR-3)
	
	m
	45
	

	4.
	Architektūrinio betono atraminių sienelių įrengimas, kintamo aukščio, kur didžiausias aukštis 45 cm, plotis 15 cm, trejų sienelių (ATR-4)
	
	m
	38
	

	
	5. Želdynai
	NUR-7
	
	
	

	1. 
	Vejos rulonų smeigiavimas, laistymas. 
	
	m²
	68
	1 segmentai 

	2. 
	Augalinis gruntas pritaikytas daugiametėms gelėms ir žydintiems krūmams
	
	m³
	50
	

	3. 
	Augalinis gruntas medžiams
	
	m³
	12
	

	4. 
	Grunto paskirtymas reljefo formavimo darbams
	
	m³
	336
	

	5. 
	Mulčas (paskirstomas ir sulaistomas 5 cm storio sluoksniu)
	
	m²
	250
	

	6. 
	Skiriamasis sluoksnis iš 150 g/m2 polipropileninės (PP) neaustinė geotekstilės įrengimas
	
	m²
	250
	4

segmentai

	7. 
	Medžių sodinimas. Pasodintų medžių lajų formavimas, genėjimas.
	S-1
	vnt.
	8
	Klevai dekoratyviniai 

	8. 
	Medžių sodinimas. Pasodintų medžių lajų formavimas, genėjimas.
	S-2
	vnt.
	24
	Beržai perimetru

	9. 
	Krūmų sodinimas. Genėjimas, formavimas.


	S-3 – S-11
	vnt.
	400
	

	10. 
	Daugiamečių gėlių sodinimas
	S-12
	vnt.
	400
	Po100

	11. 
	Daugiamečių gėlių sodinimas
	S-13 
	vnt.
	1200
	Po300

	12. 
	Daugiamečių gėlių sodinimas
	S-14 - S-15
	vnt.
	1600
	Po400

	13. 
	Cinkuoto plieno gėlyno bortai gėlyno zonai atskirti 
	NUR-5
	m
	260
	

	14. 
	Vejos sėjimas
	
	m²
	18
	

	
	6. Pelenų išbarstymo aikštelės įrengimas
	
	
	
	

	1. 
	Grunto nukasimas (h -30 cm)  
	
	m²
	75
	

	2. 
	Betonio borto demontavimas aikštelės prisijungimo vietoje
	
	m
	21
	

	3. 
	Išsaugotų betoninių trinkelių dangos įrengimas
	
	m²
	18
	esamų

pernaudoji-mas

	4. 
	Atsijų pasl., t =30 mm
	
	m²
	18
	

	5. 
	Skaldos pagrindo sl. (fr. 0/45, E/v2 = 100 MPa, t =150 mm)
	
	m²
	18
	

	6. 
	ŠNS, t = 190 mm
	
	m²
	18
	

	7. 
	Išsaugotų granito trinkelių dangos įrengimas 
	
	m²
	25
	esamų

pernaudoji-mas

	8. 
	Atsijų pasl., t =30 mm
	
	m²
	25
	

	9. 
	Skaldos pagrindo sl. (fr. 0/45, E/v2 = 100 MPa, t =150 mm)
	
	m²
	25
	

	10. 
	ŠNS, t = 190 mm
	
	m²
	25
	

	11. 
	Ankstyvasis čiobrelis (thymus praecox coccineus)
	
	vnt.
	20
	

	12. 
	Betoninio vejos borto įrengimas
	
	m
	30
	

	13. 
	Grunto paskleidimas nuolydžiui suformuoti. 
	
	m³
	6,5
	1

segmentai

	14. 
	Skiriamasis sluoksnis iš 170 g/m2 polipropileninės (PP) neaustinė geotekstilės įrengimas
	
	m²
	28
	

	15. 
	Medžio akmens skalda 16/32 mm

(paskirstomas 7 cm storio sluoksniu)
	NUR-3
	m³
	2
	1 segmentai

	16. 
	Esamų suolų sumontavimas, pamato įrengimas ir tvirtinimas ankeruojant.
	
	vnt.
	2
	esamų

pernaudoji-mas

	17. 
	Betono atraminės sienelės įrengimas, kintamo aukščio, kur didžiausias aukštis 45 cm, plotis 28cm, trejų sienelių(ATR-5)
	
	m
	28
	

	18. 
	Cinkuoto plieno gėlyno bortai gėlyno zonai atskirti 
	
	m
	26
	

	19. 
	Augalinis gruntas pritaikytas daugiametėms gelėms ir žydintiems krūmams
	
	m³
	8
	

	20. 
	Grunto paskirtymas reljefo formavimo darbams
	
	m³
	8
	

	21. 
	Mulčas (paskirstomas ir sulaistomas 5 cm storio sluoksniu)
	NUR-4
	m²
	32
	

	22. 
	Krūmų sodinimas. Genėjimas, formavimas.
	S-3 – S-11
	vnt.
	20
	

	23. 
	Daugiamečių gėlių sodinimas
	S-12
	vnt.
	50
	

	24. 
	Daugiamečių gėlių sodinimas
	S-13
	vnt.
	150
	

	25. 
	Daugiamečių gėlių sodinimas
	S-14 - S-15
	vnt.
	200
	

	26. 
	Vejos atstatymas po statybos darbų 
	
	m²
	55
	


Pastabos:

1 Žiniaraštyje pateikiami sustambinti orientaciniai medžiagų kiekiai reikalingi statybų kainai nustatyti .

2 Tikslų reikiamą medžiagų kiekį pasiskaičiuoja ir už jį atsako, statybos darbų Rangovas. 

3 Medžiagų, gaminių kiekiai tikslinami iki statybos pradžios.

4 Žiniaraštį žiūrėti kartu su grafine bei tekstinėmis dalimis.

5 Medžiagų pasirinkimas privalo būti suderintas su Statytojo atstovais 
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