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Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

NEŠIOJAMAS IŠORINIS AKUMULIATORIUS
BVPŽ kodas: 31440000-2
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Nešiojamas išorinis akumuliatorius
	vnt.
	2
	TECHNINIS APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI:

1. Įrenginio tipas – nešiojama energijos kaupimo stotelė su integruotu inverteriu ir akumuliatoriumi. 

2. Akumuliatoriaus technologija – ličio geležies fosfato (LiFePO₄) akumuliatorius. 

3. Akumuliatoriaus talpa – ne mažesnė kaip 2000 Wh, ne didesnė kaip 3090 Wh.
4. Akumuliatoriaus ciklų skaičius – ne mažiau kaip 4000 įkrovimo–iškrovimo ciklų iki ne mažiau kaip 80 % pradinės talpos. 

5. Nominali išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 2700 W. 

6. Maksimali (pikinė) galia – ne mažesnė kaip 4050 W. 

7. Išėjimo įtampa – 230 V / 50 Hz, gryna sinusinė banga. 

8. AC elektros lizdai – ne mažiau kaip 2 vnt. 230 V AC lizdų. 

9. 12 V išėjimai – ne mažiau kaip 1 vnt. 12 V DC išėjimo (12 V / 10 A). 

10. Įkrovimo galimybės – įrenginys turi būti įkraunamas ne mažiau kaip trimis būdais: 

· iš elektros tinklo (AC); 

· iš saulės modulių; 

· iš automobilio 12 V lizdo. 

11. Saulės modulių įkrovimo galia – ne mažesnė kaip 1000 W, su integruotu MPPT valdikliu. 

12. Įkrovimo laikas iš elektros tinklo – iki 80 % baterijos talpos ne ilgiau kaip per 1,5 valandos, naudojant greitojo įkrovimo režimą. 

13. Valdymas ir informacijos atvaizdavimas – įrenginyje turi būti integruotas ekranas ir išmanusis valdymas programėle, rodantys ne mažiau kaip: 

· akumuliatoriaus įkrovos lygį; 

· įėjimo ir išėjimo galią; 

· numatomą veikimo laiką; 

· įrenginio darbo būseną. 

15. Saugos funkcijos – įrenginys turi turėti apsaugas ne mažiau kaip nuo: 

· perkrovos; 

· trumpojo jungimo; 

· perkaitimo; 

· per didelės įkrovos ir iškrovos; 

· viršįtampio ir viršsrovės; 

· integruotą akumuliatoriaus valdymo sistemą (BMS). 

16. Darbinės aplinkos temperatūra: 

· įkrovimas – nuo 0 °C iki +40 °C; 

· iškrovimas – nuo –20 °C iki +40 °C. 

17. Komplektacija – kartu su įrenginiu turi būti pateikiama ne mažiau kaip: 

· įkrovimo kabelis iš elektros tinklo; 

· automobilinis įkrovimo kabelis; 

· naudojimo instrukcija. 

19. Atitiktis reikalavimams – siūlomas įrenginys turi atitikti Europos Sąjungos saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir kitus taikomus reikalavimus bei būti pažymėtas CE ženklu.
Komplekte su kilnojama energijos stotele turi būti bent viena 200W saulės panelė su visomis reikalingomis jungtimis.



