


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. [bookmark: _Hlk34729259]Prekės – daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai.
1.5. [bookmark: _Hlk35513211][bookmark: _Hlk34739019]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai ir pristatymo adresai.
1.6. Susijusios prekės – Prekės, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.
2. PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS
2.1. Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai. 
2.2. [bookmark: _Hlk34729902]Prekės ir preliminarūs jų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis, vnt.

	1. 
	Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+
	4

	2. 
	Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 50+ (Embedded)
	2

	3. 
	Skaitmeninis spalvinis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 35+ (Embedded)
	2

	4. 
	Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded)
	3

	5. 
	Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded)
	2

	6. 
	Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded)
	1

	7. 
	[bookmark: OLE_LINK4]Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded)
	6

	8. 
	Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded)
	3

	9. 
	Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded)
	1

	10. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	6



2.3. Pirkimo objektas išreikštas preliminariais kiekiais. Pirkėjas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, 2.2 punkte esančioje lentelėje nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias Prekes (toliau – Susijusios prekės). Susijusių prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (tiekimo terminai, garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.). Susijusių prekių kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10% Sutarties kainos. 
2.5. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami lentelėje Nr.2: 
Lentelė Nr.2
	Eil.Nr.
	Techninė charakteristika
	Reikalavimai

	1. Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+

	1.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	1.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	1.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 40 A4 formato puslapių/min.

	1.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	1.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A4/A4

	1.6. 
	Įrenginio vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 1 GB

	1.7. 
	Automatinis dvipusio nuskaitymo dokumentų padaviklis
	 Turi būti ne mažiau kaip 50 lapų talpos

	1.8. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 250 lapų talpos universali popieriaus padavimo kasetė;
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	1.9. 
	Spaudų išvesties dėklo talpa
	Ne mažiau kaip 150 lapų

	1.10. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	1.11. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne siauresnio intervalo kaip nuo 60 iki 162 g/m²

	1.12. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 50.000 spaudų per mėnesį

	1.13. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	1.14. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	1.15. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	1.16. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau 40 A4 formato atvaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau kaip 20 A4 formato atvaizdų /min.

	1.17. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	1.18. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis, skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip 13.500 A4 formato spaudų* 

	1.19. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip 100.000 spaudų**

	2. Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 50+ (Embedded)

	2.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	2.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	2.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 50 A4 formato puslapių/min.

	2.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	2.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A4/A4

	2.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 7 colių lietimui jautrus

	2.7. 
	Vidinė įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 1 GB

	2.8. 
	Automatinis dvipusio nuskaitymo dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 100 lapų talpos

	2.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos universali popieriaus padavimo kasetė;
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	2.10. 
	Spaudų išvesties dėklo talpa
	Ne mažiau kaip 500 lapų

	2.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	2.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip nuo 60 iki 162 g/m²

	2.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 200.000 spaudų per mėnesį

	2.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	2.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	2.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	2.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau kaip 50 A4 vaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau kaip 40 A4 vaizdų /min.

	2.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	2.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, nurodytą Lentelės Nr. 2 10 punkte

	2.20. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis, skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip 35.000 A4 formato spaudų*

	2.21. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais,  kurių bendras resursas turi būti  ne mažesnis kaip 500.000 spaudų**

	3. Skaitmeninis spalvinis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 35+ (Embedded)

	3.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo/ spausdinimo/skenavimo įrenginys

	3.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	3.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 35 A4 formato vienspalvių/spalvinių puslapių/min.

	3.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	3.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A4/A4

	3.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 7 colių lietimui jautrus ekranas

	3.7. 
	Vidinė įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 1 GB

	3.8. 
	Automatinis dvipusio nuskaitymo dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 100 lapų talpos

	3.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 250 lapų talpos universali popieriaus padavimo kasetė
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	3.10. 
	Spaudų išvedimo dėklo talpa
	Ne mažiau kaip 250 lapų

	3.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	3.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip nuo 60 iki 218 g/m²

	3.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 100.000 spaudų per mėnesį

	3.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	3.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	3.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	3.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau 60 A4 atvaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau 40 A4 atvaizdų /min.

	3.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	3.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, nurodytą lentelės Nr.2 10 punkte

	3.20. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis, skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip 10.500 A4 formato vienspalvių ir ne mažiau kaip 7.500 spalvinių spaudų *

	3.21. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip po 200.000 vienspalvių ir spalvotų spaudų **

	4. Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded)

	4.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	4.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	4.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 25 A4 formato puslapių/min

	4.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	4.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A3/A3

	4.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 10 colių lietimui jautrus valdymo ekranas

	4.7. 
	Vidinė įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB

	4.8. 
	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 50 lapų talpos

	4.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios popieriaus padavimo kasetės;
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	4.10. 
	Spaudų išvedimo dėklo talpa
	Ne mažiau kaip 250 lapų

	4.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	4.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Turi būti ne mažesnio intervalo kaip nuo 60 iki 216 g/m²

	4.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 50.000 spaudų per mėnesį

	4.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	4.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	4.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	4.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau kaip 15 A4 atvaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau kaip 15 A4 atvaizdų/min.

	4.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	4.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, reikalaujamą lentelės Nr.2, 10 punkte

	4.20. 
	Spintelė įrenginio pastatymui
	Kartu su įrenginiu turi būti komplektuojama, to paties gamintojo kaip ir siūlomas įrenginys

	4.21. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis skirtomis atspausdinti ne mažiau 40.000 A4 formato spaudų*

	4.22. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip 200.000 spaudų **

	5. Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded)

	5.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	5.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	5.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 40 A4 formato puslapių/min.

	5.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	5.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A3/A3

	5.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 10 colių lietimui jautrus valdymo ekranas

	5.7. 
	Įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB vidinė atmintis,
Ne mažiau kaip 32 GB SSD

	5.8. 
	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 50 lapų talpos

	5.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios popieriaus padavimo kasetės;
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	5.10. 
	Spaudų išvedimo lentynėlės talpa
	Ne mažiau kaip 250 lapų

	5.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	5.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip 60 iki 216 g/m²

	5.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 100.000 spaudų per mėnesį

	5.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	5.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	5.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	5.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau kaip 15 A4 atvaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau 15 A4 atvaizdų /min.

	5.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	5.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, reikalaujamą lentelės Nr. 2, 10 punkte

	5.20. 
	Spintelė po įrenginiu
	Kartu su įrenginiu turi būti komplektuojamas, to paties gamintojo kaip ir siūlomas įrenginys

	5.21. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis, skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip 70.000 A4 formato spaudų*

	5.22. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip 200.000 spaudų **

	6. Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded)

	6.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	6.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	6.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 60 A4 formato puslapių/min

	6.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	6.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A3/A3

	6.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 10 colių lietimui jautrus valdymo ekranas

	6.7. 
	Įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB vidinė atmintis, 
Ne mažiau kaip 128 GB HDD

	6.8. 
	Automatinis dvipusio skenavimo vienu praėjimu dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 300 lapų talpos

	6.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios popieriaus padavimo kasetės
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė
Ne mažesnės kaip 3000 lapų talpos A4 formato popieriaus tiekimo blokas

	6.10. 
	Spaudų priėmimas
	Ne mažiau kaip 500 lapų

	6.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	6.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip 60 iki 216 g/m²

	6.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 200.000 spaudų per mėnesį

	6.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	6.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	6.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	6.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau kaip 200 A4 atvaizdų/min
Spalvinis: ne mažiau kaip 200 A4 atvaizdų/min.

	6.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	6.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, reikalaujamą lentelės Nr. 2, 10 punkte

	6.20. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip 80.000 A4 formato spaudų*

	6.21. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip 200.000 spaudų**

	7. Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded)

	7.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	7.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	7.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau 25 A4 formato vienspalvių/spalvinių puslapių/min.

	7.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	7.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A3/A3

	7.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 10 colių lietimui jautrus valdymo ekranas

	7.7. 
	Įrenginio vidinė atmintis atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB

	7.8. 
	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 50 lapų talpos

	7.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios popieriaus padavimo kasetės;
Ne mažesnės kaip 150 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	7.10. 
	Spaudų išvedimo lentynėlės talpa
	Ne mažiau kaip 500 lapų

	7.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	7.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip nuo 60 iki 216 g/m²

	7.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 40.000 spaudų per mėnesį

	7.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	7.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	7.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	7.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau 15 A4 atvaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau 15 A4 atvaizdų /min.

	7.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	7.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą reikalaujamą lentelės Nr. 2 lentelės 10 punkte

	7.20. 
	Spintelė po įrenginiu
	Turi būti komplektuojama kartu su įrenginių, to paties gamintojo kaip ir siūlomas įrenginys

	7.21. 
	Dažų kasetė
	Aparatas turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis, skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip A4 formato 60.000 vienspalvių ir  ne mažiau 40.000 spalvinių spaudų *

	7.22. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip po 200.000 vienspalvių ir spalvotų spaudų **

	8. Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded)

	8.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	8.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	8.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 40 A4 formato puslapių/min.

	8.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	8.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A3/A3

	8.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 10 colių lietimui jautrus valdymo ekranas

	8.7. 
	Įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB vidinė atmintis;
Ne mažiau kaip 128 GB HDD

	8.8. 
	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 100 lapų talpos

	8.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios popieriaus padavimo kasetės;
Ne mažesnės kaip 150 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė

	8.10. 
	Spaudų išvedimo lentynėlės talpa
	Ne mažiau kaip 500 lapų

	8.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	8.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip nuo 60 iki 216 g/m²

	8.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 40.000 spaudų per mėnesį

	8.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	8.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	8.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	8.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau kaip 45 A4 atvaizdų/min.;
Spalvinis: ne mažiau kaip 45 A4 atvaizdų/min.

	8.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	8.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą, reikalaujamą lentelės Nr. 2 lentelės, 10 punkte

	8.20. 
	Spintelė po įrenginiu
	Turi būti komplektuojama kartu su įrenginiu, to paties gamintojo kaip ir siūlomas įrenginys

	8.21. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis, skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip A4 formato 80.000 vienspalvių ir ne mažiau kaip A4 formato 45.000 spalvinių spaudų *

	8.22. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip 200.000 spaudų **

	9. Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded)

	9.1. 
	Tipas
	Skaitmeninis spalvinis kopijavimo/spausdinimo/skenavimo įrenginys

	9.2. 
	Spausdinimo technologija
	Lazerinis

	9.3. 
	Kopijavimo, spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 60 A4 formato puslapių/min.

	9.4. 
	Didinimas-mažinimas
	25-400%

	9.5. 
	Maksimalus popieriaus lapo dydis (spausdinimas/kopijavimas)
	A3/A3

	9.6. 
	Valdymo ekranas
	Ne mažiau kaip 10 colių, lietimui jautrus valdymo ekranas

	9.7. 
	Įrenginio atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB vidinė atmintis;
Ne mažiau kaip 128 GB HDD

	9.8. 
	Automatinis vartantis dokumentų padaviklis
	Turi būti ne mažiau kaip 300 lapų talpos

	9.9. 
	Popieriaus padavimas
	Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios popieriaus padavimo kasetės;
Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė;
Ne mažesnės kaip 3000  lapų talpos A4 formato popieriaus tiekimo blokas

	9.10. 
	Spaudų išvedimo lentynėlės talpa
	Ne mažiau kaip 500 lapų

	9.11. 
	Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas
	Automatinis

	9.12. 
	Naudojamo popieriaus svoris
	Ne mažesnio intervalo kaip nuo 60 iki 216 g/m²

	9.13. 
	Leistinas apkrovimas
	Ne mažiau kaip 200.000 spaudų per mėnesį

	9.14. 
	Puslapio aprašymo kalba
	PCL 6, PostScript 3

	9.15. 
	Tinklinė sąsaja
	10/100/1000 Base-T

	9.16. 
	Skenavimo režimai
	Scan-to-Email, Scan-to-SMB

	9.17. 
	Skenavimo sparta
	Nespalvinis: ne mažiau kaip 200 A4 atvaizdų/min.
Spalvinis: ne mažiau kaip 200 A4 atvaizdų /min.

	9.18. 
	Nuskenuoto vaizdo formatas
	TIFF, PDF

	9.19. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas
	Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą reikalaujamą lentelės Nr. 2 10 punkte

	9.20. 
	Dažų kasetė
	Įrenginys turi būti pateikiamas su dažų kasetėmis skirtomis atspausdinti ne mažiau kaip A4 formato 80.000 vienspalvių  ir ne mažiau kaip A4 formato 45.000 spalvinių spaudų *

	9.21. 
	Komplektuojamos eksploatacinės dalys
	Įrenginys turi būti pateikiamas su visais mazgais, kurių bendras resursas turi būti ne mažesnis kaip 200.000 spaudų resursas**

	10. Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl.  Embedded) programinės įrangos komplektas

	10.1. 
	Pridėtoji (angl. Embedded) programinė įranga
	Turi būti pateikiama su aktyvavimo kodu.

	10.2. 
	Autorizacijos kortelių skaitytuvas
	Nuskaitymo būdas – bekontaktis. Turi būti komplektuojamas su skaitytuvo aktyvavimo kodu (jei tokio reikalauja įrangos gamintojas). Turi palaikyti ATMEL, EM, ST, NXP, TI, HID, LEGIC, INSIDE ir ISO14443A/B standartą palaikančias autorizacijos korteles, veikiančias 125 kHz/134.2 kHz ir 13.56 MHz  dažnių ruožuose.

	10.3. 
	Skaitytuvo pajungimo būdas
	USB sąsają

	10.4. 
	Skaitytuvo matmenys
	ne didesni kaip 90 mm x 60 mm x 20 mm



[bookmark: _Hlk57969746]* Dažų kasečių resursas taikomas vidutinio 5% padengimo spaudams.
** Mazgų resursas gali būti užtikrinamas pateikiant papildomus mazgų komplektus. Mazgai turi būti patiekiami kartu su Prekėmis. 
2.6. Tiekėjas turės Užsakyme nurodytu adresu pristatyti, surinkti ir prijungti Prekes Pirkėjo nurodytose darbo vietose.
2.7. Prekės turi būti naujos „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
2.8. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.
2.9. Prekės, išskyrus nurodytas Lentelės Nr. 2, 10 punkte, privalo turėti galimybę prijungti papildomą(-as) popieriaus padavimo kasetę(-es).
2.10. Visos Prekės turi būti suderinamos su Pirkėjo naudojama spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga MyQ Business Pro.
2.11. Prekių integracija su Pirkėjo naudojama spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga turi būti atliekama be papildomai komplektuojamų išorinių priedų/terminalų, išskyrus autorizacijos kortelių skaitytuvus.
2.12. Skenavimo į kompiuterį (Scan-to-SMB) režimui užtikrinti neturi būti diegiama skenavimo programinė įranga kompiuteryje.

3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI 
3.1. Prekės ir/arba Susijusios prekės turės būti pristatomos: AB „Ignitis Grupė“ įmonių veiklos teritorijoje: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Lenkijoje. Tiksli Prekių pristatymo vieta bus nurodoma Užsakyme.
3.2. Planuojama, jog apie  90% Prekių turės būti pristatoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.3. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.
3.4. Tiekėjas turės pristatyti ir prijungti Prekes Užsakyme nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
3.5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. 
4. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
4.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
4.2. [bookmark: _Ref340669472]Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo pasiūlyme ir Sutartyje nurodytas terminas, pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Terminas negali būti ilgesnis, kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.




