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KLAUSIMAI – ATSAKYMAI
2026-08-04

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą (VPP-932) KILNOJAMA DUJŲ SLĖGIO MAŽINIMO ĮRANGA (KRIZIŲ REZERVAS) IR AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS PIRKIMAS“ pirkimo CVP IS ID 8738931 (toliau – Pirkimas):
	Eil. Nr. 
	KLAUSIMAS*
	ATSAKYMAS**

	1.
	reikalavimai iš TS
11.14. Aukšto slėgio žarnos turi būti sujungiamos iš atskirų segmentų. Segmentų ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2,5 m ir ne ilgesnis kaip 3,5 m, kad žarnas būtų patogu transportuoti/eksploatuoti ir atitiktų gamintojo rekomendacijas.
11.15. Reikalingi aukšto slėgio žarnų laikymo (sandėliavimo) stovai visam nurodytam žarnų kiekiui. Stovų konstrukcija ir gabaritai turi būti pritaikyti kilnojimui ir pervežimui, naudojant krovininius automobilius ir priekabas.
11.16. Bendras aukšto slėgio žarnų ir vieno stovo svoris neturi viršyti 1,7 tonų.
11.17. Kiekvienas stovas turi būti su keturiomis krano kėlimo kilpomis ir turi būti pritaikytas pervežimui su šakiniu krautuvu.

11.14 - prašome pateikti reikalavimus stovui/ams (kiek max žarnų gali būti sudėta ant vieno) kokie keliami dažymo reikalavimai
11.16 punkto nešmanom aišpildyti, kadangi (vertinant vienos žarnos ilgį max 3,5 m) vien 72 flanšai sveria daugiau kaip 1,7 t. Prašome panaikinti šį punktą
11.17 prašome patikslinti kilpos diametrą
	Atsakydami į gautą tiekėjo paklausimą paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 11.14 p. maksimalus žarnų kiekis viename stove nėra nurodomas, svarbu išlaikyti reikalavimą neviršyti bendrą žarnų ir stovo 1,7 tonos svorį. Dažymo reikalavimai stovams nėra keliami.

Dėl techninės specifikacijos 11.16 punkto reikalavimo paaiškiname, kad vieno stovo su žarnomis bendras svoris neturi viršyti 1,7 tonos svorį. Žarnų sandėliavimo stovų gali būti daugiau negu vienas (nurodyta TS 11.15 punkte).
Dėl Techninės specifikacijos 11.17 punkto reikalavimo paaiškiname, kad  kilpų diametras turi būti pritaikytas naudoti kėlimo stropas arba grandines, kurių keliamoji galia ne žemesnė nei 1,7 tonos.



	2.
	Laba diena,
prašome ptiklsinti falnšų medžiagiškumą (juodas pleinmas ar AISI304 ar ASI316L)
	Atsakydami į gautą tiekėjo paklausimą paaiškiname, kad tikslus medžiagiškumas pirkimo dokumentuose nėra nustatomas. Tiekėjas gali siūlyti flanšus pagamintus iš  AISI304 arba AISI316L nerūdijančio plieno. 


* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.
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