TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas (pavadinimas)
	Techninė specifikacija ir poreikio pagrindimas  
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina € su PVM
	Suma € su PVM

	1
	Dyzelinis šildytuvas
	Dyzelinis oro šildytuvas su kaminu.  Patalpų šildymas švariu karštu oru, degimo produktus pašalinant per kaminą. Ne mažesnė kaip 17,5 kW. Šildymo galia: Ne mažesnė kaip 17,5 kW. Oro srautas (debitas): Ne mažesnis kaip 650 m³/h. Kuro rūšis: Dyzelinas. Kuro bako talpa: Ne mažesnė kaip 20 litrų. Kuro sąnaudos: Neviršijančios 1,6 l/h. Konstrukcija: Nerūdijančio plieno degimo kamera ir šilumokaitis, integruotas alyvos lygio matuoklis, kuro filtras. Apsaugos: Foto-elementas (apsauga nuo liepsnos užgesimo) arba lygiavertė apsauga, apsauginis termostatas nuo perkaitimo. Mobilumas: Įrengtas su transportavimo ratukais ir rankena. Valdymas: Šildytuve turi būti numatyta jungtis išorinio nuotolinio patalpos termostato pajungimui. 
	vnt.
	50
	
	

	2
	Adapteris žarnos užmovimui
	Adapteris žarnos užmovimui. Paskirtis: Metalinis perėjimas (adapteris), skirtas lanksčios karšto oro žarnos tvirtinimui prie šildytuvo išpūtimo angos. Medžiaga: Korozijai atsparus nerūdijantis plienas. Matmenys: Išorinis skersmuo turi būti 300 mm (arba tiksliai atitikti siūlomo šildytuvo išpūtimo angos matmenis, kad būtų užtikrintas sandarus žarnos pajungimas). Suderinamumas: Turi būti visiškai suderinamas su 1 dalyje nurodytu šildytuvu (arba siūlomu ekvivalentu).
	vnt.
	50
	
	

	3
	Karščiui atspari lanksti oro žarna
	Karščiui atspari lanksti oro žarna. Paskirtis: Karšto oro transportavimui iš šildymo įrenginio į patalpas. Konstrukcija ir atsparumas Žarna privalo būti armuota integruota nerūdijančio plieno arba metalo spirale, užtikrinančia lankstumą ir atsparumą gniuždymui. Pirmasis žarnos segmentas (ne mažiau kaip 1,2 m ilgio atkarpa nuo pajungimo su šildytuvu vietos) turi būti pagamintas iš karščiui atsparaus stiklo pluošto audinio, pritaikyto tiesioginiam karšto oro srautui iš šildytuvo. Likusi žarnos dalis – iš atmosferos poveikiui atsparaus PVC audinio. Matmenys: Bendras žarnos ilgis: Ne mažesnis kaip 6 m. Vidinis skersmuo: 300 mm (arba tiksliai atitikti siūlomo šildytuvo išpūtimo angos matmenis, kad būtų užtikrintas sandarus žarnos pajungimas, turi tiksliai atitikti 2 dalyje nurodytą adapterį). Komplektacija: Žarna tiekiama komplekte kartu su tvirtinimo diržu ir specialiu transportavimo / saugojimo krepšiu.
	vnt.
	50
	
	

	4
	Termostatas
 su laidu
	Tipas – mechaninis arba elektroninis kambario termostatas, skirtas dyzelinio oro šildytuvo temperatūros valdymui.
Suderinamumas – visiškai suderinamas su  šildytuvu siūlomu 1 dalyje.
Temperatūros reguliavimo diapazonas – ne mažiau kaip 10–30 °C.
Valdymas – automatinis šildytuvo įjungimas ir išjungimas pagal nustatytą patalpos temperatūrą.
Prijungimas – gamyklinė jungtis, tinkama tiesioginiam prijungimui prie šildytuvo siūlomo 1 dalyje, be papildomų adapterių.
Jungiamojo laido ilgis – ne mažiau kaip 5 m.
Montavimas – sieninis.
Komplektacija – termostatas, jungiamasis laidas, tvirtinimo elementai.
Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomas termostatas yra originalus , visiškai suderinamas su siūlomu šildytuvu ir nereikalaujantis šildytuvo konstrukcinių pakeitimų.
	vnt.
	50
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