Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS
DĖL MASKUOJANČIŲ TINKLŲ
____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas, 

telefonas, faksas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES/PASLAUGAS:

	Eil. Nr.
	Modelis/gamintojo kodas 
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Vnt. kaina € su PVM
	Bendra kaina € su PVM

	1. 
	
	Maskuojantis tinklas
	48 vnt.
	
	

	Viso:
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM :______________________________________________

                                                                                    (skaičiai ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro__________Eur.

Pasiūlymas galioja iki:              dienos.
__________________
                    _________________
         _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 

                      (Parašas)


(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.V.  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės

(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ POZICIJOSE PAŽYMĖTOSE ŽVAIGŽDUTE (*))

	1. Maskuojančio tinklo bendrosios nuostatos

	1.1.
	Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami asmeninių maskuotės tinklų (toliau – tinklas), skirtų Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.
	

	1.2.
	Tikslinė paskirtis – asmeniniai maskuotės tinklai bus naudojami, vykdant tiesioginių veiksmų ir specialiosios žvalgybos užduotis Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.
	

	2. Maskuojančio tinklo techniniai reikalavimai

	2.1.
	Tinklas turi padėti kariui maskuotis sustojimo, stebėjimo ir judėjimo metu.
	

	2.2.
	Tinklo tipas – dvipusis, t. y. pagal sezoną (žiema ir pavasaris/vasara/ruduo), galima pasirinkti naudojimui tinkamiausią marginimo pusę.
	

	2.3.
	Marginimo spalvos: 

2.3.1.
šviesiai žalio marginimo (naudojama panaši arba analogiška „multicam“ marginimui spalvų paletė);

2.3.2.
balto marginimo (naudojama panaši arba analogiška „multicam alpine“ marginimui spalvų paletė);

2.3.3.
dykumos/rudens marginimo (naudojama panaši arba analogiška „multicam arid“ marginimui spalvų paletė);

2.3.4.
specialus – kliento parinktas ir suderintas raštas ir spalvų paletė (dizainas ir spalvos pateikiamos po užsakymo). 

Tiekėjas turi užtikrinti techninę galimybę gamybos metu pateikti bet kurį iš šio punkto nurodytų marginimo tipų (arba jų derinių, nurodytų 3.1. ir 3.2. punktuose). Konkretūs marginimo tipai ir jų kiekiai bus nurodomi pirkėjo gamybos užsakymuose (paraiškose) sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinį poreikį.
	

	2.4.*
	Maskuotės spektrai: maskuotė turi būti užtikrinama nurodytuose matymo spektruose t. y. naudojant gaminį vadovaujantis instrukcijomis, jis turi maskuoti karį:

2.4.1.
vizualiame (plika akimi matomame) bangų spektre;

2.4.2.
infraraudonųjų bangų NIR (angl. – near infrared) bangų spektre, kai naudojama  naktinio matymo įranga ir infraraudonųjų spindulių prožektorius;

2.4.3.
termovizoriniuose (angl. – thermal) SWIR (angl. – short wavelength infrared), MWIR (angl. – medium wavelength infrared), LWIR (angl. – long wavelength infrared), FIR (angl. – far infrared) bangų spektruose;

2.4.4.
medžiaga turi užtikrinti apsaugą nuo radarų detekcijos, t. y. sumažinti pėdsaką, intervaluose:

· nuo 700 MHz iki 18 GHz – slopinimas ne mažiau, kaip – 10

dB;

· nuo 18 GHz MHz iki 24 GHz – slopinimas ne mažiau, kaip –

20 dB;

Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ir matavimo testo 

protokolą.

2.4.5. radijo ryšio maskuotė – medžiaga turi slopinti radijo ryšio signalus.
	

	2.5.*
	Medžiagiškumas: 

2.5.1. tinklo pagrindą turi sudaryti medžiaga, kurios pagrindas poliesteris arba lygiavertė medžiaga;
2.5.2. medžiagos tipas ,,TVC 100‘‘ arba lygiavertis atitikmuo. Teikiant ne ,,TVC 100‘‘ medžiagą pridėti audinio gamintojo sudarytą medžiagos audinio techninių duomenų lapą;

2.5.3. medžiagos sluoksniai, ne mažiau kaip 3.
	

	2.6.*
	Medžiagos fizikinės ir mechaninės charakteristikos:

2.6.1. medžiagos gramatūra, ne mažiau kaip 400 gr. per kv. metrą;

2.6.2. medžiagos storis, ne daugiau, kaip 500 mikronų;

2.6.3. medžiagos plyšimo stipris turi turėti ne mažesnį, nei 100 N atsparumą, tiek išilgine (metmenų), tiek skersine (ataudų) kryptimis, užtikrinant, kad tinklas neįplyštų ir nepalaikytų plyšimo veikiant vėjo ar kitoms apkrovoms. Testavimas turi būti atliekamas pagal BS 3424-5:1982 standartą arba lygiavertį atitikmenį;
· 2.6.4. atsparumas aplinkos poveikiui:

· medžiagos masės padidėjimas po visiško panardinimo į
vandenį negali viršyti 10% pagal standartą DIN 53923 (vandens įgeriamumo nustatymas);
· medžiaga turi turėti aukštą antibakterinį lygį. Reikalaujama
antibakterinės veiklos reikšmė ne mažiau, kaip 5. Tyrimas turi būti atliktas vadovaujantis ISO 20743: 2021 standartu, tiriant bent auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) bakteriją;
· medžiagos atsparumas dilimui ir trinčiai turi būti daugiau kaip

100 000, pagal „Martindale“ audinio atsparumo dilimui testą (ISO 12947 standartas);

· medžiagos danga ir maskuotės marginimo raštas turi turėti ne

mažesnį, nei 5 balų (tiek sausu, tiek šlapiu būdu) atsparumą trynimui pagal ISO 105-X12 standartą;

· medžiagos danga ir maskuotės marginimo raštas turi nekeisti

spalvų ir turi turėti aukštą atsparumą skalbimo ciklams (tiek vartotojams skirta, tiek profesionalia skalbimo įranga pagal ISO 105-C06:2010 standartą – balas, ne mažiau 5);

· medžiagos danga ir maskuotės marginimo raštas turi nekeisti

spalvų ir turi turėti aukštą atsparumą jūros vandeniui (pagal ISO 105-E02:2013 standartą – balas, ne mažiau 5);

2.6.5. tinklo medžiaga turi turėti atsparumą liepsnai, kuris nustatomas vertikaliuoju metodu (pagal ASTM D6413/D6413M standartą). Likutinis degimo ir likutinis rusenimo laikas turi neviršyti 1 sekundės. Apanglėjimo ilgis turi neviršyti 50mm, o lydymasis ir lašėjimas yra griežtai draudžiamas. Testas turi būti atliktas tiek išilgine (metmenų), tiek skersine (ataudų) kryptimis.
Kartu su atsakymu į punktų 2.6.3-2.6.5 – pateikti nepriklausomos laboratorijos (kuri turi ISO 17025 sertifikatą) medžiagos testavimo protokolus. 
	

	2.7.*
	Tinklo išmatavimai:

2.7.1. tinklas turi būti stačiakampio formos;

2.7.2. ilgis ne mažesnis kaip 310 cm, plotis ne mažesnis kaip 180 cm. Leidžiama 5 % dydžių paklaida.
	

	2.8.*
	Tinklas per visą savo kraštų perimetrą turi turėti skirtingų dydžių ir formų kilpas bei fiksatorius:

2.8.1. kilpos, skirtos užkloto tvirtinimui kuoliukais arba virvelėmis. Ne mažiau kaip 12 vnt.;

2.8.2. kilpos, skirtos panaudoti užklotą kaip neštuvus. Ne mažiau kaip 4 vnt., šoniniuose užkloto kraštuose. Tinklo konstrukcija turi būti tinkama ir leisti dinamiškai nešti bent 120 kg svorio sužeistą karį, kartu su jo ekipuote;

2.8.3. išoriniuose užkloto kraštuose turi būti ne mažiau kaip 28 vnt. plokščios formos fiksatorių, kurie sujungtų tinklą su maskuotės tinklu.
	

	2.9.*
	Tinklas turi turėti jame, įrengtas ir esant poreikiui naudojamas funkcinės angas:

2.9.1. anga, skirta ginklo vamzdžiui: 

· angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 10 cm, angos

aukštis turi būti ne žemesnis kaip 10 cm leidžiama 5 % dydžio paklaida;

· anga turi būti atviro tipo (šoniniai kraštai nesusiūti
tarpusavyje), suformuojant įpjovą/atvartą. Naudojant medžiagos plastiškumą (atminties efektą), turi būti užtikrinta galimybė rankiniu būdu keisti angos formą, taip laužant siluetą ir ją užfiksuoti išlankstant. Esant poreikiui turi būti galimybė tarp ginklo ir suformuotos angos turėti oro tarpą, nenaudojant jokių papildomų priemonių. Esant reikalui anga yra atidaroma, arba uždaroma nenaudojant jokių tvirtinimo elementų. Atvarto kraštai turi būti apsiūti, apsaugant audinį nuo irimo;
2.9.2. anga, skirta matymui (stebėjimui):

· angos kraštų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 18 cm,

angos forma – apvali, diametras turi būti ne mažesnis kaip 25 cm,  leidžiamos 5 % dydžio paklaidos;

· anga turi būti atviro tipo (šoniniai kraštai susiūti

tarpusavyje), suformuojant atvartą. Naudojant medžiagos plastiškumą (atminties efektą), turi būti užtikrinta galimybė rankiniu būdu keisti angos formą, taip laužant siluetą ir ją užfiksuoti išlankstant. Esant poreikiui turi būti galimybė tarp stebėjimo prietaisų ir suformuotos angos turėti oro tarpą, nenaudojant jokių papildomų priemonių. Esant reikalui anga yra atidaroma, arba uždaroma nenaudojant jokių tvirtinimo elementų. Atvarto kraštai turi būti apsiūti, apsaugant audinį nuo irimo;
· ritinio išoriniame krašte turi būti integruoti ne mažiau kaip 3

vnt. mechaninių fiksatorių (pvz., metalinių / plastikinių spaustukų, kilpų su sagomis arba tekstilinių užsegimų „Velcro“), skirtų papildomų maskavimo elementų ar tinklo dalių patikimam prijungimui;

2.9.3. visos angos, jų atvartai ir ritiniai turi būti pagaminti iš to paties pagrindinio tinklo medžiagos, atitinkančios 2.3., 2.4., 2.5 ir 2.6., punktų reikalavimus;

2.9.4. angos pozicija ir tinklo brėžinys – derinami po užsakymo.
	

	2.10.
	Tinklas turi turėti papildomą nusegamą natūralios maskuotės tinklą su medžių imitacijos lapija. Turi būti galimybė į tarpus „tarp“ lapijos naudoti natūralios maskuotės komponentus – aplinkos augmeniją. Tinklas ir maskuotės tinklas – tvirtinami greito prisegimo metalinėmis sagtimis. 
	

	2.11.
	Tinklas turi būti pagamintas originalaus gamintojo, t. y. neturi būti padirbinys ir neturi pažeisti jokių šiems produktams ar medžiagoms pritaikytų patentų. 
	

	2.12. 
	Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti šalyje (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintą Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą.
	

	2.13.*
	Tinklo svoris be maskuotės tinklo, turi būti ne didesnis kaip 2,8 kg. Maskuotės tinklo svoris, ne didesnis kaip 1,6 kg.
	

	3. Maskuojamojo tinklo komplektacija

	3.1.
	1 tinklo variantas – žiema/universalus marginimas:

3.1.1. tinklas, dvipusio marginimo;

3.1.2. maskuotės tinklas;

3.1.3. kuprinė tinklams sudėti.
	

	3.2.
	2 tinklo variantas – dykumos/specialus marginimas:

3.2.1. tinklas, dvipusio marginimo;

3.2.2. maskuotės tinklas;

3.2.3. kuprinė tinklams sudėti.
	


