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1priedas

Daimy debitas 15 000 Nm3/h
Temperatiira 50-60°C
co 50 mg/Nm3/h
HCL {TIPK 8 mg/Nm3/h) 10 mg/Nm3/h
Nox (TIPK 100 mg/Nm3/h) | 200 mg/Nm3h
502 50 mg/Nm3th
BOA 10 mg/Nm3/h
HF 1,0 mg/m3
Dulkes (TIPK 5 mg/Nm3/h) | 10 mg/Nm3/n
Kadmis ir jo junginiai (Cd) 0,04 mg/m3
Talis ir jo junginiai (Ti) 0,05 mg/m3
Gyvsidabris ir jo junginiai (Hg) 0,05 mg/m3
Stibig ir jo junginiai (Sb) 0,5 mg/m3
Arsenas ir jo junginiai (As) 0,05 mg/m3
Svinas ir jo junginiai (Pb) 0,5 mg/m3
Chromas ir jo junginiai (Cr) 0,5 mg/m3
Kobaltas ir jo junginiai (Co) 0,5 mg/m3
Varis ir jo junginiai (Cu) 0,5 mg/m3
Manganas ir jo junginiai (Mn) 0,5 mg/m3
Nikelis ir jo junginiai (Ni) 0,2 mg/m3
Vanadis ir jo junginiai (V) 0,5 mg/m3
Dioksinai 0,1 ng/m3
Furanai 0,1 ng/m3
NH3 10 mg/m3

3.2 Reikalavimai atliekoms, priemimui ir jy laikymui

50% skystyjy - 25% kietujy - 25% pastos pavidalo; 5000 kcal/kg; 1100kg/h
Nominalus atlieky deginimo jrenginio pajégumas yra 5 500 000 kcallh — 6,4 MW.

Projektinio atlieky miginio degimo Siluma lygi 5000 kcal/kg (parametrus Zr. lenteleje).
Ribings vertes, | kurias reikty atsizvelgti darant atlieky misin{ yra Sios:
Skystosios atliekos misinyje 50%

Pastos pavidalo atliekos misinyje 25%
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Kietosios atliekos miSinyje 25%

Misinio degimo 8iluma: min. 2700 kcal/kg

max. 10.000 kcal/kg

Chloro kiekis miginyje max. 2%

Sieros kiekis misinyje max. 1%

C 50,90 | %
H 5,00 | %
S 1,00 | %
o 11,00 | %
N 0,500 | %
Cl 2,00 | %
Vanduo 19,60 | %
Inertinés medziagos 10 | %

Fe 80 | ma/kg
Hg 6§ | mg/kg
Cd+Ti 5 | mglkg
Ni 11 | ma/kg
Pb 80 | mg/kg
As 8 | mg/kg
Cu 150 | mg/kg
Zn 100 | mg/kg
Sn 50 | mg/kg
Cr 50 | mg/kg
Ba 50 | mg/kg
Dioksinai, furanai 5 | ng/kg
= Plidpsnio temperatira >55°C
=« Klampa <75cP
= Dumbly kiekis <3 Vol %
= pH 5-10
= Atlieky suderinamumas, laikant tame paciame rezervuare
= Kaloringumas S-R201 > 18.000 kJ/kg
Klampa S-R201 <75cP

Kaloringumas S-R202, S-R203

> 2.000 to 18.000 kJ/kg
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