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Bévados: vamzdio flansy B i C (prie plakty) virpesiy tyrimy rezultatai

- Vamzdziy flangy B (laisvo galo) ir C (prie plakty) virpesiy intensyvumas a¥ine A,

horizontalia H ir vertikalia V kryptimis, yra Zemas —virpesiy
grei¢iy amplitudés nevirsija 0.5mm/s.

Vamzdziy flandy B (laisvo galo) ir C (prie plakty) virpesiy intensyvumas
(suzadintos virpesiy grei¢iy amplitudés) agine A, horizontalia H ir vertikalia V
kryptimis,

B puse asine A kryptimi Vpa=23mmy/s, C puse afine A kryptimi V qyca=iki
S5mm/s.

C pusé horizontalia H kryptimi Vimsep=22.5mnvs, C puse vertikalia kryptimi
Vimscv=31.7mnv/s)

AvariSkai neleistinos saugiai eksploatacijai, lyginant pagal 1SO 10816
standarto rekomenduojamas saugios eksploatacijos normas (V,m<2.8mm/s).

- Prie plakty esantios C vamzdzio dalies virpesiy intensyvumas yra Zymiai

didesnis, lyginant su B dalimi, veikiant plaktams.

Virpesiy grei¢iy spektruose vyrauja 36-37Hz ir 74.5Hz dazniy virpesiy greidiy
amplitudés. Vyrauja vamzdzio konstrukcijos pirmojo rezonanso daznio virpesiai
36-37Hz ( zr. 3.3CVTb_20250131 pav., 8 psl.).

- Nustatyti 662Hz daznio plakty konstrukcijos elementy auksto daZnio virpesiai,

persiduodantys vamzdziui (Zr. 3.2CHT_662Hz_20250131 pav. 7 psl).

- Projektuojant (montuojant) lazerinius matavimo prietaisus prie vamzdzio B ir C

flan3y, butina naudoti virpesiy slopintuvus-dempferius, slopinangius Zemo daznio
virpesius (iki 100Hz), Zadinan&ius plakty smigiy.
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1. Vibrodiagnostikai naudoti prietaisai ir duomeny formatai

e Virpesiy signaly analizatorius A4100 su pjezoakcelerometru AC104-1A, 99.8
mV/g jautris, tezonanso daZnis iki 22 000Hz ir Virpesiy signaly analizatoriumi
A4300 su pjezoakcelerometru WR 787A, 104 mV/g jautris, rezonanso daZnis iki
22 000 Hz. Matavimo duomeny analizei naudota Diagnostikos programimeé iranga
DDS (Profess s.r.0. CZ).

¢ Vamzdym; flansy B ir C absoliuciyjy virpesiy tyrimas atliktas, esant tus¢iajai
cigai ir esant smiginiam plakty rezimui, tvirtinant pjezoakcelerometr asine A,
horizontalia H ir vertikalia V kryptimis prie B ir C (prie plakty) sujungimo flansy.

¢ Vibroaktyvumas vertinamas pagal: 1-flandy absclindiujy virpesiy greiciy
kvadratinius vidurkius vims, mmys it lyginamas pagal ISO 10816_3 standarto
reikalavimus. 2-pagal absoliuciuju virpesiy greiciy amplitudes V., (mm/s) ir
virpesiy greiciy spektrogramas, pagal Zadinamus virpesiy daZnius (Hz).

A agineé kryptis V vertikali kryptis

1.1 pav. Feto. Pjezoakcelerometro WR787A tvirtinimas prie flango A ir V kryptimis

(analogiSkai tvirtinamas ir H kryptimi)
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