Pirkimo 3 priedas „Techninė specifikacija“

	

	


UAB „Utenos butų ūkis“ organizuojamos apklausos
daugiabučio namo V. Kudirkos g. 32, Utena, namo priestato
lietaus nuotekų stovo keitimo darbų techninė specifikacija

PASTATO LIETAUS NUOTEKŲ STOVO KEITIMAS
 
Pastato lietaus buitinių nuotekų stovo keitimas         ~ 12 m.        

Užsakovo reikalavimai
[bookmark: _Hlk485380244]Bendra specifikacija: Pakeisti lietaus nuotekų 2 stovus nuo  Nr. 35 patalpos stogo perdangos  iki revizijos rūsio patalpose. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti sstatybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003. Keičiant vamzdynus, užtikrinti nuolatinį esamų sistemų funkcionavimą. Objektas perkamas principu - bendros kainos sutartis. Pretenzijos dėl kiekių, papildomų darbų ir kitų nenumatytų atvejų po sutarties pasirašymo nepriimamos.
Darbai turi būti užbaigti per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo

Į mato vienetą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dėl darbų atlikimo nuosavybės teise priklausančiose patalpose Rangovas savarankiškai susiderina su jų savininkais; 2. Lietaus nuotekų sistemos senų vamzdynų išardymas ir utilizavimas. 3. Naujų plastikinių  vamzdžių bei įrangos montavimas nuo Nr. 35 patalpos lubų iki antžeminės dalies (revizijos)  rūsyje prijungimas. 4. Žemės darbai, grindų ir kitų dangų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 5. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų pamatuose; 6. Patvirtinto įkainoto darbų veiklos grafiko ir lokalinės sąmatos, pagal pateiktą pasiūlymą, pateikimas ir suderinimas iki sutarties pasirašymo.
Pastaba: Specifikacijoje pateikiami kiekiai apytikriai, kurie, rengiant aprašą, turi būti tikslinami ir gali keistis.

Specifiniai reikalavimai:
1. Vamzdynų ilgis -  ~ 12 m. (Ø 100mm)

Iki revizijos rūsio patalpose
[bookmark: _Hlk131432702]      Kitos sąlygos:
     1. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti, išveždamas į sąvartyną. 
     2. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas atskirai priduoda Užsakovui.
     3. Durų pakeitimo metu pažeistų paviršių apdailos atstatymo darbai.
     4. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.
     5. Bendrovė apmokės tik už tinkamai atliktus ir priduotus darbus. 
6. UAB „Utenos butų ūkis“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punkto reikalavimais, t. y. pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus pirkimo objektui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede:
6.1. rengiant kapitalinio remonto projektą turi būti išpildyti Tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 punkte nustatyti reikalavimai, t. y. projekte turės būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų konkrečiu atveju aktualius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; Tvarkos aprašo 2 priedo XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).
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