PASIŪLYMO TECHNINIO PAGRINDIMO FORMA

Tiekėjo siūlomos specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti konkretų kiekvieno siūlomo komponento modelį, jo gamintoją. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas.
	VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIŲ ĮRANGA

	1.
	NEŠIOJAMŲ KŪNO KAMERŲ ĮRANGA

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalavimai komponentui ar kiekiai
	Siūlomi parametrai
(pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.)

	1.1.
	BENDROJI INFORMACIJA

	1.1.1.
	Nešiojamos kūno kameros (liet. nešiojami vaizdo registratoriai, angl. body camera arba wearable camera, arba body worn video (BWV), arba body-worn camera (BWC), arba bodycam) (toliau - Nešiojama kūno kamera)
	Reikalavimai nešiojamai kūno kamerai nurodyti žemiau  1.3 punkte.
	/įrašyti privaloma/

	1.1.2.
	Išmani(ios) daugiavietė(ės) nukrovimo-įkroviklio stotelė(ės) (angl. Smart Multiple PortDock). (toliau -Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė)
	Reikalavimai išmaniai daugiavietei nukrovimo-įkroviklio stotelei nurodyti žemiau  1.4 punkte.
	/įrašyti privaloma/

	1.1.3.
	RFID (angl. Radio Frequency Identification)  technologijos (13.5 MHz) skaitytuvas (toliau - RFID skaitytuvas).
	Reikalavimai RFID skaitytuvui nurodyti  žemiau  1.5 punkte.
	/įrašyti privaloma/

	1.1.4.
	Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos ir vartotojų valdymo programinė įranga (toliau – programinė įranga)
	Reikalavimai duomenų saugyklai nurodyti  žemiau  2 punkte.
	/įrašyti privaloma/

	1.1.5.
	Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga (toliau – duomenų saugykla).
	Reikalavimai duomenų saugyklai nurodyti  žemiau  3 punkte.
	/įrašyti privaloma/

	1.1.6.
	Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos kiekiai
	Kiekiai nurodyti  žemiau  4 punkte.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.2.1.
	Kainodara
	Kainos bus pateikiamos kiekvienam komplektui bei  komponentui atskirai. Kainoje turi būti įvertintos visos reikalingos lėšas įrangos pristatymui, sumontavimui bei darbuotojų apmokymui.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.2
	Komplektacija
	Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas, perkančioji organizacija) naudojamos (eksploatuojamos) vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinės įrangos „VideoManager“ pilnam sprendimo funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos aktyvinimo ir palaikymo licencijos ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinio laikotarpio nustatytam terminui.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.3
	Instrukcijos, aprašymai
	Įrangos ir programinės įrangos vartotojo instrukcijos lietuvių kalba ir aprašymai.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.4.
	Papildomi reikalavimai
	Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti naudotų arba gamintojo remontuotų gaminių.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.5.
	Garantija
	Nešiojamų kūno kamerų sistemų įrenginiams, vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinei įrangai (toliau – sistema) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija visiems sistemos įrenginiams (įskaitant ir vidinius komponentus, pvz. baterijas) ir papildomiems išoriniams priedams (įskaitant ir kamerų laikiklius ar tvirtinimo elementus).
Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turės pateikti po vieną papildomą bateriją pakeitimui kiekvienam įrenginiui.
Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas Užsakovui susidėvėjusių laikiklių pakeitimui turės pateikti: tvirtinimo prie uniformos kišenės laikiklius (angl. „crocodile style“) - 100 vnt. ir magnetinius tvirtinimo laikiklius – 100 vnt..
Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą.
Jei garantiniu laikotarpiu gedimas(-ai) nepašalinami per 30 darbo dienų, turės būti pateiktas naujas gaminys.
	/įrašyti privaloma/

	[bookmark: _Hlk224899359]1.2.6.
	Prekių pristatymo terminas
	Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.7.
	Prekių pristatymas
	Tiekėjas pristato prekes į Sutartyje nurodytus Užsakovo padalinius.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.8.
	Įrangos montavimas
	Tiekėjas privalės sutartyje nurodytuose Užsakovo padaliniuose sumontuoti nešiojamas kūno kameras, išmanias daugiavietes nukrovimo-įkroviklio stoteles, RFID skaitytuvus, duomenų saugyklas bei paruošti virtualius serverius kiekviename padalinyje  darbui su vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programine įranga.
	/įrašyti privaloma/

	[bookmark: _Hlk89352669]1.2.9.
	Reikalavimai integracijai
	Siūlomas sprendimas turi būti pilnai suintegruotas su Užsakovo naudojama sistema „Active Directory“  (toliau – „Windows Active Directory“. 
Sistemos vartotojų (video registratorių naudotojų) bei jų teisių (vardas, pavardė, padalinys, kortelės Nr., priklausomybė Active directory saugos grupei) valdymas bei administravimas, prieigų prie sistemos sukauptų duomenų peržiūros bei ataskaitų generavimo turi būti galimas konfigūruoti naudojantis „Windows Active Directory“  domeno duomenimis. 
Sistemos vartotojų sąrašas, kuriems kiekviename padalinyje leidžiama išduoti nešiojamas kūno kameras, turi būti galimas konfigūruoti naudojantis „Windows Active Directory“  domenu (programa).
Padalinyje darbuotojui išduodant nešiojamą kūno kamerą, sistemos  vartotojo autentifikavimui, kiekvieną kartą turi būti privalomai nuskaitomas darbuotojo pažymėjimas specialiai tam padalinyje įrengtu korteliu RFID skaitytuvu. Informacija apie darbuotojų pažymėjimus turi būti ne mažiau kaip kartą per parą nuskaitoma iš  „Windows Active Directory“ .
Keičiantis „Windows Active Directory“ domene esančiai informacijai apie vartotojus (vardas, pavardė, padalinys, kortelės Nr., priklausomybė Active directory saugos grupė) pakeitimai „Windows Active Directory turi būti automatiškai perduodama sistemos įrangai ir įsigalioti atitinkamose padaliniuose be jokių papildomų Užsakovo darbuotojų veiksmų.
Sistemos administratoriui sistema turi leisti keisti sinchronizacijos parametrus tarp sistemos ir „Windows Active Directory“  domeno intervalą.
Prieš priduodant sistemą eksploatacijai, visi įrenginiai turi būti sukonfigūruoti visuose padaliniuose bei pilna apimtimi veikti integracija su „Windows Active Directory“. Pasiūlyme turi būti aprašytas detalus „Windows Active directory“ sprendimo aprašymas. Siūlomi įrenginiai turi turėti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas sprendimas suderinamas su „Windows Active directory“.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.10.
	Trumpas sistemos funkcionalumas
	Padalinyje eksploatuojamų nešiojamų kūno kamerų įrašai automatiškai turi būti perkeliami į padalinyje sumontuotą duomenų saugyklą. 
Vaizdo įrašams iš vaizdo registratoriaus turi būti galimybė pasiekti naudojant mobilaus ryšio operatoriaus tinklą, nenaudojant papildomos tarpinės įrangos (išmanūs įrenginiai ar maršrutizatoriai).
Duomenų saugykloje nešiojamų kūno kamerų įrašai saugomi 30 kalendorinių darbo dienų, paskui automatiškai turės būti ištrinami.
Įrengtuose vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinės įrangos kliento kompiuterinėse darbo vietose vartotojui tarnybinių funkcijų vykdymui bus suteikiamos tik būtinos prieigos, pvz. nešiojamų kūno kamerų įrašų peržiūra.
Darbuotojas, atsakingas už nešiojamų kūno kamerų įrašų kopijų sukūrimą, gavęs tyrimą vykdančio darbuotojo vadovybės patvirtintą prašymą, sukurs nuorodą prie įrašo ir suteiks laikiną prieigą prie įrašo, patalpinto vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinės serverio duomenų saugykloje nešiojamų kūno kamerų įrašą peržiūrėti bei padaryti jos kopiją, t. y. įrašyti į USB, DVD ar kitą laikmeną turi turėti galimybę tik tyrimą vykdantis darbuotojas.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Turi būti pateiktos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą ir nepertraukiamą veikimą.
	/įrašyti privaloma/

	1.2.11.
	Vartotojų eksploatacijos mokymai
	Ne mažiau kaip 4 darbo valandos per Užsakovo ZOOM platformą.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.
	NEŠIOJAMA KŪNO KAMERA

	1.3.1.
	Gamintojas 
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.2.
	Modelis
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.3.
	Paskirtis
	Vaizdo informacijai fiksuoti patalpose ir lauko sąlygose.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.4.
	Nešiojamų kūno kamerų tvirtinimo priedai:
	Tiekėjas turi sukomplektuoti ir pateikti laikiklius.
	

	1.3.4.1.
	Tvirtinimo prie uniformos kišenės laikiklis (angl. „crocodile style“)
	Kiekvienai nešiojamai kūno kamerai - 1 (vienas) vnt.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.4.2.
	Magnetinis tvirtinimo laikiklis
	 Kiekvienai nešiojamai kūno kamerai - 1 (vienas) vnt.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.
	Reikalavimai:
	
	

	1.3.5.1.
	Objektyvo fiksavimo kampas
	Ne mažiau kaip 125° horizontaliai ir mažiau kaip 70° vertikaliai.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.2.
	Dienos/nakties veikimas
	Turi palaikyti prasto apšvietimo sąlygas iki 0,1 liukso.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.3.
	Vaizdo įrašymo suspausimo formatas
	Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.4.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažiau kaip 1920 x 1080p su galimybe pasirinkti mažesnę raišką (1280 x 720p arba 640x360p).
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.5.
	Vaizdo įrašymo kadrų dažnis
	25 arba 30 kadrų bei kiti kadrų dažniai per sekundę.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.6.
	Vaizdo įrašo išsaugojimo prieš įrašymo aktyvavimą funkcija (angl. Prebuffer)
	Turi turėti, ne mažiau kaip 90 sekundžių trukmės.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.7.
	Garso įrašymas
	Turi būti vykdomas ne mažiau kaip su dvejais integruotais  mikrofonais.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.8.
	Vidinė atmintis 
	Neturi būti galimybės prieiti prie vidinės atminties naudojant USB sąsają.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.9.
	Įrašymo atminties talpa
	Ne mažiau kaip 128 GB.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.10.
	Vaizdo įrašų šifravimas
	Visi duomenys vidinėje kameros atmintyje turi būti šifruoti naudojant ne prastesnį kaip AES 256 arba lygiavertį standartą.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.11.
	GPS palaikymas
	Turi turėti integruotą GPS imtuvą.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.12.
	BLUETOOTH palaikymas
	Turi būti, palaikomas standartas BLE 4.0 (arba lygiavertis) arba naujesnis.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.13.
	Wi-Fi palaikymas
	802.11 b/g/n (2.4GHz arba 5GHz ) arba lygiavertis standartas.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.14.
	LTE ryšio palaikymas
	Turi būti integruotas LTE modulis mobilaus ryšio operatorių prijungti naudojant eSIM arba SIM kortelę.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.15.
	Baterija turi būti
	Įkraunama, integruota, be galimybės operatoriui ją išimti ar išjungti.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.16.
	Baterijos talpa
	Pilnai įkraunama ne ilgiau kaip per 4 valandas;
Turi užtikrinti kameros veikimą nuolatinio įrašymo režime ne mažiau kaip 12 val.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.17.
	Baterijos įkrovimas
	Turi būti galimybę įkrauti bateriją naudojant standartinį išmanaus įkroviklio laidą, pvz. USB C. Jeigu įrenginys neturi standartinio lizdo, turi būti pasiūlytas įkrovimo adapteris kiekvienai kamerai atskirai.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.18.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė
	Ne prasčiau kaip IP67, MIL-STD-810 arba lygiaverčio testo reikalavimams.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.19.
	Darbo aplinkos temperatūra
	Nuo ne mažiau kaip nuo -20 iki +45 °C.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.20.
	Matmenys
	Turi būti ne didesni kaip 75mm x 98mm x 30mm (be laikiklio).
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.21.
	Svoris
	Nešiojamos kūno kameros  svoris turi būti ne daugiau kaip 230 g (be laikiklio).
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.22.
	Vaizdo įrašo peržiūra
	Naudotojas negali ištrinti bet kokius įrašus tiesiai iš įrenginio. 
Įrenginys turi turėti ekraną arba bevielį būdą peržiūrėti vaizdo įrašą, be galimybės vaizdo įrašą ištrinti.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.23.
	Vaizdo įrašo perkėlimas
	Nešiojamą kūno kamerą  pastačius į nukrovimo-įkroviklio stotelę vaizdo įrašai turi būti automatiškai perkeliami į duomenų saugyklą. Turi būti galimybė pasiekti vaizdo įrašą per mobilius tinklus naudojant LTE ryšį.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.24.
	Vaizdo įrašo pašalinimas
	Vaizdo medžiaga turi būti automatiškai pašalinta iš nešiojamos kūno kameros, kai ji yra sėkmingai perkelta į duomenų saugyklą.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.25.
	RFID technologijos naudojimas

	Vartotojo autorizavimui naudoti RFID technologiją, kaip autorizavimui naudojant darbuotojo tarnybinį pažymėjimą. 
Nešiojama kūno kamera  turi būti lengvai ir greitai priskiriama naudotojui naudojant RFID technologiją.
Sistema turi palaikyti automatinį nešiojamos kūno kameros  priskyrimą su vienu kortelės prilietimu prie RFID skaitytuvo ir vengti rankinio priskyrimo. 
Nešiojama kūno kamera, kuriai nebuvo atliktas tinkamas RFID identifikavimo procesas, turi būti neaktyvi.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.26.
	Funkciniai mygtukai arba jungikliai
	Turi turėti bent vieną funkcinį mygtuką arba jungiklį funkcijoms, tokioms kaip „Start/Stop Recording“  bei kitoms. 
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.27.
	Pranešimai (signalizavimas)
	Nešiojama kūno kamera  turi turėti vaizdinį ar garsinį, ar kitą pranešimą (signalizavimą). Nešiojama kūno kamera  turi turėti indikatorius arba ekraną, informuojančius operatorių apie baterijos, atminties būseną, filmavimo režimą bei kitus pranešimus.
	/įrašyti privaloma/

	1.3.5.28.
	Logotipas arba kitą vizualizacija.
	Nešiojama kūno kamera  gali turėti lengvai pritaikomą kortelę/lipduką, ant kurio galima uždėti įstaigos naudojamą logotipą arba kitą vizualizaciją.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.
	IŠMANI DAUGIAVIETĖ NUKROVIMO-ĮKROVIKLIO STOTELĖ

	1.4.1.
	Gamintojas
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojo pavadinimą.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.2.
	Modelis
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojo kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.3.
	Saugumo lygis
	Ne mažesnis kaip AES-256.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.4.
	Sąsajos
	Turi būti ne mažiau kaip 8 lizdai nešiojamoms kūno kameroms, kad būtų galima pajungti ir vienu metu kūno kameras įkrauti ir iš kūno kamerų perkelti įrašus į serverį (saugyklą).

Įvertinęs siūlomos įrangos technines charakteristikas, nurodytų nešiojamų kūno kamerų kiekiui reikalingą daugiaviečių nukrovimo-įkroviklio stotelių kiekį, Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti ir reikiamą kiekį, jei kečiasi, pasiskaičiuoti. Pvz., jei padalinyje planuojama sumontuoti 20 kamerų ir jei stotelė yra 8 vietų – tai bus nurodytam kamerų kiekiui reikalingos 3 stotelės, ir jei stotelė yra 10 vietų – tai bus reikalingos 2 stotelės.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.5.
	Išmanių nukrovimo-įkroviklio stotelių pajungimas
	Turi būti galima apjungti ne mažiau  kaip 4 (keturių) išmanių nukrovimo-įkrovimo stotelių ir 1 (vienu) RFID skaitytuvu iš šių išmanių nukrovimo-įkrovimo stotelių priskirti kameras naudotojui.
	/įrašyti privaloma/

	[bookmark: _Hlk93394906]1.4.6.
	Darbo aplinkos temperatūra
	Ne mažiau kaip nuo 0ºC iki +25ºC.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.7.
	Maitinimo įtampa
	100 - 240V, 47 - 63Hz.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.8.
	Ryšys 
	GigabitEthernet  / Turi būti ne mažiau kaip 100/1000 Mbit/s.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.9.
	Funkcionalumas:
	
	

	1.4.9.1.
	
	Stotelės valdiklis turi saugiai perkelti nešiojamos kūno kameros įrašytą vaizdo medžiagą į duomenų saugykla.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.9.2.
	
	Stotelė turi automatiškai perkelti vaizdo įrašus iš nešiojamos kūno kameros, kai nešiojama kūno kamera yra įstatomas į stotelę.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.9.3.
	
	Stotelės ir serverio programinė įranga turį užtikrinti, kad nebūtu galima prarasti neapdorotų vaizdo įrašų, pvz. duomenų perkėlimo metu, nutrūkus elektros tiekimui.
	/įrašyti privaloma/

	1.4.9.4.
	
	Nešiojama kūno kamera  turi tilpti į krovimo stotelę nenuimant papildomų laikiklių. 
	/įrašyti privaloma/

	1.4.9.5.
	
	Nešiojamos kūno kameros priskyrimas vartotojui turi būti įmanomas, priliečiant kortelę prie RFID skaitytuvo be papildomo rankinio serverio programinės įrangos įsikišimo.
	/įrašyti privaloma/

	1.5.
	RFID skaitytuvas

	1.5.1.
	Gamintojas
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą.
	/įrašyti privaloma/

	1.5.2.
	Modelis
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę.
	/įrašyti privaloma/

	1.5.3.
	Funkcionalumas
	Nešiojamų kūno kamerų priskyrimas vartotojui turi vykti naudojant tarnybinį pažymėjimą.
	/įrašyti privaloma/



	2.
	VAIZDO REGISTRAVIMO BEI VAIZDO ĮRAŠYMO IR ĮRODYMŲ VALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS IR VARTOTOJŲ VALDYMO PROGRAMINĖ ĮRANGA

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalavimai komponentui
	Siūlomi parametrai
(pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.)

	2.1.
	Bendrieji reikalavimai

	2.1.1.
	Administravimo darbo vietų kiekis
	Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinės įrangos administravimas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip iš 2 kompiuterinių darbo vietų.
	/įrašyti privaloma/

	2.1.2.
	Kliento darbo vietų kiekis
	Nešiojamų kūno kamerų bei vaizdo įrašų peržiūra, valdymas, ataskaitų analizė ir t.t. turi būti užtikrinamas iš bet kurios užsakovo kompiuterinio tinklo darbo vietos.
	/įrašyti privaloma/

	2.1.3.
	Komplektas
	Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinė įranga (toliau - programinė įranga) turi būti suderinama su teikiama įranga.
	/įrašyti privaloma/

	2.1.4.
	Instaliavimas
	Programinę įrangą Tiekėjas suinstaliuoja sutartyje nurodytuose Užsakovo padaliniuose.
	/įrašyti privaloma/

	2.1.5.
	Kainodara
	Turi būti numatytos visos reikalingos lėšos įrangos pristatymui bei diegimui. Kainoje turi būti įvertintos visos reikalingos lėšas programinės įrangos diegimui  bei darbuotojų apmokymui. 
	/įrašyti privaloma/

	2.1.6.
	Vartotojų eksploatacijos mokymai
	Ne mažiau kaip 4 darbo valandos per Užsakovo ZOOM platformą.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.
	Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinė įranga 

	2.2.1.
	Gamintojas
	Nurodyti
	/įrašyti privaloma/

	2.2.2.
	Pavadinimas
	Nurodyti 
	/įrašyti privaloma/

	2.2.3.
	Paskirtis
	Nešiojamų kūno kamerų (toliau – kamera), vartotojų valdymui bei administravimui, vaizdo įrašų tyrimui, įvykių (įrodymų)  analizavimui, kopijavimui, ataskaitų ruošimui ir t.t..
	/įrašyti privaloma/

	2.2.4.
	Programinė įranga
	Programinė įranga turi būti suderinama su „Windows Server 2025“ arba naujesnėmis „Windows Server“ šeimos operacinėmis sistemomis, palaikyti virtualizaciją ir būti diegiama virtualiose tarnybinėse stotyse. Tiekėjas privalo pateikti visas programinės įrangos veikimui reikalingas licencijas, įskaitant „Microsoft Windows Server 2025 Standard“ (arba naujesnės versijos) operacinės sistemos licenciją, reikalingą siūlomam sprendimui eksploatuoti virtualioje aplinkoje. Turi turėti auditavimo sistemą. Programinės įrangos kliento aplikacija turi būti suderinama su „Windows 11“ ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis. Taip pat turi būti sudaryta galimybė naudotis sistema naudojant aktualias gamintojų palaikomas interneto naršyklių „Microsoft Edge“, „Mozilla Firefox“ ir „Google Chrome“ versijas arba įdiegtą programinės įrangos kliento aplikaciją.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.5.
	Programinės įrangos ir infrastruktūros reikalavimai
	Turi būti įdiegta Užsakovo infrastruktūroje – Užsakovo telekomunikaciniame tinkle.
Turi pilnai integruotis su Užsakovo naudojamu „Windows Active Directory“  domenu, „Postgree“ ir „VideoManager“.
Atlikus degimo darbus turi nesutrikti 745 vnt. Užsakovo eksploatuojamų įrenginių / komponentų funkcionalumas.
Turi būti pateiktas Užsakovo naudojamos vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinės įrangos „VideoManager“ 36 mėnesių licencijos gamintojo naujinimo palaikymas.
Visi įrašai turi būti vienoje duomenų bazėje bei Užsakovo tarnybinėje stotyje.

Programinės įrangos ir infrastruktūros reikalavimai
1. Siūloma programinė įranga turi būti įdiegta Užsakovo esamoje infrastruktūroje, t. y. Užsakovo telekomunikaciniame tinkle ir tarnybinėse darbo stotyse / serveriuose, nenaudojant išorinių (tiekėjo) debesijos ar kitų trečiųjų šalių infrastruktūrų,
2. Sprendinys turi pilnai integruotis su Užsakovo naudojamu „Windows Active Directory“ domenu, užtikrinant centralizuotą naudotojų autentifikaciją ir autorizaciją.
3. Sprendinys turi būti suderinamas ir integruojamas su Užsakovo naudojamomis sistemomis, įskaitant, bet neapsiribojant:
· PostgreSQL duomenų bazių valdymo sistema;
· naudojama vaizdo valdymo sistema (VideoManager ar lygiavertė).
4. Visi sistemos generuojami ir saugomi duomenys (įrašai) turi būti kaupiami vieningoje (centralizuotoje) duomenų bazėje, veikiančioje Užsakovo infrastruktūroje.
5. Diegimo, atnaujinimo ar migravimo darbai turi būti atliekami taip, kad:
· nebūtų sutrikdytas esamos sistemos ir įrenginių komponentų veikimas;
· visi sistemos komponentai po atnaujinimo veiktų pilna apimtimi.
6. Tiekėjas privalo numatyti ir įgyvendinti saugų atnaujinimo (migravimo) scenarijų, įskaitant:
· darbų planą;
· grįžimo (rollback) galimybę sutrikimo atveju.

Tiekėjui nebus suteikta nuotolinė prieiga.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.
	Žurnalai ir auditas:
	
	

	2.2.6.1.
	
	Turi būti vedamas įvykių žurnalas, kuriame fiksuojami naudotojų atlikti veiksmai su vaizdo įrašais.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.2.
	
	Turi palaikyti automatinį ataskaitų eksportavimą CSV formatu,
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.3.
	
	Turi pateikti visų veiksmų, kurių buvo imtasi su įrašytu vaizdo įrašu auditą.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.4.
	
	Turi turėti paieškos audito žurnalą, kuriame būtų užtikrinama, kad kiekvienam atliktam veiksmui būtų priskirta atsekama nuoroda.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.5
	
	Turi užtikrinanti visų duomenų atskaitomybę.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.6.
	
	Turi gebėti sukurti naudotojo ir sistemos įvykių ataskaitas, tokias kaip įrenginio įrašymo laikas, incidentų ataskaita ir kt.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.6.7.
	
	Turi apimti visus pagrindinius veiksmus, atliekamus rankiniu būdu, naudojant nešiojama kūno kamerą.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.7.
	Duomenų apsauga, šifravimas 
	Duomenų perdavimo iš nešiojamos kūno kameros  procesas turi būti be “nuostolių”, t. y. turi fiksuoti ar originalūs duomenys buvo pakeisti/redaguoti, palaikyti savo saugyklos vietos šifravimo galimybę, atitinkančią bent AES-256 standartą arba lygiavertę.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.8.
	Programinės įrangos funkcionalumas kamerų valdymui:
	
	

	2.2.8.1.
	Kamerų valdymas
	Turi užtikrinti kelių kamerų valdymą tuo pačiu metu.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.8.2.
	Kamerų būsenos indikacija
	Turi būti galimybė matyti kameros būseną (kraunama ar atjungta), aptarnaujančioje įrangoje matyti, kokiam naudotojui kamera yra priskirta, kokie bendrieji kameros nustatymai.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.8.3.
	Kameros nustatymų valdymas
	Turi būti galimybė keisti kameros vaizdo ir garso įrašymo nustatymus.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.8.4.
	Kamerų naudotojų valdymas
	Programinė įranga sistemos administratoriui turi leisti kurti, keisti arba ištrinti mobilių kamerų naudotojus, juos susiesi su „Windows Active Directory“ domenu bei priskirti mobilias kameras.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.8.5
	Kamerų judėjimo stebėjimas
	Turi būti galimybė atvaizduoti realiu laiku vaizdo kamerų vietą žemėlapyje.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.
	Įrašų valdymas:
	
	

	2.2.9.1.
	Įrašų paieška
	Turi būti greita įrašų paieška pagal mobilios kameros naudotoją, datą, laiką.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.2.
	Įrašų eksportas
	Turi būti galimybė laisvai pasirinkti reikalingą įrašo atkarpą ir ją eksportuoti iš vienos ar kelių kamerų vienu metu. Eksportuotą medžiagą turi būti galima peržiūrėti laisvai prieinama, nemokama vaizdo įrašams skirta peržiūrėti programine įranga, pvz. VLC Media player.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.3.
	Įrašų sujungimas ir sinchronizacija
	Turi sugebėti sujungti ir sinchronizuoti kelių nešiojamų kūno kamerų  įrašus į vieną įvykį, kad būtų galima vienu metu demonstruoti ir eksportuoti.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.4.
	Įrašų redagavimas
	Programinė įranga turi leisti naudotojui, kuriam sistemos administratorius suteikė teises, redaguoti vaizdo įrašus, t. y. uždengti judančių žmonių veidus, automobilių numerius ir kitą įrašo informaciją.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.5.
	Įrašų peržiūra
	Leisti įgaliotiems naudotojams peržiūrėti ir atkurti įrašus.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.6.
	Metaduomenys
	Vaizdo įraše turi būti rodoma konfigūruojama metaduomenų informacija atkūrimo metu, įtraukiant šiuos duomenis:
- Unikalus fiksavimo įrenginio ID;
- Užfiksuota data;
- Užfiksuotas laikas;
- Įrenginio operatoriaus vardas;
- GPS.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.7.
	Metaduomenų rodymas
	Rodomi metaduomenys neturi trukdyti ar užgožti pagrindinės rodomos vaizdinės medžiagos.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.8.
	Įrašų saugojimo vieta
	Turi būti sukonfigūruota saugoti failus vietoje, tinklo duomenų saugykloje arba kitoje, kaip  debesies saugykla.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.9.
	Įrašų saugojimo trukmė
	Turi leisti sistemos administratoriui nustatyti įrašų saugojimo trukmę ne mažiau kaip 30 kalendorinių darbo dienų. Praėjus įrašų saugojimo trukmei, sistema turi automatiškai ir negrįžtamai sunaikinti nebesaugotinus vaizdo įrašus, įskaitant duomenis atsarginėse kopijose.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.10.
	Įrašų saugojimo trukmės nustatymas
	Turi būti galimybė kameras aptarnaujančioje programinėje įrangoje keisti vaizdo įrašų saugojimo trukmės nustatymą, t .y.  saugojimo laikotarpį/trukmę, kurie po nustatyto laikotarpio automatiškai išsitrins.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.11.
	Įrašų perkėlimas 
	Turi automatiškai pradėti kameros vaizdo įrašų failų perkėlimą, kai kamera yra prijungtas prie nukrovimo-įkroviklio stotelės (toliau – stotelė), vartotojui neturi atlikti jokių veiksmų (pvz. įvesti informacijos arba spustelėti mygtuką, kad prasidėtų perkėlimas).
	/įrašyti privaloma/

	2.2.9.12.
	Įrašų ištrynimas
	Baigus įkėlimą, programinė įranga turi automatiškai pašalinti perkeltus kameros vaizdo įrašų failus iš kameros.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.10.
	Kamerų valdymas:
	
	

	2.2.10.1.
	Kameros baterijos įkrovimas
	Turi leisti įkrauti kamerą, kol vyksta duomenų perkėlimas.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.10.2.
	Konfigūracijos nustatymas
	Turi turėti sąsają, leidžiančią nustatyti konfigūracijos nustatymus kiekvienai kamerai atskirai arba kaip grupei.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.10.3.
	Automatiškai kameros konfigūracijos nustatymų atnaujinimas
	Turi turėti galimybę automatiškai atnaujinti kameros konfigūracijos nustatymus, kai kamera yra prijungta prie stotelės.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.11.
	Naudotojų valdymas:
	
	

	2.2.11.1.
	Naudotojai ir teisių valdymas
	Turi būti galimybė sistemoje autorizuotis, naudojant Windows Active Directory naudotojus. Turi būti galimybė valdyti programinės įrangos naudotojų teises ir prieigą prie įrašų peržiūros, redagavimo ir eksportavimo.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.11.2.
	Naudotojų prisijungimas
	Turi leisti konfigūruoti naudotojų prisijungimų roles/vaidmenis, leisti įgaliotiems vartotojams kurti įvykius ir žymėti įrašytus vaizdo įrašus.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.11.3.
	Naudotojų sąsajos tvarkymas
	Programinė įranga turi leisti sistemos administratoriui tvarkyti naudotojų sąsajas (angl. User Interface).
	/įrašyti privaloma/

	2.2.11.4.
	Naudotojų skirstymas
	Turi būti įmanoma suskirstyti naudotojus į skirtingus vaidmenis ir sukonfigūruoti nešiojamos kūno kameros  elgseną per pamainą, atsižvelgiant į tai, kokias prieigas turi naudotojas.
	/įrašyti privaloma/

	2.2.12.
	Vartotojų eksploatacijos mokymai
	Ne mažiau kaip 4 darbo valandos per Užsakovo ZOOM platformą.
	/įrašyti privaloma/



	3.
	VAIZDO REGISTRAVIMO BEI VAIZDO ĮRAŠYMO IR ĮRODYMŲ VALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS VAIZDO ĮRAŠŲ ĮRAŠYMO (SAUGOJIMO) ĮRANGA

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalavimai komponentui
	Siūlomi parametrai
(pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.)

	3.1.
	Gamintojas
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą.
	/įrašyti privaloma/

	3.2.
	Modelis
	Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę.
	/įrašyti privaloma/

	3.3.
	Įrangos tipas
	Nurodyti.
	/įrašyti privaloma/

	3.4.
	Paskirtis
	Nešiojamų kūno kamerų vaizdo įrašų perkėlimas ir saugojimas, vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo virtualus serveris.
	/įrašyti privaloma/

	3.5.
	Komplektas
	Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga – tai kamerų vaizdo įrašymo serveris (angl. Camera Station Recorder-Server) arba kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (angl. Camera Station Recorder – NVR), arba tinklinė duomenų saugykla (angl. Data centre (NAS)).
	/įrašyti privaloma/

	3.6.
	Vaizdo įrašų saugojimo terminas
	Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga turi užtikrinti ne mažiau kaip visų nešiojamų kūno kamerų visų vaizdo įrašų perkėlimą (įrašymą) ir saugojimą ne mažiau 30 kalendorinių dienų (Full HD (1920x1080; compression – H.264 Base-medium quality; frame rate (fps) – 30, archiving period (days) – 30).
	/įrašyti privaloma/

	3.7.
	Garantija
	Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įrangai ir įrangos programinei įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija visiems sistemos įrenginiams (įskaitant ir vidinius komponentus) ir papildomiems priedams.
Jei garantiniu laikotarpiu gedimas (-ai) nepašalinami per 30 darbo dienų, turi būti pateiktas naujas gaminys.
Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą.
	/įrašyti privaloma/

	3.8.
	Procesorių šeima
	Intel arba AMD arba lygiavertė.
	/įrašyti privaloma/

	3.9.
	Procesorių taktinis dažnis
	Ne mažiau kaip 4,0 GHz.
	/įrašyti privaloma/

	3.10.
	Procesorių branduolių kiekis
	Ne mažiau kaip 6.
	/įrašyti privaloma/

	3.11.
	Maksimalus vidinės atminties dydis
	Ne mažiau 64 GB.
	/įrašyti privaloma/

	3.12.
	Instaliuota vidinė atmintis
	Ne mažiau 32 GB.
	/įrašyti privaloma/

	3.13.
	Atminties tipas
	SODIMM DDR4 arba lygiavertė.
	/įrašyti privaloma/

	3.14.
	Atminties lizdų kiekis
	Ne mažiau 2 vnt., ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti laisvas.
	/įrašyti privaloma/

	3.15.
	Tinklo architektūra / sąsaja
	GigabitEthernet  / Turi būti ne mažiau kaip 2 x 100/1000 Mbit/s.
	/įrašyti privaloma/

	3.16.
	Įvesties/išvesties jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip 2 x USB 3.0 arba USB 3.1 ir 1 x USB (C tipo).
	/įrašyti privaloma/

	3.17.
	LAN duomenų perdavimo sąsajos greitis
	ne mažiau kaip 2.5 GbE. 
	/įrašyti privaloma/

	3.18.
	RAID lygio funkcionalumas
	RAID lygių palaikymas: RAID 0, 1, 5, 10 ir kiti. 
	/įrašyti privaloma/

	3.19.
	Maksimalus diskų skaičius
	Ne mažiau 8 vietų karšto keitimo.
	/įrašyti privaloma/

	3.20.
	Karštojo keitimo palaikymas
	Turi būti.
	/įrašyti privaloma/

	3.21.
	Disko skyrius
	Ne mažiau kaip 8 3,5 colio diskai.
	/įrašyti privaloma/

	3.22.
	Instaliuoti diskai
	Ne mažiau 3 vnt. ir ne mažiau kaip po 20 TB SATA 6Gb/s, suprojektuoti darbui saugyklose.
	/įrašyti privaloma/

	3.23.
	Instaliuoti laikinosios atminties diskai
	Ne mažiau kaip 2 x 1TB SSD M.2 arba lygiaverčiai diskai.
	/įrašyti privaloma/

	3.24.
	Įrangos maitinimas
	100–240 V, 50/60 Hz.
	/įrašyti privaloma/

	3.25.
	Papildomi diskai
	Atskirai (ne kiekvienam įrenginiui) pateikti 20 TB SATA 6Gb/s  5 vnt. diskus. Diskai skirti pateiktų vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įrangos sugedusio disko greitam pakeitimui.
	/įrašyti privaloma/

	3.26.
	Operacinė sistema
	Kiekvieno įrenginio virtualiam serveriui turi būti pateikta papildoma operacinės sistemos  Windows Server 2025 Standart arba lygiavertė licencija.
	/įrašyti privaloma/




	4.
	VAIZDO REGISTRAVIMO BEI VAIZDO ĮRAŠYMO IR ĮRODYMŲ VALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS KIEKIAI

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalavimai komponentui ar kiekiai
	Siūlomi parametrai
(pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.)

	4.1.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-4.
	3 komplektai
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	4 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.2.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-10.
	7 komplektai
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	10 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.3.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-15. 
	2 komplektai
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	15 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	2 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	2 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.4.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-18. 
	25 komplektai
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	18 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	2 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.5.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-20. 
	1 komplektas
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	20 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	2 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	2 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.6.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-20-1. 
	1 komplektas
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	20 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	2 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.7.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-20-2. 
	1 komplektas
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	20 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	3 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	3 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.8
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-30-1. 
	4 komplektai
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	30 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	3 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	1 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.9.
	Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-30-2. 
	1 komplektas
	

	
	Komplektą sudaro:
	
	

	
	Nešiojama kūno kamera
	30 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė
	3 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	
	RFID skaitytuvas
	3 vnt.
	/įrašyti privaloma/

	4.10
	Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos ir vartotojų valdymo programinė įranga
	1 komplektas
	/įrašyti privaloma/

	4.11.
	Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga
	45 vnt.
	/įrašyti privaloma/



_________________________________________________________



