


           Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
                                                                                                                   „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pavadinimas reikalavimui
	Nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos
	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė bei pateikiami pagrindžiantys dokumentai arba nuoroda į gamintojo psl. 

	1. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1. 
	Automobilio markė, modelis
	Būtina nurodyti.
	

	1.2.
	Pagaminimo metai
	Automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos  (naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs automobilis).
	

	1.3.
	Klasė (tipas)
	M1 klasė
	

	1.4.
	Garantija automobiliui
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių (5 metų) arba ne mažiau kaip  100 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau).
	

	1.5.
	Garantija aukštos įtampos akumuliatoriui
	Ne mažiau kaip 96 mėnesių (8 metų) eksploatacijos arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). 
	

	1.6.
	Šoninių durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4
	

	1.7.
	Sėdimų vietų skaičius
	5 (įskaitant vairuotoją)
	

	1.8.
	Ratai

	Ratai ne mažiau kaip R16*
	


	
	* Tiekiamo ratų komplekto padangos turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių degalų naudojimo efektyvumo klasių, prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje, pagal Reglamentą (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr). Pasiūlytos padangos turi būti ne žemesnės kaip B degalų naudojimo efektyvumo klasės (t. y. turi atitikti A arba B klasę).
	

	1.9
	Papildomai antras ratų komplektas (kitam sezonui)
	Būtina. Ratai ne mažiau kaip R16*
	


	
	* Papildomai tiekiamo ratų komplekto padangos turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių degalų naudojimo efektyvumo klasių, prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje, pagal Reglamentą (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr). Pasiūlytos padangos turi būti ne žemesnės kaip B degalų naudojimo efektyvumo klasės (t. y. turi atitikti A arba B klasę).
	

	1.10.
	Pradurtos padangos taisymo rinkinys/arba atsarginis ratas su raktų komplektu keitimui
	Būtina
	

	1.11.
	Bagažinės tūris (l)
	Ne mažiau kaip 350
	

	1.12.
	Energijos suvartojimo efektyvumas (pagal WLTP)
	Ne daugiau kaip 22 kWh/100 km
	

	2. AUTOMOBILIO VARIKLIS, VAŽIUOKLĖ BEI TRANSMISIJA

	2.1.
	Kuro rūšis
	Elektra
	

	2.2.
	Nuvažiuojamas atstumas (pagal WLTP)
	Ne mažiau kaip 410 km
	

	2.3.
	Baterijos talpa
	Ne mažiau kaip 60 kWh
	

	2.4.
	Variklio galia (kw) 
	Ne mažiau kaip 150
	

	2.5.
	Greičių dėžė
	Automatinė
	

	2.6.
	Prošvaisa (mm)
	Ne mažesnė kaip 140
	

	2.7.
	Varantys ratai 
	Visi (AWD ar lygiavertė sistema)
	

	3. MINIMALŪS REIKALAVIMAI AUTOMOBILIO ĮRANGAI, SAUGUMUI IR KOMPLEKTACIJAI

	3.1.
	Suderinamumas su APPle CarPlay ir/arba Android Auto, Bluetooth, FM  radijas su ne mažiau kaip 4 garsiakalbiais, lietimui jautrus ekranas.
	Būtina
	

	3.2.
	Stabdžių antiblokavimo sistema
	Būtina
	

	3.3.
	Padangų slėgio stebėjimo sistema
	Būtina
	

	3.4.
	Avarinio stabdymo pagalbos sistema
	Būtina
	

	3.5.
	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
	Būtina
	

	3.6.
	Priekinės, šoninės ir užuolaidos tipo saugos oro pagalvės
	Būtina
	

	3.7.
	Saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
	Būtina
	

	3.8.
	Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
	Būtina
	

	3.9.
	Galiniai parkavimo jutikliai ir/ arba galinio vaizdo kamera
	Būtina
	

	3.10.
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai
	

	3.11.
	Žibintai
	LED dienos žibintai, artimos šviesos
	

	3.12.
	Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
	Būtina
	

	3.13.
	Centrinė konsolė
	Su uždara daiktadėže, 
su porankiu
	

	3.14.
	Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
	Būtina
	

	3.15.
	Klimato kontrolė
	Būtina
	

	3.16.
	Priekiniai, galiniai durų langai valdomi elektra
	 Būtina
	

	3.17.
	Priekinių sėdynių šildymas
	Būtina
	

	3.18.
	Vaistinėlės komplektas
	Būtina – sukomplektuota pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus
(Bus tikrinama sutarties vykdymo metu)
	

	3.19.
	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga
	Būtina
	

	3.20.
	Elektromobilio komplektacijoje turi būti: Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V.
	Būtina
(Bus tikrinama sutarties vykdymo metu)
	

	4. KITI REIKALAVIMAI

	4.1.
	Automobilio naudojimo instrukcija
	Lietuvių kalba
	

	4.2.
	Automobilio paruošimas eksploatacijai
	Registracija, privalomoji techninė apžiūra ir taršos mokestis (jei toks būtų) pardavėjo sąskaita
	

	4.3.
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
	

	5. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS

	5.1.
	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

	5.2.
	Pardavėjas teikia konsultacijas prekės remonto klausimais pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu.

	5.3.
	Garantinio serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Lietuvos teritorijoje. 

	5.4.
	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo prekės perdavimo pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie  yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu pirkėjas negali naudotis preke dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina.

	5.5.
	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba kitu šalių sutartu terminu. Paslaugų suteikimo metu Pardavėjas Pirkėjui suteikia pakaitinį automobilį.

	5.6.
	Garantiniu laikotarpiu prekei sugedus dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

	5.7.
	Teikiant paslaugas turi būti naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

	5.8.
	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamintojo, oficialioje gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.

	5.9.
	Paslaugos iš pardavėjo yra perduotos, o pirkėjo priimtos, kai pardavėjas ir pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

	5.10
	Transporto priemonė turi būti sukomplektuota pagal LR teisės numatytus aktus. 
(Bus tikrinama sutarties vykdymo metu)





	_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	____________
(Parašas)
	____________
(Vardas ir pavardė)
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