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PASIŪLYMAS
DĖL STERILIZACIJOS KONTROLĖS, PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ

                 ____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas 
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



  





Numatomi subtiekėjai:
  /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us):
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) šiose pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu tolimesnis pirkimo vykdymas tampa apsunkintas/neleistinas, tame tarpe, jei atsirado ir aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, perkančioji organizacija nebus mums jokiu būdu atsakinga.

4. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Mes siūlome šią (-ias) prekę (-es):
Pastaba. Pildoma, tik dalis, dėl kurios tiekėjas teikia pasiūlymą.

1 dalis. Sterilizacijos garais ir etileno oksidu  kontrolės priemonės
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami
parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas,
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Bendra  kaina, Eur be PVM

	1.1.
	1 tipo proceso (išorinis) cheminis indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai

	- Indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui;
- Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė;
- Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių;
- Etiketė po sterilizacijos proceso turi išlikti tvirtai prikibusi prie sterilizuojamos pakuotės ir neatsiklijuoti įprastomis naudojimo sąlygomis; 
- Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta sterilizacijos proceso duomenims įrašyti – ne mažiau kaip 3 eilutės, vienoje eilutėje turi tilpti ne mažiau kaip 12 simbolių. Indikatorius turi būti pritaikytas įstaigos naudojamai sterilizacijos dokumentavimo sistemai;
- Ant indikatoriaus turi būti gamintojo pavadinimas žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas, nuoroda į sterilizacijos būdą;
-  Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1  1 tipo reikalavimus;
- Indikatoriaus matmenys – 30 × 20 mm (±5 mm). Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigos naudojamus sterilizacijos registracijos žurnalus ir kitus paciento dokumentus, nenaudojant papildomų klijų;
- Indikatoriai turi būti tiekiami ritiniais, tinkamais naudoti su kartu tiekiamu rankiniu spausdintuvu;
- Indikatoriai turi būti tinkami naudoti su tiekėjo sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteikiamu rankiniu spausdintuvu. Tiekėjas turi suteikti 1 rankinį spausdintuvą, skirtą 1 tipo proceso cheminiams indikatoriams žymėti ir klijuoti ant sterilizuojamų pakuočių. Spausdintuvas turi turėti ne mažiau kaip 3 informacines eilutes, iš kurių bent viena turi sudaryti galimybę spausdinti raides ir skaičius. Sugedus spausdintuvui, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį suremontuoti arba pakeisti lygiaverčiu;
- Rankinio spausdintuvo rašalo kasetės turi būti atsparios sterilizacijos proceso poveikiui – po sterilizacijos užrašai turi išlikti aiškūs, įskaitomi ir neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus. Kasetės turi būti tiekiamos pagal įstaigos poreikį, atsižvelgiant į perkamų indikatorių kiekį, o jų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
	
	
	72000 vnt..
	




	1.2.
	1 tipo proceso (išorinis) cheminis indikatorius etileno oksido sterilizacijai

	- Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1  1 tipo reikalavimus;
- Indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant etileno oksidu (EO);
- Indikatorius turi būti suderinamas su įstaigos naudojamu etileno oksido sterilizatoriumi ir tinkamas naudoti sterilizacijos etileno oksidu (EO) procese;
- Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, tinkama žymėti rankiniu spausdintuvu;
- Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių;
- Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodyta sterilizacijos būdas (EO), gamintojo pavadinimas ir aiškus žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimo po sterilizacijos aprašymas;
- Indikatoriai turi būti tiekiami ritiniais, tinkamais naudoti su kartu tiekiamu rankiniu spausdintuvu. Vieno indikatoriaus matmenys – 30 × 20 mm (±5 mm). Indikatorius turi būti pritaikytas įstaigos naudojamai sterilizacijos dokumentavimo sistemai;
- Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta sterilizacijos proceso duomenims įrašyti – ne mažiau kaip 3 eilutės, vienoje eilutėje turi tilpti ne mažiau kaip 10 ženklų (raidžių ir skaičių). Indikatorius turi būti pritaikytas įstaigos naudojamai sterilizacijos dokumentavimo sistemai;
- Indikatoriai turi būti tinkami naudoti su tiekėjo sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteikiamu rankiniu spausdintuvu. Tiekėjas turi suteikti 1 rankinį spausdintuvą, skirtą 1 tipo proceso cheminiams indikatoriams žymėti ir klijuoti ant sterilizuojamų pakuočių. Spausdintuvas turi turėti ne mažiau kaip 3 informacines eilutes, iš kurių bent viena turi sudaryti galimybę spausdinti raides ir skaičius. Sugedus spausdintuvui, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį suremontuoti arba pakeisti lygiaverčiu;
- Rankinio spausdintuvo rašalo kasetės turi būti atsparios sterilizacijos proceso poveikiui – po sterilizacijos užrašai turi išlikti aiškūs, įskaitomi ir neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus. Kasetės turi būti tiekiamos pagal įstaigos poreikį, atsižvelgiant į perkamų indikatorių kiekį, o jų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
	
	
	3000 vnt.
	

	1.3.
	Sterilizacijos krovinio registracijos kortelių žurnalas

	- Parengtas pagal įstaigos taikomas sterilizacijos proceso dokumentavimo procedūras;
- Žurnalą turi sudaryti ne mažiau kaip 60 registracijos kortelių;
- Viena registracijos kortelė turi būti skirta ne mažiau kaip 8 sterilizacijos ciklams registruoti;
- Kortelėje turi būti numatyta vieta nuotėkio testo rezultatams įrašyti;
- Kortelėje turi būti numatyta vieta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testo indikatoriui įklijuoti (ne mažiau kaip 3 eilutės).
	
	
	18 vnt.
	

	1.4.
	2 tipo krovinio partijos kontrolės cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius  
sočiųjų vandens garų sterilizacijai

	- Indikatoriai turi būti siūlomi kartu su sterilizacijos proceso išbandymo įtaisu, pritaikytu įstaigoje naudojamoms sterilizuojamų medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti;
- Indikatorius kartu su išbandymo įtaisu turi būti tinkamas didžiųjų frakcionuoto vakuumo garų sterilizatorių, atitinkančių LST EN 285 reikalavimus, krovinio kontrolei atlikti;
- Indikatorius ir imitacinis įtaisas turi sudaryti vieningą krovinio kontrolės sistemą, pritaikytą įstaigoje naudojamų medicinos prietaisų įkrovų (mišrių, akytų, kompleksinių, mikroinvazinių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų) kontrolei. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius indikatorių ir imitacinio įtaiso tinkamumą naudoti pagal gamintojo paskirtį bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;
- Indikatorius su specialiai jam pritaikytu įtaisu, imituoja sunkiausias gamintojo numatytas sterilizavimo sąlygas darbo kameroje;
- Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 2 tipo reikalavimus;
- Krovinio išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas. Ant įtaiso turi būti įskaitomai nurodytas gamintojo ženklinimas (prietaiso pavadinimas, gaminio identifikatorius). Įtaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais;
- Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiui turi suteikti panaudai ne mažiau kaip 2 krovinio sterilizacijos proceso išbandymo įtaisus, tinkamus atlikti ne mažiau kaip 3000 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų. Sugedus įtaisui, tiekėjas privalo jį pakeisti lygiaverčiu;
- Į išbandymo įtaisą dedamas indikatorius turi būti tinkamas visiems įstaigoje naudojamiems sterilizacijos ciklams: 134 °C / 3,5 min ir 121 °C / 15 min.;
- Kontrolės rezultatai įvertinami, iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui;
- Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami: turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1, 2 tipo, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris);
- Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, užtikrinančiu, kad po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva išliktų stabili ne trumpiau kaip 3 metus;
- Indikatoriaus juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus nenaudojant papildomų klijų; 
- Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba;
- Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
	
	
	5400 vnt.
	

	1.5.
	2 tipo krovinio kontrolės cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius etileno oksido sterilizacijai
	- 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai turi būti tinkami naudoti įstaigos naudojamame etileno oksido sterilizatoriuje ir sterilizacijos etileno oksidu (EO) procese;
- Indikatoriai turi būti siūlomi kartu su proceso išbandymo įtaisu, pritaikytu įstaigoje naudojamų sterilizuojamų medicinos prietaisų įkrovų kontrolei ir imituojančiu sunkiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje;
- Indikatoriai ir imitacinis įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą;
- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius indikatorių ir imitacinio įtaiso tinkamumą naudoti pagal gamintojo paskirtį bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;
- Imitacinis įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas ir suteikiamas panaudai visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Sugedus įtaisui, tiekėjas privalo jį pakeisti lygiaverčiu;
- Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus, atitikti LST EN ISO 11140-1 2 tipo reikalavimus;
- Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu apsauginiu sluoksniu, atspariu drėgmei. Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ir neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus;
- Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus  nenaudojant papildomų klijų; 
- Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami: ant indikatoriaus turi būti nurodyta naudojimo paskirtis, gamintojo pavadinimas arba ženklas, o ant indikatorių lakšto: paskirtis, atitiktis standartui ir tipas EN ISO 11140-1, tipas 2, gamintojo pavadinimas, žodinis spalvos pasikeitimas, identifikacinis numeris, informacija apie esamų indikatorių kiekį lakšte;
- Ant išorinės pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, tipas, gamyklinis serijos numeris, galiojimo data, atitiktis standartui, sterilizacijos proceso parametrai;
- Indikatoriai turi būti supakuoti dviguboje pakuotėje taip, kad transportavimo ir sandėliavimo metu būtų apsaugoti nuo drėgmės, užteršimo, tiesioginių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių. Vidinė pakuotė turi būti pagaminta iš plastiko;
- Pateikti gamintojo naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba;
- Pateikti atitikties deklaracijas nurodytam standartui.
	
	
	150 vnt.
	

	1.6.
	Bowie - Dick indikatorius

	- Indikatoriai turi būti siūlomi kartu su imitaciniu Bowie-Dick išbandymo įtaisu, skirtu Bowie-Dick testui atlikti;
- Bowie-Dick indikatorius ir išbandymo įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą, imituojančią standartinį Bowie-Dick kontrolinį paketą (7 kg standartinę medvilnės pakuotę), skirtą naudoti didžiuosiuose frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 reikalavimus;
- Bowie-Dick išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas. Ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (prietaiso pavadinimas, gaminio arba artikelio numeris, gamintojo pavadinimas). Įtaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų;
- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius Bowie-Dick indikatoriaus ir išbandymo įtaiso tinkamumą naudoti pagal gamintojo paskirtį bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;
- Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiui turi suteikti panaudai 2 Bowie-Dick išbandymo įtaisus. Gedimo atveju tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suremontuoti arba pakeisti įtaisą lygiaverčiu; 
- Indikatorius – 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius;
- Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą; 
- Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami - turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., , gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, testo pavadinimas (Bowie-Dick), gamybinės partijos numeris);
- Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, užtikrinančiu, kad po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva išliktų stabili ne trumpiau kaip 3 metus; 
- Indikatoriaus juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant papildomų klijų;
- Atitinka LST EN 285, LST EN ISO 11140-1 2 tipas, LST ISO 11140-4 reikalavimus;
- Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba;
- Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.
	
	
	1000 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


1 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

2 dalis. Sterilizuojamų gaminių pakavimo priemonės ir jų priedai
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami
 parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas, 
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Viso  kaina, Eur be PVM

	2.1.
	Sterilizacijos juostos popieriaus – plastiko (užlydomos)

	- Sterilizacijos juostos turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 reikalavimus;
- Pagaminta iš medicininio popieriaus, kurio paviršiaus tankis ne mažesnis kaip 70 g/m², ir skaidrios plastikinės plėvelės;
- Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamento (ES) 2017/745 arba kitų taikomų teisės aktų reikalavimus;
- Tinka sterilizacijai garais ir EO dujomis;
- Ant sterilizavimo juostos  turi būti 1 tipo proceso poveikio indikatoriai;
- Ant popierinės juostos pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių;
- Pateikta visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607, 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis,  rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.; 
- Popieriaus plastiko juostos šonuose turi būti 3 kokybiškai užlydytos juostų siūlės;
- Juostos  supakuotos rulonais (be klostės ir su kloste);
- Kiekvienas ritinys turi būti supakuotas į apsauginę pakuotę, apsaugančią nuo dulkių, drėgmės ir kitų išorinių veiksnių transportavimo bei sandėliavimo metu;
- Pateikti juostų pavyzdžius (≥ 1 metro ilgio);
- Pateikti atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;
- Siūlant sterilizacijos juostas, jų užlydymui. Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiui turi suteikti panaudai sterilizacijos juostoms užlydyti tinkamą rotacinį siūlėtuvą. Sugedus siūlėtuvui, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį suremontuoti arba pakeisti lygiaverčiu;
Siūlėtuvas:
- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo rotacinio siūlėtuvo tinkamumą naudoti pagal gamintojo paskirtį bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;
- Užlydymo temperatūra kontroliuojama mikroprocesoriaus;
- Turi būti reguliuojamas užlydymo siūlės atstumas; 
- Užlydymo greitis nemažiau 8 m/min;
- Siūlėtuvo korpusas turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios valymui ir dezinfekcijai;
- Siūlėtuvo variklis turi įsijungti tik tada, kai aparatas pasiekia nustatytą darbinę temperatūrą.
- Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros.
	
	
	
	

	2.1.1.
	
	Be klostės:
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	
	50 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	6 vnt.
	

	2.1.1.2.
	
	75 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	15 vnt.
	

	2.1.1.3.
	
	100 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	17 vnt.
	

	2.1.1.4.
	
	120 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	15 vnt.
	

	2.1.1.5.
	
	150 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	18 vnt.
	

	2.1.1.6.
	
	200 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	25 vnt.
	

	2.1.1.7.
	
	250 mm (±5 mm) x 200m
	
	
	20 vnt.
	

	2.1.1.8.
	
	300 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	15 vnt.
	

	2.1.1.9.
	
	380 mm (±5 mm) x 200 m
	
	
	3 vnt.
	

	2.1.2.
	
	Su kloste:
	
	
	
	

	2.1.2.1.
	
	400mm (±20 mm) x 80mm (±10mm) x 100 m
	
	
	4 vnt.
	

	2.2
	Juostos užlydymo siūlės
indikatorius
	- Skirtas visų tipų sterilizacijos juostų užlydymo siūlės kokybei patikrinti;
- Turi atitikti EN ISO 11607 reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus;
- Ant testo turi būti numatyta vieta testo rezultatams ir kitai informacijai įrašyti (data, atsakingo asmens duomenys, aparato pavadinimas ir kita reikalinga informacija);
 - Testo funkcinės dalies spalva – juoda.
	
	
	100 vnt.
	

	2.3.
	Juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus
	- Juosta turi užtikrinti tvirtą sukibimą su sterilizuojama pakuote ir neatsiklijuoti prieš sterilizaciją, jos metu bei po sterilizacijos įprastomis naudojimo sąlygomis;
- Turi būti tinkama naudoti sterilizuojant sočiaisiais vandens garais 121 °C ir 134 °C temperatūroje;
- Juostos plotis – ne mažesnis kaip 19 mm.;
- Juostos ilgis – ne mažesnis kaip 50 m.
	
	
	1500 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


2 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

3 dalis. Papildomi sterilizacijos priedai
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami 
parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas, 
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Viso  kaina, Eur be PVM

	3.1.
	Filtras sterilizacijos konteineriams
	-Vienkartinio naudojimo popierinis filtras be indikatoriaus, skirtas įstaigoje naudojamiems Waldemar Link sterilizacijos konteineriams;
- Filtro matmenys – 210 × 490 mm (±5 mm); 
- Filtras turi būti medicinos prietaisas, paženklintas CE ženklu pagal taikomų medicinos prietaisų teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus;
- Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 vnt.
	
	
	1000 vnt..
	

	3.2.
	Sterilizacijai absorbuojantis popierius
Išmatavimai:
30x50cm (+/-1cm);
	- Skirtas perteklinei drėgmei ir sočiųjų vandens garų kondensatui sugerti sterilizacijos proceso metu;
- Pagamintas iš specialaus vandenį absorbuojančio neaustinio arba celiuliozės pluošto.
	
	
	1000 vnt.
	

	3.3.
	Plokštelės plovimo krepšeliams
	- Daugkartinio naudojimo, iš atsparaus plastiko pagamintos plokštelės, skirtos instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinų krepšeliams;
- Plokštelėse turi būti anga silikoniniam dirželiui, skirtam plokštelėms pritvirtinti prie krepšelio;
- Plokštelės turi būti atsparios cheminių medžiagų poveikiui ir ne mažesnei kaip 134 °C temperatūrai;
- Plokštelių paviršius turi būti pritaikytas žymėjimui vandeniui atspariu rašikliu;
- Plokštelės turi būti tiekiamos įvairių spalvų (pvz., baltos, raudonos, mėlynos, geltonos, žalios ar lygiavertės).
	
	
	300 vnt.
	

	3.4.
	Silikoninės juostelės-dirželiai
	- Daugkartinio naudojimo silikoniniai dirželiai su fiksavimo danteliais, skirti tvirtinti prie instrumentų plovimo, dezinfekavimo ir sterilizacijos krepšelių;
- Dirželių ilgis – nuo 110 mm iki 300 mm. Dirželiai turi būti skirti žymekliams ir (ar) plokštelėms tvirtinti prie dezinfekavimo ir sterilizacijos krepšelių;
- Dirželiai turi būti atsparūs ne mažesnei kaip 134 °C temperatūrai.
	
	
	500 vnt.
	

	3.5.
	Medicinos instrumentų priežiūros priemonė
	- Skirta medicinos instrumentų sutepimui prieš sterilizaciją;
- Fiziologiškai saugi, purškiama, tinkama naudoti sočiųjų vandens garų sterilizacijos procesuose;
- Talpa – ne mažesnė kaip 400 ml.;
- Turi būti medicinos prietaisas, paženklintas CE ženklu pagal taikomų medicinos prietaisų teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	
	
	5 vnt.
	

	3.6.
	Permanentinis žymeklis
	- Skirtas sterilizuojamų pakuočių žymėjimui (sterilizacijos proceso duomenims užrašyti);
- Rašalas turi būti atsparus aukštai temperatūrai, vandens garų sterilizacijai ir etileno oksido (EO) poveikiui;
- Žymekliai turi būti tiekiami ne mažiau kaip trijų spalvų: juodos, mėlynos ir raudonos.
	
	
	500 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


3 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

4 dalis. Sterilizacijos  etileno oksidu priedai
	Eilės Nr.
	Perkama priemonė
	Reikalaujami 
parametrai
	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas, 
gamintojas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Perkamas maksimalus kiekis
	Viso  kaina, Eur be PVM

	4.1.
	Papildymo rinkinys EO sterilizacijai
	Papildymo rinkinys turi būti skirtas 14 sterilizacijos ciklų ir sudarytas iš:   
 - 17,6 g EO dujų ampulių – 14 vnt.;
 - 35 l sterilizacijos maišelių – 14 vnt.;   
 - dozimetrų, skirtų sterilizacijos proceso metu kontroliuoti sterilizavimo laiko, temperatūros ir etileno oksido (EtO) dujų koncentracijos parametrus – 14 vnt.;
- maišelių užspaudėjo.
Rinkinys turi būti suderinamas su įstaigoje naudojamu Anprolene AN 74 ix sterilizatoriumi. Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą arba kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomo rinkinio suderinamumą su šiuo sterilizatoriumi.
	
	
	15 vnt.
	

	4.2.
	Drėgmės indikatoriai
	- Kiekvienas drėgmės indikatorius turi būti supakuotas į individualią folijos pakuotę;
- Skirti drėgmės kontrolei sterilizacijos proceso metu.
- Veiklioji medžiaga – natrio hipochloritas, 4,3 g (±10 %) vienam indikatoriui;
- Drėgmės indikatoriai turi būti suderinami su įstaigoje naudojamu Anprolene AN 74 ix sterilizatoriumi. Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą arba kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomų indikatorių suderinamumą su šiuo sterilizatoriumi.
	[bookmark: _GoBack]
	
	200 vnt.
	

	4.3.
	AN85 EtO dujų poveikio lipdukai
	- Skirti klijuoti ant kiekvienos sterilizuojamos pakuotės etileno oksido (EtO) sterilizacijos proceso poveikiui identifikuoti.
	
	
	200 vnt.
	

	Viso kaina be PVM, Eur:
	

	PVM, Eur:
	

	Viso kaina su PVM, Eur:
	


4 dalies pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

1. Visa tiekėjo panaudai perduodama įranga (spausdintuvai, imitaciniai ir išbandymo įtaisai, rotaciniai siūlėtuvai ir kita įranga) sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti techniškai tvarkinga. Gedimo atveju tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti įrangos remontą arba pakeitimą lygiaverte įranga per techninėje specifikacijoje arba sutartyje nustatytą terminą.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nustatyti matmenų, ženklinimo ar dokumentavimo reikalavimai, jie nustatyti siekiant užtikrinti suderinamumą su Perkančiosios organizacijos naudojama sterilizacijos dokumentavimo sistema, įranga ir darbo organizavimu.
3. Priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. Jeigu gamintojo originali instrukcija parengta kita kalba, ji taip pat turi būti pateikta.
4. Techninėje specifikacijoje nurodytų standartų atitiktį ir (ar) medicinos prietaiso atitiktį pagrindžiančius dokumentus (atitikties deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus), jeigu jų pateikimas reikalaujamas techninėje specifikacijoje.
5. Perkančiajai organizacijai paprašius, prieš priimant sprendimą dėl laimėtojo nustatymo arba prieš sudarant sutartį, tiekėjas privalo neatlygintinai pateikti siūlomos (-ų) prekės (-ių) pavyzdį (-ius), jeigu tai būtina pasiūlymo atitikčiai techninės specifikacijos reikalavimams įvertinti.
6. Jeigu techninėje specifikacijoje reikalaujama siūlomų prekių suderinamumo su Perkančiosios organizacijos naudojama įranga, tiekėjas privalo pateikti gamintojo patvirtinimą arba kitus dokumentus, patvirtinančius tokį suderinamumą.


_____________________________

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:
______________________________________________________________________________________

5.1 Galutinės kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
5.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti su PVM susijusių eilučių, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
5.3 Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

6. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. 
1Pastaba: Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

8. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




