[bookmark: _Hlk169599751]Pirkimo sąlygų 2 priedas

Gręžinio geriamajam vandeniui įrengimo  specifikacija.

[bookmark: _Hlk169599659]Adresas: Švenčionių  g. 3-1, Pabradės  m.,  Švenčionių r. sav.
 
Sklypo Švenčionių  g. 3., Pabradės  m.,  Švenčionių r. sav. dalyje „C“ įrengti gręžinį, skirtą aprūpinti geriamuoju vandeniu individualų būstą. 
1. Parengti sklypo topografinę nuotrauką (jeigu privaloma);
2. Gauti savivaldybės institucijos pritarimą įrengti gręžinį;
3. Parengti gręžinio įrengimo sklype projektą, nustatyta tvarka projektą suderinti. 
4. Pagal parengtą projektą įrengti gręžinį, sumontuoti vandens kėlimo įrangą, hidroforą, valdymo įrangą. Nuo įrengto gręžinio iki rūsio nutiesti vandentiekio liniją (PE PN 10, D 32) Įrangą galima montuoti gyvenamojo namo rūsyje. 
Gręžinio našumas- ne mažiau 1 m³/val.
Hidroforas- ne mažiau 30 L;
Gręžinio įrangą prijungti prie busto Nr. 3-1 vidaus elektros tinklo. 
5. Atlikti paleidimo ir derinimo darbus;
6. Atstatyti darbų vykdymo metu pažeistas dangas. Danga gręžinio įrengimo vietoje – veja. 
7. Atlikti cheminės ir mikrobiologinės sudėties vandens tyrimus;
8. Parengti gręžinio pasą  ir gręžinį įregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje. 

Teikėjas  turi turėti teisę vykdyti gręžinių įrengimo darbus. 

Projektavimas ir darbai turi būti atlikti vadovaujantis Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
 Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. 

Gauti rašytinį leidimą tiesti vandentiekio liniją per bendrojo naudojimo žemes sklypo dalį „E“  arba per sklypo dalį „B“ įsipareigoja būsto savininkas. Jeigu iki darbų vykdymo pradžios toks leidimas nebus gautas, sutartis dėl gręžinio įrengimo nebus vykdoma. Tiekėjui bus apmokėta už gręžinio įrengimo projekto parengimą. 

Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti gręžinio įrengimo  vietoje. 
_________________________
