	Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis




SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“ bei pateikti nurodytus dokumentus „Stulpelyje Nr. 3 nurodytos rodiklio reikšmės pagrindžiančio dokumento reikalavimas“;
2. Tiekėjas, pagal pirkimo sąlygų 5.10.8 punktą turi pateikti nurodytus dokumentus, kurie objektyviai patvirtintų, kad siūlomos (-ų) prekės (-ių) nurodyti techniniai parametrai stulpelyje Nr. 3 yra tikri ir teisingi (taikoma 1-ai, 2-ai, 3-iai ir 4-ai pirkimo dalims), bei atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ keliamus konkrečius techninius reikalavimus ketinamai įsigyti prekei;
3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus*:

Pastaba. Pildoma informacija tik dėl prekių, kurios siūlomos konkrečioje pirkimo dalyje.
	Eil. Nr.
	
Reikalavimai prekei:
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, dydžiai ar pan.)
	Stulpelyje Nr. 3 nurodytą rodiklio reikšmę pagrindžiančio dokumento (laboratorinio bandymo/ tyrimo protokolas) (tinkamas akredituotos laboratorijos ar siūlomos medžiagos gamintojo atliktas ar bet koks kitas laboratorinis tyrimo protokolas), arba audinio techninis aprašymas (pvz. atitikties sertifikatas ar lygiavertis) pavadinimas ir puslapio Nr.

	1
	2
	3
	4

	1.
	1 Pirkimo dalis „PAGALVĖ“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.1.
	Pagalvių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	Pagalvių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip .......... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir ............. mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	




Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	1.2.
	Pagalvės impilas - drobinio pynimo tipo.
	
Taip/Ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	AUDINIO, SKIRO PAGALVĖS IMPILUI, TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	1.3.
	Pluoštinė sudėtis 
100 CO arba
≥ 50 CO, ≤ 50 PES 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	

Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	1.3.
	Paviršinis tankis 140  15g/m2, pagal LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	1.4.
	Didžiausioji jėga ≥400 N nustatyta pagal  LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertį standartą 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 4 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	1.5.
	Matmenų pokytis po skalbimo (pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas – F), ne daugiau  5% pagal LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį standartą 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 6 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	1.6.
	Pagalvės užpildą sudaro tuščiavidurio silikonizuoto poliesterinio pluošto arba lygiaverčio kamuoliukai, suteikiantys pagalvei purumo bei neleidžiantys jai susigulėti eksploatacijos metu.
	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	1.7.
	Pagalvės matmenys 60 x 60 (±1) cm.

	Nurodyti konkrečiai
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	1.8.
	Pagalvės masė 900 (±50) g.
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	2.
	2 Pirkimo dalis „ANTKLODĖ“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	[bookmark: _Hlk236050671]2.1.
	Antklodžių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	Antklodžių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip .......... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir .......... mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.


Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	

Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	ANTKLODĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	2.2.
	Žaliavos sudėtis, : Vilna  60
(priemaišų pluošte neturi viršyti 0,2 %)
sintetinis pluoštas  40 (nurodyti) (Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	[bookmark: _Hlk235693126]2.3.
	Paviršinis tankis, g/m2, rodiklio reikšmė 550 (+60; -20), bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelė 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	2.4.
	Matmenų pokytis po skalbimo (Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo procedūra - 4N (40º C), džiovinimo procedūra – A), ne daugiau  8 , bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis (Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 3 p.)
	Nurodyti konkrečius rodiklius 
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	2.5. 
	Antklodės šonai ir galai tvarkingai užbaigti, gali būti austu kraštu, apsiūti overloko tipo siūle arba apdoroti kitu būdu, užtikrinančiu neirstančius kraštus.

	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	2.6.
	Antklodės matmenys: 210x140 (2) cm.

	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.
	3 pirkimo dalis „RANKŠLUOSTIS KILPINIS“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1.
	Kilpinio rankšluosčio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

	Kilpinio rankšluosčio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip ......... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir ............... mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 
Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	


Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	3.2.
	Kilpinis rankšluostis – stačiakampio formos, pagamintas iš medvilninio, frotinio audinio su drobinio pynimo kraštais
	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.3.
	Kilpinio rankšluosčio spalva – pastelinė žalia, artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 13-6009 TP.
	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.4.
	Rankšluosčio ilgis – 90 cm ±2 cm, plotis – 40 ± 1cm.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.5.
	Rankšluosčio šonai ir galai užbaigti drobinio pynimo kraštu, ne platesniu kaip 2,0 cm.
	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.6.
	Rankšluostis kerpamas iš vienos detalės. Jeigu kraštas kirptas, šonai ir galai turi būti apsiūti uždara siūle su dvigubu palenkimu. Visų siūlių kirptiniai kraštai turi būti uždari (įsiūti į siūlės vidų). Neleidžiami neapdirbti, kutuoti audinio kraštai. Apsiūti gaminių kraštai neturi užsiriesti 

	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.7.
	Rankšluostis su užrašu „KARIUOMENĖ“. Užrašo dydis ne mažesnis kaip 1,0 ± 0,1 cm aukščio ir 9,5 ± 0,5 cm ilgio
	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.8. 
	Šoniniame rankšluosčio krašte įsiūta 1,5 + 0,2 cm pločio ir 10 – 11 cm ilgio juostelė pakabinimui. Juostelės spalva priderinta prie rankšluosčio spalvos.
	Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	KILPINIO RANKŠLUOSČIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	3.9.
	Pluoštinė sudėtis 100 medvilnė
(Techninės specifikacijos trečios pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.10.
	Paviršinis tankis 400 ± 20 g/m2  pagal LST EN 12127 arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos trečios pirkimo dalies lentelės 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.11.
	Didžiausioji trūkimo jėga ≥300 N pagal LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos trečios pirkimo dalies lentelės 3 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.12.
	Kilpos išsitraukimas, ≥ 50cN pagal LST EN 15598 arba lygiavertį standartą 
(Techninės specifikacijos trečios pirkimo dalies lentelės 4 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.13.
	Sugerties laikas, ≤ 15 s pagal LST EN 14697, priedas B arba lygiavertį standartą
(Techninės specifikacijos trečios pirkimo dalies lentelės 5 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	3.14.
	Matmenų pokytis po skalbimo, ne daugiau % (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį): skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas – F), rodiklio reikšmė  8, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos trečios pirkimo dalies lentelės 7 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.
	4 pirkimo dalis „ČIUŽINYS“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	4.1.
	Čiužinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

	Čiužinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip .......... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir ........... mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	4.2.
	Čiužinio dydis 195 × 75 (± 1) cm
	Nurodyti konkretų dydį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.3.
	Pagrindas – stačiakampio formos, ne mažiau 12 cm (leidžiama 10% paklaida į didesnę pusę) storio, iš laidaus orui, elastingo putų poliuretano (arba lygiavertės čiužinių gamyboje naudojamos medžiagos), kurio tankis ne mažesnis kaip 30 kg/m3
	

Taip/ne
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.4.
	Pagrindo ortopedinė apkrova (1 žmogui) – iki 150 kg
	Nurodyti konkrečiai
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.5.
	Užvalkalas – sudygsniuoto su neaustine sintetine putlia medžiaga (arba lygiaverte), kurios paviršiaus tankis 140 (± 20) g/m2
	Nurodyti konkrečiai
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	UŽVALKALO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	4.6.
	Pluoštinė sudėtis 
 30 CO  ≤ 70 PES
(Techninės specifikacijos ketvirtos pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.7.
	Paviršinis tankis, g/m2, rodiklio reikšmė  250 bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis 
(Techninės specifikacijos ketvirtos pirkimo dalies lentelė 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.8.
	Didžiausioji jėga, N, rodiklio reikšmė  450 bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis 
(Techninės specifikacijos ketvirtos pirkimo dalies lentelė 3 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.9.
	Plyšimo jėga, N, rodiklio reikšmė  100 bandymo metodo žymuo LST EN 13937-2 (EN 13937-2) arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos ketvirtos pirkimo dalies lentelė 4 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.10.
	Audinio polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (prie 2000 sūkių), laipsniai, rodiklio reikšmė > 3, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos ketvirtos pirkimo dalies lentelė 5 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas

	4.11.
	Matmenų pokytis po skalbimo (skalbimą atliekant pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo
procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F), rodiklio reikšmė ne daugiau  5, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos ketvirtos pirkimo dalies lentelės 6 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas


*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti pirkimo sąlygų 1 priede.

2

