						Pirkimo sąlygų 1 priedas
(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LK SOP YPT 
(Adresatas (Pirkėjas))


PASIŪLYMAS 
DĖL ELEKTRONINIO PAKELIAMO TAIKINIO KOMPLEKTO PIRKIMO 
SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas 
	

	Tiekėjo adresas 
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



1. Mes siūlome šias prekes: 							1 lentelė

	Prekių pavadinimas
	Siūloma prekė (pavadinimas, modelis gamintojas, nuoroda į prekę)
	Mato vnt.
	Kie-
kis
	Kaina Eur be PVM
	Kaina Eur su PVM*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Elektroninio pakeliamo taikinio komplektas, atitinkantis techninės specifikacijos reikalavimus ir komplektaciją
	Pildo tiekėjas
	kompl.
	1
	
	


Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekių dokumentacija, įrodanti atitikimą techniniams reikalavimams.

Kaina Eur su PVM (žodžiais): ____________________________________
										
*Į šią kainą įtraukiamos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant PVM. Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio. 

2 lentelė

	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos ir komplektacijos 
reikalavimams lentelė (UŽPILDO TIEKĖJAS)

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
	TIEKĖJO SIŪLOMO ĮRENGINIO / ĮRANGOS PARAMETRAI / DUOMENYS
Šiame stulpelyje turi būti aprašyti siūlomos prekės parametrai, įrodantys atitikimą kiekvienam reikalavimui 

	Techniniai reikalavimai:
	Techniniai reikalavimai:

	1. Bendrieji reikalavimai eketroninio pakeliamo taikinio komplektui (toliau - sistema): 
0. sistema turi veikti autonomiškai, be papildomų išorinių valdymo sistemų;
0. būti valdoma rankiniu valdikliu arba planšetiniu / nuotolinio valdymo įrenginiu;
0. leisti operatoriui valdyti pavienius taikinius ir jų grupes;
0. užtikrinti komandų įvykdymo patvirtinimų perdavimą valdymo sistemai;
0. palaikyti įvairius šaudymo pratybų scenarijus;
0. visose naudotojo sąsajose numatytoji kalba turi būti lietuvių arba anglų;
0. sistema turi turėti IP44 apsaugos klasę mechaninei sistemai;
0. sistema turi turėti IP65 apsaugos klasę elektronikai.
0. sistema turi veikti aplinkos temperatūroje nuo –20 °C iki +50 °C;
0.  sistema turi veikti išlaikydama nustatytas charakteristikas esant pastoviam arba gūsingam vėjui iki 15 m/s;
0.  nesupakuota sistema, išskyrus valdymo pultą, turi atlaikyti 1,2 m transportavimo numetimo bandymą pagal AECTP 400, metodą 414, procedūrą I;
0.  sistema turi išlaikyti funkcionalumą veikiama elektromagnetinio lauko pagal MIL-STD-461F, RS103 metodą arba AECTP 500, Category 502, NRS02.2;
0.  Sistema turi turėti galimybę vieno mygtuko paspaudimu inicijuoti avarinę komandą. 
	

	1. Funkciniai reikalavimai / Taikinių valdymas:
1. sistema turi užtikrinti taikinių pakėlimą;
1. taikinių nuleidimą;
1. iš anksto nustatytų taikinių grupių valdymą;
1. individualų iki 999 taikinių valdymą;
1. ne mažiau kaip 20 grupių programavimą;
1. kiekvienoje grupėje turi būti galima priskirti ne mažiau kaip 20 taikinių;
1. nuotolinį prie taikinių prijungtų terminių taikinių valdymą;
1. komandų vykdymo reakcijos laiką ne ilgesnį kaip 0,5 s;
1. sistema turi būti pritaikyta fiksuoti skirtingo kalibro pataikymus;
	

	1. Konfigūravimo funkcijos. Operatorius turi turėti galimybę peržiūrėti ir keisti šiuos parametrus:
2. pataikymų skaičių iki taikinio nuleidimo / sunaikinimo;
2. ekspozicijos arba matomumo laiką;
2. laukimo laiką tarp taikinio nuleidimo ir pakėlimo;
2. pataikymo / smūgio jutiklio jautrumą;
2. reakciją sunaikinus taikinį: nukristi, svyruoti, likti fiksuotu;
2. pataikymo jautrumą;
	

	1. Ryšio ir išorinių sąsajų reikalavimai:
3. ryšio nuotolis tarp valdymo bloko / nuotolinio valdymo pulto ir taikinių sistemų turi būti ne mažesnis kaip 2500 m tiesioginio matomumo sąlygomis;
3. ryšys gali būti užtikrinamas naudojant vidinę ir / arba išorinę anteną;
3. sistema turi perduoti valdymo sistemai patvirtinimą apie visas įvykdytas komandas;
3. nuleidžiamas / iškylantis taikinys turi turėti bent šias jungtis: mūšio efekto simuliacijos jungtį  ir vieną jungtį  šūvio fiksavimo sistemai.
	

	1. Nuleidžiamo / iškylančio taikinio reikalavimai:
4. taikinio mechanizmas turi būti tvirtas, lauko sąlygoms pritaikytas įrenginys;
4. svoris be taikinio silueto ir akumuliatoriaus turi būti ne didesnis kaip 12 kg;
4. jungikliai ir mygtukai turi būti suprojektuoti taip, kad nebūtų galima supainioti jų funkcijų;
4. simboliai ir užrašai ant valdymo elementų turi būti aiškūs; 
4. techninės priežiūros darbai neturi bloginti sistemos saugos charakteristikų;
4. taikinio mechanizmas turi palaikyti šiuos maitinimo šaltinius: NiCd akumuliatorių, kurio darbinė įtampa yra ne mažesnė kaip 10 V ir ne didesnė kaip 15 V, ir Li-Ion akumuliatorių, kurio darbinė įtampa yra ne mažesnė kaip 12 V ir ne didesnė kaip 17 V;
4. turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip du išorinius akumuliatorius;
4. sistema turi automatiškai nuleisti siluetą, kai akumuliatoriaus įkrova tampa maža arba akumuliatorius išsikrauna.
	

	1. Nuotolinio valdymo pulto techniniai reikalavimai:
5. tinkamas valdyti mūvint pirštines;
5. nuotolinio valdymo pultas turi atlaikyti transportavimo kritimo bandymus pagal MIL-STD-810G, Method 516, Procedure IV, Transit Drop;
5. pritaikytas įvairiems šaudymo scenarijams;
5. matmenys ne daugiau kaip 26 × 20 × 5 cm be antenos;
5. svoris ne daugiau kaip 1.5 kg;
5. ekrano dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 coliai;
5. siųstuvo galia ne mažesnė kaip 2 W;
5. radijo kanalų skaičius ne mažiau kaip 10;
5. ryšio atstumas ne mažesnis kaip 2500 m;
5.  pultas turi turėti vidinę bateriją su USB-C PD įkrovikliu;
5.  pulto veikimo laikas ne mažesnis kaip 12 val.;
5.  apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65;
5.  valdymo pultas turi turėti anteną;
5.  visos jungtys turi turėti apsauginius dangtelius, kai nėra naudojamos;
5.  ekrano apsauga nuo įbrėžimų ir pažeidimų arba grūdintu apsauginiu stiklu.
	

	1. Pataikymų atvaizdavimo reikalavimai:
6. nuotolinio valdymo pultas turi rodyti pataikymų skaičių; laiką iki pirmojo pataikymo; laiką iki taikinio neutralizavimo;
6. grafiškai atvaizduoti pataikymus ir nepataikymus taikinio silueto atžvilgiu.
	

	1. Šūvio fiksavimo sistemos reikalavimai:
7. šūvio fiksavimo sistema turi perduoti pataikymų rezultatus, kalibrą, būseną ir kitą svarbią informaciją į pakeliamo taikinio sistemą;
7. registruoti aptiktas kulkas milimetrais;
7. pateikti kulkų koordinates X ir Y atskaitos taško atžvilgiu;
7. perduoti visus svarbius įspėjimus ir klaidas į pakeliamo taikinio sistemą.
7. turėti apsauginius dangtelius visoms jungtims ir angoms;
7. būti lengvai pritvirtinama prie pakeliamo taikinio;
7. nereikalauti specialių įrankių tvirtinimui;
7. sverti ne daugiau kaip 10 kg;
7. šūvio fiksavimo sistema turi būti maitinama iš pakeliamo taikinio;
7. pilnas funkcionalumas turi būti išlaikomas, kai pakeliamo taikinio išėjimo įtampa sumažėja iki 12 V.
	

	PRIVALOMAS ELEKTRONINIO PAKELIAMO TAIKINIO KOMPLEKTAS
1. Elektroninio pakeliamo taikinio komplekto sudėtis:
1.1.  nuleidžiamų / iškylančių taikinių mechanizmai – 5 vnt.
1.2.  taikinių mechanizmų akumuliatoriai – 10 vnt.
1.3.  taikinių mechanizmų dvigubi akumuliatorių įkrovikliai – 5 vnt.
1.4.  šūvio fiksavimo sistema – 1 vnt.
1.5.  taikinių skydai – 5 vnt. 
1.6.  nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt.
1.7.  nuotolinio valdymo pulto įkroviklis – 1vnt.
1.8.  vartotojo ir aptarnavimo instrukcija – 1vnt.
	

	GARANTIJA, PARAMA IR IŠLAIKYMAS
1. Sistemos gamintojas ir pardavėjas turi pateikti produktų vartotojų, aptarnavimo, priežiūros instrukcijas ir rekomendacijas. 
2. Sistemos techninis tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 15 m.
3. Sistemai turi būti suteikiama bent 24 mėnesių garantija dėl gamintojo broko.
	


		
2. pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad mums nėra taikomas pašalinimo pagrindas – „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“
3. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nurodytomis šioje pasiūlymo formoje.
4. Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.


5. Informacija apie subtiekėjus ir kitus pasitelkiamus asmenis (pildyti, jei bus pasitelkiami):
												3 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo ir kito pasitelkiamo asmens pavadinimas
	Pirkimo sutarties dalis (apimtis Eur su PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus ir kitus asmenis

	
	
	Eur
	Proc.

	
	
	
	

	
	
	
	






6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pildyti, jei bus pridedamų dokumentų):
											4 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Įgaliojimas, suteikiantis Tiekėjo įgaliotam asmeniui parašo ir veiksmų teisę (jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo)
	

	2.
	
	



Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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