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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 
1.1. Perkančioji organizacija – Šilutės r. Vainuto gimnazija (toliau – Vainuto gimnazija/Pirkėjas), juridinio asmens kodas 190697735, adresas Tauragės g. 14, LT-99432, Vainuto mstl., Šilutės r. sav., darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 
1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – Šilutės rajono savivaldybės CPO / Perkančioji organizacija): Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.  
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ CPO.LT kataloge nėra perkamų prekių.
1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.
1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.7. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:
  Viešųjų pirkimų klausimais - Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Stasė Avižinienė, tel. +370 441 79 226, el. paštas stase.aviziniene@silute.lt.
  Klausimais dėl pirkimo objekto ar techninės specifikacijos – Šilutės r. Vainuto gimnazijos ūkvedys Ričardas Gruzdys, tel. +370 688 72 037, el. paštas ukvedys@vainutas.silute.lm.lt.

2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas
2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti laboratorijos baldus Šilutės r. Vainuto gimnazijai (su sumontavimu) (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti visai apimčiai.
2.3. Numatoma įsigyti šiuos baldus: 
1. Spinta su varstomomis 2 durimis, 3vnt.,
2. Spinta su 2 varstomomis ir 2 stiklinėmis stumdomomis durimis, 7 vnt., 
3. Mokytojo stalas, 1 vnt.,
3.1.  Stale integruotas elektros stovas, 1 vnt., 
4. Traukos spinta, 1 vnt., 
5. Laboratorinis keturvietis darbo stalas, 5 vnt.,
5.1. Laboratorinio stalo lentynėlės (integruojamos stale), 5 vnt., 
6. Su stalu sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų, 5 vnt., 
7. Laboratorinė spintelė su kriaukle, 3 vnt.,
8. Vienvietis mokinio stalas, 12 vnt., 
9. Spinta su suoliuku ir kabliukais, 1 vnt., 
10. Džiovyklė su padėklu, 1 vnt.
Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.
2.4. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.
2.5. Prekių pristatymo terminas - 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.6. Finansavimo šaltinis – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
2.7. Prekių pristatymo vieta – Tauragės g. 14, Vainuto mstl., Šilutės r. sav. 
2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 


3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 ir 4 priede. 
3.1.1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.
3.1.2. Tiekėjas neatitikimą VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatytam pašalinimo pagrindui deklaruoja užpildydamas specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą. 
3.2. Tiekėjams kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. 

4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
4.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, netaikomi.


5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą formą ir pasiūlymo priedas, parengtas pagal 4 priedo tęsinyje pateiktą formą bei pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos);
5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.
5.1.6. tiekėjo deklaracija, kad baldai atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai  parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.


7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5 priede.  
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: jeigu nebus pateiktas užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų pasiūlymo priedas, parengtas pagal 4 priedo tęsinyje pateiktą formą (5.1.1. punkto reikalavimas). 
7.4. Pirkimo metu dėl kainos nebus deramasi.

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954][bookmark: _Toc147739116]8. Sutarties sudarymas
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede. 










Pirkimo sąlygų 1 priedas 

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).
6. Pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, galės būti reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.
 

__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1.
	Teisė verstis veikla

	
	NETAIKOMA
	
	

	2.
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas

	2.1.
	NETAIKOMA
	
	

	3.
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	3.1.
	NETAIKOMA
	
	

	4.
	Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:

	4.1.
	NETAIKOMA
	
	



2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.



[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Pirkimo sąlygų 3 priedas 





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(pridedama)

[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]













































Pirkimo sąlygų 4 priedas 

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS
[bookmark: _Toc187831795][bookmark: _Toc187832263][bookmark: _Toc187833021][bookmark: _Toc187846622][bookmark: _Toc187851537]DĖL LABORATORIJOS BALDŲ ŠILUTĖS R. VAINUTO GIMNAZIJAI


____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono ir fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos*
	


*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;
4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame pirkimo vykdytojui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Mes siūlome šias prekes:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas, vnt.
	Kiekis
	Mato vieneto kaina Eur (be PVM)
	Pasiūlymo vertė, Eur (be PVM) 

	1
	2
	3
	4
	5
	4*5=6

	1.
	Spinta su varstomomis 2 durimis
	vnt.
	3
	
	

	2.
	Spinta su 2 varstomomis ir 2 stiklinėmis stumdomomis durimis 
	vnt.
	7
	
	

	3.
	Mokytojo stalas
	vnt.
	1
	
	

	3.1.
	Stale integruotas elektros stovas
	vnt.
	1
	
	

	4.
	Traukos spinta
	vnt.
	1
	
	

	5.
	Laboratorinis keturvietis darbo stalas
	vnt.
	5
	
	

	5.1.
	Laboratorinio stalo lentynėlės (integruotos stale)
	vnt.
	5
	
	

	6.
	Su stalu sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų
	vnt.
	5
	
	

	7.
	Laboratorinė spintelė su kriaukle
	vnt.
	3
	
	

	8.
	Vienvietis mokinio stalas
	vnt.
	12
	
	

	9.
	Spinta su suoliuku ir kabliukais
	vnt.
	1
	
	

	10.
	Džiovyklė su padėklu
	vnt.
	1
	
	

	 Bendra pasiūlymo kaina iš viso, Eur be PVM:
	

	PVM (.... %):
	

	 Bendra pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM:
	




Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: ____________________________________________________________ Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro __________ Eur.

3. Informacija apie tiekėjo neatitikimą  VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatytam pašalinimo pagrindui:

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindas
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas
	TAIP
	
NE

	1. 
	Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

	
	



4. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomos tiekti prekės 
	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



5. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus): 
	Eil. Nr.
	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas
	Subtiekėjas** (pažymėti X, jei taikoma)
	Ūkio subjektas***
(pažymėti X,  jei taikoma)
	Numatomos tiekti prekės 
	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	


Pastabos:
** Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
*** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

6. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)****:
	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto dabartinė darbovietė

	
	
	

	
	
	


**** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) *****:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

	
	
	

	
	
	


*****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.




	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	




[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]


Pirkimo sąlygų 4 priedo tęsinys 


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užpildo žemiau pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas):

	Nr.
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius parametrus)

	1.0
	Spinta su varstomomis 2 durimis – 3 vnt.
	Spinta su varstomomis 2 durimis – 3 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Medžiaga turi būti LMDP arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm
	

	4.
	Spalva: pasirenkama iš gamintojo spalvų paletės ne mažiau kaip 6 vnt.
	

	5.
	Matmenys (P×G×A):800(±50)×400(±50)×1825(±50) mm
	

	6.
	Durys turi būti 2 vnt. (varstomos)
	

	7.
	Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos
	

	2.0
	Spinta su 2 varstomomis ir 2 stiklinėmis stumdomomis durimis – 7 vnt.
	Spinta su 2 varstomomis ir 2 stiklinėmis stumdomomis durimis – 7 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Medžiaga turi būti LMDP arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm
	

	4.
	Spalva: pasirenkama iš gamintojo spalvų paletės ne mažiau kaip 6 vnt.
	

	5.
	Matmenys (P×G×A):1200(±50)×650(±50)×2000(±50) mm
	

	6.
	Durys turi būti 2 vnt. (varstomos) ir ne mažiau kaip 2 vnt. stumdomos stiklinės durys (saugaus laminuoto/grūdinto stiklo)
	

	7.
	Turi būti ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos
	

	8.
	Briaunos fasadų ne plonesnės kaip 2 mm, o korpuso ne storesnės kaip 0.4 mm
	

	3.0
	Mokytojo stalas – 1 vnt.
	Mokytojo stalas – 1 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Stalo visos konstrukcijos išmatavimai 2400(±100)×750(±50)×760(±50) mm
	

	4.
	Stalčių bloke turi būti įrengti ne mažiau kaip 3 stalčiai (vienas stalčius turi būti rakinamas)
	

	5.
	Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x50 mm plieno profilio
	

	6.
	Metalinės konstrukcijos turi būti dažomos milteliniu būdu pagal pasirinktą RAL spalvų kodą
	

	7.
	Po stalviršiu įrengti standumo skersiniai iš ne mažesnių kaip 10x40 mm plieninių profilių
	

	8.
	Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamo aukščio kojelėmis, leidžiančiomis aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm
	

	9.
	Stalviršis ir kojų uždangos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos
	

	10.
	Stalviršyje turi būti integruotas dangtelis elektros lizdams
	

	11.
	Po stalviršiu turi būti integruotas kabelių kanalas laidų nuvedimui ir tvarkingam paslėpimui
	

	12.
	Stalčių blokas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos
	

	13.
	Stalviršyje turi būti integruota metalinė plautuvė, matmenys  ne mažesni kaip 200x150 mm
	

	14.
	Baldų spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų paletės variantų
	

	3.1
	Stale integruotas elektros stovas - 1 vnt.
	Stale integruotas elektros stovas - 1 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2
	

	4.
	ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB
	

	5.
	Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A
	

	6.
	Turi būti integruota srovės nuotėkio relė
	

	7.
	Turi būti integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku
	

	8.
	Turi būti integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas 
	

	9.
	Turi būti integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių 
	

	10.
	Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu 
	

	11.
	Turi būti integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos 
	

	12.
	Turi būti integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą
	

	13.
	Turi būti ne mažiau kaip 4 programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui
	

	14.
	Turi būti integruotas RJ45 LAN lizdas
	

	4.0
	Traukos spinta - 1 vnt.
	Traukos spinta - 1 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Turi būti integruoti ne mažiau kaip 3 stiklai (centrinis ir du šoniniai)
	

	4.
	Traukos spintos matmenys išoriniai matmenys (PxGxA) ne mažesni kaip 1500x900x2000 mm 
	

	5.
	Traukos spintos išoriniai matmenys turi būti keičiami pagal kliento poreikį
	

	6.
	Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 Lx
	

	7.
	DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 %
	

	8.
	Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros lizdai
	

	9.
	Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesnį kaip 800 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio)
	

	10.
	Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.)
	

	11.
	Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane
	

	12.
	Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE)
	

	13.
	LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb
	

	14.
	LJVIE turi būti garsiakalbis
	

	15.
	LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.)
	

	16.
	LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas Face velocity (m/s)
	

	17.
	LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (Face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) 
	

	18.
	LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą
	

	19.
	LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba)
	

	20.
	LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 skaitmeninių I/O jungčių 
	

	21.
	LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB
	

	22.
	Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio
	

	23.
	TSPL turi būti iš  grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo
	

	24.
	TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas
	

	25.
	TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio)
	

	26.
	TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui
	

	27.
	TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40% nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio)
	

	28.
	Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 20 mm
	

	29.
	DZS medžiaga kompaktinis melaminas arba lygiavertė
	

	30.
	Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm
	

	31.
	TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm
	

	32.
	TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm
	

	33.
	TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija
	

	34.
	TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm
	

	35.
	TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva
	

	36.
	Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva
	

	37.
	TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis
	

	38.
	TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 lentynomis šalia spintelės
	

	39.
	Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 spalvų
	

	5.0
	Laboratorinis keturvietis darbo stalas - 5 vnt.
	Laboratorinis keturvietis darbo stalas - 5 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x1300(±50)x750(±50) mm
	

	4.
	Kojos C formos, kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm
	

	5.
	Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu
	

	6.
	Kojos atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt.
	

	7.
	Stalviršio plokštės medžiaga turi būti kompaktinis melaminas arba lygiavertė
	

	8.
	Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2
	

	9.
	Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2
	

	10.
	Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200
	

	11.
	Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų
	

	12.
	Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa
	

	13.
	Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa
	

	14.
	Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2  arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa
	

	15.
	Turi būti sumontuotas baldinis pastorinimas, skirtas vamzdynų paslėpimui
	

	5.1
	Laboratorinio stalo lentynėlės (integruojamos stale) - 5 vnt.
	Laboratorinio stalo lentynėlės (integruojamos stale) - 5 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x300(±50)x450(±50) mm
	

	4.
	Konstrukcinio vamzdžio dydis ne mažesnis kaip 60x30 mm
	

	5.
	Lentynos 2 vnt. turi būti reguliuojamo aukščio
	

	6.
	Plokštės medžiaga turi būti kompaktinis melaminas arba lygiavertė
	

	7.
	Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2
	

	8.
	Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2
	

	9.
	Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200
	

	10.
	Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų
	

	11.
	Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa
	

	12.
	Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa
	

	13.
	Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2  arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa
	

	6.0
	Su stalu sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų  – 5  vnt.
	Su stalu sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų  – 5  vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Elektros modulio (EM) dydis (Aukštis x Ilgis x Plotis) ne mažesnis kaip 140 x 250 x 250 mm
	

	4.
	Integruoti ekranai ne mažiau kaip 2 vnt. skystųjų kristalų arba lygiaverčiai su įtampos ir srovės rodmenų atvaizdavimu
	

	5.
	EM transformatoriaus galia ne mažesnė kaip 200 W
	

	6.
	Turi būti integruoti elektros lizdai
	

	7.
	Turi būti EM kintamosios ir nuolatinės srovės perjungimo mygtukas
	

	8.
	Turi būti EM funkcijų parinkimo mygtukai
	

	9.
	Turi būti šviesos diodų apšvietimo lempa
	

	10.
	Nuolatinės srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V
	

	11.
	Nuolatinės srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V
	

	12.
	Kintamosios srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V
	

	13.
	Kintamosios srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V
	

	14.
	Įtampos valdymas su galimybe atskirai valdyti kiekvieną sistemą atskirai arba apjungti elektros stovus į vieną  sistemą
	

	15.
	Elektros stovo (ES) aukštis, kuomet jis sutrauktas prie lubų ne daugiau kaip 1100 mm (ne daugiau kaip ±5 mm)
	

	16.
	EM konsolė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 2 mm
	

	17.
	ES vamzdžio išoriniai išmatavimai ne mažesni kaip 100 x 100 x 750 mm
	

	18.
	ES vidinio vamzdžio išmatavimai ne didesni kaip 100 x 100 x 1000 mm
	

	19.
	Elektros pavaros (EP) įtampa saugi ne didesnė kaip 24 V įtampa
	

	20.
	EP eiga ne mažesnė kaip 700 mm
	

	21.
	Turi būti nuotolinio valdymo sistema 
	

	22.
	Elektros stovo valdymo sistemos valdymas iš internetinės svetainės, kuri pasiekiama iš ne mažiau kaip mobilaus telefono programinės įrangos (Android ir iOS) su ne mažiau kaip 4 kanalais, skirtais valdymo signalams sujungti
	

	7.0
	Laboratorinė spintelė su kriaukle -  3 vnt.
	Laboratorinė spintelė su kriaukle -  3 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Išmatavimai (PxGxA): 650(±50)x650(±50)x900(±250)mm
	

	4.
	Metalinė konstrukcija turi būti su ne plonesnio kaip  30x30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne plonesniu kaip 1.5 mm
	

	5.
	Integruotos kriauklės dydis ne mažesnės kaip 250x250mm
	

	6.
	Korpusas turi būti pagamintas iš LMDP arba lygevertės medžiagos ne plonesnės kaip 18 mm storio
	

	7.
	Stalviršis turi būti pagamintas iš kompaktinio melamino ne plonesnio kaip 18 mm storio (toliau plokštės paviršius)
	

	8.
	Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2
	

	9.
	Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2
	

	10.
	Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200
	

	11.
	Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų
	

	12.
	Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa
	

	13.
	Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa
	

	14.
	Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2  arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa
	

	8.0
	Vienvietis mokinio stalas - 12 vnt.
	Vienvietis mokinio stalas - 12 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Stalviršio išmatavimai ne mažesni kaip 500x650 mm
	

	4.
	Stalviršio paviršius turi būti iš MDF arba lygiavertės medžiagos
	

	5.
	Stalviršio storis ne plonesnis kaip 18 mm
	

	6.
	Metalinė konstrukcija turi būti dažyta su epoksidinio poliesterio paviršiumi arba lygiaverčiu
	

	7.
	Turi būti knygų sudėjimo stalčius/įlaida su grotelėmis
	

	8.
	Turi būti pagrindo išlyginimo kojelės su aukščio reguliatoriumi
	

	9.
	Turi būti integruotas pieštukų sudėjimo įdėklas
	

	10.
	Turi būti nuožulnūs kraštai, kad būtų patogu padėti rankas
	

	9.0
	Spinta su suoliuku ir kabliukais -  1 vnt.
	Spinta su suoliuku ir kabliukais -  1 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Išmatavimai (PxGxA) 1650 (±50)x400(±50)x1825(±50) mm
	

	4.
	Spinta turi būti su atvira niša, kurioje ne mažiau kaip 8 kabliukai (kiekvienas kabliukas su ne mažiau kaip 3 atšakomis)
	

	5.
	Korpusas turi būti pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 18 mm storio
	

	6.
	Spalva turi būti pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų
	

	7.
	Korpuso briaunos turi būti ne storesnės kaip 0.4 mm ABS arba lygiaverčio plastiko
	

	10.0
	Džiovyklė su padėklu – 1 vnt.
	Džiovyklė su padėklu – 1 vnt.

	1.
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)
	

	2.
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)
	

	3.
	Turi būti pagaminta iš PVC padengtos vielos arba lygiavertės medžiagos. 
	

	4.
	Turi turėti ne mažiau kaip 75 vietų. 
	

	5.
	Turi būti su vandens surinkimo padėklu. 
	

	6.
	Išmatavimai ne mažiau kaip 600 x 500 mm
	

	
	Bendri reikalavimai:
	

	1.
	Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	











Pirkimo sąlygų 5 priedas 


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. 
2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
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SUTARTIES PROJEKTAS
	            (pridedama)




Pirkimo sąlygų 7 priedas 

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	NETAIKOMA
	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA
	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia pagal VPĮ 102 str. 3, 4 d.) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
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