LABORATORIJOS BALDŲ ŠILUTĖS R. VAINUTO GIMNAZIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Siūlomi laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.
Baldai turi būti nauji, skirti laboratorijų įrengimui ir atitikti jiems taikomus Europos Sąjungos teisės aktų, standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija, bandymų protokolais ar kitais lygiaverčiais įrodymais.
Laboratorinių baldų tiekėjas privalo užtikrinti sulūžusių baldų remontą ne ilgiau kaip per 48 valandas nuo pranešimo pateikimo. 
Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams, turi teisę bet kuriame pasiūlymų vertinimo etape paprašyti tiekėjo pateikti papildomą informaciją ir (ar) įrodymus, pagrindžiančius siūlomų prekių atitiktį. Gali būti prašoma pateikti gamintojo nuotraukas, vaizdo medžiagą, techninius aprašymus, katalogus, brėžinius, naudojimo instrukcijas ar kitą dokumentaciją.
Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams
1.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 papunkčiu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:
1.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
1.1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
1.1.3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
1.1.3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
1.1.3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
1.1.3.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
1.1.3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
1.2. Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
PASTABA. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi užtikrinti, kad jo siūlomos prekės, kurioms keliami minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, atitiks joms keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus. Pasiūlymo teikimo metu pateikiama tiekėjo deklaracija, kad baldai atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams bei atitikimą kitiems nurodytiems reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.
	Nr.
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės

	1.0
	Spinta su varstomomis 2 durimis – 3 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Medžiaga turi būti LMDP arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm

	4. 
	Spalva: pasirenkama iš gamintojo spalvų paletės ne mažiau kaip 6 vnt.

	5. 
	Matmenys (P×G×A):800(±50)×400(±50)×1825(±50) mm

	6. 
	Durys turi būti 2 vnt. (varstomos)

	7. 
	Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos

	2.0
	Spinta su 2 varstomomis ir 2 stiklinėmis stumdomomis durimis – 7 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Medžiaga turi būti LMDP arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm

	4. 
	Spalva: pasirenkama iš gamintojo spalvų paletės ne mažiau kaip 6 vnt.

	5. 
	Matmenys (P×G×A):1200(±50)×650(±50)×2000(±50) mm

	6. 
	Durys turi būti 2 vnt. (varstomos) ir ne mažiau kaip 2 vnt. stumdomos stiklinės durys (saugaus laminuoto/grūdinto stiklo)

	7. 
	Turi būti ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos

	8. 
	Briaunos fasadų ne plonesnės kaip 2 mm, o korpuso ne storesnės kaip 0.4 mm

	3.0
	Mokytojo stalas – 1 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Stalo visos konstrukcijos išmatavimai 2400(±100)×750(±50)×760(±50) mm

	4. 
	Stalčių bloke turi būti įrengti ne mažiau kaip 3 stalčiai (vienas stalčius turi būti rakinamas)

	5. 
	Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 25x50 mm plieno profilio

	6. 
	Metalinės konstrukcijos turi būti dažomos milteliniu būdu pagal pasirinktą RAL spalvų kodą

	7. 
	Po stalviršiu įrengti standumo skersiniai iš ne mažesnių kaip 10x40 mm plieninių profilių

	8. 
	Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamo aukščio kojelėmis, leidžiančiomis aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm

	9. 
	Stalviršis ir kojų uždangos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos

	10. 
	Stalviršyje turi būti integruotas dangtelis elektros lizdams

	11. 
	Po stalviršiu turi būti integruotas kabelių kanalas laidų nuvedimui ir tvarkingam paslėpimui

	12. 
	Stalčių blokas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos

	13. 
	Stalviršyje turi būti integruota metalinė plautuvė, matmenys  ne mažesni kaip 200x150 mm

	14. 
	Baldų spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų paletės variantų

	3.1
	Stale integruotas elektros stovas - 1 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2

	4. 
	ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB

	5. 
	Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A

	6. 
	Turi būti integruota srovės nuotėkio relė

	7. 
	Turi būti integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku

	8. 
	Turi būti integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas 

	9. 
	Turi būti integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių 

	10. 
	Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu 

	11. 
	Turi būti integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos 

	12. 
	Turi būti integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą

	13. 
	Turi būti ne mažiau kaip 4 programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui

	14. 
	Turi būti integruotas RJ45 LAN lizdas

	4.0
	Traukos spinta - 1 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Turi būti integruoti ne mažiau kaip 3 stiklai (centrinis ir du šoniniai)

	4. 
	Traukos spintos matmenys išoriniai matmenys (PxGxA) ne mažesni kaip 1500x900x2000 mm 

	5. 
	Traukos spintos išoriniai matmenys turi būti keičiami pagal kliento poreikį

	6. 
	Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 Lx

	7. 
	DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 %

	8. 
	Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros lizdai

	9. 
	Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesnį kaip 800 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio)

	10. 
	Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.)

	11. 
	Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane

	12. 
	Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE)

	13. 
	LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb

	14. 
	LJVIE turi būti garsiakalbis

	15. 
	LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.)

	16. 
	LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas Face velocity (m/s)

	17. 
	LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (Face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) 

	18. 
	LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą

	19. 
	LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba)

	20. 
	LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 skaitmeninių I/O jungčių 

	21. 
	LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB

	22. 
	Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio

	23. 
	TSPL turi būti iš  grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo

	24. 
	TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas

	25. 
	TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio)

	26. 
	TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui

	27. 
	TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40% nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio)

	28. 
	Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 20 mm

	29. 
	DZS medžiaga kompaktinis melaminas arba lygiavertė

	30. 
	Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm

	31. 
	TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm

	32. 
	TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm

	33. 
	TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija

	34. 
	TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm

	35. 
	TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva

	36. 
	Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva

	37. 
	TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis

	38. 
	TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 lentynomis šalia spintelės

	39. 
	Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 spalvų

	5.0
	Laboratorinis keturvietis darbo stalas - 5 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x1300(±50)x750(±50) mm

	4. 
	Kojos C formos, kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm

	5. 
	Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu

	6. 
	Kojos atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt.

	7. 
	Stalviršio plokštės medžiaga turi būti kompaktinis melaminas arba lygiavertė

	8. 
	Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2

	9. 
	Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2

	10. 
	Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200

	11. 
	Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų

	12. 
	Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa

	13. 
	Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa

	14. 
	Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2  arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa

	15. 
	Turi būti sumontuotas baldinis pastorinimas, skirtas vamzdynų paslėpimui

	5.1
	Laboratorinio stalo lentynėlės (integruojamos stale) - 5 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3.
	Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x300(±50)x450(±50) mm

	4.
	Konstrukcinio vamzdžio dydis ne mažesnis kaip 60x30 mm

	5.
	Lentynos 2 vnt. turi būti reguliuojamo aukščio

	6.
	Plokštės medžiaga turi būti kompaktinis melaminas arba lygiavertė

	7.
	Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2

	8.
	Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2

	9.
	Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200

	10.
	Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų

	11.
	Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa

	12.
	Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa

	13.
	Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2  arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa

	6.0
	Su stalu sujungiami elektros stovai, montuojami ant lubų  – 5  vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Elektros modulio (EM) dydis (Aukštis x Ilgis x Plotis) ne mažesnis kaip 140 x 250 x 250 mm

	4. 
	Integruoti ekranai ne mažiau kaip 2 vnt. skystųjų kristalų arba lygiaverčiai su įtampos ir srovės rodmenų atvaizdavimu

	5. 
	EM transformatoriaus galia ne mažesnė kaip 200 W

	6. 
	Turi būti integruoti elektros lizdai

	7. 
	Turi būti EM kintamosios ir nuolatinės srovės perjungimo mygtukas

	8. 
	Turi būti EM funkcijų parinkimo mygtukai

	9. 
	Turi būti šviesos diodų apšvietimo lempa

	10. 
	Nuolatinės srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V

	11. 
	Nuolatinės srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V

	12. 
	Kintamosios srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V

	13. 
	Kintamosios srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V

	14. 
	Įtampos valdymas su galimybe atskirai valdyti kiekvieną sistemą atskirai arba apjungti elektros stovus į vieną  sistemą

	15. 
	Elektros stovo (ES) aukštis, kuomet jis sutrauktas prie lubų ne daugiau kaip 1100 mm (ne daugiau kaip ±5 mm)

	16. 
	EM konsolė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 2 mm

	17. 
	ES vamzdžio išoriniai išmatavimai ne mažesni kaip 100 x 100 x 750 mm

	18. 
	ES vidinio vamzdžio išmatavimai ne didesni kaip 100 x 100 x 1000 mm

	19. 
	Elektros pavaros (EP) įtampa saugi ne didesnė kaip 24 V įtampa

	20. 
	EP eiga ne mažesnė kaip 700 mm

	21. 
	Turi būti nuotolinio valdymo sistema 

	22. 
	Elektros stovo valdymo sistemos valdymas iš internetinės svetainės, kuri pasiekiama iš ne mažiau kaip mobilaus telefono programinės įrangos (Android ir iOS) su ne mažiau kaip 4 kanalais, skirtais valdymo signalams sujungti

	7.0
	Laboratorinė spintelė su kriaukle -  3 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Išmatavimai (PxGxA): 650(±50)x650(±50)x900(±250)mm

	4. 
	Metalinė konstrukcija turi būti su ne plonesnio kaip  30x30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne plonesniu kaip 1.5 mm

	5. 
	Integruotos kriauklės dydis ne mažesnės kaip 250x250mm

	6. 
	Korpusas turi būti pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 18 mm storio

	7. 
	Stalviršis turi būti pagamintas iš kompaktinio melamino ne plonesnio kaip 18 mm storio (toliau plokštės paviršius)

	8. 
	Plokštės paviršiaus kokybė (atsparumas dėmėms, purvui ir kitiems paviršiaus pažeidimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤1 mm2/m2

	9. 
	Plokštės paviršiaus kokybė (įbrėžimams) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne daugiau kaip ≤10 mm2/m2

	10. 
	Plokštės paviršiaus nusidėvėjimas (nusidėvėjimo vertė) pagal EN 438-2:4 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip ≥200

	11. 
	Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 4 spalvų

	12. 
	Plokštės tamprumo modulis pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 8500 MPa

	13. 
	Plokštės lenkimo stipris pagal EN ISO 178 arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 100 MPa

	14. 
	Plokštės tempiamas stipris pagal EN ISO 527-2  arba lygiavertį standartą ne mažesnis kaip ≥ 50 MPa

	8.0
	Vienvietis mokinio stalas - 12 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Stalviršio išmatavimai ne mažesni kaip 500x650 mm

	4. 
	Stalviršio paviršius turi būti iš MDF arba lygiavertės medžiagos

	5. 
	Stalviršio storis ne plonesnis kaip 18 mm

	6. 
	Metalinė konstrukcija turi būti dažyta su epoksidinio poliesterio paviršiumi arba lygiaverčiu

	7. 
	Turi būti knygų sudėjimo stalčius/įlaida su grotelėmis

	8. 
	Turi būti pagrindo išlyginimo kojelės su aukščio reguliatoriumi

	9. 
	Turi būti integruotas pieštukų sudėjimo įdėklas

	10. 
	Turi būti nuožulnūs kraštai, kad būtų patogu padėti rankas

	9.0
	Spinta su suoliuku ir kabliukais -  1 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Išmatavimai (PxGxA) 1650 (±50)x400(±50)x1825(±50) mm

	4. 
	Spinta turi būti su atvira niša, kurioje ne mažiau kaip 8 kabliukai (kiekvienas kabliukas su ne mažiau kaip 3 atšakomis)

	5. 
	Korpusas turi būti pagamintas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 18 mm storio

	6. 
	Spalva turi būti pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų

	7. 
	Korpuso briaunos turi būti ne storesnės kaip 0.4 mm ABS arba lygiaverčio plastiko

	10.0
	Džiovyklė su padėklu – 1 vnt.

	1. 
	Gamintojas (Nurodyti tikslų gamintoją)

	2. 
	Modelis (Nurodyti tikslų modelį, jeigu taikoma)

	3. 
	Turi būti pagaminta iš PVC padengtos vielos arba lygiavertės medžiagos. 

	4. 
	Turi turėti ne mažiau kaip 75 vietų. 

	5. 
	Turi būti su vandens surinkimo padėklu. 

	6. 
	Išmatavimai ne mažiau kaip 600 x 500 mm

	Bendri reikalavimai:

	1. 
	Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.



Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 



