						Pirkimo sąlygų 1 priedas
(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LK SOP YPT 
(Adresatas (Pirkėjas))


PASIŪLYMAS 
DĖL SAUSO TIPO NARO KOSTIUMO PIRKIMO 
SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas 
	

	Tiekėjo adresas 
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



1. Mes siūlome šias prekes: 							1 lentelė

	Prekių pavadinimas
	Siūloma prekė (pavadinimas, modelis gamintojas, kilmės šalis)
	Mato vnt.
	Kie-
kis
	Vnt kaina Eur be PVM
	Vnt kaina Eur su PVM
	Viso kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	4*6

	Sauso tipo naro kostiumas, atitinkantis techninės specifikacijos reikalavimus ir komplektaciją
	Pildo tiekėjas (jei kostiumo dalys yra skirtingų gamintojų, ši informacija nurodoma apie kiekvienos dalies prekę. Arba ši informacija gali būti teikiama antroje pasiūlymo lentelėje prie kiekvienos kostiumo  dalies prie nurodomų duomenų, įrodančių atitikimą reikalavimams )
	vnt.
	7
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekių gamintojo siūlomo gaminio dokumentacija, įrodanti atitikimą techniniams reikalavimams.

Viso kaina Eur su PVM (žodžiais): ____________________________________
										
*Į šią kainą įtraukiamos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant PVM. Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio. 

2 lentelė

	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos ir komplektacijos 
reikalavimams lentelė (UŽPILDO TIEKĖJAS)

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
	TIEKĖJO SIŪLOMO ĮRENGINIO / ĮRANGOS PARAMETRAI / DUOMENYS
Šiame stulpelyje turi būti aprašyti siūlomos prekės parametrai, įrodantys atitikimą kiekvienam reikalavimui 

	Techniniai ir kiti reikalavimai:
	Techniniai ir kiti reikalavimai:

	1. Bendrieji reikalavimai kostiumui:
1.1.  Gaminys/kostiumas turi būti originalus, t. y. negali būti padirbinys ir negali pažeisti jokių šiems produktams taikomų patentų.
1.2.  Gaminio dalys gali būti skirtingų gamintojų, tačiau turi būti laikomos vienu komplektu.
1.3.  Kostiumas turi būti skirtas kariniams veiksmams vandenyje ir sausumoje, atsparus išorės veiksniams ir ergonomiškas.
1.4.  Karys turi galėti kostiumą apsirengti savarankiškai, be pašalinių pagalbos. Pečių juostoje (nugaros pusėje) įsiūtas hermetiškas užtrauktukas su apsauga nuo išorinių pažeidimų.
1.5.  Kostiumas turi būti pritaikytas įvairioms klimato sąlygoms ir aplinkos poveikiui, atsparus tiek gėlo, tiek sūraus vandens poveikiui.
	

	2. Reikalavimai kostiumo medžiagai ir ergonomikai:
2.1. Spalva – „Olive Green“.
2.2. Kostiumas turi būti gaminamas bent 5 skirtingų dydžių (pvz., M–XXL).
2.3. Pagrindinio audinio tipas – lengvas trilaminatas. M dydžio kostiumo svoris turi būti ne didesnis kaip 4,2 kg. Atsparumas dilimui turi atitikti SS-EN ISO 12947-2:2017 standartą.
2.4.  Siūlių metodas – audinio siūlės turi būti hermetiškai sutvirtintos.
2.5. Kostiumo kojinės – iš kvėpuojančios, vandeniui nelaidžios „Gore-Tex“ ar lygiavertės medžiagos, su čiurnas dengiančiomis taktinių naro batų ar nardymo batelių apsaugomis, kurių laisvumas reguliuojamas „Velcro“  juostelėmis.
2.6. Rankų sandarinimo medžiaga – kostiumo rankogaliai (manžetai) pagaminti iš neopreno, turi reguliuojamas apsaugas nuo pažeidimų.
2.7. Kaklo manžetas pagamintas iš ypač elastingo silikono, su ne mažesnio kaip 4 mm storio neopreniniu apšiltinimu, iš dalies dengiančiu kaklo manžetą.
2.8. Kostiumo sėdimoji dalis, keliai ir vidinės kojų sritys turi būti sustiprintos kevlaru ar analogiška medžiaga.
2.9. Kostiumas turi būti pagamintas pagal anatominį žmogaus kūno modelį – pečių, alkūnių, dubens ir kelių sąnarių srityse turi būti užtikrinta judesių laisvė.
2.10. Turi būti numatyta galimybė naudoti integruojamus paminkštinimo / apšiltinimo antkelius, pagamintus iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos.
2.11. Kostiumas privalo turėti pripūtimo vožtuvą kairės šlaunies viršutinėje priekinėje dalyje ir išleidimo vožtuvą kairės rankos žasto dalyje.
2.12. Visi kostiumo užtrauktukai turi būti su rankenėle ar pailginta virvute, skirta lengvesniam atsegimui ir užsegimui.
2.13. Vidinėje kostiumo dalyje turi būti reguliuojamos petnešos.
2.14. Dujų pripūtimo vožtuvas be ryškių užrašų, su universalia greitąja jungtimi, išdėstytas kairės šlaunies išorinėje dalyje. Spalva „Olive Green“.
2.15. Išleidimo vožtuvas – be ryškių užrašų, išdėstytas ant kairiojo žasto išorinės dalies. Spalva „Olive Green“.
2.16. Ant kairės rankos dilbio turi būti kilpos gylmačio dirželiui fiksuoti.
2.17. Kostiumo priekyje (dubens srityje) turi būti ne ilgesnis kaip 25 cm hermetiškas užtrauktukas, skirtas higienos poreikiams, taip pat turi būti integruotas šlapinimosi vožtuvas (angl. pee valve).
	

	3. Reikalavimai kišenėms:
3.1. Kairės šlaunies srityje turi būti MOLLE tvirtinimo sistemos pagrindas (ne mažesnis kaip 27×24 cm).
3.2. Dešinės šlaunies srityje turi būti reguliuojamo tūrio kišenė su atvartu, fiksuojamu Velcro lipduku, ir drenažo anga vandeniui nutekėti.
	

	4. Reikalavimai užtrauktukams:
4.1. Visi kostiumo užtrauktukai turi būti nelaidūs vandeniui.
4.2. Visi užtrauktukai turi būti uždengti pagrindine kostiumo medžiaga. Medžiagos atvartas turi būti pritvirtintas taip, kad užtrauktukas būtų visiškai apsaugotas iš išorės.
	

	5. Reikalavimai kostiumo papūtimo sistemai:
5.1. Aukšto slėgio oro balionėlio tūris: 0,4±0,05 l.
5.2. Darbinis slėgis: ne mažiau kaip 232 bar.
5.3. Paviršius apsaugotas nuo išorės veiksnių anodavimo būdu.
5.4. Medžiaga: aliuminio lydinys.
5.5. Komplektuojama su aukšto slėgio ventiliu (juoda rankenėlė).
5.6. Komplektuojama su slėgio reduktoriumi.
5.7. Komplektuojama su 18 cm ilgio CEJN tipo juodos spalvos poliuretanine žarnele.
5.8. Slėgio reduktorius turi turėti 2 žemo slėgio jungtis.
5.9. Slėgio reduktorius turi turėti 1 aukšto slėgio jungtį.
5.10. Slėgio reduktorius turi turėti žarnelę su CEJN jungtimi.
5.11. Visos sistemos dalys privalo būti juodos matinės spalvos.
	

	6. Reikalavimai kostiumo pašiltinimo sluoksniui:
6.1. Pašiltinimo sluoksnio spalva turi būti tamsi.
6.2. Pašiltinimo sluoksnis turi būti kombinezono tipo.
6.3. Pašiltinimo sluoksnis turi būti pagamintas iš kvėpuojančios, tamprios, dvigubos fliso medžiagos.
6.4. Pagrindinės pašiltinimo sluoksnio medžiagos tankis turi būti ne mažesnis kaip 629 g/m², leidžiama paklaida ±10 proc.
6.5. Krūtinės ir pečių juostos srityse turi būti naudojama storesnė medžiaga, kurios tankis ne mažesnis kaip 900 g/m², leidžiama paklaida ±10 proc.
6.6. Pečių, krūtinės ir kelių srityse turi būti įrengti kompresiniai paminkštinimai, užtikrinantys komfortą ir šilumą bei apsaugantys naro kūną nuo suspaudimo.
6.7. Pašiltinimo sluoksnis turi būti šiltas, kvėpuojantis ir elastingas.
6.8. Pašiltinimo sluoksnis turi turėti erdvias kišenes klubų srityje, užsegamas užtrauktukais.
6.9. Pašiltinimo sluoksnis turi turėti dvipusį užtrauktuką.
6.10. Pašiltinimo sluoksnis turi turėti elastines kilpas ant riešų ir kulnų dirželius.
6.11. Pašiltinimo sluoksnio kojų srityje turi būti numatytos angos / skylutės, skirtos „P-Valve“ sistemai sumontuoti.
	

	7. Kostiumo komplekto sudėtis:
7.1. Kostiumas, 1 vnt.
7.2. 5 mm neopreninis šalmas (gaubtas), „Olive Green“ spalvos, 1 vnt.
7.3. Pašiltinimo sluoksnis, 1 vnt.
7.4. Silikoninis tepalas, 1 vnt.
7.5. Krepšys kostiumui ir priedams transportuoti bei saugoti, 1 vnt.
7.6. Pripūtimo balionėlis (0,4 l), 1 vnt.
7.7. Naudojimo instrukcija, 1 vnt.           
	

	8. Kokybė, garantija ir priežiūra:
8.1. Gamintojas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metų laikotarpiui.
8.2. Kostiumui suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.
	

	Gaminys turi būti pagamintas NATO valstybėje narėje, atitikti techninę specifikaciją ir aukščiausius kokybės standartus. Perkančioji organizacija šiame pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams / gamintojams / subtiekėjams / ūkio subjektams, kurie nėra registruoti ar deklaravę gyvenamosios vietos ES ar NATO valstybėje narėje.
	


		
2. pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad mums nėra taikomas pašalinimo pagrindas – „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“
3. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nurodytomis šioje pasiūlymo formoje.
4. Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

5. Informacija apie subtiekėjus ir kitus pasitelkiamus asmenis (pildyti, jei bus pasitelkiami):
												3 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo ir kito pasitelkiamo asmens pavadinimas
	Pirkimo sutarties dalis (apimtis Eur su PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus ir kitus asmenis

	
	
	Eur
	Proc.

	
	
	
	

	
	
	
	



6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pildyti, jei bus pridedamų dokumentų):
											4 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Įgaliojimas, suteikiantis Tiekėjo įgaliotam asmeniui parašo ir veiksmų teisę (jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo)
	

	2.
	
	



Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)



