
Šratasvydžio G-36 komplektų
pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ŠRATASVYDŽIO G-36 KOMPLEKTAS

BVPŽ kodas 37462400-8. (Šaudymo į judančius taikinius reikmenys). Šratasvydžio G-36 komplektas (toliau – prekė). Kiekis – 70 kompl. Minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai 
	Tiekėjo nurodyta reikšmė (Tiekėjas turi įrašyti konkrečiais siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta pažymėti TAIP/NE arba įrašyti tikslią reikšmę)

	1.

	ŠRATASVYDŽIO G-36 KOMPLEKTAS
	1. Bendri reikalavimai:

	
	
	1.1. Prekė turi būti nauja ir nenaudota.
	TAIP/NE

	
	
	1.2. Prekė turi būti pristatyta gamyklinėje pakuotėje.
	TAIP/NE

	
	
	2. Techniniai reikalavimai:

	
	
	2.1. Prekė turi turėti šiuos šaudymo rėžimus: pusiau automatinis ir pilnai automatinis.
	TAIP/NE

	
	
	2.2. Spalva – juoda ar juodos spalvos atspalvio.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.3. Turi būti graižtvų imitacija.
	TAIP/NE

	
	
	2.4. Svoris ne mažesnis nei 2600 g. ir nedidesnis nei 3000 g.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.5. Ilgis užlenkta buože nuo 500 mm. iki 550 mm.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.6. Ilgis atlenkta buože nuo 700 mm. iki 760 mm.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.7. Galia nuo 1,2 J iki 1,6 J.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.8. Guolių/įvorių tipas: plieninis.
	TAIP/NE

	
	
	2.9. Prekė turi būti pagaminta pagal ginklo G-36 modelį.
	TAIP/NE

	
	
	2.10. Įvorių diametras: 7 mm.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.11. Pradinis kulkos (šrato) greitis nuo 115 m/s (360 fps) iki 130 m/s (400 fps).
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.12. Dėtuvės tipas: mažos talpos (pildomos švirkštu)
	TAIP/NE

	
	
	2.13. Dėtuvės talpa nuo 130 vnt. iki 150 vnt. šratų.
	TAIP/NE

	
	
	2.14. Dėtuvės užpildytojo talpa: 100 vnt. šovinių (šratų).
	TAIP/NE

	
	
	2.15. Komplektą turi sudaryti: ginklas pagamintas pagal ginklo G-36 modelį – 1 vnt.; dėtuvė ne mažiau kaip – 2 vnt.; baterija ne mažiau kaip - 1 vnt.; įkroviklis baterijai ne mažiau kaip – 1 vnt.
	TIKSLI REIKŠMĖ

	
	
	2.16. Įkroviklis įkrovęs bateriją turi išjungti krovimą.
	TAIP/NE

	
	
	3. GARANTINIAI REIKALAVIMAI:

	
	
	3.2. Prekės vidiniams mechanizmams turi būti suteikiama nemažesnė nei 6 mėnesių garantija.
	TIKSLI REIKŠMĖ



