
Sutarties priedas Nr. 6


	GRĘŽTINIŲ ĖMINIŲ
užsakymas

	Sutarties Nr.
	

	Užsakymo Nr.
	

	Užsakymo data
	



	Užsakovas
	

	Rangovas
	

	Gamintojas
	

	Atrankos vieta
(kelias, adresas)
	

	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis
	

	Mišinio rūšis, tipas
	

	Rišiklio rūšis ir markė
	

	Mišinio sudėties Nr.
	

	Projektinis dangos storis, mm
	

	Norminio dokumento žymuo
	

	Pageidaujama ėminių ėmimo data
	

	Rangovo kontaktinis asmuo, tel. Nr.
	



	Eilės Nr.
	1
	2
	3

	Ėmimo vieta ruožas/piketas
	
	
	

	Dangos plotis, m
	
	
	

	Dangos plotas, m2
	
	
	





	Užsakomos paslaugos                                                                                              Eilės Nr.
	1
	2
	3


	
	
	
	

	Paimti gręžtinį asfalto ėminį (kerną) (LST EN 12697-27, 4.7 sk.)
	
	
	

	Nustatyti asfaltų sluoksnių storį (LST EN 12697-36)
	
	
	

	Nustatyti kernų tankį (LST EN 12697-6)
	
	
	

	Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes (LST EN 12697-30, LST EN 12697-8, LST EN 12697-6, LST EN 12697-5)
	

	
	

	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas Pasirinkti	Bandymų kiekis
	
	
	




	

Pastabos
	

	

	Užsakovo atstovas
(V. PAVARDĖ)
	

	El. paštas, tel.
	









































Sutarties priedas Nr. 7


	UŽPILDO IR NESURIŠTOJO MIŠINIO,
GRUNTO užsakymas

	Sutarties su  "………………" Nr.
	

	Užsakymo Nr.
	

	Užsakymo data
	



	Užsakovas
	

	Rangovas
	

	Gamintojas
	

	Atrankos vieta
(kelias, adresas)
	

	Panaudojimo paskirtis
	

	Produktas (rūšis, frakcija)
	

	Norminio dokumento žymuo
	

	Pageidaujama matavimų /ėminių
ėmimo data
	

	Rangovo kontaktinis asmuo, tel. Nr.
	



	Eilės Nr.
	1
	2
	3

	Ruožas/Piketas
	
	
	

	Dangos plotis, m
	
	
	

	Pastabos
	
	
	





	Užsakomos paslaugos                                                                                              Eilės Nr.
	1
	2
	3

	Nustatyti deformacijos modulį (bandymų rezultatus pateikti be deformacijos kreivių) (LST 1360-5)
	
	
	

	Bandinio paėmimas (LST 1971, LST EN 932-1, LST 1360-9)
	
	
	

	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį (LST EN 933-1)
	
	
	

	Nustatyti pralaidumą vandeniui (LST EN ISO 17892-11) (Pralaidumo vandeniui bandinį (-ius) sutankinti iki 100% sauso Proktoro tankio. Sausąjį Proktoro tankį nustatyti pagal LST EN 13286-2)
	
	
	

	Nustatyti pralaidumą vandeniui (LST EN ISO 17892-11)
	
	
	

	Pralaidumo vandeniui bandinį (-ius) sutankinti iki
	
	Mg/m3 sauso Proktoro tankio.
	
	
	

	Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį (LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1)
	
	
	

	Nustatyti atsparumą trupinimui SZRB (fr. 31,5/40) (LST EN 1097-2)
	
	
	

	Nustatyti atsparumą trupinimui LA (fr. 10/14) (LST EN 1097-2)
	
	
	

	Nustatyti įmirkio vertę (LST EN 1097-6)
	
	
	

	Nustatyti atsparumą šalčiui (LST EN 1367-1)
	
	
	

	Nustatyti dalelių formą SI (LST EN 933-4)
	
	
	

	Nustatyti grunto takumo ir plastiškumo ribas (LST EN ISO 17892-12)
	
	
	

	Organinių medžiagų priemaišų grunte kiekio nustatymas (LST EN 13039)
	
	
	

	Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr (LST 1360-2)
	
	
	

	Nustatyti nesurištųjų mišinių ir užpildų sutankinimo rodiklį DPr (LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC)
	
	
	

	Nustatyti grunto granuliometrinę sudėtį sijojant (LST 1360-1)
	
	
	


Užsakovas informuotas ir sutinka, kad AB „..................“ bandymų laboratorija taiko lanksčią akreditavimo sritį.

	
Pastabos
	

	

	Užsakovo atstovas
(vardas, pavardė)
	

	El. paštas, tel.
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