TSD-625, VPP-4324, VPP-4762, VPP-4763 ir VPP-4788


Instrumentų robotinei chirurgijai techninė specifikacija


	Pirkimo dalies Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos 
parametrų reikšmės
	Siūlomos 
parametrų reikšmės

	1.
	Instrumentų rinkinys (kiekis 4 kompl.):
	

	1.1.
	Skalpelio kotelis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Kotelis skirtas 10–17 arba 10–15, 40 ir 42 dydžio ašmenims;
2. Rankena su skersinėmis įpjovomis;
3. Ilgis 213 mm ± 3 mm.

(„KLS Martin“ kodas 10-133-31-07 arba „Aesculap AG“ kodas BB075R arba lygiavertis)
	

	1.2.
	Skalpelio kotelis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Kotelis skirtas 10–17 arba 10–15, 40 ir 42 dydžio ašmenims;
2. Sugraduotas iki ne mažiau kaip 6 cm;
3. Ilgis 122 mm ± 3 mm.

(„KLS Martin“ kodas 10-130-05-07 arba „Aesculap AG“ kodas BB074R arba lygiavertis)
	

	1.3.
	Chirurginės žirklės
(kiekis 1 vnt.)
	1. „Standard“ tipo arba lygiavertės;
2. Lenktos;
3. Galiukai bukas-bukas; 
4. Bendras ilgis 180 mm ± 5 mm.

(„KLS Martin“ kodas 11-105-18-07 arba „Aesculap AG“ kodas BC417R arba lygiavertis)
	

	1.4.
	Chirurginės žirklės
(kiekis 1 vnt.)
	1. „Standard“ tipo arba lygiavertės;
2. Lenktos;
3. Galiukai bukas-bukas; 
4. Bendras ilgis 145 mm ± 3 mm.

(„KLS Martin“ kodas 11-105-14-07 arba „Aesculap AG“ kodas BC414R arba lygiavertis)
	

	1.5.
	Adatkotis
(kiekis 1 vnt.)
	1. „Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis;
2. Tiesus;
3. Skirtas standartinėms siuvimo medžiagoms;
4. Bendras ilgis 162 mm ± 3 mm;
5. Rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos;
6. Darbinės dalys su volframo karbidu (ar lygiaverte medžiaga).

(„KLS Martin“ kodas 20-642-16-07 arba „Aesculap AG“ kodas BM065R arba lygiavertis)
	

	1.6.
	Siūlų žirklės
(kiekis 2 vnt.)
	1. „Spencer“ tipo arba lygiavertės;
2. Tiesios;
3. Viena briauna su išgaubimu ir nusmailinta, kita užapvalinta;
4. Bendras ilgis 132 mm ± 3 mm.

(„KLS Martin“ kodas 11-826-13-07 arba „Aesculap AG“ kodas BC803R arba lygiavertis)
	

	1.7.
	Hemostatinis spaustukas
(kiekis 4 vnt.)
	1. „Kocher (Ochsner)“ tipo arba lygiavertis;
2. Lenktas;
3. Su 1:2 dantukais;
4. Bendras ilgis 185 mm ± 3 mm;
5. Rankenos su užraktu.

(„KLS Martin“ kodas 13-415-18-07 arba „Aesculap AG“ kodas BH645R arba lygiavertis)
	

	1.8.
	Hemostatinis spaustukas
(kiekis 2 vnt.)
	1. „Pean (Rochester)“ tipo arba lygiavertis;
2. Lenktas;
3. Bendras ilgis 185 mm ± 3 mm;
4. Rankenos su užraktu.

(„KLS Martin“ kodas 13-411-18-07 arba „Aesculap AG“ kodas BH445R arba lygiavertis)
	

	1.9.
	Hemostatinis spaustukas
(kiekis 2 vnt.)
	1. „Pean (Rochester)“ tipo arba lygiavertis;
2. Lenktas;
3. Bendras ilgis 140 mm ± 3 mm;
4. Rankenos su užraktu.

(„KLS Martin“ kodas 13-411-14-07 arba „Aesculap AG“ kodas BH425R arba lygiavertis)
	

	1.10.
	Chirurginis pincetas
(kiekis 2 vnt.)
	1. Darbinė dalis siaura (angl. slim);
2. Tiesus;
3. Su 1:2 dantukais;
4. Bendras ilgis 180 mm ± 3 mm.

(„KLS Martin“ kodas 12-321-18-07 arba „Aesculap AG“ kodas BD540R arba lygiavertis)
	

	1.11.
	Anatominis pincetas
(kiekis 2 vnt.)
	1. Standartinis;
2. Tiesus;
3. Bendras ilgis 180 mm ± 2 mm.
 
(„KLS Martin“ kodas 12-120-18-07 arba „Aesculap AG“ kodas BD030R arba lygiavertis)
	

	1.12.
	Tvarsliavos spaustukas
(kiekis 3 vnt.)
	1. „Gross-Maier“ tipo arba „Gross“ tipo arba lygiavertis;
2. Tiesus;
3. Bendras ilgis 213 mm ± 13 mm;
4. Rankenos su užraktu.

(„KLS Martin“ kodas 14-222-22-07 arba „Aesculap AG“ kodas BF046R arba lygiavertis)
	

	1.13.
	Tvarsliavos spaustukas
(kiekis 4 vnt.)
	1. „Backhaus“ tipo arba lygiavertis;
2. Lenktas, aštrus;
3. Bendras ilgis 130 mm ± 3 mm;
4. Rankenos su užraktu.

(„KLS Martin“ kodas 13-915-13-07 arba „Aesculap AG“ kodas BF433R arba lygiavertis)
	

	1.14.
	Retraktorius
(kiekis 1 vnt.)
	1. „Parker-Langenbeck“ tipo arba lygiavertis;
2. Dvigubas: rinkinys iš dviejų retraktorių su dviem darbiniais galais;
3. Retraktoriaus Nr. 1 išmatavimai:
3.1. Vienas galas (21×15) mm ± 1 mm;
3.2. Kitas galas (40×15) mm ± 1 mm.
4. Retraktoriaus Nr. 2 išmatavimai:
4.1. Vienas galas (25×15) mm ± 1 mm;
4.2. Kitas galas (44×15) mm ± 1 mm. 
5. Bendras ilgis 217 mm ± 3 mm.

(„KLS Martin“ kodas 15-687-00-07 arba „Aesculap AG“ kodas BT041R arba lygiavertis)
	

	1.15.
	Elektrochirurginis peilis
(kiekis 1 pak.)
	1. Pakuotėje ≥ 25 vnt.;
2. Vienkartinio naudojimo, sterilus;
3. Elektrochirurginis peilis komplektuojamas su geležte (elektrodu);
4. Geležtės (elektrodo) ilgis 20 mm ± 1 mm;
5. Elektrodo įstatymo vietos skersmuo 2,4 mm ± 1 mm, su šešiakampiu (angl. hexagonal) ar lygiaverčiu užraktu; 
6. Rankenėlėje integruoti du mygtukai pjovimui ir koaguliacijai (CUT ir COAG);
7. Kabelis lankstus 300 cm ± 10 cm ilgio, su trišakiu („3-pin plug“) kištuku.

(„KLS Martin“ kodas 80-701-39-04 arba „Aesculap AG“ kodas GN211 arba lygiavertis)
	

	2.
	„Verres“ tipo adata (kiekis 4 vnt.):
	

	2.1.
	Reikalavimai adatai
	1. Adata su spyruokliniu mechanizmu;
2. Skersmuo Ø2,1 mm ± 0,1 mm;
3. Su „LUER-Lock“ ar lygiaverte jungtimi;
4. Darbinis ilgis 150 mm ± 10 mm;
5. Daugkartinio naudojimo;
6. Autoklavuojama;
7. Spyruokliuojanti;
8. Su kraneliu.
	

	3.
	Laparoskopinis atsiurbėjas (kiekis 4 vnt.):
	

	3.1.
	Reikalavimai atsiurbėjui
	1. Siurbimo irigacijos kaniulė su lateralinėmis skylutėmis;
2. Su dvipusiu vožtuvu;
3. Dydis 5 mm ± 1 mm;
4. Darbinis ilgis 360 mm  ± 10 mm;
5. Daugkartinio naudojimo.
	

	4.
	Laparoskopinis klipsatorius ir spaustukai:
	

	4.1.
	Klipsatorius
(kiekis 1 vnt.)
	1. Klipsatoriaus skersmuo Ø12,5 mm ± 0,3 mm;
2. Darbinės dalies ilgis 350 mm ± 3 mm;
3. Su praplovimo kanalu;
4. Rankena žiedinė, su papildoma atrama pirštams;
5. Darbinė dalis rotuoja ≥ 360° kampu aplink išilginę ašį ir papildomai rotuoja apie darbinę ašį.

(„AESCULAP AG“ kodas PL530R arba lygiavertis)
	

	4.2.
	Atraumatinis spaustukas
(kiekis 1 vnt.)
	1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas;
2. Su „De Bakey“ (ar lygiaverčiais) dantukais;
3. Lenktas „puskabliu“;
4. Ilgis 25 mm ± 0,5 mm;
5. Užspaudimo jėga 2,45 N ± 0,1 N;
6. Skirtas venoms;
7. Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos);
8. Spyruoklinis.

(„AESCULAP AG“ kodas PL546S arba lygiavertis)
	

	4.3.
	Atraumatinis spaustukas
(kiekis 1 vnt.)
	1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas;
2. Su „De Bakey“ (ar lygiaverčiais) dantukais;
3. Lenktas „puskabliu“;
4. Ilgis 45 mm ± 0,5 mm;
5. Užspaudimo jėga 2,94 N ± 0,1 N;
6. Skirtas venoms;
7. Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos);
8. Spyruoklinis.

(„AESCULAP AG“ kodas PL547S arba lygiavertis)
	

	4.4.
	Atraumatinis spaustukas
(kiekis 1 vnt.)
	1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas;
2. Su „De Bakey“ (ar lygiaverčiais) dantukais;
3. Lenktas „puskabliu“;
4. Ilgis 25 mm ± 0,5 mm;
5. Užspaudimo jėga 3,43 N ± 0,1 N;
6. Skirtas arterijoms;
7. Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos);
8. Spyruoklinis.

(„AESCULAP AG“ kodas PL548S arba lygiavertis)
	

	4.5.
	Atraumatinis spaustukas
(kiekis 1 vnt.)
	1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas;
2. Su „De Bakey“ (ar lygiaverčiais) dantukais;
3. Lenktas „puskabliu“;
4. Ilgis 45 mm ± 0,5 mm;
5. Užspaudimo jėga 4,41 N ± 0,1 N;
6. Skirtas arterijoms;
7. Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos);
8. Spyruoklinis.

(„AESCULAP AG“ kodas PL549S arba lygiavertis)
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	6.
	Garantinis terminas
	≥ 12 mėnesių
	

	7.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	8.
	Prekių pristatymas
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos
	

	9.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba
	



Pastabos, papildomi reikalavimai visoms pirkimo dalims: 
1. Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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