Priedas Nr. 2
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS 
Palapinė angaras
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
[bookmark: _Toc147739116]
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	[bookmark: _Toc329443227]Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas
	

	Tiekėjo sąskaitos numeris
	

	PVM mokėtojo kodas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

PASIŪLYMO KAINA 
3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Kainos turi būti pateiktos su visomis (pakrovimo, pristatymo, iškrovimo  ir kt.) išlaidomis, susijusiomis su sutarties įvykdymu. Pirkimui PVM taikomas.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, EUR be PVM

	1
	2
	3
	4  

	Palapinė angaras, TS-31, 2026-06-18
	vnt.
	1
	

	 Pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM 21 %
	

	 Pasiūlymo kaina su PVM
	



Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais (su  pristatymo ir kt. išlaidomis): ________________________________________________ .
*Kainos ir įkainiai turi būti pateikti nurodant ne daugiau nei 2 skaičius po kablelio.

**Jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas bendrą pasiūlymo kainą pateikia be PVM, bet nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ______________________________________.
Pastabos. Įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiami eurais ir apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
SIŪLOMOS PREKĖS
TECHNINIAI PARAMETRAI
	Eil. nr. 
	Reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams
( Tiekėjas užpildo nurodydamas
konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba
ar atitinka, ar neatitinka konkretų
reikalavimą siūloma

	1.
	Palapinė angaras pritaikytas naudoti esant temperatūrai nuo -30º C iki +49ºC
	NURODYTI

	2.
	Palapinė angaras pritaikytas naudoti esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 120  kg/m²
	NURODYTI

	3.
	Palapinė angaras pritaikytas naudoti esant vėjo apkrovai, ne mažiau kaip 27 m/sek
	NURODYTI

	4.
	Palapinė angaras pritaikytas daugkartiniam sumontavimui ir išmontavimui.
	NURODYTI

	Palapinės angaro danga

	5.
	Palapinės angaro sienų  danga pagaminta iš plieno plokščių (cinko kiekis ne mažiau kaip 275 gr į 1 m²), abiejose plokštės pusėse
	NURODYTI

	6.
	Plieno plokštės padengtos poliesteriu, arba kita lygiaverte medžiaga
	NURODYTI

	7.
	Vidinė plokščių dangos pusė padengta dažais
	NURODYTI

	8.
	Plieno skardos danga – ne plonesnė kaip 0,56 mm
	NURODYTI

	9.
	Bangos profilis – PR18.76 arba lygiavertis
	NURODYTI

	10.
	Plieno plokštė atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui
	NURODYTI

	11.
	Palapinės angaro plieno plokščių sujungimai, pastačius angarą nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai).
	NURODYTI

	12.
	Palapinės angaro apačioje numatyta apsauga/izoliacija nuo sniego patekimo
	NURODYTI

	13.
	Palapinės angaro plokščių danga tvirtinama ant angaro rėmo savisriegiais, kurių dydis, ne mažesnis, kaip 4,8x35mm
	NURODYTI

	14.
	Palapinės angaro išorės plokščių danga žalios matinės spalvos
	NURODYTI

	15.
	Palapinės angaro  viršutinėje stogo dalyje įrengta, ne mažiau, kaip 20 vnt. polikarbonato švieslangių, kurių dydis, ne mažesnis,  kaip 90x260cm.
	NURODYTI

	16.
	Švieslangiai atsparūs smūgiams, apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių, nepraleidžiantys drėgmės
	NURODYTI

	17.
	Ventiliacijai užtikrinti sumontuotos, ne mažiau kaip 3 vėjo turbinos (ne elektrinės)
	NURODYTI

	18.
	Turbinos diametras ne mažesnis kaip 30cm ir išsiurbia oro 1 vnt. 700 m³/h
	NURODYTI

	Palapinės angaro plieninė konstrukcija

	19.
	Palapinės angaro  arkinė konstrukcija,  pagrindo rėmas pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius gruntuotas arba dažytas dažais, apsaugančias nuo korozijos.
	NURODYTI

	20.
	Arkinė palapinės angaro  konstrukcija pagaminta ne mažiau kaip – HEA 120
	NURODYTI

	21.
	Palapinės angaro  pagrindo rėmas, ant kurio tvirtinasi arkinė konstrukcija, pagamintas ne mažiau kaip iš U profilio – UPN 160
	NURODYTI

	22.
	Arkinės konstrukcijos žingsnis (tarpai tarp arkų) ne didesnis kaip 3 metrai
	NURODYTI

	23.
	Statybinė mediena – ne plonesnė kaip 125x50 mm, naudojama angaro statybai turi atitikti ne mažiau kaip C18 kokybės standartą
	NURODYTI

	Palapinės angaro  vartai

	24.
	Palapinės angaro  abiejų galų viduryje įrengti pakabinami stumdomi vartai, naudojant  viršutinius bėgelius
	NURODYTI

	25.
	Vartai pagaminti iš tos pačios medžiagos, kaip ir angaro sienos, vartų matmenys ne mažesni kaip: 
plotis – 4 m,
aukštis – 4 m.
	NURODYTI

	26.
	Vartai sandariai užsidaro, turi užrakinimo mechanizmą
	NURODYTI

	27.
	Vartai pakabinami pastato viduje, stumdomi į šonus mechaniškai.
	NURODYTI

	28.
	Palapinės angaro  galinėje sienoje įrengtos metalinės durys, skirtos personalui įeiti/ išeiti. 
Durų matmenys: 
plotis – ne mažiau 0,9 m, 
aukštis – ne mažiau 2 m.
	NURODYTI

	29.
	Durys turi užrakinimo mechanizmą.
	NURODYTI

	Palapinės angaro  matmenys

	30.
	ilgis – ne mažiau kaip 30 m
	NURODYTI

	31.
	plotis – ne mažiau kaip 12 metrų;
	NURODYTI

	32.
	kraigo aukštis – nuo 5 iki 6 m
	NURODYTI

	Garantija
	

	[bookmark: _Hlk232071280]Palapinės angaro  metalinei konstrukcijai suteikiama  ne mažiau, kaip 1 metų garantija
	NURODYTI

	Palapinės angaro  stogo sienų dangai suteikiama ne mažiau 7 m. garantija nuo prarūdijimo ir spalvos nublukimo
	NURODYTI



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.
Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai 
	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją

	
	
	
	

	
	
	
	



 SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	...
	
	


 KONFIDENCIALI INFORMACIJA
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	   1.
	

	...
	


Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):
	Eil. Nr.
	Pateikiami duomenys
	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą
	Asmuo, pasirašantis sutartį

	1.
	Vardas, pavardė, pareigos
	
	

	2.
	Atstovavimo pagrindas
		
	

	3.
	Telefonas
	
	

	4.
	Faksas
	
	

	5.
	El. paštas
	
	



Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas	         Parašas				                Vardas ir pavardė
