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Individualaus kranialinio implanto techninė specifikacija
(kiekis – 1 kompl.)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos

	1.
	Individualus kranialinis implantas:
	


	1.1.
	Pritaikytas naudoti kranioplastikoje, užpildant kaukolės defektus.
	

	1.2.
	Specialiai pagamintas konkrečiam pacientui, atitinkantis  individualią paciento kaukolės anatomiją.
	

	1.3.
	Vienos dalies (kaukolės skliauto defekto pašalinimui). 
	

	1.4.
	Pagamintas iš 100% medicininio PEEK (polieter-eter-ketono) 3D spausdinimo technologija arba frezuojant arba iš polipropileno (94%) ir poliesterio (6%) siūlų, naudojant nėrimo techniką (arba iš lygiaverčių medžiagų, naudojant lygiavertę technologiją).
	

	1.5.
	Sterilus (pateikiamas sterilioje pakuotėje) arba pritaikytas sterilizavimui gydymo įstaigoje autoklavavimo būdu.
	


	1.6.
	Į implanto kainą įskaičiuotos visos paruošiamųjų planavimo procedūrų ir priemonių išlaidos (įskaitant operacijos planavimui skirtų modelių gamybą bei pateikimą).
	

	1.7.
	Į implanto kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos.
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