Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija
Kabinetų informacinės rodyklės (informacinių ekranų sistema)

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	
	Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)
	

	1. 
	Sistema
	Sistema turi automatiškai pasileisti su operacinės sistemos startu
	

	2. 
	Sistema
	Sistema turi automatiškai atsistatyti po gedimo
	

	3. 
	Sistema
	Sistema turi būti pasiekiama organizacijos vidiniame tinkle
	

	4. 
	Sistema
	Sistema turi būti diegiama kaip vientisas sprendimas
	

	5. 
	Sistema
	Diegimas turi būti atliekamas naudojant automatizuotą scenarijų
	

	6. 
	Sistema
	Sistema neturi reikalauti papildomų sudėtingų komponentų
	

	7. 
	Sistema
	Administravimo sąsaja turi veikti naršyklėje arba lygiaverčiu principu
	

	8. 
	Sistema
	Sistema turi užtikrinti ekranų turinio atvaizdavimą galiniuose įrenginiuose
	

	9. 
	Sistema
	Ekranų rodymo režimas turi veikti be vartotojo autentifikacijos
	

	10. 
	Sistema
	Sistema turi užtikrinti turinio atnaujinimą realiu laiku be rankinio įsikišimo arba automatinį atnaujinimą ne rečiau kaip kas 30 sekundžių
	

	11. 
	Sistema
	Sistema turi leisti kurti, redaguoti ir šalinti ekranus
	

	12. 
	Sistema
	Sistema turi leisti kopijuoti ekranus
	

	13. 
	Sistema
	Sistema turi leisti importuoti ir eksportuoti ekranų konfigūracijas
	

	14. 
	Sistema
	Importuojant esami duomenys neturi būti perrašomi
	

	15. 
	Sistema
	Sistema turi leisti nustatyti individualią ekrano rezoliuciją
	

	16. 
	Sistema
	Sistema turi turėti turinio peržiūros funkciją prieš publikavimą
	

	17. 
	Sistema
	Sistema turi suteikti galimybę turinio elementus išdėstyti įrenginio ekrano plote
	

	18. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti struktūrinį turinio modelį (pvz., eilučių, blokų ar zonų principu)
	

	19. 
	Sistema
	Sistema turi leisti keisti elementų išdėstymą
	

	20. 
	Sistema
	Sistema turi leisti nustatyti elementų dydžius
	

	21. 
	Sistema
	Sistema turi leisti valdyti elementų pozicionavimą ekrane
	

	22. 
	Sistema
	Sistema turi suteikti galimybę vienu metu rodyti kelis informacinius elementus ekrane (pvz., tekstą, vaizdą ir video)
	

	23. 
	Sistema
	Sistema turi suteikti galimybę vienu metu rodyti skirtingo tipo turinį (pvz., tekstą, vaizdą ir video)
	

	24. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti teksto spalvos keitimą
	

	25. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti fono spalvos keitimą
	

	26. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti šrifto dydžio keitimą
	

	27. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti teksto lygiavimą horizontaliai ir vertikaliai
	

	28. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti teksto paryškinimą
	

	29. 
	Sistema
	Sistema turi suteikti galimybę įterpti simbolius
	

	30. 
	Sistema
	Sistema turi leisti naudoti simbolius kartu su tekstu
	

	31. 
	Sistema
	Sistema turi leisti valdyti simbolių dydį
	

	32. 
	Sistema
	Sistema turi palaikyti slenkančio teksto juostą
	

	33. 
	Sistema
	Sistema turi leisti pasirinkti slenkančio teksto poziciją
	

	34. 
	Sistema
	Sistema turi leisti pasirinkti slenkančio teksto kryptį
	

	35. 
	Sistema
	Sistema turi leisti reguliuoti slenkančio teksto greitį
	

	36. 
	Sistema
	Sistema turi turėti vartotojų autentifikaciją
	

	37. 
	Sistema
	Sistema turi turėti vartotojų roles
	

	38. 
	Sistema
	Sistema turi suteikti administratoriui galimybę valdyti vartotojus
	

	39. 
	Sistema
	Sistema turi užtikrinti prieigos kontrolę
	

	40. 
	Sistema
	Sistema turi veikti kaip paslauga ir užtikrinti stabilų veikimą
	

	41. 
	Sistema
	Sistema turi kaupti veiklos ir klaidų logus
	

	42. 
	Sistema
	Sistema turi turėti logų rotaciją
	

	43. 
	Sistema
	Sistema turi turėti aiškiai aprašytą diegimo procesą
	

	44. 
	Sistema
	Sistema turi būti atnaujinama neprarandant duomenų
	

	45. 
	Sistema
	Sistema turi turėti aiškią atnaujinimo procedūrą
	

	46. 
	Sistema
	Licencijavimo sąlygos turi būti aiškiai nurodytos pasiūlyme
	

	47. 
	Industrinė įranga su laikikliu (9 vnt.)
	· Įranga turi būti tinkama naudoti ES ir atitikti saugumo standartus 
· Įstrižainė ne mažesnė kaip 55 coliai
· Raiška ne mažesnė kaip 3840x2160
· Ryškumas ne mažesnis kaip 450 cd/m2
· Matymo kampas ne mažesnis kaip 178/178
· Įranga turi būti pritaikyta nepertraukiamam darbui ne mažiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7 režimu)
· Įranga turi palaikyti vaizdo atvaizdavimą tiek horizontaliu (landscape), tiek vertikaliu (portrait) režimu
· Įranga turi turėti tinklo ryšio būsenos stebėjimo funkciją (pvz., automatinį pranešimų siuntimą apie įrenginio pasiekiamumą, sutrikimus ar ryšio praradimą) arba lygiavertį sprendimą
· Atvaizduojama informacija turi būti atnaujinama automatiškai, be rankinio naudotojo įsikišimo
· Visa montavimui ir prijungimui reikalinga įranga ir medžiagos turi būti pateiktos komplekte, įskaitant tvirtinimo elementus, laikiklius, kabelius ir kitus eksploatavimui reikalingus priedus
· Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	48. 
	Industrinė įranga su laikikliu (3 vnt.)
	· Įranga turi būti tinkama naudoti ES ir atitikti saugumo standartus 
· Įstrižainė ne mažesnė kaip 75 coliai
· Raiška ne mažesnė kaip 3840x2160
· Ryškumas ne mažesnis kaip 450 cd/m2
· Matymo kampas ne mažesnis kaip 178/178
· Įranga turi būti pritaikyta nepertraukiamam darbui ne mažiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7 režimu)
· Įranga turi palaikyti vaizdo atvaizdavimą tiek horizontaliu (landscape), tiek vertikaliu (portrait) režimu
· Įranga turi turėti tinklo ryšio būsenos stebėjimo funkciją (pvz., automatinį pranešimų siuntimą apie įrenginio pasiekiamumą, sutrikimus ar ryšio praradimą) arba lygiavertį sprendimą
· Atvaizduojama informacija turi būti atnaujinama automatiškai, be rankinio naudotojo įsikišimo
· Visa montavimui ir prijungimui reikalinga įranga ir medžiagos turi būti pateiktos komplekte, įskaitant tvirtinimo elementus, laikiklius, kabelius ir kitus eksploatavimui reikalingus priedus
· Garantija ne mažiau kaip 24 mėn
	

	49. 
	Montavimas
	· Įranga turi būti sumontuota pagal Įstaigos poreikius 
· Tiekėjas turi atlikti visus montavimo darbus
	

	50. 
	Konfigūravimas
	· Įranga ir programinė įranga turi būti sukonfigūruota ir paruošta darbui
· Turi būti atlikti veikimo patikrinimai
	

	51. 
	Dokumentacija
	· Tiekėjas turi pateikti įrangos techninį vadovą lietuvių kalba
· Naudojimo instrukcijos lietuvių ir (ar) anglų kalba
	

	52. 
	CE ženklinimas
	· Įranga privalo būti paženklinta CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
	



PASTABA. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Po sutarties sudarymo privaloma pateikti ir suderinti industrinės įrangos montavimo vykdymo planą, apimantį numatomus vykdyti „hardware“ (techninės įrangos) ir „software“ (programinės įrangos) diegimo, montavimo ir jungimo schemas, įvertinant Įstaigos poreikius „hardware“ (techninės įrangos)  ir „software“ (programinės įrangos) diegimo bei naudotojų (Įstaigos  ̴ 5 darbuotojų) apmokymo eigą; „hardware“ (techninės įrangos) ir „software“ (programinės įrangos) diegimo vykdymo laikai turi būti suderinti su Įstaigos atstovu.
