
Konkurso sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: FREZOS
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pageidaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Kietmetalio freza kūgio formos
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. „HP/104" tipo koteliu. Dydis: 016, darbinės dalies ilgis 8 -10mm. Šiurkštumas: raudonas.
	

	2.
	Kietmetalio freza kūgio formos
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu. „HP/104" tipo koteliu.  Dydis: 040, darbinės dalies ilgis 12-15mm. Šiurkštumas: mėlynas (arba be spalvinės žymos).
	

	3.
	Kietmetalio freza liepsnelės formos
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti tiesiu antgaliu.  „HP/104" tipo koteliu. Dydis: 023, darbinės dalies ilgis  8-10mm. Šiurkštumas: raudonas.
	



Aplinkosauginiai kriterijai:
Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: GRĄŽTELIAI TURBININIAM ANTGALIUI
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pageidaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Kiaušinio (futbolo kamuolio) formos deimantinis grąžtas ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis:  - 4,0 mm ± 0,5 mm  Šiurkštumas: žalia.
	

	2.
	Kiaušinio (futbolo kamuolio) formos deimantinis grąžtas ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje t apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 4,0 mm ± 0,5 mm.. Šiurkštumas: raudona
	

	3.
	Kiaušinio (futbolo kamuolio) formos deimantinis grąžtas ø 023 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu.. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis - 3,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: žalia.
	

	4.
	Kiaušinio (futbolo kamuolio) formos deimantinis grąžtas ø 023 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 3,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: raudona
	

	5.
	Adatinis deimantinis grąžtas ø 012mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos).
	

	6.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu.. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos).
	

	7.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 10,0 mm ± 0,5 mm.  Šiurkštumas: žalia.
	

	8.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu.. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 10,0 mm ± 0,5 mm. . Šiurkštumas: raudona.
	

	9.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 016 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 10,0 mm ± 0,5 mm.. Šiurkštumas: žalia.
	

	10.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 016 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 10,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	11.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 016 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: žalia.
	

	12.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 018 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: nuo 4-6mm. Šiurkštumas: žalia.
	

	13.
	Kūginis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 018 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis:  nuo 4-6mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	14.
	Torpedinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: žalia.
	

	15.
	Torpedinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	16.
	Torpedinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. . Šiurkštumas: žalia.
	

	17.
	Torpedinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	18.
	Cilindrinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. . Šiurkštumas: žalia.
	

	19.
	Cilindrinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	20.
	Cilindrinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. . Šiurkštumas: žalia.
	

	21.
	Cilindrinis deimantinis grąžtas, užapvalintu galu ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: - 8,0 mm ± 0,5 mm. . Šiurkštumas: raudona.
	

	22.
	Rožiniai deimantiniai grąžtai ø 010 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Šiurkštumas: žalia.
	

	23.
	Rožiniai deimantiniai grąžtai ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Šiurkštumas: žalia.
	

	24.
	Rožiniai deimantiniai grąžtai ø 018 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Šiurkštumas: žalia.
	

	25.
	Liepsnelės formos deimantiniai grąžtai ø 012mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine arba lygiaverte danga, ilgis: 8-10mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	26.
	Liepsnelės formos deimantiniai grąžtai ø 014mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu .Darbinės dalies, padengtos deimantine danga, ilgis: 8-10mm. Šiurkštumas: raudona.
	

	27.
	3 ratų formos deimantiniai grąžtai ø 016 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos).
	

	28.
	3 ratų formos deimantiniai  grąžtai ø 020 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų. Šiurkštumas: mėlyna (arba be spalvinės žymos).
	

	29.
	Apvalus deimantinis grąžtas ø 010 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/313" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis 1,00 mm
	

	30.
	Apvalus deimantinis grąžtas ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/313" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis 1,2 mm
	

	31.
	Apvalus deimantinis grąžtas ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/313" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis 1,4 mm
	

	32.
	Apvalus deimantinis grąžtas ø 016mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/313" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis 1,6 mm
	

	33.
	Apvalus deimantinis grąžtas ø 017mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/313" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis 1,7 mm
	

	34.
	Cilindrinis suapvalintas grąžtas  ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje  apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis -4mm  ± 0,5 mm.
	

	35.
	Cilindrinis suapvalintas grąžtas  ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/314" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis -  4,0 mm ± 0,5 mm.
	

	36.
	Cilindrinis suapvalintas grąžtas  ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis - 6,0 mm ± 0,5 mm.

	

	37.
	Cilindrinis suapvalintas grąžtas  ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: žalia. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 6,0 mm ± 0,5 mm.
	

	38.
	Apvalus deimantinis grąžtas ø 002 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona.
	

	39.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 6,0 mm ± 0,5 mm.
	

	40.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis - 6,0 mm ± 0,5 mm.
	

	41.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 6,0 mm ± 0,5 mm.
	

	42.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 6,0 mm ± 0,5 mm.
	

	43.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 8,0 mm ± 0,5 mm.
	

	44.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 8,0 mm ± 0,5 mm.
	

	45.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 012 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 8,0 mm ± 0,5 mm.
	

	46.
	Smailėjančios liepsnelės formos ø 014 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 8,0 mm ± 0,5 mm.
	

	47.
	Liepsnelės formos (football)  ø 016 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. 
Darbinės dalies (galvutės) ilgis 3,2 mm - 3,2 mm ± 0,5 mm.
	

	48.
	Liepsnelės formos (football)  ø 016 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis - 3,2 mm ± 0,5 mm.
	

	49.
	Liepsnelės formos (football)  ø 018 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu.  Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 4,6 mm ± 0,5 mm.
	

	50.
	Liepsnelės formos (football)  ø 018 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 4,6 mm ± 0,5 mm.
	

	51.
	Liepsnelės formos (football)  ø 020 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: raudona. Darbinės dalies (galvutės) ilgis  - 4,6 mm ± 0,5 mm.
	

	52.
	Liepsnelės formos (football)  ø 020 mm
	Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių  briaunų, „FG/315" tipo koteliu. Darbinės dalies, padengtos deimantine danga. Šiurkštumas: geltona. 
Darbinės dalies (galvutės) ilgis - 4,6 mm ± 0,5 mm.
	

	53.
	Grąžtai deimantiniai, turbininiai, prailginti
	Daugkartiniai. Kotelis pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais ant kotelio. Skirti dirbti turbininiu antgaliu.
	

	54.
	Grąžtai deimantiniai, turbininiai, prailginti
	Daugkartiniai. Kotelis pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais ant kotelio. Skirti dirbti turbininiu antgaliu.
	

	55.
	Grąžtai kietmetalio, kampiniam antgaliui, prailginti
	Daugkartiniai. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. 
	



Aplinkosauginiai kriterijai:
Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

3  PIRKIMO OBJEKTO DALIS: K-FAILAI
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pageidaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	K-failai
	Rankinės dildės endodontiniam kanalų paruošimui. Rinkinys ne mažiau 6 vnt. nuo mažiausios iki didžiausios (balta, geltona, raudona, mėlyna, žalia, juoda). Darbinis ilgis – 25 mm. Kiekviena dildė su guminiu stoperiu.
	

	2.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-File arba lygiaverčiai, 25 mm +/-0,5 mm ilgio, rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau 6 vnt.
Viršūnės skersmuo 0,06 mm +/-0,01 mm.
Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	3.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-File arba lygiaverčiai, 25 mm +/-0,5 mm ilgio, rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau 6 vnt.
Viršūnės skersmuo 0,08 mm +/-0,01 mm.
Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	4.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-File arba lygiaverčiai, 25 mm +/-0,5 mm ilgio, rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau 6 vnt.
Viršūnės skersmuo 0,1 mm +/-0,01 mm.
Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	5.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 31 mm +/- 0,5 mm ilgio, Nr.15-40 rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	6.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 31 mm +/- 0,5 mm ilgio, Nr. 40-80 rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	7.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 25  mm +/- 0,5 mm ilgio, Nr.15-40 rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	8.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 25mm +/- 0,5 mm ilgio, Nr. 40-80 rinkiniai, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	9.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 31 mm +/- 0,5 mm ilgio, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Viršūnės skersmuo 0,06 mm +/-0,01 mm. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	10.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 31 mm +/- 0,5 mm ilgio, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Viršūnės skersmuo 0,08 mm +/-0,01 mm. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	

	11.
	Dantų šaknų kanalų platintojai
	K-file arba lygiaverčiai, 31 mm +/- 0,5 mm ilgio, pakuotėje po ne mažiau kaip 6 vnt. Viršūnės skersmuo 0,1+/-0,01 mm. Pagaminti iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos; instrumento konusiškumas ne mažiau 2%. 
Keturkampio formos pjūvio, rankiniai; 
Fiksatoriai su krypties indikatoriumi, pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos.
	



Aplinkosauginiai kriterijai:
Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.




4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pageidaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pjezo gilintuvai
	Endodontiniai instrumentai, skirti gutaperčos išėmimui, kanalų platinimui. Skirti naudoti lėtaeigiame kampiniame antgalyje. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.. Autoklavuojami. Ilgis – 28 mm (±4mm). Pakuotėje ne mažiau kaip 6 grąžteliai. Dydis pagal ISO – #1
	

	2.
	Pjezo gilintuvai
	Endodontiniai instrumentai, skirti gutaperčos išėmimui, kanalų platinimui. Skirti naudoti lėtaeigiame kampiniame antgalyje. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.. Autoklavuojami. Ilgis – 28 mm (±4mm). Pakuotėje ne mažiau kaip 6 grąžteliai. Dydis pagal ISO – #2
	

	3.
	Pjezo gilintuvai
	Endodontiniai instrumentai, skirti gutaperčos išėmimui, kanalų platinimui. Skirti naudoti lėtaeigiame kampiniame antgalyje. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.. Autoklavuojami. Ilgis – 28 mm (±4mm). Pakuotėje ne mažiau kaip 6 grąžteliai. Dydis pagal ISO – #3
	

	4.
	Zondas periodontologinis
	Periodontiniai zondai, skirti gingivalinių „kišenių“ matavimui ir apžiūrai. Lazeriu graviruotas spalvinis kodavimas. Itin atsparus nerūdijantis plienas – AISI 304 arba lygiavertis Gradavimo skalė: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ir 10 mm.
	

	5.
	Dantų zondas
	Rankinis instrumentas, darbinė dalis – tiesi, vienoje pusėje. Pagamintas iš itin atsparaus  nerūdijančio plieno arba lygiaverčio, atsparus korozijai, dezinfekcijai ir sterilizavimui.
	

	6.
	Veidrodėlių galvutės
	Skirti burnos apžiūrai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, priekinė veidrodėlio dalis padengta rodžiu,  atsparūs korozijai. Veidrodėlio kotelis su sriegiu, galvutės skersmuo 22mm (±2)mm. Nedidinantis Nr.4, komplekte ne mažiau 12 vnt.
	

	7.
	Skalpelių ašmenys
	Skalpeliu ašmenys Nr. 10, sterilūs. Kiekis pakuotėje: ne mažiau  100 vienetų.
	

	8.
	Žirklutės 1
	Mažos, metalinės, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojamos, tiesus galas.
	

	9.
	Žirklutės 2
	Mažos, metalinės, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojamos, lenktas galas.
	

	10.
	Mechaninis metalo storio matavimo prietaisas
	Mechaninis mikrometras su rankiniu sraigtiniu mechanizmu, skirtas tiksliai matuoti metalo storius ir skersmenis. Tikslumas: 0,01 mm. Matavimo ribos ne siauresnės kaip  nuo 0 iki 100 mm. Medžiaga: nerūdijančio plieno arba lygiavertes medžiagos korpusas su graduota skale.
	

	11.
	Modeliavimo peiliukas
	Plieninis ar lygiavertis mažas vaško modeliavimo peiliukas; 2 darbiniai galai: peiliuko ir šaukštelio formos
	

	12.
	Odontologinis zondas
	Kampinis, daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	13.
	Odontologinis pincetas
	Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Nuo 130-160 mm ilgio.
	

	14.
	Odontologinių veidrodėlių galvutės
	Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai
	

	15.
	Maišymo mentelė
	Instrumentas cementui maišyti; daugkartinio naudojimo; nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai
	

	16.
	Instrumentai pamušalams uždėti (Lainerio aplikatorius)
	Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	17.
	Ekskavatorius ertmės preparavimui 
	Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	18.
	Plombų formavimo instrumentas, dvipusis (mentelė su “burbuliuku”)
	Dvipusis plombavimo instrumentas: viename gale mentelė 2,0 mm (±0,1 mm) pločio, kitame –“burbuliukas” 1,4 mm (±0,1 mm). Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	19.
	Plombų formavimo instrumentas (dvipusė mentelė)
	Dvipusis plombavimo instrumentas, abiejuose galuose mentelės. Vienoje pusėje mentelės plotis 1,8 mm (±0,2 mm), kitoje pusėje 1,2 mm (±0,2 mm). Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	20.
	Dvipusis plombų formavimo instrumentas
	Dvipusis plombavimo instrumentas: viename gale mentelė 1,6 mm (±0,1 mm) pločio, kitame – smaila "fissura" formos darbinė dalis. Daugkartinio naudojimo; darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; rankenėlė iš silikono ar lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	21.
	Dvipusis plombų formavimo instrumentas mentelė - kimštukas
	Dvipusis plombavimo instrumentas, abiejuose galuose mentelės. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; rankenėlė iš silikono ar lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	22.
	Plombų formavimo instrumentas, dvipusis (mentelė su “burbuliuku”)
	Dvipusis plombavimo instrumentas: viename gale mentelė 2 mm (±0,1 mm) pločio, kitame –“burbuliukas” 1,2 mm (±0,1 mm). Darbinė dalis pagaminta iš TIN (titano nitrido) danga padengto nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; rankenėlė iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	23.
	Rankiniai instrumentai
	Rankinis instrumentas skirtas pirminiam kanalų praeinamumui. Instrumentas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės vielos. Skerspjūvyje instrumentas kvadrato formos. 
Viršūnės skersmuo 0,08 mm  +/- 0,01 mm.  Darbinė dalis 2% konusiškumo. Instrumento ilgis 25 mm  +/- 0,01 mm  ne mažiau 6 instrumentai pakuotėje
	

	24.
	Rankiniai instrumentai
	Rankinis instrumentas skirtas pirminiam kanalų praeinamumui ir instrumentavimui. Instrumentas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės vielos. Skerspjūvyje instrumentas kvadrato formos. 
Viršūnės skersmuo 0,10 mm +/- 0,01 mm.  Darbinė dalis ne mažiau 2% konusiškumo. Instrumento ilgis 25 mm +/- 0,01 mm. Ne mažiau 6 instrumentai pakuotėje.
	

	25.
	Rankiniai instrumentai
	Rankinis instrumentas skirtas pirminiam kanalų praeinamumui ir instrumentavimui. Instrumentas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės vielos. Skerspjūvyje instrumentas kvadrato formos. 
Viršūnės skersmuo 0,15 +/- 0,01 mm.  Darbinė dalis ne mažiau 2% konusiškumo. Instrumento ilgis 25 mm +/- 0,01 mm. Ne mažiau  6 instrumentai pakuotėje.
	

	26.
	Rankiniai instrumentai
	Rankiniai instrumentai skirti kanalų instrumentavimui. Instrumentai iš nikelio- titano vielos. Skerspjūvyje instrumentas kvadrato formos. Viršūnės skresmuo 0,15 mm  +/-0,01 mm (baltas žiedas), 0,20 mm +/- 0,01 mm ( geltonas žiedas), 0,25 mm  +/- 0,01 mm ( raudonas žiedas), 0,30 mm +/- 0,01 ( mėlynas žiedas), 0,35 mm +/- 0,01 mm ( žalias žiedas), 0,40 mm +/- 0,01 mm ( juodas žiedas). Darbinė dalis ne mažiau 2% konusiškumo. Instrumento ilgis 25 mm  +/- 0,01 mm . Ne mažiau  6 instrumentai pakuotėje.
	

	27.
	Rankiniai instrumentai
	Rankiniai instrumentai skirti kanalų instrumentavimui. Instrumentai iš nikelio- titano vielos. Skerspjūvyje instrumentas kvadrato formos. Viršūnės skresmuo 0,45 +/-0,01 mm (baltas žiedas), 0,50 +/- 0,01 mm ( geltonas žiedas), 0,55 +/- 0,01 mm ( raudonas žiedas), 0,60 +/- 0,01 ( mėlynas žiedas), 0,7 +/- 0,01 mm ( žalias žiedas), 0,80 +/- 0,01 mm ( juodas žiedas)
Darbinė dalis ne mažiau  2% konusiškumo. Instrumento ilgis 25 +/- 0,01 mm. Ne mažiau  6 instrumentai pakuotėje.
	

	28.
	Endo liniuotė
	Daugkartinė; nerūdijančio plieno arba lygiavertė; atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai; darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm; darbinė dalis lygi be lenktų kraštukų; be ilgio fiksatoriaus.
	

	29.
	Odontologinių veidrodėlių galvutės
	Nerūdijančio plieno arba lygiavertė; veidrodinė dalis su sriegiu. Priekinis atspindintis paviršius padengtas rodžio arba lygiavertės medžiagos sluoksniu. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai; Nedidinanti. 
	

	30.
	Endodontinis zondas-ieškiklis 
	Dvipusis, daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	31.
	Ekskavatorius ertmės preparavimui 
	Daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	

	32.
	Instrumentai kanalų plombavimui
	Kimštukas gutaperčos kaiščių kondensavimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Instrumentas su dvipusiais darbiniais galais  turi 0,50 mm ir 0,60 mm skersmens darbinį galą (instrumento skersmuo matuojamas 1 mm nuo galiuko.)
	

	33.
	Pincetas odontologinis
	Lenkta darbine dalimi, rantuotomis rankenomis, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, atsparus korozijai, sterilizuojamas autoklave.
	

	34.
	Odontologinio veidrodėlio kotelis
	Skirti standartinių sriegiuotų odontologinių veidrodėlių galvučių tvirtinimui, tiesūs, cilindriniai, su sriegiu viename gale, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, atsparūs korozijai, tinkami sterilizacijai autoklave.
	

	35.
	Skalpelio kotelis
	Naudojamas vienkartiniams chirurginiams skalpelių ašmenims tvirtinti. Tiesus, su specialia ašmenų įstatymo ir užfiksavimo vieta. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, atsparus korozijai, tinkamas daugkartinei sterilizacijai autoklave. Rantuota rankena.
	

	36.
	Modeliavimo instrumentas PK Thomas Nr. 1
	Skirtas vaško modelių (dantų anatomijos – vainikėlių, tiltų) formavimui. Dvipusis instrumentas - viename gale – smailesnis, kirtiklio tipo antgalis, kitame gale – platesnis antgalis vaško lyginimui ir didesnių paviršių formavimui. Darbinės dalys – iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, atsparios deformacijai, dilimui ir korozijai. Rankenėlė – metalinė, ergonomiška, su neslidžiu paviršiumi ir spalviniu žymėjimu. Atsparus dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui. 
	

	37.
	Gipso peilis
	Skirtas gipsinių modelių apdorojimui, kraštų formavimui ir perteklinio gipso pašalinimui. Tiesus peilis su tvirta medine rankena. Ašmenys – iš grūdinto nerūdijančio plieno arba lygiavertis, atsparūs dilimui ir korozijai. Bendras ilgis nuo apie 16 iki 17cm.

	

	38.
	Vaško peilis
	Peilis skirtas darbui su vašku, dviejų galų. Su medine rankena ir tvirtais ašmenimis. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. Peilio bendras ilgis -  13,0 cm ± 1,0 cm, o darbinės dalies plotis - 1,0 cm ± 0,2 cm.
	

	39.
	Peilis silikono pjaustymui
	Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	

	40.
	Spalvų raktas VITA Classical A1-D4
	Spalvų raktas VITA Classical A1-D4
VITA Classical A1-D4 spalvų raktas padeda tiksliai nustatyti dantų atspalvį.
VITA Classical atspalvių išdėstymas:
A1 - A4 (rausvai ruda);
B1 - B4 (rausvai gelsva);
C1 - C4 (pilkšvi atspalviai);
D2 - D4 (rausvai pilka).
Pakuotė:  ne mažiau 1 vnt.
	



Aplinkosauginiai kriterijai:
Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ANTGALIAI
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pageidaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tiesus antgalis
	Tiesus antgalis, skirtas protezų šlifavimui ir poliravimui. Skirtas naudoti su šlifavimo ir poliravimo frezomis. Grąžto skersmuo – 2,35 mm.  Be vandens aušinimo ir pašvietimo funkcijos. 
	



Aplinkosauginiai kriterijai:
Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  4.4.4.1. papunkčiu:
Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: SPK IR KALIBRACINIAI GRĄŽTAI
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pageidaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Stiklo pluošto kaiščių rinkinys
	Skaidrūs arba pusiau skaidrūs stiklo pluošto kaiščiai naudojami endodontiškai gydytų dantų šaknų kanalų restauracijai ir kultinės dalies formavimui. Rinkinys sudarytas iš kelių dydžių (mažiausiai 3–4 skersmenų) stiklo pluošto kaiščių ir atitinkamų formuojančių grąžtų.  
	

	2.
	Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas)
	Dydis 1, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. 
	

	3.
	Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas)
	Dydis 2, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. 
	

	4.
	Stiklo pluošto kaiščiai (papildymas)
	Dydis 3, silanizuoti, dėžutėje ne mažiau 6 vnt. 
	

	5.
	Kalibraciniai grąžtai
	Skirti paruošti šaknies kanalus  aukščiau aprašytiems stiklo pluošto kaiščiams, #1 dydžio.  
	

	6.
	Kalibraciniai grąžtai
	Skirti paruošti šaknies kanalus  aukščiau aprašytiems stiklo pluošto kaiščiams, #2 dydžio.  
	

	7.
	Kalibraciniai grąžtai
	Skirti paruošti šaknies kanalus  aukščiau aprašytiems stiklo pluošto kaiščiams, #3 dydžio.  
	

	8.
	Stiklo pluošto kaiščių rinkinys
	Rinkinį sudaro ne mažiau: 2 formavimo grąžtai, 6 kalibravimo grąžtai, 1 matavimo šablonas, 20 vnt. kaiščių
	



Aplinkosauginiai kriterijai:
Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  4.4.4.1. papunkčiu:
Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Pastaba taikoma visoms pirkimo dalims:
 Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.


