Naudoto autobuso pirkimo,
atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų
	1 priedas
	
NAUDOTO AUTOBUSO PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar pateikti minimalūs reikalavimai teikiamoms paslaugoms, gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimas. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2. Perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, Tiekėjai privalės sudaryti galimybę jo atstovams transporto priemonę apžiūrėti ir įvertinti jos techninę, estetinę būklę bei jų atitikimą Tiekėjo pasiūlyme pateiktiems aprašymams. Autobusas apžiūrėjimui turi būti pateikiamas Lietuvoje. Pasiūlymus dėl blogos techninės būklės ar netinkamo estetinio vaizdo Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisija turį teisę atmesti, nors siūlomas autobusas ir atitiktų formalius techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Pristatytas ir Perkančiajam subjektui perduodamas autobusas turės būti įregistruotas Perkančiojo subjekto vardu Lietuvos Respublikoje VĮ „Regitra“.
4. Perduodant autobusą Tiekėjas Perkančiajam subjektui privalės pateikti perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros rezultatų ataskaitą, kuri turi galioti ne mažiau nei 6 mėnesius nuo autobuso perdavimo Perkančiajam subjektui dienos.
5. Kartu su autobusu tiekėjas privalės pateikti transporto priemonės EC atitikties sertifikatą, arba kitų lygiaverčių standartų sertifikatus.
6. Jeigu teikiamas pasiūlymas gamtinėmis dujomis varomo autobuso, tuomet pateikti gamtinių dujų balionų techninės patikros sertifikatą, patvirtinantį, kad balionai buvo patikrinti pagal nustatytus reikalavimus ir yra tinkami naudoti.
7. BVPŽ kodas – 34115300-9 (Naudotos transporto priemonės).
8. Pristatymo vieta – Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė.

	

Eil. Nr.
	
Perkančiojo subjekto viešojo transporto autobuso reikalaujami techniniai rodikliai
	Siūlomas parametras (tiekėjai nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi atitiktį reikalavimui)

	1.
	Autobusas turi būti ne ankstesnių kaip 2021 metų pirmosios registracijos, rida turi būti ne daugiau kaip 400 000 km. M3 kategorijos autobusas, sertifikuotas pagal 2018 m. lapkričio 14 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES)  2018/858, III klasės pagal JT EEK 107 taisyklės reikalavimus, priregistruotas Lietuvoje.
	

	2.
	Autobuse turi būti ne mažiau kaip 45 sėdimos vietos be vairuotojo. 
	

	3.
	Autobusų matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje
	

	4.
	Padangos esančios ant vienos ašies turi būti to paties gamintojo, vienodo protektoriaus.
	

	5.
	Techninė apžiūra turi galioti ne mažiau kaip 6 mėn. 
	

	
	Autobuso kėbulas
	

	6.
	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos, dugnas nepažeistas korozijos.
	

	7.
	Stiklo paketai keleivių salono languose, neužrasoję.
	

	8.
	Priekiniai stiklai nesuskilę, nesuraižyti.
	

	
	Variklis
	

	9.
	Varomas gamtinėmis dujomis (CNG) arba dyzelino.
	

	10.
	Euro standartas: Euro 6.
	

	
	Aušinimo sistema
	

	11.
	Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie temperatūros -300C.
	

	
	Transmisija
	

	12.
	Pavarų dėžė – automatinė.
	

	13.
	ABS/ASR sistemos arba lygiavertės.
	

	14.
	Papildoma stabdžių sistema („retarderis“).
	

	15.
	Įrengtas greičio ribotuvas.
	

	
	Autobuso keleivių salono įranga
	

	16.
	Sėdynės: su atsilenkiamomis nugarėlėmis ir saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, rankenėlėmis, atlenkiamais staliukais ir pakojais.
	

	17.
	Individualus apšvietimas, individualus oro vėsinimas.
	

	18. 
	Klimato kontrolė (kondicionierius) vairuotojui ir keleiviams.
	

	19.
	Lentynos smulkiems daiktams.
	

	20.
	Individualus keleivių apipūtimas ir apšvietimas.
	

	21.
	Bent 5 (penkios) elektros jungtys  keleivių salone.
	

	
	Kita autobuso įranga
	

	22.
	Reguliuojama vairuotojo sėdynė.
	

	23.
	Vairo kolonėlė su stiprintuvu, aukščio ir pasvirimo reguliavimu.
	

	24.
	Skaitmeninis tachografas, ES.
	

	25.
	Autonominis šildytuvas varikliui ir salonui.
	

	26.
	Atbulinės eigos garsinis signalas arba kamera.
	

	27.
	Elektra šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
	

	28.
	Įranga neįgaliesiems su vežimėliu įkelti (keltuvas).
	

	29.
	Turi būti plaktukai avariniam išėjimui, du 6 kg gesintuvai, dvi vaistinėlės atitinkančios LR reikalavimus, avarinio sustojimo ženklas.
	

	30.
	Visa išvardinta autobuso įranga turi būti techniškai tvarkinga ir veikti.
	



