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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽOS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO (SU PAPILDOMA ĮRANGA)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(1 pirkimo dalis)


1. BENDROJI DALIS
1.1. Autobusas turi būti M2 arba M3 tipo.
1.2. Autobusas privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo pristatymo, rida - ne didesnė nei 2000 km.
1.3. Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
1.4. Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais.
1.5. Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.

2. REIKALAVIMAI IŠORINIAMS IŠMATAVIMAMS
2.1. Ilgis ne mažesnis kaip 7 250 mm.
2.2. Plotis ne didesnis kaip 2 450 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978  standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).
2.3. Aukštis ne didesnis kaip 3 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

3. REIKALAVIMAI SĖDIMOMS VIETOMS
3.1. Turi būti ne mažiau 19 sėdimų vietų keleiviams (neįskaičiuojant vairuotojo).
3.2. Keleivių sėdynės turi būti komfortiškos, individualios, minkštos, su galvos atrama.
3.3. Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 660 mm.
3.4. Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.
3.5. Turi būti atlenkiamas porankis praėjimo pusėje.
3.6. Keleivių sėdynės turi turėti 3 taškų saugos diržus.
3.7. Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).
3.8. Keleivių sėdynės atlošo nugaroje turi būti tinkliukas žurnalams ir USB kištukas (išskyrus paskutinės eilės sėdynes).

4. REIKALAVIMAI DURIMS
4.1. Turi būti vienvėrės keleivių įlaipinimo durys autobuso priekyje, dešinėje pusėje.
4.2. Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
4.3. Durys turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.
4.4. Turi būti galinės durys.
4.5. Turi būti avarinis durų atidarymas.

5. REIKALAVIMAI JĖGOS AGREGATUI
5.1. Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis ir atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus.
5.2. Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei 1950 cm3 ir turėti ne mažiau nei 150 AG.

6. REIKALAVIMAI PAVARŲ DĖŽEI
6.1. Turi būti automatinio tipo pavarų dėžė (ne mažiau 6 pavarų).

7. REIKALAVIMAI RATAMS IR PADANGOMS
7.1. Turi būti ne mažesni kaip 16 colių plieniniai ratlankiai.
7.2. Padangos naujos, nerestauruotos, be kamerinės turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.
7.3. Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
7.4. Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
7.5. Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
7.6. Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
7.7. Autobuse turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku priekinės ašies ratams.
7.8. Turi būti vasarinių ir žieminių ratų komplektas.

8. REIKALAVIMAI STABDŽIAMS
8.1. Stabdžiai turi būti diskinio tipo.
8.2. Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
8.3. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.
8.4. Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
8.5. Autobuse turi būti sumontuota avarinio stabdymo sistema EBS.

9. REIKALAVIMAI VAIRAVIMO SISTEMAI
9.1. Vairavimo sistema turi būti su stiprintuvu.
9.2. Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
9.3. Vairo padėtis turi būti reguliuojama.

10. REIKALAVIMAI ELEKTROS SISTEMAI IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS
10.1. Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
10.2. Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
10.3. Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
10.4. Turi būti galinio vaizdo kamera.
10.5. Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
10.6. Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.
10.7. Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.

11. REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO DARBO VIETAI
11.1. Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
11.2. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
11.3. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas tachografas su DSRC tipo antena.
11.4. Vairuotojo sėdynė turi būti patogi, reguliuojama, bei turėti amortizacijos, bei vibracijų slopinimo sistemą.
11.5. Turi būti kruizo kontrolės sistema.
11.6. Turi būti gamyklinis Media grotuvas.
11.7. Turi būti navigacinė sistema.
11.8. Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 10 colių.
11.9. Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
11.10. Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
11.11. Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.
11.12. Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.
11.13. Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra.
11.14. Turi būti elektra arba rankiniu būdu reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
11.15. Autobuso salone turi būti įrengta ne mažesnė kaip 5 l talpos šiukšlių dėžė su dangčiu, tvirtinama prie autobuso konstrukcijos, atspari vibracijai ir pritaikyta naudoti autobuse.
11.16. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.

12. REIKALAVIMAI ŽIBINTAMS
12.1. Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
12.2. Turi būti priekiniai rūko žibintai.
12.3. Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.

13. REIKALAVIMAI PAKABAI
13.1. Pakaba, esant poreikiui, sustiprinta, galinti atlaikyti pastovią maksimalią apkrovą.

14. REIKALAVIMAI DEGALŲ IR ADBLUE REZERVUARAMS
14.1. Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 70 litrų.
14.2. AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 15 litrų.

15. REIKALAVIMAI GREIČIO RIBOTUVUI
15.1. Autobuse turi būti įrengtas greičio ribotuvas, kuris užtikrintų maksimalų 100 km/h greitį.

16. REIKALAVIMAI ŠILDYMUI
16.1. Autobuse turi būti gamyklinė šildymo sistema.
16.2. Keleivių salono šildymas turi būti užtikrinamas papildomais konvekcinio tipo šildytuvais.
16.3. Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.

17. REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMAI IR VENTILIACIJAI
17.1. Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
17.2. Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą.
17.3. Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.

18. REIKALAVIMAI LANGAMS
18.1. Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra.
18.2. Šoniniai keleivių salono langai turi būti dvigubi, stiklai tonuoti/tamsinti.
18.3. Turi būti langų užuolaidos keleivių salone.
18.4. Langų pertvaros turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.

19. REIKALAVIMAI VIDAUS ĮRANGAI
19.1. Turi būti įrengtos bagažo lentynos.
19.2. Turi būti įrengtas LED dieninis ir naktinis keleivių salono apšvietimas.
19.3. Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.
19.4. Turi būti įrengti turėklai prie įlipimo ir už vairuotojo.
19.5. Turi būti užtikrinta salono šilumos ir garso izoliacija.
19.6. Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
19.7. Autobuso priekyje turi būti mikrofonas su stiprintuvu.
19.8. Turi būti ne mažiau kaip 2 šiukšlių dėžės keleiviams autobuso salone. Autobuso salone turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 5 l talpos šiukšlių dėžės su dangčiu, tvirtinamos prie autobuso konstrukcijos, atsparios vibracijai ir pritaikytos naudoti autobuse.

20. REIKALAVIMAI AVARINIAMS IŠĖJIMAMS
20.1. Turi būti ne mažiaus kaip 2 avariniai stiklai.
20.2. Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
20.3. Turi būti rankenos galinių durų avariniam atidarymui.
20.4. Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.

21. REIKALAVIMAI GRINDIMS
21.1. Grindys turi būti pakeltos taip, kad būtų paslėpti galinių ratų lankai.
21.2. Turi būti tamsi, neslidi, nešvarumus maskuojanti grindų medžiaga.
21.3. Grindys turi būti išklotos PVC ir (arba) kilimine danga.
21.4. Danga turi būti atspari dilimui ir ugniai.

22. REIKALAVIMAI UŽRAŠAMS
22.1. Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant autobuso, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba. Išimtis galioja tik subtiekėjų gaminamiems serijiniams komponentams.

23. REIKALAVIMAI PAPILDOMAI ĮRANGAI
23.1. Autobuse turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
23.2. Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
23.3. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
23.4. Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija).
23.5. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.

24. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
24.1. Tiekėjas privalo pateikti išsamias autobuso eksploatacijos instrukcijas vartotojui lietuvių kalba, kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai atlikti autobusų eksploataciją.
24.2. Tiekėjas privalo pateikti bendras autobuso elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiais galimybę kontroliuoti, remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą autobusą ir jo sudedamąsias dalis.
24.3. Autobusas turi būti aprūpintas instrukcija, skirta vairuotojams apie autobuso sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba.
24.4. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

25. REIKALAVIMAI GARANTIJAI
25.1. Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ir 300000 km garantija ridai (priklausomai, kas bus greičiau).
25.2. Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
25.3. Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
25.4. Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
25.5. Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.
25.6. Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.

26. MOKYMAI
26.1. Pristatęs autobusą, tiekėjas turi apmokyti iki 10 Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą bei personalą, susijusį su technine autobusų priežiūra ir eksploatacija apie techninius autobuso ypatumus. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus.
26.2. Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba.

VIDUTINĖS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(2 pirkimo dalis)


1.	BENDROJI DALIS
1.1.	Vienaukštis turistinės klasės autobusas (transporto priemonės kodas M3) (toliau – autobusas).
1.2.	Autobusas privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo pristatymo, rida - ne didesnė nei 5000 km.
1.3.	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
1.4.	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus.
1.5.	Didžiausia leistina masė: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.6.	Varančiosios ašies apkrova: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.7.	Turi būti 2-jų ašių.
1.8.	Apsisukimo diametras: ne didesnis nei 13 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus).
1.9.	Judančio autobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 77 dB. (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
1.10.	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.

2.	REIKALAVIMAI IŠORINIAMS IŠMATAVIMAMS
2.1.	Ilgis ne mažesnis kaip 10 000 mm.
2.2.	Plotis ne didesnis kaip 2 500 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).
2.3.	Aukštis ne didesnis kaip 3 400 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

3.	REIKALAVIMAI SĖDIMOMS VIETOMS
3.1.	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 39, vieta vairuotojui ir gidui (39+1+1). Visos vietos aprūpintos saugos diržais.
3.2.	Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus.
3.3.	Keleivių sėdynės turistinio tipo individualios, iš atskirų reguliuojamo atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo, aprūpintos dviejų taškų saugos diržais.
3.4.	Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.
3.5.	Keleivių sėdynės turi būti dalinai apsiūtos dirbtine oda.
3.6.	Tarpai tarp sėdynių ne mažesni kaip 730 mm pagal IRU 3*** (matuojant 62 cm aukštyje nuo priekyje esančios nugarėlės iki už jos esančios sėdynės atlošo).
3.7.	Sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją.
3.8.	Atlenkiami porankiai iš praėjimo pusės. Sėdynės su atlenkiamais staliukais ir tinkliukais. Atrama keleivio kojoms.
3.9.	Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, su įsiūtais atspariais dėvėjimuisi lengvai valomais keleivių pogalviais.
3.10.	Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).

4.	REIKALAVIMAI DURIMS
4.1.	Turi būti dvejos vienvėrės keleivių įlaipinimo durys dešinėje autobuso pusėje.
4.2.	Durų konfigūracija turi būti X-0-X.
4.3.	Su priekinių durų atidarymo išorėje galimybe.
4.4.	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
4.5.	Pirmosios durys rakinamos iš išorės, atidaromos iš išorės.
4.6.	Turi būti avarinis durų atidarymas.
4.7.	Durys turi būti apdailintos dirbtine oda.

5.	REIKALAVIMAI JĖGOS AGREGATUI
5.1.	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus.
5.2.	Turi turėti apsaugą nuo sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas, dirbant be apkrovos (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas).
5.3.	Turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus.
5.4.	Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 230 kW.

6.	REIKALAVIMAI AUŠINIMO SISTEMAI
6.1.	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai autobusas ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
6.2.	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

7.	REIKALAVIMAI PAVARŲ DĖŽEI
7.1.	Turi būti automatinio tipo pavarų dėžė.
7.2.	Turi būti kalnų stabdis (retarderis arba intarderis).

8.	REIKALAVIMAI RATAMS IR PADANGOMS
8.1.	Turi būti ne mažesni kaip 19,5 colių plieniniai ratlankiai.
8.2.	Turi būti 2 ratai ant priekinės ašies.
8.3.	Turi būti 4 ratai ant galinės ašies.
8.4.	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
8.5.	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
8.6.	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
8.7.	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus. Privaloma pateikti sertifikatų kopiją.
8.8.	Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
8.9.	Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti turistiniams autobusams skirtoms padangoms keliamus reikalavimus.
8.10.	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos, taip pat skydelyje atvaizduojamas padangų slėgis (TPM).
8.11.	Turi būti 1 atsarginis normalaus dydžio ratas su atsarginio rato laikikliu.
8.12.	Galinės varančiosios ašies ratai turi būti sudvejinti.

9.	REIKALAVIMAI STABDŽIAMS
9.1.	Visi stabdžiai turi būti diskinio tipo.
9.2.	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp autobuso ašių.
9.3.	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS).
9.4.	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
9.5.	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
9.6.	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
9.7.	Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.
9.8.	Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui.

10.	REIKALAVIMAI VAIRAVIMO SISTEMAI
10.1.	Vairo stiprintuvas – hidraulinis arba elektrinis (pagal gamintojo konstrukciją).
10.2.	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
10.3.	Vairo padėtis turi būti reguliuojama.

11.	REIKALAVIMAI ELEKTROS SISTEMAI IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS
11.1.	Darbinė įtampa turi būti 24 V DC
11.2.	Turi būti 2 akumuliatorių baterijos.
11.3.	Akumuliatorių baterija turi būti 12 V.
11.4.	Akumuliatorių baterijos turi būti sujungtos nuosekliai.
11.5.	Akumuliatorių baterijų bendra talpa ne mažesnė kaip 350 Ah.
11.6.	Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas akumuliatorių baterijų masės išjungėjas.
11.7.	Įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui akumuliatorių skyriuje.
11.8.	Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.
11.9.	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje autobusui užvesti.
11.10.	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
11.11.	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
11.12.	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
11.13.	Keleivių salone – ne mažiau 1 garsiakalbio 8 vietoms.
11.14.	Mikrofonai vairuotojui ir gidui.
11.15.	Garsinis atbulinės eigos signalas.
11.16.	Variklio skyriaus apšvietimas.
11.17.	Rozetės – ne mažiau kaip 220 V įtampos, ne mažiau kaip 2 vnt.
11.18.	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.
11.19.	USB – prie kiekvienos keleivių sėdynės, išskyrus galinę ir priekines sėdynių eiles.
11.20.	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
11.21.	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.
11.22.	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.
11.23.	Turi būti kruizo kontrolės sistema.
11.24.	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
11.25.	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. priešgaisriniai detektoriai.

12.	REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO DARBO VIETAI
12.1.	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
12.2.	Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras, tachografas su DSRC tipo antena dviems vairuotojams.
12.3.	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie autobuso sistemų techninę būklę.
12.4.	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
12.5.	Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.
12.6.	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.
12.7.	Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
12.8.	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
12.9.	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.
12.10.	Mikrofonas vairuotojui.
12.11.	Mikrofonas gidui.
12.12.	Šviestuvas skaitymui.
12.13.	Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.
12.14.	Navigacinė sistema su žemėlapiais.
12.15.	Išmani greičio palaikymo sistema, veikianti atsižvelgiant į vietovės reljefą (PPS).
12.16.	Adaptyvi kruizo kontrolė (atstumo palaikymas nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės).
12.17.	Vairuotojo darbo vietoje – 1 garsiakalbis.
12.18.	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje.
12.19.	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
12.20.	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.
12.21.	Turi būti gamyklinis Media grotuvas su navigacine sistema.
12.22.	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 10 colių.
12.23.	Turi būti ne mažiau kaip 1 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
12.24.	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
12.25.	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – ne mažiau kaip 2 vnt.
12.26.	Autobuso salone turi būti įrengta ne mažesnė kaip 5 l talpos šiukšlių dėžė su dangčiu, tvirtinama prie autobuso konstrukcijos, atspari vibracijai ir pritaikyta naudoti autobuse.
12.27.	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.

13.	REIKALAVIMAI ŽIBINTAMS
13.1.	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
13.2.	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
13.3.	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos.
13.4.	Turi būti priekinių šviesų plovimo sistema.

14.	REIKALAVIMAI PAKABAI
14.1.	Turi būti pilnai pneumatinė pakaba.
14.2.	Turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 pakabos oro papildymo jungtis.
14.3.	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.
14.4.	Sistemoje turi būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).

15.	PNEUMATINĖ SISTEMA
15.1.	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
15.2.	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
15.3.	Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis autobuso priekyje ir galinėje autobuso dalyje.
15.4.	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.

16.	REIKALAVIMAI DEGALŲ IR ADBLUE REZERVUARAMS
16.1.	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 300 litrų.
16.2.	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 30 litrų.
16.3.	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.

17.	REIKALAVIMAI GREIČIO RIBOTUVUI
17.1.	Autobuse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h.

18.	REIKALAVIMAI ŠILDYMUI
18.1.	Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui.
18.2.	Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu pulteliu.
18.3.	Keleivių salonas šildomas konvektoriniais šildytuvais.
18.4.	Esant -20 °C išorės temperatūrai, salone turi būti palaikoma ne žemesnė nei +15 °C temperatūra.
18.5.	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.

19.	REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMAI IR VENTILIACIJAI
19.1.	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
19.2.	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą, minimalus galingumas 24 kW.
19.3.	Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.
19.4.	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.
19.5.	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 2 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.

20.	REIKALAVIMAI LANGAMS
20.1.	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo.
20.2.	Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – stiklo paketai.
20.3.	Keleivių salono stiklai turi būti tonuoti (ne mažiau kaip 60%) ir klijuoti prie kėbulo.
20.4.	Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.
20.5.	Užuolaidos prie šoninių langų ir galinio lango.
20.6.	Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda.

21.	REIKALAVIMAI VIDAUS ĮRANGAI
21.1.	Kėbulo bagažo skyriaus talpa - ne mažiau kaip 5,5 m³.
21.2.	Bagažo skyriaus po grindimis šoniniai dangčiai turi atsidaryti aukštyn vertikaliai. Dangčiai turi būti rakinami raktu.
21.3.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.
21.4.	Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui.
21.5.	Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius.
21.6.	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
21.7.	Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis.
21.8.	Autobuso salone turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 5 l talpos 5 šiukšlių dėžės su dangčiu, tvirtinamos prie autobuso konstrukcijos, atsparios vibracijai ir pritaikytos naudoti autobuse.
21.9.	Autobuso priekyje ir viduryje turi būti monitoriai, kurių įstrižainė ne mažesnė kaip 19 colių. Per juos transliuojama vaizdinė ir garsinė informacija integruota su garsine sistema.
21.10.	Turi būti bagažo lentynos.

22.	REIKALAVIMAI AVARINIAMS IŠĖJIMAMS
22.1.	Turi būti ne mažiau kaip 2 avariniai stiklai.
22.2.	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
22.3.	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.

23.	REIKALAVIMAI GRINDIMS
23.1.	Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių turi būti padengti vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga.
23.2.	 Kitos grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.
23.3.	Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).

24.	REIKALAVIMAI UŽRAŠAMS SALONE
24.1.	Užrašai ir informacija salone turi būti lietuvių ir anglų kalbomis.

25.	REIKALAVIMAI PAPILDOMAI ĮRANGAI
25.1.	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas autobuso smulkiam remontui kelionės metu ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
25.2.	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
25.3.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
25.4.	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos du rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
25.5.	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
25.6.	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisrą variklio skyriuje.
25.7.	Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį autobuso priekyje ir gale.
25.8.	Tachografas – išmanusis (Smart Tacho 2), atitinkantis galiojančius ES reikalavimus.
25.9.	Autobuso komplektacijoje turi būti diagnostikos kompiuteris su 5 metų programos palaikymo licencija.

26.	TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
26.1.	Tiekėjas privalo pateikti išsamias autobuso eksploatacijos instrukcijas vartotojui lietuvių kalba, kuriomis vadovaujantis būtų galima kvalifikuotai eksploatuoti autobusą.
26.2.	Tiekėjas privalo pateikti bendras autobuso elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiomis galimybę kontroliuoti, remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą autobusą ir jo sudedamąsias dalis.
26.3.	Autobusas turi būti aprūpintas instrukcija, skirta vairuotojams apie autobuso sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba.
26.4.	Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

27.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI
27.1.	Autobusui turi būti suteikiama 24 mėnesių arba 300 000 km ridos garantija (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).
27.2.	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
27.3.	Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
27.4.	Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
27.5.	Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose.
27.6.	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.

28.	MOKYMAI
28.1.	Pristatęs autobusą, tiekėjas turi apmokyti iki 5 Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą bei personalą, susijusį su technine autobusų priežiūra ir eksploatacija, apie techninius autobuso ypatumus. Sėkmingai mokymus užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus.
28.2.	Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba.

DIDELĖS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(3 pirkimo dalis)

1. BENDROJI DALIS
1.1.	Vienaukštis turistinės klasės autobusas (transporto priemonės kodas M3CQ) (toliau – autobusas).
1.2.	Autobusas privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo pristatymo, rida - ne didesnė nei 4000 km.
1.3.	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
1.4.	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus.
1.5.	Didžiausia leistina masė: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.6.	Varančiosios ašies apkrova: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.7.	Ašys: dvi arba trys.
1.8.	Apsisukimo diametras: ne didesnis nei 23,5 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus).
1.9.	Judančio autobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
1.10.	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.

2.	REIKALAVIMAI IŠORINIAMS IŠMATAVIMAMS
2.1.	Ilgis ne mažesnis kaip 12 900 mm.
2.2.	Plotis nuo 2 450 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).
2.3.	Aukštis ne didesnis kaip 4 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

3.	REIKALAVIMAI SĖDIMOMS VIETOMS
3.1.	Sėdimų vietų skaičius turi būti ne mažiau 59, vieta vairuotojui ir gidui (59+1+1). Visos vietos aprūpintos saugos diržais.
3.2.	Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus.
3.3.	Keleivių sėdynės turistinio tipo individualios, iš atskirų reguliuojamo atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo, aprūpintos dviejų taškų saugos diržais.
3.4.	Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.
3.5.	Tarpai tarp sėdynių ne mažesni kaip 730 mm pagal IRU 3*** (matuojant 62 cm aukštyje nuo priekyje esančios nugarėlės iki už jos esančios sėdynės atlošo).
3.6.	Sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją.
3.7.	Atlenkiami porankiai iš praėjimo pusės. Sėdynės su atlenkiamais staliukais ir tinkliukais. Atrama keleivio kojoms.
3.8.	Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, su įsiūtais atspariais dėvėjimuisi lengvai valomais keleivių pogalviais.
3.9.	Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).

4.	REIKALAVIMAI DURIMS
4.1.	Turi būti dvejos vienvėrės keleivių įlaipinimo durys dešinėje autobuso pusėje.
4.2.	Su priekinių durų atidarymo išorėje galimybe.
4.3.	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
4.4.	Pirmosios durys rakinamos iš išorės, atidaromos iš išorės.
4.5.	Durys turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.
4.6.	Turi būti avarinis durų atidarymas.

5.	REIKALAVIMAI JĖGOS AGREGATUI
5.1.	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus.
5.2.	Turi turėti apsaugą nuo sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas, dirbant be apkrovos (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas).
5.3.	Turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus.
5.4.	Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei 8500 cm3 ir turėti ne mažiau nei 390 AG.

6.	REIKALAVIMAI AUŠINIMO SISTEMAI
6.1.	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai autobusas ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
6.2.	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

7.	REIKALAVIMAI PAVARŲ DĖŽEI
7.1.	Automatizuota mechaninė, automatizuota arba automatinė pavarų dėžė, ne mažiau 6 pavarų, užtikrinant visus eksploatacinius, saugos ir komforto reikalavimus.

8.	REIKALAVIMAI RATAMS IR PADANGOMS
8.1.	Turi būti ne mažesni kaip 22,5 colių plieniniai ratlankiai.
8.2.	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
8.3.	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
8.4.	Turi būti 4/6 ratai ant galinės/ių ašies/ių.
8.5.	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
8.6.	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.
8.7.	Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
8.8.	Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti turistiniams autobusams skirtoms padangoms keliamus reikalavimus.
8.9.	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos, taip pat skydelyje atvaizduojamas padangų slėgis (TPM).
8.10.	Autobuse turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku priekinės ašies ratams.
8.11.	Galinės varančiosios ašies/ių ratai turi būti sudvejinti.

9.	REIKALAVIMAI STABDŽIAMS
9.1.	Visi stabdžiai turi būti diskinio tipo.
9.2.	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp autobuso ašių.
9.3.	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS).
9.4.	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
9.5.	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.
9.6.	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
9.7.	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
9.8.	Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.
9.9.	Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui.

10.	REIKALAVIMAI VAIRAVIMO SISTEMAI
10.1.	Vairo stiprintuvas – hidraulinis arba elektrinis (pagal gamintojo konstrukciją).
10.2.	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
10.3.	Vairo padėtis turi būti reguliuojama.

11.	REIKALAVIMAI ELEKTROS SISTEMAI IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS
11.1.	Darbinė įtampa – 24 V DC.
11.2.	Įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui akumuliatorių skyriuje.
11.3.	Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.
11.4.	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje autobusui užvesti.
11.5.	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
11.6.	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
11.7.	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
11.8.	Keleivių salone – ne mažiau 1 garsiakalbio 8 vietoms.
11.9.	Mikrofonai vairuotojui ir gidui.
11.10.	Garsinis atbulinės eigos signalas.
11.11.	Variklio skyriaus apšvietimas.
11.12.	Rozetės – ne mažiau kaip 220 V įtampos, ne mažiau kaip 2 vnt.
11.13.	Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah.
11.14.	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.
11.15.	USB – prie kiekvienos keleivių sėdynės, išskyrus galinę ir priekines sėdynių eiles.
11.16.	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
11.17.	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.
11.18.	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.
11.19.	Turi būti kruizo kontrolės sistema.
11.20.	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. priešgaisriniai detektoriai.

12.	REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO DARBO VIETAI
12.1.	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
12.2.	Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras, tachografas su DSRC tipo antena dviems vairuotojams.
12.3.	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie autobuso sistemų techninę būklę.
12.4.	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
12.5.	Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.
12.6.	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.
12.7.	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
12.8.	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.
12.9.	Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
12.10.	Mikrofonas vairuotojui.
12.11.	Mikrofonas gidui.
12.12.	Šviestuvas skaitymui.
12.13.	Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.
12.14.	Navigacinė sistema su žemėlapiais.
12.15.	Adaptyvi kruizo kontrolė (atstumo palaikymas nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės).
12.16.	Vairuotojo darbo vietoje – 1 garsiakalbis.
12.17.	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje.
12.18.	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
12.19.	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.
12.20.	Turi būti gamyklinis Media grotuvas.
12.21.	Turi būti su navigacinė sistema.
12.22.	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 7 coliai.
12.23.	Turi būti ne mažiau kaip 1 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
12.24.	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
12.25.	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – ne mažiau kaip 2 vnt.
12.26.	Autobuso salone turi būti įrengta ne mažesnė kaip 5 l talpos šiukšlių dėžė su dangčiu, tvirtinama prie autobuso konstrukcijos, atspari vibracijai ir pritaikyta naudoti autobuse.
12.27.	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.

13.	REIKALAVIMAI ŽIBINTAMS
13.1.	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
13.2.	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
13.3.	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.

14.	REIKALAVIMAI PAKABAI
14.1.	Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei nusileidimo funkcijomis.

15.	PNEUMATINĖ SISTEMA
15.1.	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
15.2.	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
15.3.	Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis autobuso priekyje ir galinėje autobuso dalyje.
15.4.	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.

16.	REIKALAVIMAI DEGALŲ IR ADBLUE REZERVUARAMS
16.1.	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 400 litrų.
16.2.	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 40 litrų.
16.3.	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.

17.	REIKALAVIMAI GREIČIO RIBOTUVUI
17.1.	Autobuse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h.

18.	REIKALAVIMAI ŠILDYMUI
18.1.	Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui.
18.2.	Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu valdikliu.
18.3.	Keleivių salonas šildomas konvektoriniais šildytuvais.
18.4.	Esant -20 °C išorės temperatūrai, salone turi būti palaikoma ne žemesnė nei +15 °C temperatūra.
18.5.	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.

19.	REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMAI IR VENTILIACIJAI
19.1.	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
19.2.	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą.
19.3.	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.
19.4.	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 2 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.
19.5.	Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.

20.	REIKALAVIMAI LANGAMS
20.1.	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo.
20.2.	Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – stiklo paketai.
20.3.	Keleivių salono stiklai turi būti tonuoti (ne mažiau kaip 60%) ir klijuoti prie kėbulo.
20.4.	Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.
20.5.	Užuolaidos prie šoninių langų ir galinio lango.
20.6.	Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda arba plastiku arba kita lygiaverte, intensyviai eksploatacijai tinkama medžiaga.

21.	REIKALAVIMAI VIDAUS ĮRANGAI
21.1.	Kėbulo bagažo skyriaus talpa - ne mažiau kaip 10 m³.
21.2.	Bagažo skyriaus po grindimis šoniniai dangčiai turi atsidaryti aukštyn vertikaliai arba atverčiami į viršų. Dangčiai turi būti rakinami raktu.
21.3.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.
21.4.	Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui.
21.5.	Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius.
21.6.	Visas išorinis apšvietimas, išskyrus prieš rūkinius, – LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos.
21.7.	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
21.8.	Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis.
21.9.	Autobuso salone turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 5 l talpos 5 šiukšlių dėžės su dangčiu, tvirtinamos prie autobuso konstrukcijos, atsparios vibracijai ir pritaikytos naudoti autobuse.
21.10.	Autobuso priekyje ir viduryje turi būti monitoriai, kurių įstrižainė ne mažesnė kaip 19 colių. Per juos transliuojama vaizdinė ir garsinė informacija integruota su garsine sistema.
21.11.	Turi būti bagažo lentynos.

22.	REIKALAVIMAI AVARINIAMS IŠĖJIMAMS
22.1.	Turi būti ne mažiau kaip 2 avariniai stiklai.
22.2.	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
22.3.	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.

23.	REIKALAVIMAI GRINDIMS
23.1.	Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių turi būti padengti vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga.
23.2.	 Kitos grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.
23.3.	Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).

24.	REIKALAVIMAI UŽRAŠAMS
24.1.	Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant autobuso, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba. Išimtis galioja tik subtiekėjų gaminamiems serijiniams komponentams.

25.	REIKALAVIMAI PAPILDOMAI ĮRANGAI
25.1.	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas autobuso smulkiam remontui kelionės metu ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
25.2.	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
25.3.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
25.4.	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos du rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
25.5.	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
25.6.	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisrą variklio skyriuje.
25.7.	Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį autobuso priekyje ir gale.
25.8.	Tachografas – išmanusis (Smart Tacho 2), atitinkantis galiojančius ES reikalavimus.

26.	TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
26.1.	Tiekėjas privalo pateikti išsamias autobuso eksploatacijos instrukcijas vartotojui lietuvių kalba, kuriomis vadovaujantis būtų galima kvalifikuotai eksploatuoti autobusą.
26.2.	Tiekėjas privalo pateikti bendras autobuso elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiomis galimybę kontroliuoti, remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą autobusą ir jo sudedamąsias dalis.
26.3.	Autobusas turi būti aprūpintas instrukcija, skirta vairuotojams apie autobuso sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba.
26.4.	Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

27.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI
27.1.	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių arba 300 000 km ridos garantija (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).
27.2.	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
27.3.	Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
27.4.	Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
27.5.	Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.
27.6.	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.

28.	MOKYMAI
28.1.	Pristatęs autobusą, tiekėjas turi apmokyti iki 10 Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą bei personalą, susijusį su technine autobusų priežiūra ir eksploatacija, apie techninius autobuso ypatumus. Sėkmingai mokymus užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus..
28.2.	Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba.

DIDELĖS TALPOS MOKOMOJO KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(4 pirkimo dalis)


1.	BENDROJI DALIS
1.1.	Transporto priemonės paskirtis – vairuotojų mokymui.
1.2.	Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo pristatymo, rida - ne didesnė nei 4000 km.
1.3.	Autobusas turi būti naujas, nenaudotas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau  kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos, rida - ne didesnė nei 4000 km.
1.4.	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
1.5.	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus.
1.6.	Didžiausia leistina masė: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.7.	Varančiosios ašies apkrova: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.8.	Ašys: dvi arba trys.
1.9.	Apsisukimo diametras: ne didesnis nei 23,5 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus).
1.10.	Judančio autobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
1.11.	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.

2.	SPECIALŪS REIKALAVIMAI MOKOMAJAM AUTOBUSUI
2.1.	Instruktoriaus sėdynė šalia mokinio.
2.2.	Papildoma instruktoriaus darbo vieta: gera matomumo zona į prietaisų skydelį ir kelią.
2.3.	Papildomi pedalai: dvigubas stabdžio pedalas. Pedalai turi būti mechaniškai arba hidrauliškai susieti su pagrindine sistema. Turi būti galimybė instruktoriui bet kada perimti valdymą.
2.4.	Papildomas instruktoriaus galinio vaizdo veidrodis.
2.5.	Papildomi šoniniai veidrodžiai (jei reikia matomumui užtikrinti).
2.6.	Aiškiai matomas ženklas „M“ pagal LR reikalavimus.
2.7.	Ženklas turi būti apšviestas arba su šviesą atspindinčia danga.
2.8.	Vidaus kamera (mokinio veiksmams fiksuoti).
2.9.	Išorinė kamera (važiavimo trajektorijai).
2.10.	Telemetrijos/duomenų registravimo funkciją.

3.	REIKALAVIMAI IŠORINIAMS IŠMATAVIMAMS
3.1.	Ilgis ne mažesnis kaip   12 900 mm.
3.2.	Plotis nuo 2 450 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).
3.3.	Aukštis ne didesnis kaip   4 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

4.	REIKALAVIMAI SĖDIMOMS VIETOMS
4.1.	Sėdimų vietų skaičius 59, vieta vairuotojui, instruktoriaus sėdynė (59+1+1).
4.2.	Visos vietos aprūpintos saugos diržais.
4.3.	Sėdynės turistinio tipo, reguliuojamo atlošo, atsparios dėvėjimuisi.

5.	REIKALAVIMAI DURIMS
5.1.	Turi būti dvejos vienvėrės keleivių įlaipinimo durys dešinėje autobuso pusėje.
5.2.	Su priekinių durų atidarymo išorėje galimybe.
5.3.	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
5.4.	Pirmosios durys rakinamos iš išorės, atidaromos iš išorės.
5.5.	Durys turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.
5.6.	Turi būti avarinis durų atidarymas.

6.	REIKALAVIMAI JĖGOS AGREGATUI
6.1.	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus.
6.2.	Turi turėti apsaugą nuo sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas, dirbant be apkrovos (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas).
6.3.	Turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus.
6.4.	Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei  8 500 cm3 ir turėti ne mažiau nei  390 AG.

7.	REIKALAVIMAI AUŠINIMO SISTEMAI
7.1.	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai autobusas ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
7.2.	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

8.	REIKALAVIMAI PAVARŲ DĖŽEI
8.1.	Automatizuota mechaninė, automatizuota arba automatinė pavarų dėžė, ne mažiau 6 pavarų, užtikrinant visus eksploatacinius, saugos ir komforto reikalavimus.

9.	REIKALAVIMAI RATAMS IR PADANGOMS
9.1.	Turi būti ne mažesni kaip 22,5 colių plieniniai ratlankiai.
9.2.	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
9.3.	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
9.4.	Turi būti 4/6 ratai ant galinės/ių ašies/ių.
9.5.	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
9.6.	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.
[bookmark: _GoBack]9.7.	Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
9.8.	Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti turistiniams autobusams skirtoms padangoms keliamus reikalavimus.
9.9.	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos, taip pat skydelyje atvaizduojamas padangų slėgis (TPM).
9.10.	Autobuse turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku priekinės ašies ratams.
9.11.	Galinės varančiosios ašies/ių ratai turi būti sudvejinti.

10.	REIKALAVIMAI STABDŽIAMS
10.1.	Visi stabdžiai turi būti diskinio tipo.
10.2.	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp autobuso ašių.
10.3.	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS).
10.4.	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
10.5.	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.
10.6.	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
10.7.	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
10.8.	Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.
10.9.	Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui.

11.	REIKALAVIMAI VAIRAVIMO SISTEMAI
11.1.	Vairo stiprintuvas – hidraulinis arba elektrinis (pagal gamintojo konstrukciją).
11.2.	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
11.3.	Vairo padėtis turi būti reguliuojama.

12.	REIKALAVIMAI ELEKTROS SISTEMAI IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS
12.1.	Darbinė įtampa – 24 V DC.
12.2.	Įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui akumuliatorių skyriuje.
12.3.	Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.
12.4.	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje autobusui užvesti.
12.5.	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
12.6.	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
12.7.	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
12.8.	Garsinis atbulinės eigos signalas.
12.9.	Variklio skyriaus apšvietimas.
12.10.	Rozetės – ne mažiau kaip 220 V įtampos, ne mažiau kaip 2 vnt.
12.11.	Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah.
12.12.	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.
12.13.	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
12.14.	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.
12.15.	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.
12.16.	Turi būti kruizo kontrolės sistema.
12.17.	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS) – pagal ES reikalavimus.
12.18.	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).

13.	REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO DARBO VIETAI
13.1.	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
13.2.	Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras, tachografas su DSRC tipo antena dviems vairuotojams.
13.3.	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie autobuso sistemų techninę būklę.
13.4.	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
13.5.	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
13.6.	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.
13.7.	Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
13.8.	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.
13.9.	Šviestuvas skaitymui.
13.10.	Adaptyvi kruizo kontrolė (atstumo palaikymas nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės).
13.11.	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje.
13.12.	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
13.13.	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.
13.14.	Turi būti gamyklinis Media grotuvas.
13.15.	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 7 coliai.
13.16.	Turi būti ne mažiau kaip 1 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
13.17.	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
13.18.	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – 1 vnt.

14.	REIKALAVIMAI ŽIBINTAMS
14.1.	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
14.2.	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
14.3.	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.

15.	REIKALAVIMAI PAKABAI
15.1.	Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei nusileidimo funkcijomis.

16.	PNEUMATINĖ SISTEMA
16.1.	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
16.2.	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
16.3.	Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis autobuso priekyje ir galinėje autobuso dalyje.
16.4.	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.

17.	REIKALAVIMAI DEGALŲ IR ADBLUE REZERVUARAMS
17.1.	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 400 litrų.
17.2.	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 40 litrų.
17.3.	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.

18.	REIKALAVIMAI GREIČIO RIBOTUVUI
18.1.	Autobuse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h.

19.	REIKALAVIMAI ŠILDYMUI
19.1.	Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui.
19.2.	Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu valdikliu.
19.3.	Keleivių salonas šildomas konvektoriniais šildytuvais.
19.4.	Esant -20 °C išorės temperatūrai, salone turi būti palaikoma ne žemesnė nei +15 °C temperatūra.
19.5.	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.

20.	REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMAI IR VENTILIACIJAI
20.1.	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
20.2.	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą.
20.3.	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.
20.4.	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.

21.	REIKALAVIMAI LANGAMS
21.1.	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo.
21.2.	Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – stiklo paketai.
21.3.	Keleivių salono stiklai turi būti tonuoti (ne mažiau kaip 60%) ir klijuoti prie kėbulo.
21.4.	Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.
21.5.	Užuolaidos prie šoninių langų ir galinio lango.
21.6.	Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda arba plastiku arba kita lygiaverte, intensyviai eksploatacijai tinkama medžiaga.

22.	REIKALAVIMAI VIDAUS ĮRANGAI
22.1.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.
22.2.	Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui.
22.3.	Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius.
22.4.	Visas išorinis apšvietimas, išskyrus prieš rūkinius, – LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos.
22.5.	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
22.6.	Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis.

23.	REIKALAVIMAI AVARINIAMS IŠĖJIMAMS
23.1.	Turi būti ne mažiau kaip 2 avariniai stiklai.
23.2.	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
23.3.	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.

24.	REIKALAVIMAI GRINDIMS
24.1.	Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių turi būti padengti vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga.
24.2.	Kitos grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.
24.3.	Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).

25.	REIKALAVIMAI UŽRAŠAMS
25.1.	Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant autobuso, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba. Išimtis galioja tik subtiekėjų gaminamiems serijiniams komponentams.

26.	REIKALAVIMAI PAPILDOMAI ĮRANGAI
26.1.	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas autobuso smulkiam remontui kelionės metu, ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
26.2.	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
26.3.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
26.4.	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos du rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
26.5.	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
26.6.	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisrą variklio skyriuje.
26.7.	Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį autobuso priekyje ir gale.
26.8.	Tachografas – išmanusis (Smart Tacho 2), atitinkantis galiojančius ES reikalavimus.

27.	TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
27.1.	Tiekėjas privalo pateikti išsamias autobuso eksploatacijos instrukcijas vartotojui lietuvių kalba, kuriomis vadovaujantis būtų galima kvalifikuotai eksploatuoti autobusą.
27.2.	Tiekėjas privalo pateikti bendras autobuso elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiomis galimybę kontroliuoti, remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą autobusą ir jo sudedamąsias dalis.
27.3.	Autobusas turi būti aprūpintas instrukcija, skirta vairuotojams apie autobuso sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba.
27.4.	Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

28.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI
28.1.	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių arba 300 000 km ridos garantija (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).
28.2.	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
28.3.	Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
28.4.	Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
28.5.	Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.
28.6.	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.

29.	MOKYMAI
29.1.	Pristatęs autobusą, tiekėjas turi apmokyti iki 10 Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą bei personalą, susijusį su technine autobusų priežiūra ir eksploatacija, apie techninius autobuso ypatumus. Sėkmingai mokymus užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus..
29.2.	Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba.
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