104
Pirkimo sąlygų 2 priedo 
1 priedėlis



SIŪLOMO MAŽOS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO (SU PAPILDOMA ĮRANGA)
TECHNINIAI PARAMETRAI

(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

	Techninės specifikacijos punktas
	Mažos talpos keleivinio autobuso (su papildoma įranga) minimalūs techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama – nurodyti konkrečius parametrus)
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	1. Bendri reikalavimai
	
	

	1.1.
	Autobusas turi būti M2 arba M3 tipo.
	Nurodyti autobuso tipą - _____
	

	1.3.
	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.4.
	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais.
	TAIP/NE
	Pateikti sertifikatą

	1.5.
	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	2. Reikalavimai išoriniams išmatavimams
	
	

	2.1.
	Ilgis ne mažesnis kaip 7 250 mm.

	(įrašyti) mm ilgis
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	2.2.
	Plotis ne didesnis kaip 2 450 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978  standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

	(įrašyti) mm plotis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	2.3.
	Aukštis ne didesnis kaip 3 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

	(įrašyti) mm aukštis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	3. Reikalavimai sėdimoms vietoms
	
	

	3.1.
	Turi būti ne mažiau 19 sėdimų vietų keleiviams (neįskaičiuojant vairuotojo).

	(įrašyti) vnt. sėdimų vietų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.2.
	Keleivių sėdynės turi būti komfortiškos, individualios, minkštos, su galvos atrama.
	TAIP/NE
	

	3.3.
	Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 660 mm.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.4.
	Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.


	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.5.
	Turi būti atlenkiamas porankis praėjimo pusėje.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.6.
	Keleivių sėdynės turi turėti 3 taškų saugos diržus.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.7.
	Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.8.
	Keleivių sėdynės atlošo nugaroje turi būti tinkliukas žurnalams ir USB kištukas (išskyrus paskutinės eilės sėdynes).

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	4. Reikalavimai durims
	
	

	4.1.
	Turi būti vienvėrės keleivių įlaipinimo durys autobuso priekyje, dešinėje pusėje.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.2.
	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.3.
	Durys turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.4.
	Turi būti galinės durys.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.5.
	Turi būti avarinis durų atidarymas.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	5. Reikalavimai jėgos agregatui
	
	

	5.1.
	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis ir atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.2.
	Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei 1950 cm3 ir turėti ne mažiau nei 150 AG.

	Variklio tūris (įrašyti) cm3 ir (įrašyti)AG
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	6. Reikalavimai pavarų dėžei
	
	

	6.1.
	Turi būti automatinio tipo pavarų dėžė (ne mažiau 6 pavarų).

	TAIP/NE
Nurodyti pavarų skaičių
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	7. Reikalavimai ratams ir padangoms
	
	

	7.1.
	Turi būti ne mažesni kaip 16 colių plieniniai ratlankiai.

	Nurodyti ratlankių dydį coliais - ____
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.2.
	Padangos naujos, nerestauruotos, be kamerinės turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.3.
	Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.4.
	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.5.
	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.6.
	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.7.
	Autobuse turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku priekinės ašies ratams.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.8.
	Turi būti vasarinių ir žieminių ratų komplektas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	8. Reikalavimai stabdžiams
	
	

	8.1.
	Stabdžiai turi būti diskinio tipo.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.2.
	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.3.
	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.4.
	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.5.
	Autobuse turi būti sumontuota avarinio stabdymo sistema EBS.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	9. Reikalavimai vairavimo sistemai
	
	

	9.1.
	Vairavimo sistema turi būti su stiprintuvu.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.2.
	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.3.
	Vairo padėtis turi būti reguliuojama
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	10. Reikalavimai elektros sistemai ir akumuliatorių baterijoms
	
	

	10.1.
	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.2.
	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.3.
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.4.
	Turi būti galinio vaizdo kamera.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.5.
	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.6.
	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.7
	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	11. Reikalavimai vairuotojo darbo vietai
	
	

	11.1.
	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.2.
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.3.
	Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas tachografas su DSRC tipo antena.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.4.
	Vairuotojo sėdynė turi būti patogi, reguliuojama, bei turėti amortizacijos, bei vibracijų slopinimo sistemą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.5.
	Turi būti kruizo kontrolės sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.6.
	Turi būti gamyklinis Media grotuvas.
	TAIP/NE
Nurodyti media grotuvo gamintoją
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.7.
	Turi būti navigacinė sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.8.
	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 10 colių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.9.
	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.10.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.11.
	Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.12.
	Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.13.
	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.14.
	Turi būti elektra arba rankiniu būdu reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.15.
	Autobuso salone turi būti įrengta ne mažesnė kaip 5 l talpos šiukšlių dėžė su dangčiu, tvirtinama prie autobuso konstrukcijos, atspari vibracijai ir pritaikyta naudoti autobuse.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.16.
	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	12. Reikalavimai žibintams
	
	

	12.1.
	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.2.
	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.3.
	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	13. Reikalavimai pakabai
	
	

	13.1.
	Pakaba, esant poreikiui, sustiprinta, galinti atlaikyti pastovią maksimalią apkrovą.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	14. Reikalavimai degalų ir Adblue rezervuarams
	
	

	14.1.
	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 70 litrų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.2.
	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 15 litrų.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	15. Reikalavimai greičio ribotuvui
	
	

	15.1.
	Autobuse turi būti įrengtas greičio ribotuvas, kuris užtikrintų maksimalų 100 km/h greitį.

	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	16. Reikalavimai šildymui
	
	

	16.1.
	Autobuse turi būti gamyklinė šildymo sistema.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.2.
	Keleivių salono šildymas turi būti užtikrinamas papildomais konvekcinio tipo šildytuvais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.3.
	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	17. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai ir ventiliacijai
	
	

	17.1.
	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	17.2.
	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	17.3.
	Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	18. Reikalavimai langams
	
	

	18.1.
	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.2.
	Šoniniai keleivių salono langai turi būti dvigubi, stiklai tonuoti/tamsinti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.3.
	Turi būti langų užuolaidos keleivių salone.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.4.
	Langų pertvaros turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	19. Reikalavimai vidaus įrangai
	
	

	19.1.
	Turi būti įrengtos bagažo lentynos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.2.
	Turi būti įrengtas LED dieninis ir naktinis keleivių salono apšvietimas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.3.
	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.4.
	Turi būti įrengti turėklai prie įlipimo ir už vairuotojo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.5.
	Turi būti užtikrinta salono šilumos ir garso izoliacija.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.6.
	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.7.
	Autobuso priekyje turi būti mikrofonas su stiprintuvu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.8.
	Turi būti ne mažiau kaip 2 šiukšlių dėžės keleiviams autobuso salone. Autobuso salone turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 5 l talpos šiukšlių dėžės su dangčiu, tvirtinamos prie autobuso konstrukcijos, atsparios vibracijai ir pritaikytos naudoti autobuse.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	20. Reikalavimai avariniams išėjimams
	
	

	20.1.
	Turi būti ne mažiaus kaip 2 avariniai stiklai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.2.
	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.3.
	Turi būti rankenos galinių durų avariniam atidarymui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.4.
	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	21. Reikalavimai grindims
	
	

	21.1.
	Grindys turi būti pakeltos taip, kad būtų paslėpti galinių ratų lankai.
	TAIP/NE
	

	21.2.
	Turi būti tamsi, neslidi, nešvarumus maskuojanti grindų medžiaga.
	TAIP/NE
	

	21.3.
	Grindys turi būti išklotos PVC ir (arba) kilimine danga.
	TAIP/NE
	

	21.4.
	Danga turi būti atspari dilimui ir ugniai.
	TAIP/NE
	

	
	22. Reikalavimai užrašams
	
	

	22.1.
	Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant autobuso, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba. Išimtis galioja tik subtiekėjų gaminamiems serijiniams komponentams.
	TAIP/NE
	

	
	23. Reikalavimai papildomai įrangai
	
	

	23.1.
	Autobuse turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
	TAIP/NE
	

	23.2.
	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	23.3.
	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
	TAIP/NE
	

	23.4.
	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija).
	TAIP/NE
	

	23.5.
	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
	TAIP/NE
	

	
	25. Reikalavimai garantijai
	
	

	25.1.
	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ir 300000 km garantija ridai (priklausomai, kas bus greičiau).
	Nurodyti konkrečiai:
...... mėn.
......... km rida
	

	25.2.
	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
	Nurodyti konkrečiai:
...... metai
	

	25.6.
	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.
	Nurodyti konkrečiai:
...... mėn.
......... km rida
	




SIŪLOMO VIDUTINĖS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINIAI PARAMETRAI

(taikoma 2-ai pirkimo daliai)

	Techninės specifikacijos punktas
	Vidutinės talpos keleivinio autobuso minimalūs techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama – nurodyti konkrečius parametrus)
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis

	1
	2
	3
	4

	
	1. Bendri reikalavimai
	
	

	1.1.
	Vienaukštis turistinės klasės autobusas (transporto priemonės kodas M3) 
	Nurodyti autobuso tipą - _____
	

	1.3.
	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.4.
	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus.
	TAIP/NE
	Pateikti sertifikatą

	1.5.
	Didžiausia leistina masė: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.6.
	Varančiosios ašies apkrova: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.7.
	Turi būti 2-jų ašių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.8.
	Apsisukimo diametras: ne didesnis nei 13 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.9.
	Judančio autobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 77 dB. (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.10.
	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	2. Reikalavimai išoriniams išmatavimams
	
	

	2.1.
	Ilgis ne mažesnis kaip 10 000 mm.
	(įrašyti) mm ilgis
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	2.2.
	Plotis ne didesnis kaip 2 500 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).
	(įrašyti) mm plotis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	2.3.
	Aukštis ne didesnis kaip 3 400 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).
	(įrašyti) mm aukštis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	3. Reikalavimai sėdimoms vietoms
	
	

	3.1.
	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 39, vieta vairuotojui ir gidui (39+1+1). Visos vietos aprūpintos saugos diržais.
	(įrašyti) vnt. sėdimų vietų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.2.
	Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.3.
	Keleivių sėdynės turistinio tipo individualios, iš atskirų reguliuojamo atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo, aprūpintos dviejų taškų saugos diržais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.4.
	Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.5.
	Keleivių sėdynės turi būti dalinai apsiūtos dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.6.
	Tarpai tarp sėdynių ne mažesni kaip 730 mm pagal IRU 3*** (matuojant 62 cm aukštyje nuo priekyje esančios nugarėlės iki už jos esančios sėdynės atlošo).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.7.
	Sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.8.
	Atlenkiami porankiai iš praėjimo pusės. Sėdynės su atlenkiamais staliukais ir tinkliukais. Atrama keleivio kojoms.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.9.
	Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, su įsiūtais atspariais dėvėjimuisi lengvai valomais keleivių pogalviais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.10.
	Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	4. Reikalavimai durims
	
	

	4.1.
	Turi būti dvejos vienvėrės keleivių įlaipinimo durys dešinėje autobuso pusėje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.2.
	Durų konfigūracija turi būti X-0-X.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.3.
	Su priekinių durų atidarymo išorėje galimybe.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.4.
	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.5.
	Pirmosios durys rakinamos iš išorės, atidaromos iš išorės.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.6.
	Turi būti avarinis durų atidarymas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.7.
	Durys turi būti apdailintos dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	5. Reikalavimai jėgos agregatui
	
	

	5.1.
	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.2.
	Turi turėti apsaugą nuo sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas, dirbant be apkrovos (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.3.
	Turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.4.
	Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 230 kW.
	Variklio galia (įrašyti) kW
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	6. Reikalavimai aušinimo sistemai
	
	

	6.1.
	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai autobusas ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	6.2.
	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	7. Reikalavimai pavarų dėžei
	
	

	7.1.
	Turi būti automatinio tipo pavarų dėžė.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.2.
	Turi būti kalnų stabdis (retarderis arba intarderis).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	8. Reikalavimai ratams ir padangoms
	
	

	8.1.
	Turi būti ne mažesni kaip 19,5 colių plieniniai ratlankiai.
	Nurodyti ratlankių dydį coliais - ____
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.2.
	Turi būti 2 ratai ant priekinės ašies.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.3.
	Turi būti 4 ratai ant galinės ašies.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.4.
	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.5.
	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.6.
	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.7.
	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus. Privaloma pateikti sertifikatų kopiją.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.8.
	Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.9.
	Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti turistiniams autobusams skirtoms padangoms keliamus reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.10.
	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos, taip pat skydelyje atvaizduojamas padangų slėgis (TPM).

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.11.
	Turi būti 1 atsarginis normalaus dydžio ratas su atsarginio rato laikikliu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.12.
	Galinės varančiosios ašies ratai turi būti sudvejinti.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	9. Reikalavimai stabdžiams
	
	

	9.1.
	Stabdžiai turi būti diskinio tipo.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.2.
	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp autobuso ašių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.3.
	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.4.
	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.5.
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.6.
	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.7.
	Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.8.
	Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	10. Reikalavimai vairavimo sistemai
	
	

	10.1.
	Vairo stiprintuvas – hidraulinis arba elektrinis (pagal gamintojo konstrukciją).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.2.
	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.3.
	Vairo padėtis turi būti reguliuojama.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	11. Reikalavimai elektros sistemai ir akumuliatorių baterijoms
	
	

	11.1.
	Darbinė įtampa turi būti 24 V DC
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.2.
	Turi būti 2 akumuliatorių baterijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.3.
	Akumuliatorių baterija turi būti 12 V.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.4.
	Akumuliatorių baterijos turi būti sujungtos nuosekliai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.5.
	Akumuliatorių baterijų bendra talpa ne mažesnė kaip 350 Ah.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.6.
	Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas akumuliatorių baterijų masės išjungėjas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.7
	Įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui akumuliatorių skyriuje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.8.
	Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.9.
	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje autobusui užvesti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.10.
	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.11.
	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.12.
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.13.
	Keleivių salone – ne mažiau 1 garsiakalbio 8 vietoms.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.14.
	Mikrofonai vairuotojui ir gidui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.15.
	Garsinis atbulinės eigos signalas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.16.
	Variklio skyriaus apšvietimas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.17.
	Rozetės – ne mažiau kaip 220 V įtampos, ne mažiau kaip 2 vnt.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.18.
	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.19.
	USB – prie kiekvienos keleivių sėdynės, išskyrus galinę ir priekines sėdynių eiles.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.20.
	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.21.
	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.22.
	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.23.
	Turi būti kruizo kontrolės sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.24.
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.25.
	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. priešgaisriniai detektoriai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	12. Reikalavimai vairuotojo darbo vietai
	
	

	12.1.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.2.
	Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras, tachografas su DSRC tipo antena dviems vairuotojams.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.3.
	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie autobuso sistemų techninę būklę.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.4.
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.5.
	Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.6.
	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.7.
	Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.8.
	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.9.
	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.10.
	Mikrofonas vairuotojui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.11.
	Mikrofonas gidui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.12.
	Šviestuvas skaitymui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.13.
	Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.14.
	Navigacinė sistema su žemėlapiais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.15.
	Išmani greičio palaikymo sistema, veikianti atsižvelgiant į vietovės reljefą (PPS).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.16.
	Adaptyvi kruizo kontrolė (atstumo palaikymas nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.17.
	Vairuotojo darbo vietoje – 1 garsiakalbis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.18.
	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.19
	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.20.
	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.21.
	Turi būti gamyklinis Media grotuvas su navigacine sistema.
	TAIP/NE
Nurodyti media grotuvo gamintoją
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.22.
	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 10 colių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.23.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.24.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.25.
	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – ne mažiau kaip 2 vnt.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.26.
	Autobuso salone turi būti įrengta ne mažesnė kaip 5 l talpos šiukšlių dėžė su dangčiu, tvirtinama prie autobuso konstrukcijos, atspari vibracijai ir pritaikyta naudoti autobuse.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.27.
	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	13. Reikalavimai žibintams
	
	

	13.1.
	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.2.
	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.3.
	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.4.
	Turi būti priekinių šviesų plovimo sistema.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	14. Reikalavimai pakabai
	
	

	14.1.
	Turi būti pilnai pneumatinė pakaba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.2.
	Turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 pakabos oro papildymo jungtis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.3.
	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.4.
	Sistemoje turi būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	15. Pneumatinė sistema
	
	

	15.1.
	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.2.
	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.3.
	Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis autobuso priekyje ir galinėje autobuso dalyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.4.
	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	16. Reikalavimai degalų ir Adblue rezervuarams
	
	

	16.1.
	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 300 litrų.
	TAIP/NE
(įrašyti) litrų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.2.
	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 30 litrų.
	TAIP/NE
(įrašyti) litrų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.3.
	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	17. Reikalavimai greičio ribotuvui
	
	

	17.1.
	Autobuse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h.

	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	18. Reikalavimai šildymui
	
	

	18.1.
	Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.2.
	Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu pulteliu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.3.
	Keleivių salonas šildomas konvektoriniais šildytuvais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.4.
	Esant -20 °C išorės temperatūrai, salone turi būti palaikoma ne žemesnė nei +15 °C temperatūra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.5.
	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	19. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai ir ventiliacijai
	
	

	19.1.
	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.2.
	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą, minimalus galingumas 24 kW.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.3.
	Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.4.
	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.5.
	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 2 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	20. Reikalavimai langams
	
	

	20.1.
	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.2.
	Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – stiklo paketai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.3.
	Keleivių salono stiklai turi būti tonuoti (ne mažiau kaip 60%) ir klijuoti prie kėbulo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.4.
	Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.5
	Užuolaidos prie šoninių langų ir galinio lango.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.6
	Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	21. Reikalavimai vidaus įrangai
	
	

	21.1.
	Kėbulo bagažo skyriaus talpa - ne mažiau kaip 5,5 m³.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.2.
	Bagažo skyriaus po grindimis šoniniai dangčiai turi atsidaryti aukštyn vertikaliai. Dangčiai turi būti rakinami raktu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.3.
	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.4.
	Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.5.
	Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.6.
	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.7.
	Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.8.
	Autobuso salone turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 5 l talpos 5 šiukšlių dėžės su dangčiu, tvirtinamos prie autobuso konstrukcijos, atsparios vibracijai ir pritaikytos naudoti autobuse.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.9.
	Autobuso priekyje ir viduryje turi būti monitoriai, kurių įstrižainė ne mažesnė kaip 19 colių. Per juos transliuojama vaizdinė ir garsinė informacija integruota su garsine sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.10.
	Turi būti bagažo lentynos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	22. Reikalavimai avariniams išėjimams
	
	

	22.1.
	Turi būti ne mažiaus kaip 2 avariniai stiklai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.2.
	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.3.
	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	23. Reikalavimai grindims
	
	

	23.1.
	Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių turi būti padengti vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga.
	TAIP/NE
	

	23.2.
	 Kitos grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.
	TAIP/NE
	

	23.3.
	Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).
	TAIP/NE
	

	
	24. Reikalavimai užrašams salone
	
	

	24.1.
	Užrašai ir informacija salone turi būti lietuvių ir anglų kalbomis.

	TAIP/NE
	

	
	25. Reikalavimai papildomai įrangai
	
	

	25.1.
	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas autobuso smulkiam remontui kelionės metu ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
	TAIP/NE
	

	25.2.
	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	25.3.
	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
	TAIP/NE
	

	25.4.
	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos du rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	25.5.
	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
	TAIP/NE
	

	25.6.
	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisrą variklio skyriuje.
	TAIP/NE
	

	25.7.
	Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį autobuso priekyje ir gale.
	TAIP/NE
	

	25.8.
	Tachografas – išmanusis (Smart Tacho 2), atitinkantis galiojančius ES reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	25.9.
	Autobuso komplektacijoje turi būti diagnostikos kompiuteris su 5 metų programos palaikymo licencija.
	TAIP/NE
	

	
	27. Reikalavimai garantijai
	
	

	27.1.
	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ir 300000 km garantija ridai (priklausomai, kas bus greičiau).
	Nurodyti konkrečiai:
...... mėn.
......... km rida
	

	27.2.
	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
	Nurodyti konkrečiai:
....... metai
	

	27.6.
	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.
	Nurodyti konkrečiai
	




SIŪLOMO DIDELĖS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINIAI PARAMETRAI

(taikoma 3-iai pirkimo daliai)

	Techninės specifikacijos punktas
	Didelės talpos keleivinio autobuso minimalūs techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama – nurodyti konkrečius parametrus)
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis

	1
	2
	3
	4

	
	1. Bendri reikalavimai
	
	

	1.1.
	Vienaukštis turistinės klasės autobusas (transporto priemonės kodas M3CQ)
	Nurodyti autobuso tipą - ______
	

	1.3.
	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.4.
	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus.
	TAIP/NE
	Pateikti sertifikatą

	1.5.
	Didžiausia leistina masė: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.6.
	Varančiosios ašies apkrova: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.7.
	Ašys: dvi arba trys.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.8.
	Apsisukimo diametras: ne didesnis nei 23,5 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.9.
	Judančio autobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.10.
	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	2. Reikalavimai išoriniams išmatavimams
	
	

	2.1.
	Ilgis ne mažesnis kaip 12 900 mm.

	(įrašyti) mm ilgis
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	2.2.
	Plotis nuo 2 450 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

	(įrašyti) mm plotis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	2.3.
	Aukštis ne didesnis kaip 4 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

	(įrašyti) mm aukštis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	3. Reikalavimai sėdimoms vietoms
	
	

	3.1.
	Sėdimų vietų skaičius turi būti ne mažiau 59, vieta vairuotojui ir gidui (59+1+1). Visos vietos aprūpintos saugos diržais.
	(įrašyti) vnt. sėdimų vietų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.2.
	Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.3.
	Keleivių sėdynės turistinio tipo individualios, iš atskirų reguliuojamo atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo, aprūpintos dviejų taškų saugos diržais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.4.
	Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.5.
	Tarpai tarp sėdynių ne mažesni kaip 730 mm pagal IRU 3*** (matuojant 62 cm aukštyje nuo priekyje esančios nugarėlės iki už jos esančios sėdynės atlošo).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.6.
	Sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.7.
	Atlenkiami porankiai iš praėjimo pusės. Sėdynės su atlenkiamais staliukais ir tinkliukais. Atrama keleivio kojoms.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.8.
	Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, su įsiūtais atspariais dėvėjimuisi lengvai valomais keleivių pogalviais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.9.
	Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	4. Reikalavimai durims
	
	

	4.1.
	Turi būti dvejos vienvėrės keleivių įlaipinimo durys dešinėje autobuso pusėje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.2.
	Su priekinių durų atidarymo išorėje galimybe.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.3.
	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.4.
	Pirmosios durys rakinamos iš išorės, atidaromos iš išorės.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.5.
	Durys turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.6.
	Turi būti avarinis durų atidarymas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	5. Reikalavimai jėgos agregatui
	
	

	5.1.
	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.2.
	Turi turėti apsaugą nuo sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas, dirbant be apkrovos (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.3.
	Turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.4.
	Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei 8500 cm3 ir turėti ne mažiau nei 390 AG.
	Variklio galia (įrašyti) kW
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	6. Reikalavimai aušinimo sistemai
	
	

	6.1.
	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai autobusas ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	6.2.
	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	7. Reikalavimai pavarų dėžei
	
	

	7.1.
	Automatizuota mechaninė, automatizuota arba automatinė pavarų dėžė, ne mažiau 6 pavarų, užtikrinant visus eksploatacinius, saugos ir komforto reikalavimus.

	TAIP/NE
Nurodyti pavarų skaičių

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	8. Reikalavimai ratams ir padangoms
	
	

	8.1.
	Turi būti ne mažesni kaip 22,5 colių plieniniai ratlankiai.
	Nurodyti ratlankių dydį coliais - .....
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.2.
	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.3.
	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.4.
	Turi būti 4/6 ratai ant galinės/ių ašies/ių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.5.
	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.6.
	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.7.
	Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.8.
	Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti turistiniams autobusams skirtoms padangoms keliamus reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.9.
	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos, taip pat skydelyje atvaizduojamas padangų slėgis (TPM).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.10.
	Autobuse turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku priekinės ašies ratams.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.11.
	Galinės varančiosios ašies/ių ratai turi būti sudvejinti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	9. Reikalavimai stabdžiams
	
	

	9.1.
	Visi stabdžiai turi būti diskinio tipo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.2.
	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp autobuso ašių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.3.
	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.4.
	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.5.
	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.6.
	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.7.
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.8.
	Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.9.
	Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui.
	TAIP/NE
	

	
	10. Reikalavimai vairavimo sistemai
	
	

	10.1.
	Vairo stiprintuvas – hidraulinis arba elektrinis (pagal gamintojo konstrukciją).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.2.
	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.3.
	Vairo padėtis turi būti reguliuojama.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	11. Reikalavimai elektros sistemai ir akumuliatorių baterijoms
	
	

	11.1.
	Darbinė įtampa – 24 V DC.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.2.
	Įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui akumuliatorių skyriuje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.3.
	Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.4.
	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje autobusui užvesti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.5.
	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.6.
	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.7
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.8.
	Keleivių salone – ne mažiau 1 garsiakalbio 8 vietoms.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.9.
	Mikrofonai vairuotojui ir gidui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.10.
	Garsinis atbulinės eigos signalas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.11.
	Variklio skyriaus apšvietimas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.12.
	Rozetės – ne mažiau kaip 220 V įtampos, ne mažiau kaip 2 vnt.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.13.
	Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.14.
	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.15.
	USB – prie kiekvienos keleivių sėdynės, išskyrus galinę ir priekines sėdynių eiles.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.16.
	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.17.
	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.18.
	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.19.
	Turi būti kruizo kontrolės sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.20.
	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. priešgaisriniai detektoriai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	12. Reikalavimai vairuotojo darbo vietai
	
	

	12.1.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.2.
	Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras, tachografas su DSRC tipo antena dviems vairuotojams.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.3.
	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie autobuso sistemų techninę būklę.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.4.
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.5.
	Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.6.
	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.7.
	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.8.
	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.9.
	Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.10.
	Mikrofonas vairuotojui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.11.
	Mikrofonas gidui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.12.
	Šviestuvas skaitymui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.13.
	Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga. 

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.14.
	Navigacinė sistema su žemėlapiais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.15.
	Adaptyvi kruizo kontrolė (atstumo palaikymas nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės). 
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.16.
	Vairuotojo darbo vietoje – 1 garsiakalbis 
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.17.
	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.18.
	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.19
	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.20.
	Turi būti gamyklinis Media grotuvas.

	TAIP/NE
 Nurodyti media grotuvo gamintoją
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.21.
	Turi būti su navigacinė sistema.

	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.22.
	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 7 coliai.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.23.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.24.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.25.
	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – ne mažiau kaip 2 vnt.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.26.
	Autobuso salone turi būti įrengta ne mažesnė kaip 5 l talpos šiukšlių dėžė su dangčiu, tvirtinama prie autobuso konstrukcijos, atspari vibracijai ir pritaikyta naudoti autobuse.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.27.
	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	13. Reikalavimai žibintams
	
	

	13.1.
	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.2.
	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.3.
	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	14. Reikalavimai pakabai
	
	

	14.1.
	Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei nusileidimo funkcijomis.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	15. Pneumatinė sistema
	
	

	15.1.
	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.2.
	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.3.
	Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis autobuso priekyje ir galinėje autobuso dalyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.4.
	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	16. Reikalavimai degalų ir Adblue rezervuarams
	
	

	16.1.
	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 400 litrų.
	TAIP/NE
(įrašyti) litrų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.2.
	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 40 litrų.
	TAIP/NE
(įrašyti) litrų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.3.
	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	17. Reikalavimai greičio ribotuvui
	
	

	17.1.
	Autobuse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h.

	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	18. Reikalavimai šildymui
	
	

	18.1.
	Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.2.
	Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu valdikliu.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.3.
	Keleivių salonas šildomas konvektoriniais šildytuvais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.4.
	Esant -20 °C išorės temperatūrai, salone turi būti palaikoma ne žemesnė nei +15 °C temperatūra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.5.
	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	19. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai ir ventiliacijai
	
	

	19.1.
	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.2.
	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.3.
	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.4.
	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 2 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.5.
	Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	20. Reikalavimai langams
	
	

	20.1.
	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.2.
	Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – stiklo paketai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.3.
	Keleivių salono stiklai turi būti tonuoti (ne mažiau kaip 60%) ir klijuoti prie kėbulo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.4.
	Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.5
	Užuolaidos prie šoninių langų ir galinio lango.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.6
	Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda arba plastiku arba kita lygiaverte, intensyviai eksploatacijai tinkama medžiaga.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	21. Reikalavimai vidaus įrangai
	
	

	21.1.
	Kėbulo bagažo skyriaus talpa - ne mažiau kaip 10 m³.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.2.
	Bagažo skyriaus po grindimis šoniniai dangčiai turi atsidaryti aukštyn vertikaliai arba atverčiami į viršų. Dangčiai turi būti rakinami raktu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.3.
	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.4.
	Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.5.
	Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.6.
	Visas išorinis apšvietimas, išskyrus prieš rūkinius, – LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.7.
	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.8.
	Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.9.
	Autobuso salone turi būti įrengtos ne mažesnės kaip 5 l talpos 5 šiukšlių dėžės su dangčiu, tvirtinamos prie autobuso konstrukcijos, atsparios vibracijai ir pritaikytos naudoti autobuse.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.10.
	Autobuso priekyje ir viduryje turi būti monitoriai, kurių įstrižainė ne mažesnė kaip 19 colių. Per juos transliuojama vaizdinė ir garsinė informacija integruota su garsine sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.11.
	Turi būti bagažo lentynos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	22. Reikalavimai avariniams išėjimams
	
	

	22.1.
	Turi būti ne mažiaus kaip 2 avariniai stiklai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.2.
	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.3.
	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	23. Reikalavimai grindims
	
	

	23.1.
	Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių turi būti padengti vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga.
	TAIP/NE
	

	23.2.
	 Kitos grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.
	TAIP/NE
	

	23.3.
	Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).
	TAIP/NE
	

	
	24. Reikalavimai užrašams salone
	
	

	24.1.
	Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant autobuso, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba. Išimtis galioja tik subtiekėjų gaminamiems serijiniams komponentams.
	TAIP/NE
	

	
	25. Reikalavimai papildomai įrangai
	
	

	25.1.
	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas autobuso smulkiam remontui kelionės metu ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
	TAIP/NE
	

	25.2.
	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	25.3.
	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
	TAIP/NE
	

	25.4.
	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos du rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	25.5.
	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
	TAIP/NE
	

	25.6.
	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisrą variklio skyriuje.
	TAIP/NE
	

	25.7.
	Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį autobuso priekyje ir gale.
	TAIP/NE
	

	25.8.
	Tachografas – išmanusis (Smart Tacho 2), atitinkantis galiojančius ES reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	
	27. Reikalavimai garantijai
	
	

	27.1.
	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ir 300000 km garantija ridai (priklausomai, kas bus greičiau).
	Nurodyti konkrečiai
	

	27.2.
	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
	Nurodyti konkrečiai
	

	27.3.
	Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
	TAIP/NE
	

	27.4.
	Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
	TAIP/NE
	

	27.5.
	Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.
	TAIP/NE
	

	27.6.
	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450000 km.
	Nurodyti konkrečiai
	


















SIŪLOMO DIDELĖS TALPOS MOKOMOJO KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINIAI PARAMETRAI

(taikoma 4-ai pirkimo daliai)

	Techninės specifikacijos punktas
	Didelės talpos mokomojo keleivinio autobuso minimalūs techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama – nurodyti konkrečius parametrus)
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis

	1
	2
	3
	4

	
	1. Bendri reikalavimai
	
	

	1.1.
	Transporto priemonės paskirtis – vairuotojų mokymui.
	TAIP/NE 
	

	1.2.
	Vienaukštis turistinės klasės autobusas (transporto priemonės kodas M3CQ) (toliau – autobusas).
	Nurodyti autobuso tipą - ______
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.4.
	Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.5.
	Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.6.
	Didžiausia leistina masė: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.7.
	Varančiosios ašies apkrova: pagal autobuso atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.8.
	Ašys: dvi arba trys.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.9.
	Apsisukimo diametras: ne didesnis nei 23,5 m (išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.10.
	Judančio autobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	1.11.
	Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo.
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	2. Specialūs reikalavimai mokomajam autobusui
	
	

	2.1.
	Instruktoriaus sėdynė šalia mokinio.
	TAIP/NE
	

	2.2.
	Papildoma instruktoriaus darbo vieta: gera matomumo zona į prietaisų skydelį ir kelią.
	TAIP/NE
	

	2.3.
	Papildomi pedalai: dvigubas stabdžio pedalas. Pedalai turi būti mechaniškai arba hidrauliškai susieti su pagrindine sistema. Turi būti galimybė instruktoriui bet kada perimti valdymą.
	TAIP/NE
	

	2.4.
	Papildomas instruktoriaus galinio vaizdo veidrodis.
	TAIP/NE
	

	2.5.
	Papildomi šoniniai veidrodžiai (jei reikia matomumui užtikrinti).
	TAIP/NE
	

	2.6.
	Aiškiai matomas ženklas „M“ pagal LR reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	2.7.
	Ženklas turi būti apšviestas arba su šviesą atspindinčia danga.
	TAIP/NE
	

	2.8.
	Vidaus kamera (mokinio veiksmams fiksuoti).
	TAIP/NE
	

	2.9.
	Išorinė kamera (važiavimo trajektorijai).
	TAIP/NE
	

	2.10.
	Telemetrijos/duomenų registravimo funkciją.
	TAIP/NE
	

	
	3. Reikalavimai išoriniams išmatavimams
	
	

	3.1.
	Ilgis ne mažesnis kaip 12 900 mm.

	(įrašyti) mm ilgis
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.2.
	Plotis nuo 2 450 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

	(įrašyti) mm plotis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	3.3.
	Aukštis ne didesnis kaip 4 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto arba lygiaverčius reikalavimus).

	(įrašyti) mm aukštis (naudojami standartai)
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	4. Reikalavimai sėdimoms vietoms
	
	

	4.1.
	Sėdimų vietų skaičius 59, vieta vairuotojui, instruktoriaus sėdynė (59+1+1).

	(įrašyti) vnt. sėdimų vietų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.2.
	Visos vietos aprūpintos saugos diržais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	4.3.
	Sėdynės turistinio tipo, reguliuojamo atlošo, atsparios dėvėjimuisi.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	5. Reikalavimai durims
	
	

	5.1.
	Turi būti dvejos vienvėrės keleivių įlaipinimo durys dešinėje autobuso pusėje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.2.
	Su priekinių durų atidarymo išorėje galimybe.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.3.
	Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.4.
	Pirmosios durys rakinamos iš išorės, atidaromos iš išorės.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.5.
	Durys turi būti apdailintos gamintojų standartinėse komplektacijose naudojamas apdailos medžiagas, kurios užtikrina tinkamą patvarumą ir eksploatacinį patikimumą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.6.
	Turi būti avarinis durų atidarymas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	6. Reikalavimai jėgos agregatui
	
	

	6.1.
	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	6.2.
	Turi turėti apsaugą nuo sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas, dirbant be apkrovos (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	6.3.
	Turi būti galimybė užvesti ir išjungti variklį iš variklio skyriaus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	6.4.
	Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei 8500 cm3 ir turėti ne mažiau nei 390 AG.
	Variklio galia (įrašyti) kW
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	7. Reikalavimai aušinimo sistemai
	
	

	7.1.
	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai autobusas ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.2.
	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	8. Reikalavimai pavarų dėžei
	
	

	8.1.
	Automatizuota mechaninė, automatizuota arba automatinė pavarų dėžė, ne mažiau 6 pavarų, užtikrinant visus eksploatacinius, saugos ir komforto reikalavimus.

	TAIP/NE
Nurodyti pavarų skaičių

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	9. Reikalavimai ratams ir padangoms
	
	

	9.1.
	Turi būti ne mažesni kaip 22,5 colių plieniniai ratlankiai.
	Nurodyti ratlankių dydį coliais - .....
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.2.
	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.3.
	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.4.
	Turi būti 4/6 ratai ant galinės/ių ašies/ių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.5.
	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.6.
	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.7.
	[bookmark: _GoBack]Padangų ženklinimas privalo atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus nustatytus reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.8.
	Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas (angl. Speed index) turi atitikti turistiniams autobusams skirtoms padangoms keliamus reikalavimus.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.9.
	Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos, taip pat skydelyje atvaizduojamas padangų slėgis (TPM).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.10.
	Autobuse turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku priekinės ašies ratams.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.11.
	Galinės varančiosios ašies/ių ratai turi būti sudvejinti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	10. Reikalavimai stabdžiams
	
	

	10.1.
	Visi stabdžiai turi būti diskinio tipo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.2.
	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp autobuso ašių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.3.
	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.4.
	Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.5.
	Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.6.
	Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.7.
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.8.
	Stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.9.
	Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui.
	TAIP/NE
	

	
	11. Reikalavimai vairavimo sistemai
	
	

	11.1.
	Vairo stiprintuvas – hidraulinis arba elektrinis (pagal gamintojo konstrukciją).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.2.
	Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.3.
	Vairo padėtis turi būti reguliuojama.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	12. Reikalavimai elektros sistemai ir akumuliatorių baterijoms
	
	

	12.1.
	Darbinė įtampa – 24 V DC.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.2.
	Įrengtas jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui akumuliatorių skyriuje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.3.
	Šiluminiai-automatiniai saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.4.
	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijų skyriuje autobusui užvesti.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.5.
	Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.6.
	Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.7
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.8.
	Garsinis atbulinės eigos signalas.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.9.
	Variklio skyriaus apšvietimas.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.10.
	Rozetės – ne mažiau kaip 220 V įtampos, ne mažiau kaip 2 vnt.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.11.
	Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.12.
	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.13.
	Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.14.
	Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.15.
	Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.16.
	Turi būti kruizo kontrolės sistema.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.17.
	Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS) – pagal ES reikalavimus.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.18.
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC).

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	13. Reikalavimai vairuotojo darbo vietai
	
	

	13.1.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.2.
	Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras, tachografas su DSRC tipo antena dviems vairuotojams.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.3.
	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie autobuso sistemų techninę būklę.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.4.
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.5.
	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.6.
	Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.7.
	Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.8.
	Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.9.
	Šviestuvas skaitymui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.10.
	Adaptyvi kruizo kontrolė (atstumo palaikymas nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.11.
	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.12.
	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.13.
	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.14.
	Turi būti gamyklinis Media grotuvas.
	TAIP/NE
Nurodyti media grotuvo gamintoją
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.15.
	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 7 coliai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.16.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.17.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.18.
	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – 1 vnt.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	14. Reikalavimai žibintams
	
	

	14.1.
	Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.2.
	Turi būti priekiniai rūko žibintai.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.3.
	Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	15. Reikalavimai pakabai
	
	

	15.1.
	Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei nusileidimo funkcijomis.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	16. Pneumatinė sistema
	
	

	16.1.
	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.2.
	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.3.
	Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis autobuso priekyje ir galinėje autobuso dalyje.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.4.
	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	17. Reikalavimai degalų ir Adblue rezervuarams
	
	

	17.1.
	Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 400 litrų.
	TAIP/NE
(įrašyti) litrų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	17.2.
	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 40 litrų.
	TAIP/NE
(įrašyti) litrų
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	17.3.
	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	18. Reikalavimai greičio ribotuvui
	
	

	18.1.
	Autobuse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 100 km/h.

	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	19. Reikalavimai šildymui
	
	

	19.1.
	Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu variklio ir salono šildymui.
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.2.
	Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu valdikliu.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.3.
	Keleivių salonas šildomas konvektoriniais šildytuvais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.4.
	Esant -20 °C išorės temperatūrai, salone turi būti palaikoma ne žemesnė nei +15 °C temperatūra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.5.
	Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	20. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai ir ventiliacijai
	
	

	20.1.
	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.2.
	Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.3.
	Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.4.
	Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	21. Reikalavimai langams
	
	

	21.1.
	Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra. Apšildymo sistema užtikrina apsaugą nuo rasojimo ir apšalimo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.2.
	Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – stiklo paketai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.3.
	Keleivių salono stiklai turi būti tonuoti (ne mažiau kaip 60%) ir klijuoti prie kėbulo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.4.
	Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.5
	Užuolaidos prie šoninių langų ir galinio lango.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.6
	Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda arba plastiku arba kita lygiaverte, intensyviai eksploatacijai tinkama medžiaga.

	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	22. Reikalavimai vidaus įrangai
	
	

	22.1.
	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.2.
	Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.3.
	Įlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir išsijungia jas uždarius.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.4.
	Visas išorinis apšvietimas, išskyrus prieš rūkinius, – LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED technologijos.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.5.
	Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.6.
	Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	23. Reikalavimai avariniams išėjimams
	
	

	23.1.
	Turi būti ne mažiaus kaip 2 avariniai stiklai.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	23.2.
	Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	23.3.
	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	24. Reikalavimai grindims
	
	

	24.1.
	Įlipimo laiptai, aikštelės, tarpas tarp sėdynių turi būti padengti vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui kilimine grindų danga.
	TAIP/NE
	

	24.2.
	 Kitos grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.
	TAIP/NE
	

	24.3.
	Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).
	TAIP/NE
	

	
	25. Reikalavimai užrašams salone
	
	

	25.1.
	Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant autobuso, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba. Išimtis galioja tik subtiekėjų gaminamiems serijiniams komponentams.
	TAIP/NE
	

	
	26. Reikalavimai papildomai įrangai
	
	

	26.1.
	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas autobuso smulkiam remontui kelionės metu ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
	TAIP/NE
	

	26.2.
	Gesintuvas (-ai), sukomplektuoti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	26.3.
	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
	TAIP/NE
	

	26.4.
	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos du rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	26.5.
	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
	TAIP/NE
	

	26.6.
	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisrą variklio skyriuje.
	TAIP/NE
	

	26.7.
	Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį autobuso priekyje ir gale.
	TAIP/NE
	

	26.8.
	Tachografas – išmanusis (Smart Tacho 2), atitinkantis galiojančius ES reikalavimus.
	TAIP/NE
	

	
	28. Reikalavimai garantijai
	
	

	28.1.
	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ir 300000 km garantija ridai (priklausomai, kas bus greičiau).
	Nurodyti konkrečiai
	

	28.2.
	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
	Nurodyti konkrečiai
	

	28.3.
	Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
	TAIP/NE
	

	28.4.
	Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
	TAIP/NE
	

	28.5.
	Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.
	TAIP/NE
	

	28.6.
	Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450000 km.
	Nurodyti konkrečiai
	





