GATVIŲ PAVADINIMŲ IR NAMO NUMERIŲ LENTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Lentelės turi būti pagamintas iš korozijai ir atmosferos poveikiui atsparų medžiagų: nerūdijančios skardos, aliuminio, aliuminio kompozitinės plokštės.
Užrašas atsparūs atmosferiniam poveikiui.
Lentelių fono spalva – balta, rėmelis ir šriftas – juodi.
Kampuose yra pragręžos skylutės
	Gaminys
	Matmenys, mm
	Pavyzdys

	Namo numerio lentelė (skaitmenų aukštis apie 150 mm)
	200x200
	[image: image1.png]


  [image: image2.png]




	
	200x300
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	Gatvės pavadinimo lentelė (skaitmenų aukštis apie 150 mm)
	150x600
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	150x700
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Į kainą išskaičiuojamos lentelių pristatymo išlaidos adresu: Vytauto g. 12, Varėna
________________________
