
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 

	
Reikalaujamos Techninės charakteristikos
	
Maksimalus kiekis, vnt.
	Siūlomos techninės charakteristikos (būtinai turi būti nurodytas prekės modelis)

	Dujinės viryklės:
- Montavimo tipas: laisvai pastatoma;
- Viryklės tipas: dujinė;
- Kaitviečių skaičius: 4 vnt.;
- Orkaitės tipas: elektrinė;
- Orkaitės durelių stiklas: dvigubas;
- Apsauga: apsauga nuo dujų nuotėkio degikliuose;
- Matmenys (AxPxG) nemažiau kaip: 85x50x60;
- Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
Aplinkosauginiai reikalavimai:
- Orkaitės energijos vartojimo efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A;
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	Elektrinės viryklės:
· Montavimo tipas: laisvai pastatoma;
· Viryklės tipas: elektrinė;
· Kaitviečių skaičius: 4 vnt.;
· Kaitviečių tipas: ketaus elektrinė kaitinimo plokštė;
· Orkaitės tipas: elektrinė;
· Orkaitės durelių stiklas: dvigubas;
· Orkaitės funkcijos: nemažiau kaip trys – apatinis + viršutinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, viršutinis kaitinimas;
· Matmenys (AxPxG) ne mažiau kaip: 85x50x60cm;
· Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
Aplinkosauginiai reikalavimai:
- Orkaitės energijos vartojimo efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A;
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	Didelės kaitvietės:
· Montavimo tipas – montuojama ant stalviršio; 
· Kaitlentės tipas – elektrinė; 
· Paviršius – stiklokeramika; 
· Kaitinimo elementų skaičius – 4 vnt; kaitvietės bus montuojamos į jau išpjautas kiaurymes balduose vietoje jau esančių, todėl prekės privalo atitikti tokius išmatavimus: paviršiaus išmatavimai (plotis x gylis mm): 580x510, įleidžiamos į baldus dalies išmatavimai (plotis x gylis mm): 560x490; galima paklaida +- 1 cm; 
· Spalva – juoda; 
· Valdymas – jutiklinis; 
· Su liekamosios šilumos indikatoriumi; 
· Galingumas – ne daugiau kaip 6800 W; 
·  Automatinis išjungimas.
Aplinkosauginiai reikalavimai:
· turi atitikti - Komisijos reglamentą (ES) Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimus
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	Mažos kaitvietės:
- Montavimo tipas: integruojama į stalviršį;
- Kaitviečių tipas: ketaus elektrinė kaitinimo plokštė;
- Kaitviečių skaičius: 2 vnt;
- Valdymas: mechaninis;
- Nominali galia (kW): 3; 
- Matmenys: kaitvietės bus montuojamos į jau išpjautas kiaurymes balduose vietoje jau esančių, todėl turi atitikti tokius išmatavimus: paviršiaus išmatavimai (IxP mm) 520x300, įleidžiamos į baldus dalies išmatavimai (IxP mm) 490x275. Galima paklaida +- 2 cm;
- Paviršiaus danga: nerūdijantis plienas;
- Spalva: nerūdijančio plieno.
Aplinkosauginiai reikalavimai:
- turi atitikti   Komisijos reglamentą (ES) Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimus
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	Mažos kaitvietės (stiklo keramika):
· Montavimo tipas – montuojama ant stalviršio; 
· Kaitlentės tipas – elektrinė; 
· Paviršius – stiklokeramika; 
· Kaitinimo elementų skaičius – 2 vnt.; 
· Spalva – juoda; 
· Plotis – 30 cm, galima paklaida +- 2 cm; 
· Gylis – 52 cm, galima paklaida +- 1 cm; 
· Galingumas ne daugiau kaip 2900 W; 
· Valdymas – jutiklinis; 
· Su laikmačiu; 
· Su liekamosios šilumos indikatoriumi.
Aplinkosauginiai reikalavimai:
· turi atitikti   Komisijos reglamentą (ES) Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimus
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	Mikrobangų krosnelė:
· Montavimo tipas: laisvai pastatoma; 
· Galingumas: ne mažiau kaip 700 W; 
· Galios lygiai: ne mažiau kaip 6; 
· Talpa: ne mažiau kaip 20 l; 
· Atitirpinimo režimas; 
· Valdymas: mechaninis.
· Spalva: derinama su užsakovu užsakymo metu.
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	Garų surinkėjas:
· Tipas: kamino;
· Spalva: nerūdijančio plieno;
· Ištraukimo galia: ne mažiau 235 m3/h;
· Jungties skersmuo: 150 mm;
· Valdymas: mechaninis (mygtukinis);
· Galingumo lygiai: ne mažiau kaip 3;
· Triukšmo lygis: ne daugiau kaip 65 dB;
· Anglinis filtras: nėra;
· Su atbuliniu vožtuvu;
· Matmenys: plotis 600 mm., galima paklaida +- 5 mm;
· Srauto dinaminio efektyvumo klasė ne mažesnė kaip E;
· Riebalinio filtro efektyvumo klasė nemažesnė kaip D. 
Aplinkosauginiai reikalavimai:
· energijos vartojimo efektyvumo klasė: nemažesnė kaip B.
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	Orkaitė su mikrobangų funkcija (montuojama į 60 cm spintelę):
· Orkaitės tipas – elektrinė; 
· Spalva – juoda; 
· Montavimo matmenys: aukštis - 45 cm, plotis – 56 cm, gylis – 55 cm. Galima paklaida +- 1 cm;  
· Valdymas – jutiklinis su tekstiniu ekranu; 
· Su mikrobangų funkcija; 
· Su greito įkaitinimo funkcija; 
· Durelių stiklų skaičius – nemažiau kaip dvi; 
· Talpa – ne mažiau kaip 40 l; 
· Galingumas – ne daugiau kaip 3000 W. 
· Standartinės kaitinimo funkcijos – ne mažiau kaip 10. 
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