
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS
SPEC. GELBĖJIMOSI LIEMENĖS 
2026-    
(Data)
Vilnius
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad nėra taikomos teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Siūlome suteikti šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vnt.
	Vieneto kaina Eur. (su PVM)
	Suma, EUR  su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)
	Pastabos
(siūlomos prekės gamintojas ir modelis)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Spec. gelbėjimosi liemenė 
	20
	
	
	

	Viso suma (Eur) su PVM
	




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja 90 dienų.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
	
 Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	[bookmark: _Hlk235703187]Spec. gelbėjimosi liemenės techniniai reikalavimai

	1.
	Liemenė sukurta taip, kad, naudotojui atsidūrus vandenyje, visada atverčia galva aukštyn.
	

	2.
	Liemenė pagaminta iš specialaus vandens neįgeriančio audinio, t. y. panėrus po vandeniu, einant laikui, sistema neturi keisti savo plūdrumo.
	

	3.
	Liemenė aprūpinta MOLE sistemos diržais įrangai / kišenėms išdėstyti.
	

	4.
	Turi sutvirtintas vietas pečių plote ginklų ir amunicijos nešiojimo patogumui.
	

	5.
	Liemenė pritaikyta talpinti plūdrumo kompensatorius ir atsarginius plūdrumo įrenginius, kurie palaiko plūdrumą, ne mažesnį kaip:

	5.1.
	20 kg teigiamą plūdrumą sūriame vandenyje 10 m gylyje
	

	5.2.
	25 kg teigiamą plūdrumą 4,5 m gylyje
	

	5.3.
	33 kg plūdrumą vandens paviršiuje
	

	6.
	Turi turėti reguliuojamas pečių ir juosmens jungtis.
	

	7.
	Liemenės dydžiai turi būti nuo M iki XL. Sistemos dydžiai turi būti pritaikyti pagal balistinių plokščių dydžius „SAPI Cut“ plokštėms.
	

	8
	Pagrindinių plūdrumo kompensatorių turi būti ne mažiau kaip du.
	

	9.
	Pagrindiniai plūdrumo kompensatoriai tvirtinami vidinėje sistemos dalyje.
	

	10.
	Plūdrumo kompensatorių komplekto palaikomas plūdrumas – ne mažiau kaip 10 kg mažiausiam sistemos gaminamam dydžiui.
	

	11.
	Pagrindinius plūdrumo kompensatorius galima pritaikyti dešiniarankiams ar kairiarankiams naudotojams.
	

	12.
	Kiekviena sistema privalo turėti pagalbinę plūdrumo sistemą, susidedančią iš keturių pripučiamų kamerų.
	

	13.
	Didžioji plūdrumo kamera prie sistemos pritvirtinta tokiu būdu, kad netrukdytų naudotojui, nekeistų standartinės sistemos (be plūdrumo kameros) ergonomikos, ji turi būti įdėta tam skirtame dėkle.
	

	14.
	Nugarinė ir priekinė plūdrumo kameros turi būti sumontuotos taip, kad, naudojant apsaugines balistines plokštes, joms turi būti užtikrinta balistinė apsauga.
	

	15.
	Nugarinė ir priekinė kameros privalo turėti apsauginį slėgio ir greito išleidimo vožtuvus.
	

	16.
	Didžioji plūdrumo kamera turi turėti papūtimo burna galimybę.
	

	17.

	Teigiamas kameros plūdrumas vandens paviršiuje – ne mažiau kaip 33 kg.
	

	18.
	Veikimo vandenyje metu kameros išdėstymas ir forma turi užtikrinti galimybę naudotis automatiniu ginklu.
	

	19.
	Veiksmų vandenyje metu kameros išdėstymas ir forma turi užtikrinti galimybę plaukti.
	

	20.
	Veiksmų vandenyje metu kameros išdėstymas ir forma turi užtikrinti, kad naudotojo galva visais įmanomais atvejais bus virš vandens.
	

	21.
	Kamera turi būti lengvai ir greitai prisegama / nusegama nuo neperšaunamos sistemos priežiūrai atlikti.
	

	22.
	Plūdrumo kamera turi būti numatyta daugkartiniam naudojimui jūrinėmis sąlygomis.
	

	23.
	Mažosios plūdrumo kameros turi susidėti iš dviejų atskirų plūdrumo kamerų su automatinio pripūtimo sistemomis ir paleidimo rankenėlėmis, kiekvienoje kameroje po vieną CO2 balionėlį (iš viso – 2 vnt.).
	

	24.
	Mažosios plūdrumo kameros turi būti numatytos daugkartiniam naudojimui.
	

	25.
	Turi būti numatyta galimybė pripūsti mažąsias kameras burna.
	

	26.
	Liemenės pečių diržai susiūti specialiomis neyrančiomis siūlėmis, kad prireikus juos būtų galima patrumpinti nepakenkiant patiems diržams.
	

	27.
	Svoriai: jūrinė konfigūracija – ne daugiau kaip 2,5 kg be balistinių priedų, sausumos konfigūracija – ne daugiau kaip 1,1 kg be balistinių priedų; be plūdrumo kompensatorių sistemos.
	

	28.
	Sagtys / jungtys turi užtikrinti greitą (iki 10 sekundžių) aparato prisegimą ar atsegimą.
	

	29.
	Liemenės konstrukcija turi būti tokia, kad naudotojas lengvai, viena ranka galėtų atsisegti ir nusivilkti / užsivilkti visiškai paruoštą darbui sistemą.
	

	30.
	Būtina pateikti oficialius gamintojo testavimo dokumentus 2.5 papunktyje iškeltiems reikalavimams.
	

	31.
	Liemenė turi būti nauja, nenaudota.
	

	32.
	Liemenė skirta profesionaliam naudojimui jūrinėmis sąlygomis.
	

	33.
	Liemenės spalva: žalia (angl. ranger green).
	

	34.
	Liemenės diržas (angl. cummerbund) nuo S iki XL.
	

	35.
	Komplektacija:

	35.1.
	spec. gelbėjimo liemenė
	

	35.2.
	didžioji plūdrumo kamera
	

	35.3.
	du pagrindiniai plūdrumo kompensatoriai
	

	35.4.
	gamintojo testavimo dokumentai
	

	35.5.
	naudojimosi instrukcija.
	

	35.6.
	papildomai 4 vnt. CO2 balionėlių.
	

	36.
	Tiekėjas su prekėmis turi pateikti prekių atitikties sertifikatą.
	

	37.
	Garantinis naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	






