PASIŪLYMO TECHNINIO PAGRINDIMO FORMA

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas.

	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomi parametrai
(pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.). 
Jeigu teikiama nuoroda į viešai paskelbtą techninę dokumentaciją, kartu turi būti pateikta ir viešai paskelbtos techninės dokumentacijos ekrano nuotrauka. 

	1. 
	Monitorius – 1 vnt.
	Siūlomas gamintojas, modelis komplektacija (privalo nurodyti tiekėjas)

	2. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 85“
	

	3. 
	Technologija
	Direct LED pašvietimo su IPS matrica arba lygiavertė
	

	4. 
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 3840x2160
	

	5. 
	Ryškumas
	Ne mažesnis kaip 400 nit.
	

	6. 
	Kontrastas
	Ne mažesnis kaip 3000:1
	

	7. 
	Matiškumas (Haze)
	Ne mažesnis kaip 25%
	

	8. 
	Garsiakalbiai
	Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2x15W
	

	9. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB/C (turi būti palaikomas krovimas iki 65W), 1xAudio In (stereo), 4xUSB (iš kurių bent 2xUSB2.0 ir 2xUSB3.0) 
	

	10. 
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xAudio Out (stereo)
	

	11. 
	Lietimo technologija
	Ne blogiau kaip IR
	

	12. 
	Palaikomas lietimo taškų skaičius vienu metu
	Ne mažiau kaip 40 taškų
	

	13. 
	Objektų atpažinimo tikslumas
	Ne daugiau kaip 2 mm.
	

	14. 
	Stiklas
	Ne plonesnis kaip 3 mm, paviršiaus kietumas ne mažesnis kaip 8H
	

	15. 
	Vidinė posisteme
	Turi būti ne mažiau kaip 8 brandulių procesorius, ne mažesnė kaip 8GB operatyvioji atmintis, ne mažesnė kaip 64GB pastovioji atmintis. Operacinė sistema ne blogiau kaip Android 14, turi būti sertifikuota EDLA arba analogiška.
	

	16. 
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 8GB, pastovioji ne mažiau kaip 64GB
	

	17. 
	Funkcijos
	Turi būti rašymo lentos funkcija, turi būti galimybė ekraną padalinti į ne mažiau kaip keturias dalis ir kiekvieną jų naudoti nepriklausomai
	

	18. 
	Administravimas/Valdymas
	Turi būti gamintojo įdiegta įrenginių centralizuoto administravimo platforma, kurios dėka įrenginiai galėtų būti valdomi (keičiami nustatymai, aplikacijos ir t.t.) centralizuotai.
	

	19. 
	Sertifikavimas
	Įrenginys turi turėti tarptautinį saugos standartą IEC62368-1
	

	20. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Minimalūs aplinkosaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo ,,Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“
	

	21. 
	Stovas – 1 vnt.
	Siūlomas gamintojas, modelis komplektacija (privalo nurodyti tiekėjas)

	22. 
	Reikalavimai
	Monitoriaus stovas su ratukais, suderinamas su siūlomu monitoriumi. Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė kaip 100 kg. Stovo aukštis turi reguliuotis elektros pavaros pagalba ne mažiau kaip 950-1550 mm. ribose. Apatinėje dalyje stovas turi turėti uždaromą ertmę su integruota vertikalia lentyna įrangos sumontavimui. Stovas turi turėt integruotą maitinimo lizdų bloką. Konstrukcijoje turi būti numatytas maitinimo kabelio suvyniojimo mechanizmas. Stovo spalva turi būti tamsi (juoda arba analogiška). Užimamas perimetras ant grindų neturi būti didesnis nei 1200x600 mm. Ratukai turi turėti stabdžius.
	

	23. 
	Konferencijų įrenginys – 1 vnt.
	Siūlomas gamintojas, modelis komplektacija (privalo nurodyti tiekėjas)

	24. 
	Tipas
	„Viskas viename“ konferencijų sistema (kamera, mikrofonų ir garsiakalbių masyvas)
	

	25. 
	Integruota kamera
	Turi būti integruota PTZ arba ePTZ kamera, kurios skiriamoji geba ne mažesnė kaip 3840x2160, kameros matymo kampas ne mažesnis kaip 120 laipsnių horizontaliai, skaitmeninis artinimas ne mažiau kaip x7, turi būti DI algoritmu pagrįstas automatinis žmonių grupavimas, automatinis kalbėtojo sekimas. Kameros optikos sistema turi būti ne mažiau kaip dviejų objektyvų. Kameros jutiklis turi būti ne prastesnis kaip 20MP. Kamera turi turėti integruotą privatumo užsklandą.
	

	26. 
	Integruoti garsiakalbiai
	Turi būti stereo garsiakalbiai integruoti į vaizdo konferencijų sistemą. Garsiakalbių galingumas ne mažiau kaip 2x20W
	

	27. 
	Integruoti mikrofonai
	Sistema turi turėti integruotą mikrofonų masyvą su ne mažiau kaip dviem mikrofonais. Mikrofonų masyvas turi veikti ne mažesniu kaip 7,5 metro atstumu.
	

	28. 
	Palaikomi algoritmai
	Sistema turi turėti integruotus aplinkos triukšmo ir foninio garso šalinimo bei aidų slopinimo algoritmus.
	

	29. 
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip šios jungtys:
1xUSB-A, 1xUSB-C, 1xEthernet portas, 1xPortas skirtas periferinių įrenginių prijungimui
	

	30. 
	Sertifikavimas
	Įrenginys turi būti sertifikuotas MS Teams ir Zoom platformoms
	

	31. 
	Valdymas/administravimas
	Turi būti gamintojo numatyta galimybė įrenginį administruoti centralizuotai kompiuteriniame tinkle. Tam gamintojas turi turėti specializuotą platformą.
	

	32. 
	Kensington lock
	Turi būti galimybė prirakinti įrenginį su Kensington lock ar lygiaverčio tipo užraktu.
	

	33. 
	Komplektacija
	Su konferencijų įrenginiu turi būti komplektuojamas maitinimo šaltinis. Komplekte su sistema turi būti visi reikalingi priedai skirti sistemą sumontuoti konferencijų įrenginį stacionariai po monitoriumi (turi būti komplektuojamas gamintojo numatytas VESA laikiklis). Komplekte turi būti suderinamas papildomas stalinis mikrofonas, veikiantis 360 laipsnių, mikrofonas turi turėti integruotą mygtuką su spalvine šviesine indikacija mikrofono laikinam išjungimui. Mikrofono prijungimui prie konferencijų įrenginio turi būti komplektuojamas ne trumpesnis kaip 7 metrų kabelis. Papildomas mikrofonas turi būti montuojamas nuo konferencijų įrenginio.
	

	34. 
	Bevielio prijungimo įrenginys – 1 
	Siūlomas gamintojas, modelis komplektacija (privalo nurodyti tiekėjas)

	35. 
	Palaikoma skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	

	36. 
	Autentifikacijos protokolų palaikymas
	Ne mažiau kaip: WPA2-PSK ir IEEE 802.1X
	

	37. 
	Bevielio tinklo protokolų palaikymas
	Ne mažiau kaip IEEE 802.15.1
	

	38. 
	Palaikoma dažnių juosta
	Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz
	

	39. 
	Signalo aprėptis 
	Ne mažiau kaip 25 m spinduliu
	

	40. 
	Funkcionalumas
	Turi būti galimybė vienu metu rodyti ne mažiau kaip du vaizdus iš dviejų nepriklausomų šaltinių prijungtu bevieliu būdu.
Turi būti galimybė kompiuterį valdyti naudojantis interaktyviu monitoriumi (angl. Touchback).
Turi būti galimybė kompiuterį prisijungti prie perkamos konferencijų įrangos (garsiakalbio, mikrofono, kameros) vieno mygtuko paspaudimu.
	

	41. 
	Jungtys
	Ne mažiau kaip: 1xHDMI, 1xUSB-C, 1xUSB-A, 1x1Gbit LAN.
	

	42. 
	Audio išvestys
	Turi būti galimybė audio signalą išvesti per HDMI ir USB sąsąjas (pasirinktinai)
	

	43. 
	Protokolų palaikymas
	Turi būti palaikomi ne mažiau kaip: Airplay, Google Cast, Miracast
	

	44. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Turi būti suderinama su ne mažiau kaip Windows, macOS, Android, iOS.
	

	45. 
	Valdymas/administravimas
	Turi būti gamintojo numatyta galimybė įrenginį administruoti centralizuotai kompiuteriniame tinkle. Tam gamintojas turi turėti specializuotą platformą.
	

	46. 
	Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių
	Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms.
	

	47. 
	Kensington lock
	Turi būti galimybė prirakinti įrenginį su Kensington lock ar lygiaverčio tipo užraktu.
	

	48. 
	Komplektacija
	Turi būti komplektuojami ne mažiau kaip du USB-C mygtukai (siųstuvai) su šviesos indikacija, skirti periferinio įrenginių prijungimui prie kompiuterio ir  kompiuterio ekrano vaizdo perdavimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu.
	

	49. 
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti suderinamas su MS Teams ir Zoom platformomis
	

	50. 
	Kompiuteris – 1 vnt.
	Siūlomas gamintojas, modelis komplektacija (privalo nurodyti tiekėjas)

	51. 
	Kompiuterio tipas
	Nešiojamas kompiuteris
	

	52. 
	Procesorius 
	Procesoriaus  našumas turi būti ne mažesnis kaip 13000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Kartu su pasiūlymu pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, spartinančiosios atminties dydį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau nei 2026 metai.
	

	53. 
	Atmintinė
	Ne mažiau kaip 16 GB, turi būti galimybė išplėsti iki 64GB.
	

	54. 
	Kietų diskų posistemė
	Vidinis, ne mažiau kaip 256 GB NVME tipo. Diskas privalo būti Self-Encrypting Disk (SED) arba lygiavertis.
	

	55. 
	Vaizdo posistemė
	Turi būti integruota

	

	56. 
	Prievadai
	Integruoti: Ne mažiau kaip 4 vnt. USB lizdai, bent 2 vnt. iš jų USB4/Thunderbolt4. 1 vnt. RJ45 (jeigu neturi, galima naudoti to paties gamintojo USB adapterį į RJ-45). 1 vnt. garso įėjimas (3,5 mm) arba kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis (3,5mm). 1 vnt. HDMI 2.1. 
	

	57. 
	Garso sistema
	Integruota, vidinis garsiakalbis.
	

	58. 
	WEB kamera
	Integruota, 5MP Infra-red.
	

	59. 
	Tinklas
	Wifi 7 bei integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.4 versijos modulis. Vidinis integruotas LTE modemas 4G arba naujesnio duomenų perdavimo standarto palaikymas, įrenginys ir antena integruoti į korpusą
	

	60. 
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu USB-C tipo, palaikantis greito krovimo funkciją.
	

	61. 
	Korpusas
	Atitikimas MIL-STD 810G/H  standartui (vibracijai, dulkėms, aukščiui, temperatūrai, kritimui). Pateikti gamintojo dokumentą, įrodantį atitikimą šiam standartui.
	

	62. 
	Valdymo įrenginiai
	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).
	

	63. 
	Klaviatūra
	Lotyniška,  US išdėstymo, atspari skysčiams, pašviečiama.
	

	64. 
	Vidinė baterija
	Ne mažiau kaip 50 WH.
	

	65. 
	Kensington lock
	Turi būti galimybė prirakinti kompiuterį su Kensington lock ar lygiaverčio tipo užraktu.
	

	66. 
	Kompiuterio monitorius/ekranas 
	Ekranas privalo  turėti ne daugiau nei  0,1 mg gyvsidabrio. Pateikti tai įrodanti dokumentą.
	

	67. 
	Kompiuterio ekranas
	Ne mažiau 15.7" ir ne daugiau 16.3"  neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 1920 x 1200 taškų (WUXGA). Spalvų gama ne prasčiau kaip sRGB 100%. Kontrastas ne prasčiau 1500:1
	

	68. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 PRO arba lygiavertė.
	

	69. 
	Saugumo reikalavimai.
	Turi būti integruotas TPM 2.0 arba lygiavertis saugumo modulis. 
	

	70. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
	

	71. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visi siūlomi kompiuteriai turi būti vienodi (to paties gamintojo, to paties modelio). Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje
	

	72. 
	Apsaugos galimybės
	Integruotas gamintojo sprendimas apsaugantis BIOS nuo išorinių atakų. Pateikti aprašymą. 
	

	73. 
	Tvarkyklės
	Numatyta gamintojo programinė įrangą leidžiantis atsiųsti programinės įrangos atnaujinimus, rodanti kompiuterio garantijos laikotarpį, optimizuojanti sistemą
	

	74. 
	Svoris
	Ne daugiau 1,95 kg, be pakrovėjo
	

	75. 
	Pakrovimo stotelė (docking station) tinkama siūlomiems kompiuteriams  
	Mygtukas kurio pagalba įjungimas kompiuteris (power on); Sistemos tinklo valdymas bet kurioje kompiuterio energijos būsenoje (įjungtas arba išjungtas);
2x Type-C tipo prievadai, vienas iš jų turi galėti krauti telefoną ar pan. tipo įranga; 
3x USB 3.0 tipo prievadai; 
2x Skaitmeninės jungtis; 
1x RJ45 jungtis; 
1x ausinių lizdas. 
Papildomo adapteriai funkcionalumo įgyvendinimui yra neleisti. 
	

	76. 
	Papildoma programinė įranga
	Turi būti komplektuojama MS Office Home and Business 2024 arba naujesnė licencija. Turi būti komplektuojama 36 mėn., vienam vartotojui, perkančiosios organizacijos naudojamos Zoom Business platformos licencija
	

	77. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai*
	Minimalūs aplinkosaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo ,,Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“
	

	78. 
	Suderinamumas, pristatymas, montavimas, garantijos

	79. 
	Suderinamumas
	Visa tiekėjo siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama, esant nesuderinamumo problemoms, jos turi būti šalinamos tiekėjo sąskaita
	

	80. 
	Pristatymas ir montavimas
	Visa perkama įranga turi būti pilnai sumontuota ir pristatyta į perkančiosios organizacijos padalinius Lietuvoje (padaliniai nurodyti https://vsat.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/vsat-padaliniu-kontaktai/), surinkta, sumontuota, sujungta ir ištestuotas bei pademonstruotas jos veikimas. Visos surinkimui ir montavimui skirtos medžiagos turi būti įtrauktos į sistemos kainą. Perkančiosios organizacijos personalui turi būti pateiktos instrukcijos (lietuvių kalba) kaip naudotis sistema docx arba pdf formatu.
	

	81. 
	Garantija
	Visai perkamai aparatinei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija.
	




*Aplinkosauginiai reikalavimai

	1. Minimalūs aplinkosaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo ,,Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“:

	1.1.
	Turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus
	Galimi reikalavimą patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją).
	Tiekėjas nurodo ar prekė atitinka šį reikalavimą ir kokie dokumentai pateikiami reikalavimui patvirtinti 

	1.2.
	Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0, atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą
	Galimi reikalavimą patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją).
	Tiekėjas nurodo ar prekė atitinka šį reikalavimą ir kokie dokumentai pateikiami reikalavimui patvirtinti

	1.3.
	Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą
	Galimi reikalavimą patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją).
	Tiekėjas nurodo ar prekė atitinka šį reikalavimą ir kokie dokumentai pateikiami reikalavimui patvirtinti

	2. Minimalūs aplinkosaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo ,,Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“:

	2.1. 
	Turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
	Galimi reikalavimą patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją).
	Tiekėjas nurodo ar prekė atitinka šį reikalavimą ir kokie dokumentai pateikiami reikalavimui patvirtinti 

	2.2. 
	Produkte neturi būti gyvsidabrio
	Galimi reikalavimą patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją).
	Tiekėjas nurodo ar prekė atitinka šį reikalavimą ir kokie dokumentai pateikiami reikalavimui patvirtinti 

	2.3. 
	Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd)
	Galimi reikalavimą patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją).
	Tiekėjas nurodo ar prekė atitinka šį reikalavimą ir kokie dokumentai pateikiami reikalavimui patvirtinti 




   Įrašų kaupimo tarnybinė stotis (1 vnt.) 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomi parametrai
(pateikiamas išsamus aprašymas, o jei teikiamos nuorodos į pridedamą arba viešai paskelbtą techninę dokumentaciją nurodomas konkretus puslapis, punktas ir pan.)

	1.
	Tipas
	Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. 
Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos.
Ne daugiau kaip 2U aukščio.
Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Korpusas turi turėti užrakinamą priekinę panelę.
	

	2.
	Procesorių skaičius
	2 vnt.
	

	3.
	Procesoriaus architektūra
	x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas
	

	4.
	Branduolių tarnybinėje stotyje
	Ne mažiau kaip 48.
	

	5.
	Procesorių našumo reikalavimai
	Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip:
- 511 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą;
- 680 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą.
Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme.
Siūlomo procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis kaip 2,60 GHz.
Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais.
Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.

	

	6.
	Operatyvioji atmintis
	[bookmark: _Hlk161301091]Ne blogiau kaip ECC DDR5-5600 arba lygiavertė.
Nurodyti operatyvinės atminties modelį.
	

	7.
	Įdiegta operatyvioji atmintis
	Ne mažiau 1 TB.
Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos. 
Visi procesoriaus atminties kanalai turi būti užpildyti.
	

	8.
	Operatyvinės atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau kaip 32 vnt.
	

	9.
	Laikmena operacinei sistemai
	Aparatūrinis valdiklis su 2 vnt 960GB „karšto“ keitimo SSD diskais, apjungtais į RAID1.
	

	10.
	Laikmena duomenims
	Tarnybinėje stotyje turi būti įrengti karšto keitimo (Hot-Swap) SAS  arba NVMe SSD diskai, sukonfigūruoti RAID 10 masyvu, užtikrinantys ne mažesnę kaip 22 TB naudingąją (usable) duomenų saugyklos talpą po RAID sukonfigūravimo.
	

	11.
	RAID valdiklis
	Vidinis, ne prastesnis nei SAS, aparatiškai palaikantis RAID 0, 1, 5, 6, 10.
Turi būti ne mažiau nei 8GB atminties (angl. „cache“).
	

	12.
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip 2 vnt. 1000Base-T prievadai;
Ne mažiau kaip kaip 4 vnt 1/10G Base-T Ethernet prievadai, realizuota ne mažiau kaip 2-m atskirais tinklo adapteriais

	

	13.
	PCI išplėtimo lizdai
	ne mažiau kaip 6 vnt. PCIe išplėtimo lizdai, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe x16 Gen5 tipo.
Ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo išplėtimo lizdas
	

	14.
	Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys
	Turi būti:
- ne mažiau kaip 3 USB (1 turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti gale);
- 1 prievadas monitoriui.
	

	15.
	Video adapteris
	Integruotas
	

	16.
	Maitinimo šaltinis
	Ne mažiau kaip du, gamintojo rekomenduojamo galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo esant 50% apkrovai, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). 
Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju neturi būti mažinami tarnybinės stoties skaičiavimo pajėgumai.
Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.
Nurodyti maitinimo šaltinių galią.
	

	17.
	Aušinimas
	Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1).
Keičiami darbo metu (ang. hot swap).
	

	18.
	Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes
	- tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų;
- tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis.
	

	19.
	Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga
	Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje.
	

	20.
	Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas
	Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams.
	

	21.
	Operacinė sistema
	Windows Server 2025 Standard arba naujesnė versija. Turi būti pateiktas pakankamas licencijų kiekis reikalingas siūlomų branduolių skaičiui ir 4 vnt. virtualioms mašinoms (Hyper-V).
	

	22.
	Suderinamumas
	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis:
- Windows Server 2022/2025;
- Vmware vSphere: 7/8;
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

	

	23.
	Gamintojo garantija
	Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija. Visi komponentų gedimai, sutrikimai ar klaidos gali būti kliento perduodami vieningai gamintojo techninės pagalbos tarnybai telefonu, arba užpildant anketą internetiniame portale visą parą tiek darbo, tiek ir šventinėmis dienomis (24/7). Esant kritiniams sistemos sutrikimams techninė pagalba turi būti suteikiama bet kuriuo paros metu (24/7), įskaitant savaitgalius ir švenčių dienomis. Gamintojo deklaruojamas šiems sutrikimams šalinti reikalingų komponentų pristatymo tikslas – kita darbo diena po sutrikimo priežasties nustatymo.
Sugedę diskai gamintojui negrąžinami.
Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Turi būti galimybė pratęsti garantiją ne mažiau kaip iki 5 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. Visi aukščiau  išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją, jos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.
	

	24.
	Surinkimo reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota.
Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.
Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Įranga turi būti pristatyta Savanorių pr. 2, Vilnius
	

	25.
	Dalių kodai
	Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai.
	



_________________________________________________________

