GYVOS TRANSLIACIJOS TAKTINĖS VEIKSMO KAMEROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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	1.
	Pirkimo objekto paskirtis

	1.1.
	Gyvos transliacijos taktinė veiksmo kamera skirta vaizdo fiksavimui ir tiesioginiam perdavimui prasto apšvietimo, judėjimo sąlygomis veikiant taktinėje aplinkoje.

	2.
	Bendrieji reikalavimai

	2.1.
	1. Kameros komplektą sudaro:
1.1. Gyvos transliacijos veiksmo kamera;
1.2. Išvesties kabelis;
1.3. Kameros dėklas/ maišelis.

	2.2.
	Visa įranga privalo atitikti šios techninės specifikacijos 3 punkte nurodytus reikalavimus. 

	2.3.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai. Tiekėjas turi laikytis, bent vieno iš šių aplinkosauginių reikalavimų:
· prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;
· [bookmark: part_b825c8953469487caca6ea7f511f8478]prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;
· [bookmark: part_c24dd8876f1d46429a21099c9a36cdca]prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;
· [bookmark: part_bc692ef2e7914db3941bfcdcbe48f518]prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;
· [bookmark: part_0a2373422dfd4d59b8abd1db05caf411]prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;
· prekė(-s) pristatomos aplinkai draugišku transportu.

	2.4.
	Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje.

	3.

	· USB-UVC išvesties tipas
· Vaizdo raiška ne mažesnė kaip 1920 × 1080 (1080p);
· CMOS vaizdo jutiklis su galinio apšvietimo pikseliais;
· Kadrų dažnis iki 25/30 fps (50/60 Hz);
· Palaikomos operacinės sistemos ir įrenginiai: Windows, Linux, Mac, Android;
· Minimalus apšvietimas ne didesnis nei 0,006;
· Objektyvo diafragma ne mažesnė kaip F2.0, matymo laukas ne mažesnis kaip 120°;
· Progresinis skenavimas;
· Automatinė ekspozicija ir automatinis baltos spalvos balansas;
· Jungiamasis USB-A tipo kabelis;
· Atsparumas smūgiams: kritimo testas ne mažiau kaip 2 m.;
· Atsparumas dulkėms ir vandeniui ne žemesnis kaip IP50 (su standartinėmis jungtimis);
· Darbinės temperatūros apatinė riba: ne aukštesnė kaip −10 °C;
· Svoris ne daugiau kaip 75 g.;
· Rankinio objektyvo pasukimo galimybė: iki 190°.;
· Tvirtinimas: Curvelock™ tipo tvirtinimo bazė;
· Tvirtinimo ant šalmo galimybė: Velcro® tvirtinimas;
· Komplekte Velcro® (loop tipo) juostos – 2 vnt.;
· Komplekte kameros dėklas/ maišelis.

	4.
	Garantija

	4.1.
	Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. 

	4.2.
	Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. 

	4.3.
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 

	4.4.
	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. 

	4.5.
	Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 

	5.
	Ženklinimas, pakavimas

	5.1.
	Prekių ženklinimas turi atitikti taikomų Europos Sąjungos teisės aktų ir šios techninės specifikacijos reikalavimus. 
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