	1 ir /arba 2 pirkimo dalis: Naudotas sunkiosios klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su vienguba kabina



	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
	



	     

	(Data, Nr.)

	

	     

	(Vieta)




1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas 
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) 

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas 
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:1] [1:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:2], trečiojo asmens[footnoteRef:3], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [2:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [3:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:4] [4:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:5], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [5:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....

	1. 
	....
	....
	....



5 lentelė. Atsakingi asmenys, nurodyti VPĮ 46 str. 1 d. ir VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.****: 
	Eil.
Nr.
	Juridinio ir (ar) fizinio asmens duomenys:
	Atsakingi asmenys (vardas, pavardė)*

	Tiekėjas

	1. 
	Juridinio asmens vadovas arba tiekėjas fizinis asmuo
	

	2. 
	Asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus
	

	3. 
	Asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį
	

	4. 
	Valdybos nariai**
	 

	5. 
	Stebėtojų tarybos nariai**
	

	6. 
	Kiekybinis atstovavimas***
	 

	Tiekėjų grupės narys****

	Tiekėjų grupės nario pavadinimas:
	

	1. 
	Juridinio asmens vadovas arba tiekėjas fizinis asmuo
	

	2. 
	Asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus
	

	3. 
	Asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį
	

	4. 
	Valdybos nariai**
	

	5. 
	Stebėtojų tarybos nariai**
	

	6. 
	Kiekybinis atstovavimas***
	

	Ūkio subjektas****, kurio pajėgumais remiasi

	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, pavadinimas:
	

	1. 
	Juridinio asmens vadovas arba ūkio subjektas fizinis asmuo
	

	2. 
	Asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus
	

	3. 
	Asmuo, turintis teisę atstovauti ūkio subjektui  ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį
	

	4. 
	Valdybos nariai**
	

	5. 
	Stebėtojų tarybos nariai**
	

	6. 
	Kiekybinis atstovavimas***
	


* Tiekėjo pasiūlymą pripažinus galimu laimėtoju, tiekėjas turės pateikti pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 3.1.1 p. nurodytus aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą dėl šioje lentelėje nurodytų asmenų.
** Jeigu įmonėje nėra sudaryta valdyba ar stebėtojų taryba, atsakingų asmenų eilutėje nurodoma „Nesudaryta“.
*** Jeigu įmonėje nenustatytas kiekybinis atstovavimas, atsakingų asmenų eilutėje nurodoma „Netaikomas“. Jeigu bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodomi duomenis apie asmenis, kurie pagal kiekybinio atstovavimo taisyklę turi teisę kartu veikti bendrovės vardu.
**** Lentelė papildoma tokiu eilučių skaičiumi, kad būtų užpildomi visų tiekėjų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas atsakingi asmenys. 









6. Finansinis pasiūlymas :

6.1 Lentelė. 1 pirkimo dalis:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas

	Mato vnt.
	Kiekis


	 Mato vieneto kaina,
Eur
 (be PVM)

	Mato vieneto kaina, Eur
(su PVM)
/pildoma jeigu taikoma/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Naudotas sunkiosios klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su vienguba kabina
	vnt.
	1
	
	

	
	*1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
	
	


*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Kaina Perkančiajai organizacijai bus per didelė ir nepriimtina, jeigu pirkimo dalies  Prekės 1 (vieneto) kaina bus didesnė kaip 61.900,00 Eur (su PVM).

	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]




6.2 Lentelė. 2 pirkimo dalis:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas

	Mato vnt.
	Kiekis


	 Mato vieneto kaina,
Eur
 (be PVM)

	Mato vieneto kaina, Eur
(su PVM)
/pildoma jeigu taikoma/
	Viso, Eur 
(be PVM)
(4*5)
	Viso, Eur (su PVM)
(4*6)
/pildoma jeigu taikoma/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Naudotas sunkiosios klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su vienguba kabina
	vnt.
	2
	
	
	
	

	
	*2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
	
	
	
	


 *Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Kaina Perkančiajai organizacijai bus per didelė ir nepriimtina, jeigu pirkimo dalies Prekės 1 (vieneto) kaina bus didesnė kaip 61.900,00 Eur (su PVM).

	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]



       Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba abiem pirkimo dalims. Jeigu pasiūlymas teikiamas vienai iš pirkimo dalių, tokiu atveju kita pirkimo dalis nepildoma.

7.  Siūlomo automobilio identifikacijos duomenys, pirmos registracijos data, rida, padangų duomenys:









7.1 lentelė. 1 pirkimo dalis:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Automobilio indentifikavimo numeris (registracijos arba VIN)
	Automobilio pirmos registracijos data
	Automobilio rida, km
	Siūlomame automobilyje sumontuotų padangų dydis ir tipas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Naudotas sunkiosios klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su vienguba kabina (nurodoma markė, modelis pagal gamintoją, nurodomas gamintojas)
	
	
	
	




7.2 Lentelė. 2 pirkimo dalis:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Automobilio indentifikavimo numeris (registracijos arba VIN)
	Automobilio pirmos registracijos data
	Automobilio rida, km
	Siūlomame automobilyje sumontuotų padangų dydis ir tipas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Naudotas sunkiosios klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su vienguba kabina (nurodoma markė, modelis pagal gamintoją, nurodomas gamintojas)
	
	
	
	

	...
	/lentelė pildoma papildomomis eilutėmis pagal poreikį,  priklausomai kiek automobilių siūloma/
	
	
	
	



7.3 Siūlomos Prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jų savybės yra tokios /taikoma abiem pirkimo dalim/:

PAGD > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)


	Siūlomas automobilis, nurodytas Pasiūlymo formos 7.1 lentelės 1 eilutėje, visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jo savybės yra tokios:



	Eil.
Nr.
(techninės specifikacijos numeris)
	Techninės specifikacijos reikalavimai 
	Reikalavimas 4 skilties pildymui

/dokumentai* atitikties patvirtinimui/

	Siūlomų prekių charakteristikos
Prie pasiūlymo turi būti pridėti šios lentelės 3 skiltyje nurodyti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“, „yra ne mažesnis kaip”, “bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi.  Jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę.

	1
	2
	3
	4

	
	I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
	
	

	1.
(1.)

	Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis (toliau – automobilis) turi būti  tinkamas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas, vežti gesinamąsias medžiagas bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, gesinti gaisrus. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti sąlygose nurodytiems reikalavimams.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis/atidarytomis žaliuzėmis; užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis), viršaus, kabinos vidaus (vairuotojo ir ugniagesių skyrių)/
	

	2.
(2.)
	Automobilis turi būti  naudotas ne daugiau kaip 12 (dvylika) metų, skaičiuojant nuo pirmos registracijos datos,  kuris buvo eksploatuotas kaip gaisrinis automobilis pagal Lietuvos nacionalinius ar kitos ES šalies reikalavimus. Siūlomas automobilis turės būti registruojamas pirkėjo vardu kaip gaisrinis automobilis pagal Lietuvoje galiojančią transporto priemonių registravimo tvarką. 
	/užpildyti 7.1 lentelės 1 eilutės 3 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	-

	3.
(3.)
	Automobilio įranga turi būti  naudota ne daugiau kaip 12 (dvylika) metų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	4.
(4.)

	Automobilis turi neviršyti  nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	

	5.
(5.)

	Automobilis turi būti gamintas prisilaikant galiojančio standarto LST EN 1846 (1, 2, 3 dalys) arba lygiaverčio ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	6.
(6.)
	Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pagamintos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	7.
(7.)

	Perduodamas automobilis turės atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus, išskyrus dažų natūralų susidėvėjimą. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis žaliuzėmis; užlenktomis aikštelėmis), viršaus, kuriose matosi dažymas, skiriamieji ženklai ir specialieji šviesos signalai/
	

	8.
(8.)
	Automobilio rida turi būti ne didesnė kaip 100 tūkst. km.
	/užpildyti 7.1 lentelės 1 eilutės 5 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus (automobilio prietaisų skydelio (ridos patvirtinimui))/
	-

	9.
(9.)
	Su kiekvienu perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas ir pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas). 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	
	II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	
	

	
	1. Reikalavimai važiuoklei
	
	

	10.
(11.)
	Didžiausia leidžiama automobilio masė Lietuvoje turi būti ne didesnė kaip 26 000 kg.

	/nurodyti siūlomo automobilio didžiausią leidžiamąją masę Lietuvoje/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/
	

	11.
(12.) 
	Automobilis turi būti trijų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 6x6 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. Siekiant užtikrinti gerą pravažumą, ant visų ašių turi būti montuojamos padidinto pravažumo padangos (M+S tipo).
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio ašių skaičių, ratų formulę (ar pastoviai 6x6, ar su priekinio tilto pajungimu), ar įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai, nurodyti kokie ratai sumontuoti ant visų ašių/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, kuriose matosi kokie ant abiejų ašių sumontuoti ratai, iš kabinos vidaus, kuriose matosi 4x4 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu/ 
	

	12.
(13.)

	Transportiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausiu dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):
	
	

	12.1
	ilgis neturi viršyti 11000 mm;
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio ilgį/
	

	12.2
	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm;
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio plotį (be veidrodžių)/
	

	12.3
	aukštis neturi viršyti 3500 mm.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio aukštį/
	

	13.
(14.)

	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/h.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio maksimalų  greitį/
	

	14.
(15.)

	Santykinis galingumas ne mažesnis kaip 12 kW/1000 kg skaičiuojant pagal didžiausiąją leidžiamąją automobilio masę.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio santykinį galingumą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	

	15.
(16.)

	Variklis turi būti dyzelinis, kurio emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro VI normos reikalavimus.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio variklio kuro rūšį ir kokią euro normą jis atitinka/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai/ 
	

	16.
(17.)

	Degalų bako talpa automobilyje turi  būti ne mažesnė kaip 200 l. Degalų bako dangtelis turi būti rakinamas. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa:
	/nurodyti, ar degalų bako dangtelis rakinamas, nurodyti degalų bako montavimo vietą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi bako vieta, bako dangtelis su raktu/ 
	

	16.1
	degalų bako talpa.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio degalų bako talpą/
	

	17.
(18.)

	Automobilyje turi būti įrengta arba numatyta galimybė įrengti transporto priemonės kontrolės sistemą.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	18.
(19.)
	Pneumatinėje stabdžių sistemoje turi būti įrengta speciali greito jungimo mova oro slėgio palaikymui nedirbant varikliui. Movos jungtis turi automatiškai atsijungti užvedus variklį, užtikrinant pneumatinės stabdžių sistemos sandarumą.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi greito jungimo mova slėgio palaikymui/ 
	

	19.
(20.)

	Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	20.
(21.)

	Automobilis turi būti su padangomis, kurios skirtos padidinto pravažumo automobiliams, atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas. Turi būti atsarginis ratas tokių pačių parametrų kaip montuojamų ant automobilio. Pasiūlyme turės būti nurodytas siūlomame automobilyje sumontuotų padangų dydis ir tipas. Automobilio padangos neturi būti susidėvėjusios iki neleistino eksploatuoti lygio.
	    /užpildyti 7.1 lentelės 1 eilutės 6 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su užlenktomis aikštelėmis), kuriose matosi padangų būklė, žymėjimas (dydis ir tipas/
	-

	21.
(22.)

	Kabina turi būti vientisa, skirta 3 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją. Kabinoje turi būti įrengta: 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, viršaus, kabinos vidaus/
	

	21.1
	kabinos išorėje  šviesą spinduliuojančių diodų (toliau – LED) žibintas skirtas namų numerių paieškai, šviesos srautas turi būti kryptinis, valdymas turi būti vykdomas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, kuriose matosi išorėje  esantis šviesą spinduliuojančių diodų žibintas skirtas namų numerių paieškai,  kabinos vidaus, kuriose matosi valdymas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu/
	

	21.2
	vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui/
	

	22.
(23.)
	Turi būti vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kabinos vidaus, kuriose matosi vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas/
	

	23.
(24.)

	Jeigu durų ir šoniniai stiklai yra tonuoti, tai jų tonavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra.
	/nurodyti/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi durų ir šoniniai stiklai/
	

	24.
(25.)
	Kabinos sėdynės turi būti padengtos tvirta, atsparia trinčiai, gerai valoma medžiaga.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi kabinos sėdynės/
	

	25.
(26.)
	Turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos ,,A“ (priekinio) statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos ,,B“ statramsčio.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi rankenos/
	

	26.
(27.)

	Grindys turi būti padengtos korozijai atsparia, neslidžia, lengvai plaunama medžiaga.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/ 

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi grindys/
	

	27.
(28.)

	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Tačiau automobilinio generatoriaus galingumas turi būti ne mažesnis kaip 1500 W, o kiekvienos akumuliatorinių baterijų talpumas ne mažesnis kaip 135 Ah. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio variklį. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti siūlomo naudoto automobilio  generatoriaus ir akumuliatoriaus charakteristikas/

	

	28.
(29.)
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, kuriose matosi priekinių ir galinių ratų purvasargiai/
	

	29.
(30.)

	Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: du ant automobilio kabinos priekio, automobilio gale bei juosta ant automobilio kabinos stogo. 
	/nurodyti automobiliuose įrengtos šviesos signalizacijos duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, viršaus, kuriose matosi specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai/
	

	30.
(31.)

	Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose įrengtos garsinės signalizacijos duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi įrengta garsinė signalizacija/
	

	31.
(32.)

	Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų  signalas. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje įrengto pneumatinio garsinio signalo duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, kuriose matosi įrengtas pneumatinis garsinis signalas/
	

	32.
(33.)

	Automobilio gale turi būti sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas, leidžiantis traukti ne mažesnės kaip 10 t masės priekabą, elektros ir pneumatinės jungtys. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje sumontuoto pirštinio sukabinimo duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo, kuriose matosi sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas/
	

	33.
(34.)

	Važiuoklės priekiniai ir galiniai žibintai, speciali šviesos ir garso signalizacija montuojama išorėje turi būti apsaugota grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, viršaus, šonų, galo, kuriose matosi žibintai apsaugoti grotelėmis/
	

	34.
(35.)

	Turi būti įrengtas 230 V įtampos įvadas, užtikrinantis automobilio akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai nuo automobilio jis turi neužsivesti. Jungtis turi tikti Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamoms. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje įrengto 230 V įtampos įvado duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi įrengtas 230 V įtampos įvadas/

	

	35.
(36.)

	35 ir 19 punktuose nurodyti įvadai turi būti įrengti greta vienas kito ir atsijungimas užvedimo metu vykti sinchroniškai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi įrengti įvadai/
	

	36.
(37.)

	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo, kuriose matosi papildomas atbulinės eigos apšvietimas/
	

	
	2. Gaisriniam antstatui
	
	

	37.
(38.)

	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš nerūdijančių metalų lydinių ar aplinkos poveikiui atsparių sintetinių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Kėbulo konstrukcijos neturi turėti pažeidimų, dėl kurių būtų negalimas tinkamas automobilio naudojimas, arba esamas pažeidimas neturi būti priskiriamas prie neremontuotinų. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti ar kėbulo (antstato) konstrukcijos turi pažeidimų, dėl kurių būtų negalimas tinkamas automobilio naudojimas/

	

	38.
(39.)

	Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	39.
(40.)

	Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo  (su uždarytomis / atidarytomis žaliuzėmis), kuriose matosi žaliuzės ir spynos, rakinamos raktais/
	

	40.
(41.)

	Bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 5 m3. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti dėklai Ø 51-52 mm ir dėklai Ø 77 mm slėginėms žarnoms, žarnos dėkluose turi būti fiksuojamos specialiomis greito fiksavimo juostomis.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis)),  kuriose matosi skyrių apšvietimas ir  dėklai Ø 51-52 mm ir  dėklai Ø 77 mm slėginėms žarnoms/
	

	41.
(42.)

	Durelių bei stalčių rankenų konstrukcija turi būti patogi jas naudoti su ugniagesio pirštinėmis. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	42.
(43.)

	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. Ant stogo turi būti: 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi stogas/
	

	42.1
	įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms/
	

	42.2
	turi būti įrengtas stogo paviršiaus LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius vieną iš skyrių;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi stogo paviršiaus apšvietimas/
	

	42.3
	montuojama įrangos dėžė:
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi montuojama įrangos dėžė/
	

	42.4
	dėžė turi būti su atlenkiamu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi(-iais);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi atlenkiamas dangtis, fiksuojamas atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi (iais)/
	

	42.5
	dėžė turi būti rakinama;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dėžės rakinimas/
	

	42.6
	dėžė turi turėti dangčio fiksatorius, fiksuojančius dangtį uždarytoje padėtyje;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dangčio fiksatorius, fiksuojantis dangtį uždarytoje padėtyje/
	

	42.7
	dėžė turi būti padengta tokia pat danga kaip ir stogas;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

 /atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dėžės danga/
	

	42.8
	dėžėje turi būti įrengtas LED apšvietimas, kuris atidarius dėžės dangtį turi įsijungti.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi  įrengtas dėžės apšvietimas/
	

	43.
(44.)

	Gale kėbulo turi būti įrengtos atlenkiamos kopėčios užlipimui ant stogo.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/ 

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo,  kuriose matosi gale kėbulo įrengtos atlenkiamos kopėčios užlipimui ant stogo/
	

	44.
(45.)
	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar apsauginės sienelės. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono, galo, viršaus,  kuriose matosi įrengti turėklai ar apsauginės sienelės/
	

	45.
(46.)

	Prie visų skyrių turi būti įrengiamos aikštelės. Jei aikštelės atlenkiamos, tai turi būti sumontuotas aikštelės atsilenkimo greitį slopinantis amortizatorius (-iai) ar kitas aikštelės atlenkimo saugumą užtikrinantis įtaisas. Aikštelių kraštuose turi būti šviesą atspindintys elementai. Aikštelių išdėstymas ir dydis turi užtikrinti patogų įrangos pasiekimą iš lentynų.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono (su užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis)/
	

	46.
(47.)

	Aikštelės ir laipteliai turi patikimai fiksuotis transportinėje padėtyje ir turi būti įrengti specialūs fiksatoriai. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono (su užlenktomis aikštelėmis), kuriose matosi įrengti specialūs fiksatoriai/
	

	47.
(48.)

	Ant kėbulo turi būti įrengti nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo žibintai. Gale kėbulo turi būti papildomai įrengti LED 2 žibintai, tamsiu metu apšviesti vandens paėmimo zoną.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono galo, kuriose matosi įrengti apšvietimo žibintai/
	

	48.
(49.)

	Skyriuose turi būti įrengti 2 suslėgtojo oro kvėpavimo aparatų tvirtinimai, tinkantys visiems Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamiems suslėgto oro balionams.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi įrengti suslėgtojo oro balionų tvirtinimai/
	

	49.
(50.)

	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa ne mažesnė kaip 10000 litrų. Cisternoje turi būti įrengta:
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti cisternos talpą/

	

	49.1
	anga, kuri skirta patekimui į cisternos vidų remonto bei plovimo darbų atlikimui, kurios skersmuo ar kraštinių ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm. Anga turi turėti greito atidarymo funkciją;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi  anga  patekimui į cisternos vidų, greito atidarymo funkcija/
	

	49.2
	perpylimo atvamzdis, išvestas į apačią taip, kad vanduo nepatektų ant važiuoklės elementų;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	49.3
	užtikrinantys eismo saugumą bangolaužiai;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	49.4
	vandens užpildymo angos (viena ant stogo, dvi automobilio šonuose. Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas ,,Bogdanov“ GM80 ar STORZ B75 ir akles ,,Bogdanov“ GZ80 ar STORZ B75. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo, šonų (su atidarytomis žaliuzėmis; atlenktomis aikštelėmis), viršaus,  kuriose matosi  vandens užpildymo angos, movos/
	

	49.5
	vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu, kuris turi būti raudonos spalvos;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš apačios,  kuriose matosi  vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu/
	

	49.6
	vandens tiekimo iš cisternos anga į siurblį, angos skersmuo turi būti toks, kad užtikrintų pilną siurblio našumą;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	49.7
	vandens lygio matavimo prietaisai ar įtaisai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	50.
(51.)

	Gaisrinis siurblys – normalaus slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblys turi būti darbingas ir nesusidėvėjęs tiek, kad negalima būtų jį naudoti,  kuris pagal nominalų našumą ir nominalų slėgį, numatytus LST EN 1028 standarto reikalavimuose, būtų priskiriamas FPN 10-6000 siurblių kategorijoms.
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje sumontuoto siurblio markę, modelį, kategoriją, gamintoją, patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą /

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  gaisrinis siurblys/
	

	51.
(52.)

	Suderinta su gaisriniu siurbliu, stacionariai prie jo sumontuota, putokšlio maišymo sistema, užtikrinanti pasirenkamą nuo 0,1 iki 6 % tirpalo paruošimą esant skirtingai vandens išeigai. Turi būti numatytas putokšlio paėmimas iš išorinės talpos per pridedamą tinkamą žarną (žarna turi būti permatoma ir ne trumpesnė kaip 2,0 m) su jungtimi. Siurblio skyriuje ant lentelės turi būti pateikta tokia informacija: dozatoriaus padėtis – siurblio našumas – mišinio koncentracija.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  putokšlio maišymo sistema, žarna putokšlio paėmimui iš išorinės talpos/
	

	52.
(53.)

	Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti  51 punkte nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10000 l vandens kiekio panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo. Siurblio skyriuje turi būti pateikta komunikacijų schema.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš  galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  siurblio skyriuje pateikta komunikacijų schema/
	

	53.
(54.)

	Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo). Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdžiuose turi būti įmontuoti metaliniai sieteliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimas turi būti užtikrinamas per 2 atvamzdžius, kurie turi turėti sujungimo movas ,,Bogdanov“ GMV125 ar STORZ125 ir akles ,,Bogdanov“ GZV125 ar STORZ125, pritvirtintas taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklės turi būti nudažytos mėlynai.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  atvamzdžiai, sujungimo movos, aklės/

	

	54.
(55.)

	Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį/
	

	55.
(56.)
	
	Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip septyni vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio (šeši slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,Bogdanov“ GM150 ir aklėmis ,,Bogdanov“ GZ150, po du iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,Bogdanov“ GM80 ar STORZ B75  ir aklėmis ,,Bogdanov“ GZ80 ar STORZ B75, ir vienas atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo). Atvamzdžiai su GM150 movomis turi turėti perėjimus su STORZ150 movomis.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis), viršaus,  kuriose matosi  vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio normalaus slėgio pakopos, atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo/
	

	56.
(57.)
	Automobilyje turi būti čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų/
	

	57.
(58.)

	Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C). Siurblio skyriuje turi būti įrengtas autonominis šildymo agregatas.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  autonominis šildymo agregatas/
	

	58.
(59.)
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
	/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  žemiau nurodyti prietaisai ir įtaisai/
	

	58.1
	manovakuumetras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.2
	manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.3
	vandens kiekio cisternoje rodiklis;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.4
	siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką minutės tikslumu;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.5
	variklio apsukų valdymo reguliatorius;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.6
	siurblio apsukų indikatorius;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.7
	variklio sustabdymo mygtukas;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.8
	automobilio variklio alyvos slėgio ir aušinimo skysčio temperatūros indikatoriai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	
	3. Komplektuojamai įrangai
	
	

	59.
(60.)

	Papildomo apšvietimo įranga – teleskopinis stiebas su kombinuotais (vienu metu šviečiančiais koncentruotu ir išsklaidytu šviesos spinduliu) LED prožektoriais. Turi būti įrengtas prožektorių nuotolinis valdymas. Prožektoriai turi būti maitinami nuo automobilio generatoriaus. Teleskopinis stiebas turi suktis 360° kampu apie horizontalę ašį, o prožektoriai 270° apie vertikalę.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose sumontuoto teleskopinio stiebo su kombinuotais LED prožektoriais duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  teleskopinis stiebas su kombinuotais prožektoriais/
	

	60.
(61.)

	Elektrinė automobilinė gervė (suktuvas), kurios maksimali traukimo jėga ne mažesnė kaip 80 kN,  lyno minimali nutraukimo jėga – 120 kN. Lynas turi turėti kablį. Gervės konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui, atspari korozijai. Gervė turi turėti apsaugą nuo perkaitimo ir perkrovos. Prie gervės komplekto turi būti pridėtas nuotolinis valdymas, gervės apsauginis apvalkalas, atitinkamų parametrų skriemulys su kabliu, skirtas traukimo jėgai padidinti ar traukos krypčiai keisti, 2 lynai/diržai, skirti prisitvirtinimui prie atramų su apkaba (junge), skirta lynų/diržų galų sujungimui, ne trumpesnė kaip 3 m grandinė su kabliais, gervės priedų laikymui pritaikytas krepšys.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose sumontuotos automobilinės gervės (suktuvo) duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš priekio,  kuriose matosi elektrinė automobilinė gervė/
	

	61.
(62.)

	Lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas, kurio maksimalus našumas ne mažesnis kaip 3000 l/min. prie 7 bar slėgio. Lafetinio švirkšto čiurkšlė turi būti reguliuojama (kompaktinė, išpurslinta). Švirkštas turi turėti slėgio manometrą. Lafetinis švirkštas turi turėti teleskopinį prailginimą jo darbinės pozicijos paaukštinimui. Lafetinis švirkštas turi būti lengvai nuimamas ir jį galima naudoti kaip kilnojamą lafetinį švirkštą su atramomis. Prie lafetinio švirkšto turi būti pateiktos atramos jo pastatymui ant žemės.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose ant stogo sumontuoto lafetinio švirkšto duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi  lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas/
	

	62.
(63.)

	4 vnt. 125 mm skersmens įsiurbiamųjų žarnų atitinkančių A tipo žarnų reikalavimams, nurodytiems LST EN 14557 standarte arba lygiaverčiame su ,,Bogdanov“ ar STORZ sujungimo movomis, poros žarnų bendras ilgis ne mažesnis kaip 8 m.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose esančių įsiurbimo žarnų duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  įsiurbimo žarnos/
	

	63.
(64.)

	2 vnt. įsiurbimo žarnų koštuvai su plūdėmis, skirti darbui su šio priedo   63 punkte nurodytomis įsiurbiamosiomis žarnomis, turi būti plaukiojančio tipo, užtikrinantis siurbimą nuo vandens paviršiaus, koštuvo gabaritai neturi viršyti:
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose esančių įsiurbimo žarnų koštuvo duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš galo, šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  įsiurbimo žarnų koštuvas su plūde/
	

	63.1
	ilgis – 700 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo ilgį/
	

	63.2
	plotis – 600 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo plotį/
	

	63.3
	storis – 200 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo storį/
	

	63.4
	svoris neturi viršyti  16 kg.
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo svorį/
	

	63.5
	Koštuvo tinklelis turi užtikrinti galimybę siurbti vandenį maksimaliu našumu ne mažesniu nei 4000 l/min. Koštuvo konstrukcija turi turėti galimybę naudoti jį ir be plūduro.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	64.
(65.)
	Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, 2 ratų atsparos.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	65.
(10.2)
	Pagal pirkėjo pareikalavimą pateikti siūlomą automobilį jo tinkamumui įvertinti, kuriam atlikti reikalingas eksploatacines medžiagas ir transportavimą užtikrina pardavėjas
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	


[bookmark: _Hlk219704884]* Viena nuotrauka gali patvirtinti atitiktį ir keletui techninės specifikacijos punktų, jeigu joje aiškiai matosi atitiktis reikalavimui. Jeigu siūlomų automobilių charakteristikos pagal techninę specifikaciją skiriasi (pvz. rida, padangų tipas ir dydis, sumontuota įranga ir t. t.) turi būti pateikiamos kiekvieno automobilio atitiktį reikalavimams patvirtinančios nuotraukos. Nuotraukos failo pavadinime turi būti nuorodą kokio(-ių) techninės specifikacijos punkto(-ų) atitiktį patvirtina.

	Siūlomas automobilis, nurodytas Pasiūlymo formos 7.2 lentelės 1 eilutėje, visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jo savybės yra tokios:



	Eil.
Nr.
(techninės specifikacijos numeris)
	Techninės specifikacijos reikalavimai 
	Reikalavimas 4 skilties pildymui

/dokumentai* atitikties patvirtinimui/

	Siūlomų prekių charakteristikos
Prie pasiūlymo turi būti pridėti šios lentelės 3 skiltyje nurodyti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“, „yra ne mažesnis kaip”, “bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi.  Jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę.

	1
	2
	3
	4

	
	I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
	
	

	1.
(1.)

	Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis (toliau – automobilis) turi būti  tinkamas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas, vežti gesinamąsias medžiagas bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, gesinti gaisrus. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti sąlygose nurodytiems reikalavimams.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis/atidarytomis žaliuzėmis; užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis), viršaus, kabinos vidaus (vairuotojo ir ugniagesių skyrių)/
	

	2.
(2.)
	Automobilis turi būti  naudotas ne daugiau kaip 12 (dvylika) metų, skaičiuojant nuo pirmos registracijos datos,  kuris buvo eksploatuotas kaip gaisrinis automobilis pagal Lietuvos nacionalinius ar kitos ES šalies reikalavimus. Siūlomas automobilis turės būti registruojamas pirkėjo vardu kaip gaisrinis automobilis pagal Lietuvoje galiojančią transporto priemonių registravimo tvarką. 
	/užpildyti 7.2 lentelės 1 eilutės 3 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	-

	3.
(3.)
	Automobilio įranga turi būti  naudota ne daugiau kaip 12 (dvylika) metų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	4.
(4.)

	Automobilis turi neviršyti  nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	

	5.
(5.)

	Automobilis turi būti gamintas prisilaikant galiojančio standarto LST EN 1846 (1, 2, 3 dalys) arba lygiaverčio ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	6.
(6.)
	Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pagamintos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	7.
(7.)

	Perduodamas automobilis turės atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus, išskyrus dažų natūralų susidėvėjimą. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis žaliuzėmis; užlenktomis aikštelėmis), viršaus, kuriose matosi dažymas, skiriamieji ženklai ir specialieji šviesos signalai/
	

	8.
(8.)
	Automobilio rida turi būti ne didesnė kaip 100 tūkst. km.
	/užpildyti 7.2 lentelės 1 eilutės 5 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus (automobilio prietaisų skydelio (ridos patvirtinimui))/
	-

	9.
(9.)
	Su kiekvienu perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas ir pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas). 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	
	II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	
	

	
	1. Reikalavimai važiuoklei
	
	

	10.
(11.)
	Didžiausia leidžiama automobilio masė Lietuvoje turi būti ne didesnė kaip 26 000 kg.

	/nurodyti siūlomo automobilio didžiausią leidžiamąją masę Lietuvoje/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/
	

	11.
(12.) 
	Automobilis turi būti trijų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 6x6 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. Siekiant užtikrinti gerą pravažumą, ant visų ašių turi būti montuojamos padidinto pravažumo padangos (M+S tipo).
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio ašių skaičių, ratų formulę (ar pastoviai 6x6, ar su priekinio tilto pajungimu), ar įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai, nurodyti kokie ratai sumontuoti ant visų ašių/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, kuriose matosi kokie ant abiejų ašių sumontuoti ratai, iš kabinos vidaus, kuriose matosi 4x4 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu/ 
	

	12.
(13.)

	Transportiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausiu dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):
	
	

	12.1
	ilgis neturi viršyti 11000 mm;
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio ilgį/
	

	12.2
	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm;
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio plotį (be veidrodžių)/
	

	12.3
	aukštis neturi viršyti 3500 mm.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio aukštį/
	

	13.
(14.)

	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/h.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio maksimalų  greitį/
	

	14.
(15.)

	Santykinis galingumas ne mažesnis kaip 12 kW/1000 kg skaičiuojant pagal didžiausiąją leidžiamąją automobilio masę.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio santykinį galingumą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	

	15.
(16.)

	Variklis turi būti dyzelinis, kurio emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro VI normos reikalavimus.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio variklio kuro rūšį ir kokią euro normą jis atitinka/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai/ 
	

	16.
(17.)

	Degalų bako talpa automobilyje turi  būti ne mažesnė kaip 200 l. Degalų bako dangtelis turi būti rakinamas. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa:
	/nurodyti, ar degalų bako dangtelis rakinamas, nurodyti degalų bako montavimo vietą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi bako vieta, bako dangtelis su raktu/ 
	

	16.1
	degalų bako talpa.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio degalų bako talpą/
	

	17.
(18.)

	Automobilyje turi būti įrengta arba numatyta galimybė įrengti transporto priemonės kontrolės sistemą.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	18.
(19.)
	Pneumatinėje stabdžių sistemoje turi būti įrengta speciali greito jungimo mova oro slėgio palaikymui nedirbant varikliui. Movos jungtis turi automatiškai atsijungti užvedus variklį, užtikrinant pneumatinės stabdžių sistemos sandarumą.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi greito jungimo mova slėgio palaikymui/ 
	

	19.
(20.)

	Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	20.
(21.)

	Automobilis turi būti su padangomis, kurios skirtos padidinto pravažumo automobiliams, atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas. Turi būti atsarginis ratas tokių pačių parametrų kaip montuojamų ant automobilio. Pasiūlyme turės būti nurodytas siūlomame automobilyje sumontuotų padangų dydis ir tipas. Automobilio padangos neturi būti susidėvėjusios iki neleistino eksploatuoti lygio.
	/užpildyti 7.2 lentelės 1 eilutės 6 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su užlenktomis aikštelėmis), kuriose matosi padangų būklė, žymėjimas (dydis ir tipas/
	-

	21.
(22.)

	Kabina turi būti vientisa, skirta 3 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją. Kabinoje turi būti įrengta: 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, viršaus, kabinos vidaus/
	

	21.1
	kabinos išorėje  šviesą spinduliuojančių diodų (toliau – LED) žibintas skirtas namų numerių paieškai, šviesos srautas turi būti kryptinis, valdymas turi būti vykdomas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, kuriose matosi išorėje  esantis šviesą spinduliuojančių diodų žibintas skirtas namų numerių paieškai,  kabinos vidaus, kuriose matosi valdymas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu/
	

	21.2
	vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui/
	

	22.
(23.)
	Turi būti vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kabinos vidaus, kuriose matosi vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas/
	

	23.
(24.)

	Jeigu durų ir šoniniai stiklai yra tonuoti, tai jų tonavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra.
	/nurodyti/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi durų ir šoniniai stiklai/
	

	24.
(25.)
	Kabinos sėdynės turi būti padengtos tvirta, atsparia trinčiai, gerai valoma medžiaga.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi kabinos sėdynės/
	

	25.
(26.)
	Turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos ,,A“ (priekinio) statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos ,,B“ statramsčio.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi rankenos/
	

	26.
(27.)

	Grindys turi būti padengtos korozijai atsparia, neslidžia, lengvai plaunama medžiaga.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/ 

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi grindys/
	

	27.
(28.)

	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Tačiau automobilinio generatoriaus galingumas turi būti ne mažesnis kaip 1500 W, o kiekvienos akumuliatorinių baterijų talpumas ne mažesnis kaip 135 Ah. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio variklį. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti siūlomo naudoto automobilio  generatoriaus ir akumuliatoriaus charakteristikas/

	

	28.
(29.)
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, kuriose matosi priekinių ir galinių ratų purvasargiai/
	

	29.
(30.)

	Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: du ant automobilio kabinos priekio, automobilio gale bei juosta ant automobilio kabinos stogo. 
	/nurodyti automobiliuose įrengtos šviesos signalizacijos duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, viršaus, kuriose matosi specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai/
	

	30.
(31.)

	Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose įrengtos garsinės signalizacijos duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi įrengta garsinė signalizacija/
	

	31.
(32.)

	Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų  signalas. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje įrengto pneumatinio garsinio signalo duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, kuriose matosi įrengtas pneumatinis garsinis signalas/
	

	32.
(33.)

	Automobilio gale turi būti sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas, leidžiantis traukti ne mažesnės kaip 10 t masės priekabą, elektros ir pneumatinės jungtys. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje sumontuoto pirštinio sukabinimo duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo, kuriose matosi sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas/
	

	33.
(34.)

	Važiuoklės priekiniai ir galiniai žibintai, speciali šviesos ir garso signalizacija montuojama išorėje turi būti apsaugota grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, viršaus, šonų, galo, kuriose matosi žibintai apsaugoti grotelėmis/
	

	34.
(35.)

	Turi būti įrengtas 230 V įtampos įvadas, užtikrinantis automobilio akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai nuo automobilio jis turi neužsivesti. Jungtis turi tikti Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamoms. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje įrengto 230 V įtampos įvado duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi įrengtas 230 V įtampos įvadas/

	

	35.
(36.)

	35 ir 19 punktuose nurodyti įvadai turi būti įrengti greta vienas kito ir atsijungimas užvedimo metu vykti sinchroniškai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi įrengti įvadai/
	

	36.
(37.)

	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo, kuriose matosi papildomas atbulinės eigos apšvietimas/
	

	
	2. Gaisriniam antstatui
	
	

	37.
(38.)

	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš nerūdijančių metalų lydinių ar aplinkos poveikiui atsparių sintetinių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Kėbulo konstrukcijos neturi turėti pažeidimų, dėl kurių būtų negalimas tinkamas automobilio naudojimas, arba esamas pažeidimas neturi būti priskiriamas prie neremontuotinų. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti ar kėbulo (antstato) konstrukcijos turi pažeidimų, dėl kurių būtų negalimas tinkamas automobilio naudojimas/

	

	38.
(39.)

	Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	39.
(40.)

	Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo  (su uždarytomis / atidarytomis žaliuzėmis), kuriose matosi žaliuzės ir spynos, rakinamos raktais/
	

	40.
(41.)

	Bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 5 m3. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti dėklai Ø 51-52 mm ir dėklai Ø 77 mm slėginėms žarnoms, žarnos dėkluose turi būti fiksuojamos specialiomis greito fiksavimo juostomis.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis)),  kuriose matosi skyrių apšvietimas ir  dėklai Ø 51-52 mm ir  dėklai Ø 77 mm slėginėms žarnoms/
	

	41.
(42.)

	Durelių bei stalčių rankenų konstrukcija turi būti patogi jas naudoti su ugniagesio pirštinėmis. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	42.
(43.)

	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. Ant stogo turi būti: 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi stogas/
	

	42.1
	įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms/
	

	42.2
	turi būti įrengtas stogo paviršiaus LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius vieną iš skyrių;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi stogo paviršiaus apšvietimas/
	

	42.3
	montuojama įrangos dėžė:
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi montuojama įrangos dėžė/
	

	42.4
	dėžė turi būti su atlenkiamu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi(-iais);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi atlenkiamas dangtis, fiksuojamas atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi (iais)/
	

	42.5
	dėžė turi būti rakinama;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dėžės rakinimas/
	

	42.6
	dėžė turi turėti dangčio fiksatorius, fiksuojančius dangtį uždarytoje padėtyje;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dangčio fiksatorius, fiksuojantis dangtį uždarytoje padėtyje/
	

	42.7
	dėžė turi būti padengta tokia pat danga kaip ir stogas;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

 /atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dėžės danga/
	

	42.8
	dėžėje turi būti įrengtas LED apšvietimas, kuris atidarius dėžės dangtį turi įsijungti.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi  įrengtas dėžės apšvietimas/
	

	43.
(44.)

	Gale kėbulo turi būti įrengtos atlenkiamos kopėčios užlipimui ant stogo.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/ 

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo,  kuriose matosi gale kėbulo įrengtos atlenkiamos kopėčios užlipimui ant stogo/
	

	44.
(45.)
	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar apsauginės sienelės. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono, galo, viršaus,  kuriose matosi įrengti turėklai ar apsauginės sienelės/
	

	45.
(46.)

	Prie visų skyrių turi būti įrengiamos aikštelės. Jei aikštelės atlenkiamos, tai turi būti sumontuotas aikštelės atsilenkimo greitį slopinantis amortizatorius (-iai) ar kitas aikštelės atlenkimo saugumą užtikrinantis įtaisas. Aikštelių kraštuose turi būti šviesą atspindintys elementai. Aikštelių išdėstymas ir dydis turi užtikrinti patogų įrangos pasiekimą iš lentynų.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono (su užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis)/
	

	46.
(47.)

	Aikštelės ir laipteliai turi patikimai fiksuotis transportinėje padėtyje ir turi būti įrengti specialūs fiksatoriai. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono (su užlenktomis aikštelėmis), kuriose matosi įrengti specialūs fiksatoriai/
	

	47.
(48.)

	Ant kėbulo turi būti įrengti nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo žibintai. Gale kėbulo turi būti papildomai įrengti LED 2 žibintai, tamsiu metu apšviesti vandens paėmimo zoną.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono galo, kuriose matosi įrengti apšvietimo žibintai/
	

	48.
(49.)

	Skyriuose turi būti įrengti 2 suslėgtojo oro kvėpavimo aparatų tvirtinimai, tinkantys visiems Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamiems suslėgto oro balionams.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi įrengti suslėgtojo oro balionų tvirtinimai/
	

	49.
(50.)

	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa ne mažesnė kaip 10000 litrų. Cisternoje turi būti įrengta:
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti cisternos talpą/

	

	49.1
	anga, kuri skirta patekimui į cisternos vidų remonto bei plovimo darbų atlikimui, kurios skersmuo ar kraštinių ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm. Anga turi turėti greito atidarymo funkciją;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi  anga  patekimui į cisternos vidų, greito atidarymo funkcija/
	

	49.2
	perpylimo atvamzdis, išvestas į apačią taip, kad vanduo nepatektų ant važiuoklės elementų;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	49.3
	užtikrinantys eismo saugumą bangolaužiai;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	49.4
	vandens užpildymo angos (viena ant stogo, dvi automobilio šonuose. Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas ,,Bogdanov“ GM80 ar STORZ B75 ir akles ,,Bogdanov“ GZ80 ar STORZ B75. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo, šonų (su atidarytomis žaliuzėmis; atlenktomis aikštelėmis), viršaus,  kuriose matosi  vandens užpildymo angos, movos/
	

	49.5
	vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu, kuris turi būti raudonos spalvos;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš apačios,  kuriose matosi  vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu/
	

	49.6
	vandens tiekimo iš cisternos anga į siurblį, angos skersmuo turi būti toks, kad užtikrintų pilną siurblio našumą;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	49.7
	vandens lygio matavimo prietaisai ar įtaisai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	50.
(51.)

	Gaisrinis siurblys – normalaus slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblys turi būti darbingas ir nesusidėvėjęs tiek, kad negalima būtų jį naudoti,  kuris pagal nominalų našumą ir nominalų slėgį, numatytus LST EN 1028 standarto reikalavimuose, būtų priskiriamas FPN 10-6000 siurblių kategorijoms.
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje sumontuoto siurblio markę, modelį, kategoriją, gamintoją, patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą /

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  gaisrinis siurblys/
	

	51.
(52.)

	Suderinta su gaisriniu siurbliu, stacionariai prie jo sumontuota, putokšlio maišymo sistema, užtikrinanti pasirenkamą nuo 0,1 iki 6 % tirpalo paruošimą esant skirtingai vandens išeigai. Turi būti numatytas putokšlio paėmimas iš išorinės talpos per pridedamą tinkamą žarną (žarna turi būti permatoma ir ne trumpesnė kaip 2,0 m) su jungtimi. Siurblio skyriuje ant lentelės turi būti pateikta tokia informacija: dozatoriaus padėtis – siurblio našumas – mišinio koncentracija.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  putokšlio maišymo sistema, žarna putokšlio paėmimui iš išorinės talpos/
	

	52.
(53.)

	Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti  51 punkte nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10000 l vandens kiekio panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo. Siurblio skyriuje turi būti pateikta komunikacijų schema.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš  galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  siurblio skyriuje pateikta komunikacijų schema/
	

	53.
(54.)

	Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo). Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdžiuose turi būti įmontuoti metaliniai sieteliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimas turi būti užtikrinamas per 2 atvamzdžius, kurie turi turėti sujungimo movas ,,Bogdanov“ GMV125 ar STORZ125 ir akles ,,Bogdanov“ GZV125 ar STORZ125, pritvirtintas taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklės turi būti nudažytos mėlynai.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  atvamzdžiai, sujungimo movos, aklės/

	

	54.
(55.)

	Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį/
	

	55.
(56.)
	
	Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip septyni vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio (šeši slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,Bogdanov“ GM150 ir aklėmis ,,Bogdanov“ GZ150, po du iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,Bogdanov“ GM80 ar STORZ B75  ir aklėmis ,,Bogdanov“ GZ80 ar STORZ B75, ir vienas atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo). Atvamzdžiai su GM150 movomis turi turėti perėjimus su STORZ150 movomis.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis), viršaus,  kuriose matosi  vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio normalaus slėgio pakopos, atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo/
	

	56.
(57.)
	Automobilyje turi būti čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų/
	

	57.
(58.)

	Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C). Siurblio skyriuje turi būti įrengtas autonominis šildymo agregatas.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  autonominis šildymo agregatas/
	

	58.
(59.)
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
	/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  žemiau nurodyti prietaisai ir įtaisai/
	

	58.1
	manovakuumetras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.2
	manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.3
	vandens kiekio cisternoje rodiklis;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.4
	siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką minutės tikslumu;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.5
	variklio apsukų valdymo reguliatorius;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.6
	siurblio apsukų indikatorius;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.7
	variklio sustabdymo mygtukas;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.8
	automobilio variklio alyvos slėgio ir aušinimo skysčio temperatūros indikatoriai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	
	3. Komplektuojamai įrangai
	
	

	59.
(60.)

	Papildomo apšvietimo įranga – teleskopinis stiebas su kombinuotais (vienu metu šviečiančiais koncentruotu ir išsklaidytu šviesos spinduliu) LED prožektoriais. Turi būti įrengtas prožektorių nuotolinis valdymas. Prožektoriai turi būti maitinami nuo automobilio generatoriaus. Teleskopinis stiebas turi suktis 360° kampu apie horizontalę ašį, o prožektoriai 270° apie vertikalę.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose sumontuoto teleskopinio stiebo su kombinuotais LED prožektoriais duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  teleskopinis stiebas su kombinuotais prožektoriais/
	

	60.
(61.)

	Elektrinė automobilinė gervė (suktuvas), kurios maksimali traukimo jėga ne mažesnė kaip 80 kN,  lyno minimali nutraukimo jėga – 120 kN. Lynas turi turėti kablį. Gervės konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui, atspari korozijai. Gervė turi turėti apsaugą nuo perkaitimo ir perkrovos. Prie gervės komplekto turi būti pridėtas nuotolinis valdymas, gervės apsauginis apvalkalas, atitinkamų parametrų skriemulys su kabliu, skirtas traukimo jėgai padidinti ar traukos krypčiai keisti, 2 lynai/diržai, skirti prisitvirtinimui prie atramų su apkaba (junge), skirta lynų/diržų galų sujungimui, ne trumpesnė kaip 3 m grandinė su kabliais, gervės priedų laikymui pritaikytas krepšys.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose sumontuotos automobilinės gervės (suktuvo) duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš priekio,  kuriose matosi elektrinė automobilinė gervė/
	

	61.
(62.)

	Lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas, kurio maksimalus našumas ne mažesnis kaip 3000 l/min. prie 7 bar slėgio. Lafetinio švirkšto čiurkšlė turi būti reguliuojama (kompaktinė, išpurslinta). Švirkštas turi turėti slėgio manometrą. Lafetinis švirkštas turi turėti teleskopinį prailginimą jo darbinės pozicijos paaukštinimui. Lafetinis švirkštas turi būti lengvai nuimamas ir jį galima naudoti kaip kilnojamą lafetinį švirkštą su atramomis. Prie lafetinio švirkšto turi būti pateiktos atramos jo pastatymui ant žemės.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose ant stogo sumontuoto lafetinio švirkšto duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi  lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas/
	

	62.
(63.)

	4 vnt. 125 mm skersmens įsiurbiamųjų žarnų atitinkančių A tipo žarnų reikalavimams, nurodytiems LST EN 14557 standarte arba lygiaverčiame su ,,Bogdanov“ ar STORZ sujungimo movomis, poros žarnų bendras ilgis ne mažesnis kaip 8 m.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose esančių įsiurbimo žarnų duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  įsiurbimo žarnos/
	

	63.
(64.)

	2 vnt. įsiurbimo žarnų koštuvai su plūdėmis, skirti darbui su šio priedo   63 punkte nurodytomis įsiurbiamosiomis žarnomis, turi būti plaukiojančio tipo, užtikrinantis siurbimą nuo vandens paviršiaus, koštuvo gabaritai neturi viršyti:
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose esančių įsiurbimo žarnų koštuvo duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš galo, šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  įsiurbimo žarnų koštuvas su plūde/
	

	63.1
	ilgis – 700 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo ilgį/
	

	63.2
	plotis – 600 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo plotį/
	

	63.3
	storis – 200 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo storį/
	

	63.4
	svoris neturi viršyti  16 kg.
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo svorį/
	

	63.5
	Koštuvo tinklelis turi užtikrinti galimybę siurbti vandenį maksimaliu našumu ne mažesniu nei 4000 l/min. Koštuvo konstrukcija turi turėti galimybę naudoti jį ir be plūduro.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	64.
(65.)
	Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, 2 ratų atsparos.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	65.
(10.2)
	Pagal pirkėjo pareikalavimą pateikti siūlomą automobilį jo tinkamumui įvertinti, kuriam atlikti reikalingas eksploatacines medžiagas ir transportavimą užtikrina pardavėjas
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	


* Viena nuotrauka gali patvirtinti atitiktį ir keletui techninės specifikacijos punktų, jeigu joje aiškiai matosi atitiktis reikalavimui. Jeigu siūlomų automobilių charakteristikos pagal techninę specifikaciją skiriasi (pvz. rida, padangų tipas ir dydis, sumontuota įranga ir t. t.) turi būti pateikiamos kiekvieno automobilio atitiktį reikalavimams patvirtinančios nuotraukos. Nuotraukos failo pavadinime turi būti nuorodą kokio(-ių) techninės specifikacijos punkto(-ų) atitiktį patvirtina.

	Siūlomas automobilis, nurodytas Pasiūlymo formos 7.2 lentelės 2 eilutėje, visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jo savybės yra tokios:



	Eil.
Nr.
(techninės specifikacijos numeris)
	Techninės specifikacijos reikalavimai 
	Reikalavimas 4 skilties pildymui

/dokumentai* atitikties patvirtinimui/

	Siūlomų prekių charakteristikos
Prie pasiūlymo turi būti pridėti šios lentelės 3 skiltyje nurodyti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“, „yra ne mažesnis kaip”, “bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi.  Jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę.

	1
	2
	3
	4

	
	I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
	
	

	1.
(1.)

	Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis (toliau – automobilis) turi būti  tinkamas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas, vežti gesinamąsias medžiagas bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, gesinti gaisrus. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti sąlygose nurodytiems reikalavimams.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis/atidarytomis žaliuzėmis; užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis), viršaus, kabinos vidaus (vairuotojo ir ugniagesių skyrių)/
	

	2.
(2.)
	Automobilis turi būti  naudotas ne daugiau kaip 12 (dvylika) metų, skaičiuojant nuo pirmos registracijos datos,  kuris buvo eksploatuotas kaip gaisrinis automobilis pagal Lietuvos nacionalinius ar kitos ES šalies reikalavimus. Siūlomas automobilis turės būti registruojamas pirkėjo vardu kaip gaisrinis automobilis pagal Lietuvoje galiojančią transporto priemonių registravimo tvarką. 
	/užpildyti 7.2 lentelės 2 eilutės 3 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	-

	3.
(3.)
	Automobilio įranga turi būti  naudota ne daugiau kaip 12 (dvylika) metų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	4.
(4.)

	Automobilis turi neviršyti  nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	

	5.
(5.)

	Automobilis turi būti gamintas prisilaikant galiojančio standarto LST EN 1846 (1, 2, 3 dalys) arba lygiaverčio ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	6.
(6.)
	Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pagamintos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	7.
(7.)

	Perduodamas automobilis turės atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus, išskyrus dažų natūralų susidėvėjimą. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis žaliuzėmis; užlenktomis aikštelėmis), viršaus, kuriose matosi dažymas, skiriamieji ženklai ir specialieji šviesos signalai/
	

	8.
(8.)
	Automobilio rida turi būti ne didesnė kaip 100 tūkst. km.
	/užpildyti 7.2 lentelės 2 eilutės 5 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus (automobilio prietaisų skydelio (ridos patvirtinimui))/
	-

	9.
(9.)
	Su kiekvienu perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas ir pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas). 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	
	II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	
	

	
	1. Reikalavimai važiuoklei
	
	

	10.
(11.)
	Didžiausia leidžiama automobilio masė Lietuvoje turi būti ne didesnė kaip 26 000 kg.

	/nurodyti siūlomo automobilio didžiausią leidžiamąją masę Lietuvoje/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/
	

	11.
(12.) 
	Automobilis turi būti trijų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 6x6 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. Siekiant užtikrinti gerą pravažumą, ant visų ašių turi būti montuojamos padidinto pravažumo padangos (M+S tipo).
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio ašių skaičių, ratų formulę (ar pastoviai 6x6, ar su priekinio tilto pajungimu), ar įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai, nurodyti kokie ratai sumontuoti ant visų ašių/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, kuriose matosi kokie ant abiejų ašių sumontuoti ratai, iš kabinos vidaus, kuriose matosi 4x4 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu/ 
	

	12.
(13.)

	Transportiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausiu dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):
	
	

	12.1
	ilgis neturi viršyti 11000 mm;
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio ilgį/
	

	12.2
	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm;
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio plotį (be veidrodžių)/
	

	12.3
	aukštis neturi viršyti 3500 mm.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio aukštį/
	

	13.
(14.)

	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/h.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio maksimalų  greitį/
	

	14.
(15.)

	Santykinis galingumas ne mažesnis kaip 12 kW/1000 kg skaičiuojant pagal didžiausiąją leidžiamąją automobilio masę.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio santykinį galingumą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos/ 
	

	15.
(16.)

	Variklis turi būti dyzelinis, kurio emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro VI normos reikalavimus.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio variklio kuro rūšį ir kokią euro normą jis atitinka/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai/ 
	

	16.
(17.)

	Degalų bako talpa automobilyje turi  būti ne mažesnė kaip 200 l. Degalų bako dangtelis turi būti rakinamas. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa:
	/nurodyti, ar degalų bako dangtelis rakinamas, nurodyti degalų bako montavimo vietą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi bako vieta, bako dangtelis su raktu/ 
	

	16.1
	degalų bako talpa.
	/nurodyti siūlomo naudoto automobilio degalų bako talpą/
	

	17.
(18.)

	Automobilyje turi būti įrengta arba numatyta galimybė įrengti transporto priemonės kontrolės sistemą.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	18.
(19.)
	Pneumatinėje stabdžių sistemoje turi būti įrengta speciali greito jungimo mova oro slėgio palaikymui nedirbant varikliui. Movos jungtis turi automatiškai atsijungti užvedus variklį, užtikrinant pneumatinės stabdžių sistemos sandarumą.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi greito jungimo mova slėgio palaikymui/ 
	

	19.
(20.)

	Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	20.
(21.)

	Automobilis turi būti su padangomis, kurios skirtos padidinto pravažumo automobiliams, atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas. Turi būti atsarginis ratas tokių pačių parametrų kaip montuojamų ant automobilio. Pasiūlyme turės būti nurodytas siūlomame automobilyje sumontuotų padangų dydis ir tipas. Automobilio padangos neturi būti susidėvėjusios iki neleistino eksploatuoti lygio.
	/užpildyti 7.2 lentelės 2 eilutės 6 grafą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su užlenktomis aikštelėmis), kuriose matosi padangų būklė, žymėjimas (dydis ir tipas/
	-

	21.
(22.)

	Kabina turi būti vientisa, skirta 3 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją. Kabinoje turi būti įrengta: 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, viršaus, kabinos vidaus/
	

	21.1
	kabinos išorėje  šviesą spinduliuojančių diodų (toliau – LED) žibintas skirtas namų numerių paieškai, šviesos srautas turi būti kryptinis, valdymas turi būti vykdomas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, kuriose matosi išorėje  esantis šviesą spinduliuojančių diodų žibintas skirtas namų numerių paieškai,  kabinos vidaus, kuriose matosi valdymas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu/
	

	21.2
	vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui/
	

	22.
(23.)
	Turi būti vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kabinos vidaus, kuriose matosi vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas/
	

	23.
(24.)

	Jeigu durų ir šoniniai stiklai yra tonuoti, tai jų tonavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra.
	/nurodyti/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi durų ir šoniniai stiklai/
	

	24.
(25.)
	Kabinos sėdynės turi būti padengtos tvirta, atsparia trinčiai, gerai valoma medžiaga.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi kabinos sėdynės/
	

	25.
(26.)
	Turi būti rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos ,,A“ (priekinio) statramsčio ir rankenos kairėje ir dešinėje ant kabinos ,,B“ statramsčio.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi rankenos/
	

	26.
(27.)

	Grindys turi būti padengtos korozijai atsparia, neslidžia, lengvai plaunama medžiaga.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/ 

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi grindys/
	

	27.
(28.)

	Automobilyje turi būti įrengti važiuoklės elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilio elektrinių prietaisų darbą (išskyrus specialius įrenginius maitinamus nuo atskirų šaltinių) maksimaliame režime. Tačiau automobilinio generatoriaus galingumas turi būti ne mažesnis kaip 1500 W, o kiekvienos akumuliatorinių baterijų talpumas ne mažesnis kaip 135 Ah. Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio variklį. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti siūlomo naudoto automobilio  generatoriaus ir akumuliatoriaus charakteristikas/

	

	28.
(29.)
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, kuriose matosi priekinių ir galinių ratų purvasargiai/
	

	29.
(30.)

	Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: du ant automobilio kabinos priekio, automobilio gale bei juosta ant automobilio kabinos stogo. 
	/nurodyti automobiliuose įrengtos šviesos signalizacijos duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų, viršaus, kuriose matosi specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai/
	

	30.
(31.)

	Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose įrengtos garsinės signalizacijos duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš kabinos vidaus, kuriose matosi įrengta garsinė signalizacija/
	

	31.
(32.)

	Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų  signalas. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje įrengto pneumatinio garsinio signalo duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, kuriose matosi įrengtas pneumatinis garsinis signalas/
	

	32.
(33.)

	Automobilio gale turi būti sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas, leidžiantis traukti ne mažesnės kaip 10 t masės priekabą, elektros ir pneumatinės jungtys. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje sumontuoto pirštinio sukabinimo duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo, kuriose matosi sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas/
	

	33.
(34.)

	Važiuoklės priekiniai ir galiniai žibintai, speciali šviesos ir garso signalizacija montuojama išorėje turi būti apsaugota grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš priekio, viršaus, šonų, galo, kuriose matosi žibintai apsaugoti grotelėmis/
	

	34.
(35.)

	Turi būti įrengtas 230 V įtampos įvadas, užtikrinantis automobilio akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai nuo automobilio jis turi neužsivesti. Jungtis turi tikti Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamoms. 
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje įrengto 230 V įtampos įvado duomenis/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi įrengtas 230 V įtampos įvadas/

	

	35.
(36.)

	35 ir 19 punktuose nurodyti įvadai turi būti įrengti greta vienas kito ir atsijungimas užvedimo metu vykti sinchroniškai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, kuriose matosi įrengti įvadai/
	

	36.
(37.)

	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo, kuriose matosi papildomas atbulinės eigos apšvietimas/
	

	
	2. Gaisriniam antstatui
	
	

	37.
(38.)

	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš nerūdijančių metalų lydinių ar aplinkos poveikiui atsparių sintetinių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Kėbulo konstrukcijos neturi turėti pažeidimų, dėl kurių būtų negalimas tinkamas automobilio naudojimas, arba esamas pažeidimas neturi būti priskiriamas prie neremontuotinų. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti ar kėbulo (antstato) konstrukcijos turi pažeidimų, dėl kurių būtų negalimas tinkamas automobilio naudojimas/

	

	38.
(39.)

	Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	39.
(40.)

	Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo  (su uždarytomis / atidarytomis žaliuzėmis), kuriose matosi žaliuzės ir spynos, rakinamos raktais/
	

	40.
(41.)

	Bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 5 m3. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti dėklai Ø 51-52 mm ir dėklai Ø 77 mm slėginėms žarnoms, žarnos dėkluose turi būti fiksuojamos specialiomis greito fiksavimo juostomis.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis)),  kuriose matosi skyrių apšvietimas ir  dėklai Ø 51-52 mm ir  dėklai Ø 77 mm slėginėms žarnoms/
	

	41.
(42.)

	Durelių bei stalčių rankenų konstrukcija turi būti patogi jas naudoti su ugniagesio pirštinėmis. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	42.
(43.)

	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. Ant stogo turi būti: 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi stogas/
	

	42.1
	įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms/
	

	42.2
	turi būti įrengtas stogo paviršiaus LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius vieną iš skyrių;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi stogo paviršiaus apšvietimas/
	

	42.3
	montuojama įrangos dėžė:
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi montuojama įrangos dėžė/
	

	42.4
	dėžė turi būti su atlenkiamu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi(-iais);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi atlenkiamas dangtis, fiksuojamas atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi (iais)/
	

	42.5
	dėžė turi būti rakinama;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dėžės rakinimas/
	

	42.6
	dėžė turi turėti dangčio fiksatorius, fiksuojančius dangtį uždarytoje padėtyje;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dangčio fiksatorius, fiksuojantis dangtį uždarytoje padėtyje/
	

	42.7
	dėžė turi būti padengta tokia pat danga kaip ir stogas;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

 /atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su uždaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi dėžės danga/
	

	42.8
	dėžėje turi būti įrengtas LED apšvietimas, kuris atidarius dėžės dangtį turi įsijungti.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus (su atidaryta montuojama įrangos dėže),  kuriose matosi  įrengtas dėžės apšvietimas/
	

	43.
(44.)

	Gale kėbulo turi būti įrengtos atlenkiamos kopėčios užlipimui ant stogo.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/ 

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo,  kuriose matosi gale kėbulo įrengtos atlenkiamos kopėčios užlipimui ant stogo/
	

	44.
(45.)
	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar apsauginės sienelės. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono, galo, viršaus,  kuriose matosi įrengti turėklai ar apsauginės sienelės/
	

	45.
(46.)

	Prie visų skyrių turi būti įrengiamos aikštelės. Jei aikštelės atlenkiamos, tai turi būti sumontuotas aikštelės atsilenkimo greitį slopinantis amortizatorius (-iai) ar kitas aikštelės atlenkimo saugumą užtikrinantis įtaisas. Aikštelių kraštuose turi būti šviesą atspindintys elementai. Aikštelių išdėstymas ir dydis turi užtikrinti patogų įrangos pasiekimą iš lentynų.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono (su užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis)/
	

	46.
(47.)

	Aikštelės ir laipteliai turi patikimai fiksuotis transportinėje padėtyje ir turi būti įrengti specialūs fiksatoriai. 
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono (su užlenktomis aikštelėmis), kuriose matosi įrengti specialūs fiksatoriai/
	

	47.
(48.)

	Ant kėbulo turi būti įrengti nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo žibintai. Gale kėbulo turi būti papildomai įrengti LED 2 žibintai, tamsiu metu apšviesti vandens paėmimo zoną.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šono galo, kuriose matosi įrengti apšvietimo žibintai/
	

	48.
(49.)

	Skyriuose turi būti įrengti 2 suslėgtojo oro kvėpavimo aparatų tvirtinimai, tinkantys visiems Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojamiems suslėgto oro balionams.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi įrengti suslėgtojo oro balionų tvirtinimai/
	

	49.
(50.)

	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa ne mažesnė kaip 10000 litrų. Cisternoje turi būti įrengta:
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti cisternos talpą/

	

	49.1
	anga, kuri skirta patekimui į cisternos vidų remonto bei plovimo darbų atlikimui, kurios skersmuo ar kraštinių ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm. Anga turi turėti greito atidarymo funkciją;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi  anga  patekimui į cisternos vidų, greito atidarymo funkcija/
	

	49.2
	perpylimo atvamzdis, išvestas į apačią taip, kad vanduo nepatektų ant važiuoklės elementų;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

	

	49.3
	užtikrinantys eismo saugumą bangolaužiai;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	49.4
	vandens užpildymo angos (viena ant stogo, dvi automobilio šonuose. Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas ,,Bogdanov“ GM80 ar STORZ B75 ir akles ,,Bogdanov“ GZ80 ar STORZ B75. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš galo, šonų (su atidarytomis žaliuzėmis; atlenktomis aikštelėmis), viršaus,  kuriose matosi  vandens užpildymo angos, movos/
	

	49.5
	vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu, kuris turi būti raudonos spalvos;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš apačios,  kuriose matosi  vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu/
	

	49.6
	vandens tiekimo iš cisternos anga į siurblį, angos skersmuo turi būti toks, kad užtikrintų pilną siurblio našumą;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	49.7
	vandens lygio matavimo prietaisai ar įtaisai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	50.
(51.)

	Gaisrinis siurblys – normalaus slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblys turi būti darbingas ir nesusidėvėjęs tiek, kad negalima būtų jį naudoti,  kuris pagal nominalų našumą ir nominalų slėgį, numatytus LST EN 1028 standarto reikalavimuose, būtų priskiriamas FPN 10-6000 siurblių kategorijoms.
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje sumontuoto siurblio markę, modelį, kategoriją, gamintoją, patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą /

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  gaisrinis siurblys/
	

	51.
(52.)

	Suderinta su gaisriniu siurbliu, stacionariai prie jo sumontuota, putokšlio maišymo sistema, užtikrinanti pasirenkamą nuo 0,1 iki 6 % tirpalo paruošimą esant skirtingai vandens išeigai. Turi būti numatytas putokšlio paėmimas iš išorinės talpos per pridedamą tinkamą žarną (žarna turi būti permatoma ir ne trumpesnė kaip 2,0 m) su jungtimi. Siurblio skyriuje ant lentelės turi būti pateikta tokia informacija: dozatoriaus padėtis – siurblio našumas – mišinio koncentracija.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  putokšlio maišymo sistema, žarna putokšlio paėmimui iš išorinės talpos/
	

	52.
(53.)

	Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti  51 punkte nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10000 l vandens kiekio panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo. Siurblio skyriuje turi būti pateikta komunikacijų schema.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš  galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  siurblio skyriuje pateikta komunikacijų schema/
	

	53.
(54.)

	Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo). Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdžiuose turi būti įmontuoti metaliniai sieteliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimas turi būti užtikrinamas per 2 atvamzdžius, kurie turi turėti sujungimo movas ,,Bogdanov“ GMV125 ar STORZ125 ir akles ,,Bogdanov“ GZV125 ar STORZ125, pritvirtintas taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklės turi būti nudažytos mėlynai.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  atvamzdžiai, sujungimo movos, aklės/

	

	54.
(55.)

	Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį/
	

	55.
(56.)
	
	Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip septyni vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio (šeši slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,Bogdanov“ GM150 ir aklėmis ,,Bogdanov“ GZ150, po du iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis ,,Bogdanov“ GM80 ar STORZ B75  ir aklėmis ,,Bogdanov“ GZ80 ar STORZ B75, ir vienas atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo). Atvamzdžiai su GM150 movomis turi turėti perėjimus su STORZ150 movomis.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/

atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis), viršaus,  kuriose matosi  vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio normalaus slėgio pakopos, atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo/
	

	56.
(57.)
	Automobilyje turi būti čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų/
	

	57.
(58.)

	Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C). Siurblio skyriuje turi būti įrengtas autonominis šildymo agregatas.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  autonominis šildymo agregatas/
	

	58.
(59.)
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
	/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – spalvotos nuotraukos iš šonų, galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  žemiau nurodyti prietaisai ir įtaisai/
	

	58.1
	manovakuumetras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.2
	manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje);
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.3
	vandens kiekio cisternoje rodiklis;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.4
	siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką minutės tikslumu;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.5
	variklio apsukų valdymo reguliatorius;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.6
	siurblio apsukų indikatorius;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.7
	variklio sustabdymo mygtukas;
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	58.8
	automobilio variklio alyvos slėgio ir aušinimo skysčio temperatūros indikatoriai.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	
	3. Komplektuojamai įrangai
	
	

	59.
(60.)

	Papildomo apšvietimo įranga – teleskopinis stiebas su kombinuotais (vienu metu šviečiančiais koncentruotu ir išsklaidytu šviesos spinduliu) LED prožektoriais. Turi būti įrengtas prožektorių nuotolinis valdymas. Prožektoriai turi būti maitinami nuo automobilio generatoriaus. Teleskopinis stiebas turi suktis 360° kampu apie horizontalę ašį, o prožektoriai 270° apie vertikalę.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose sumontuoto teleskopinio stiebo su kombinuotais LED prožektoriais duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  teleskopinis stiebas su kombinuotais prožektoriais/
	

	60.
(61.)

	Elektrinė automobilinė gervė (suktuvas), kurios maksimali traukimo jėga ne mažesnė kaip 80 kN,  lyno minimali nutraukimo jėga – 120 kN. Lynas turi turėti kablį. Gervės konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui, atspari korozijai. Gervė turi turėti apsaugą nuo perkaitimo ir perkrovos. Prie gervės komplekto turi būti pridėtas nuotolinis valdymas, gervės apsauginis apvalkalas, atitinkamų parametrų skriemulys su kabliu, skirtas traukimo jėgai padidinti ar traukos krypčiai keisti, 2 lynai/diržai, skirti prisitvirtinimui prie atramų su apkaba (junge), skirta lynų/diržų galų sujungimui, ne trumpesnė kaip 3 m grandinė su kabliais, gervės priedų laikymui pritaikytas krepšys.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose sumontuotos automobilinės gervės (suktuvo) duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš priekio,  kuriose matosi elektrinė automobilinė gervė/
	

	61.
(62.)

	Lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas, kurio maksimalus našumas ne mažesnis kaip 3000 l/min. prie 7 bar slėgio. Lafetinio švirkšto čiurkšlė turi būti reguliuojama (kompaktinė, išpurslinta). Švirkštas turi turėti slėgio manometrą. Lafetinis švirkštas turi turėti teleskopinį prailginimą jo darbinės pozicijos paaukštinimui. Lafetinis švirkštas turi būti lengvai nuimamas ir jį galima naudoti kaip kilnojamą lafetinį švirkštą su atramomis. Prie lafetinio švirkšto turi būti pateiktos atramos jo pastatymui ant žemės.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose ant stogo sumontuoto lafetinio švirkšto duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš viršaus,  kuriose matosi  lafetinis, ant stogo montuojamas švirkštas/
	

	62.
(63.)

	4 vnt. 125 mm skersmens įsiurbiamųjų žarnų atitinkančių A tipo žarnų reikalavimams, nurodytiems LST EN 14557 standarte arba lygiaverčiame su ,,Bogdanov“ ar STORZ sujungimo movomis, poros žarnų bendras ilgis ne mažesnis kaip 8 m.
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose esančių įsiurbimo žarnų duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš galo (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  įsiurbimo žarnos/
	

	63.
(64.)

	2 vnt. įsiurbimo žarnų koštuvai su plūdėmis, skirti darbui su šio priedo   63 punkte nurodytomis įsiurbiamosiomis žarnomis, turi būti plaukiojančio tipo, užtikrinantis siurbimą nuo vandens paviršiaus, koštuvo gabaritai neturi viršyti:
	/nurodyti siūlomuose automobiliuose esančių įsiurbimo žarnų koštuvo duomenis, modelį ir atitiktį pagal punkto reikalavimus/

/atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai – įrangos techniniai aprašymai, turimi sertifikatai ir atitikimo deklaracijos, spalvotos nuotraukos iš galo, šonų (su atidarytomis žaliuzėmis),  kuriose matosi  įsiurbimo žarnų koštuvas su plūde/
	

	63.1
	ilgis – 700 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo ilgį/
	

	63.2
	plotis – 600 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo plotį/
	

	63.3
	storis – 200 mm;
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo storį/
	

	63.4
	svoris neturi viršyti  16 kg.
	/nurodyti siūlomame naudotame automobilyje esančių įsiurbimo žarnų koštuvo svorį/
	

	63.5
	Koštuvo tinklelis turi užtikrinti galimybę siurbti vandenį maksimaliu našumu ne mažesniu nei 4000 l/min. Koštuvo konstrukcija turi turėti galimybę naudoti jį ir be plūduro.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	64.
(65.)
	Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, 2 ratų atsparos.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	

	65.
(10.2)
	Pagal pirkėjo pareikalavimą pateikti siūlomą automobilį jo tinkamumui įvertinti, kuriam atlikti reikalingas eksploatacines medžiagas ir transportavimą užtikrina pardavėjas
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą/
	


* Viena nuotrauka gali patvirtinti atitiktį ir keletui techninės specifikacijos punktų, jeigu joje aiškiai matosi atitiktis reikalavimui. Jeigu siūlomų automobilių charakteristikos pagal techninę specifikaciją skiriasi (pvz. rida, padangų tipas ir dydis, sumontuota įranga ir t. t.) turi būti pateikiamos kiekvieno automobilio atitiktį reikalavimams patvirtinančios nuotraukos. Nuotraukos failo pavadinime turi būti nuorodą kokio(-ių) techninės specifikacijos punkto(-ų) atitiktį patvirtina.

8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:
[bookmark: _Hlk219372999]8.1 siūlomo automobilio markė, modelis, gamintojas, spalvotos nuotraukos iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis/atidarytomis kabinos durimis; uždarytomis/atidarytomis žaliuzėmis; užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis), viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže), apačios, kabinos vidaus (vairuotojo ir ugniagesių skyrių). Nuotraukos turi būti ne tik bendrų vaizdų iš priekio, galo, šonų (su uždarytomis/atidarytomis žaliuzėmis; užlenktomis/atlenktomis aikštelėmis), viršaus (su uždaryta/atidaryta montuojama įrangos dėže), apačios, kabinos vidaus (vairuotojo ir ugniagesių skyrių), bet ir sumontuotos įrangos ir/ar įrengtų priemonių nurodytų techninėje specifikacijoje (pvz., automobilio prietaisų skydelio (ridos patvirtinimui), siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklio, siurblio valdymo elementų, įsiurbimo/išmetimo čiaupų, bako vietos, 230 V įvado ir kt.);
8.2. siūlomo naudoto automobilio registracijos dokumentų kopijos, turimi sertifikatai ir deklaracijos;
8.3. komplektuojamos įrangos, nurodytos Techninės specifikacijos 3 skyriuje „Komplektuojama įranga“,  esami modeliai, jų techniniai aprašymai ir charakteristikos, turimi sertifikatai ar atitikimo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai.


Teikdamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:
Dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo
· tvirtinu, kad mano vadovaujamas / (atstovaujamas) Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime,  nėra įtakojamas Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš Tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš Tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui; 
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikianti šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) sutartis nebus paskirta vykdyti subtiekėjams, subrangovams, ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini  šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams,  tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją. 
Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų:
· tvirtinu, kad pasiūlymo pateikimo dieną Tiekėjas atitinka toliau nurodomus pirkimo dokumentuose (pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 6 dalyje) nustatytus reikalavimus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 21 dalies:
· [bookmark: part_7ca657e27bcc4b4d803c62cceb87cbd0][bookmark: part_01442e03a4944843837ae786a649b0d1]Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys (kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 1 dalyje) yra juridiniai asmenys, nėra registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 punktas);
· Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys (kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 1 dalyje)  yra fiziniai asmenys, nėra nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 2 punktas);
· Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra teikiamos iš VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 3 punktas).
Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.
Suprantu, kad vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 punktų reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
Įsipareigoju informuoti perkančiąją organizaciją nedelsiant, jeigu atitiktis aukščiau lentelėje įvardytoms sąlygoms pasikeistų (be kita ko ir dėl pasitelkiamo subtiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi [jeigu pasitelkiami]). Taip pat įsipareigoju pateikti atitiktį įrodančius dokumentus, kaip numatyta pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 6 dalyje, perkančiajai organizacijai paprašius.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
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	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

