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Pirkimo sąlygų
   6 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ UNIVERSALIŲ AERODROMO VALYMO AUTOMOBILIŲ
TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelius ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“ ir „Atitiktį patvirtinantis dokumentas“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

	Techni-nės specifi-kacijos punktas
	Reikalavimai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas (Gamintojo ar įgalioto atstovo techniniai dokumentai/ brošiūros), puslapis, punktas

	1. BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.2. 
	Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo pristatymo.
	TAIP/NE
	

	1.3.
	Automobilis turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).
	
NURODYTI TEMPERATŪRĄ
	

	1.4. 
	Automobilis surinktas ant serijiniu būdu pagamintos 4x4 važiuoklės.
	

TAIP/NE
	

	1.5.
	Visi įrangos varžtai ir veržlės turi būti su metriniu sriegiu ir standartizuotomis galvutėmis (dydžiai nurodomi mm), išskyrus specifines jungtis, kurioms Europoje naudojamas colių standartas.
	
TAIP/NE
	

	1.6.
	Automobilio apsisukimo trajektorija su sumontuotu sniego verstuvu turi užtikrinti galimybę apsisukti ne didesniame kaip 24 m pločio riedėjimo take, atliekant ne mažesnį kaip 180° posūkį be papildomo manevravimo pirmyn–atgal. Tiekėjas privalo pateikti transporto priemonės apsisukimo brėžinius pagal ISO 4138 arba lygiavertį metodą. 

	


TAIP/NE
	Transporto priemonės apsisukimo brėžinius pagal ISO 4138 arba lygiavertį metodą.


	1.7.
	Automobilis turi būti nudažytas RAL 1004 arba lygiaverte spalva. Bazinis automobilis ir papildoma įranga (antstatas) privalo būti tos pačios spalvos (RAL 1004 arba lygiavertės). 

	
NURODYTI SPALVĄ (Spalvos kodą)
	

	1.8.
	Modelis turi būti serijinės gamybos ir eksploatuojamas rinkoje ne trumpiau kaip 2 metus arba turi būti pateikti ne mažiau kaip 3 eksploatuojami analogiški vienetai ES oro uostuose.
	TAIP/NE
	

	1.9.
	Gamintojo deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomas gaminys atitinka jam taikomus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir gali būti ženklinamas CE ženklu (jeigu tokiam gaminiui CE ženklinimas yra privalomas). 

	
TAIP/NE
	Gamintojo deklaracija arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomas automobilis atitinka jam taikomus reikalavimus ir gali būti ženklinamas CE ženklu
(jeigu tokiam gaminiui CE ženklinimas yra privalomas)

	1.10.
	Automobilis yra be apskaitos prietaiso „Tachografo”.
	
TAIP/NE

	

	2. REIKALAVIMAI IŠORINIAMS IŠMATAVIMAMS

	2.1.
	Sukomplektuoto automobilio aukštis priekyje su švyturėliais ir kitais atsikišusiais elementais - ne daugiau kaip 3900 mm.
	
NURODYTI AUKŠTĮ
..... mm
	



	2.2. 
	Sukomplektuoto automobilio su verstuvu, šepečiu ir pūtikliu ilgis ne ilgesnis nei iki 12300 mm.
	
NURODYTI ILGĮ
..... mm
	

	2.3.
	Automobilio antstato galo aukščiausia vieta turi būti ne didesnė nei 3600 mm.
	
NURODYTI AUKŠTĮ
    mm
	

	2.4.
	Bendras automobilio su įranga, pasukus sniego valymo verstuvą 32 laipsniu kampu, plotis - ne daugiau kaip 5100 mm
	NURODYTI PLOTĮ
    mm
	

	3. REIKALAVIMAI JĖGOS AGREGATUI

	3.1.
	Prekės bazinis ir pagalbinis (įrangos) varikliai – dyzeliniai, aušinami skysčiu.
	
TAIP/NE
	

	3.2. 
	Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis, atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus arba griežtesnius galiojančius emisijos reikalavimus (aplinkosauginis reikalavimas).
	
NURODYTI 
	Europos sąjungos atitikties liudijimas (angl. Certificate of Conformity-CoC)
arba
Variklio tipo patvirtinimo sertifikatas (angl. Type-Approval Certificate)
arba
[bookmark: _GoBack]gamintojo techniniai dokumentai (motorinės technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba 
kiti lygiaverčiai įrodymai.


	3.3.
	Bazinio variklio galingumas ne mažiau kaip 200 kW.
	NURODYTI GALINGUMĄ
.....kW
	

	3.4. 
	Bazinio variklio oro paėmimas vairuotojo kabinos viršuje, apdengtas papildomomis apsaugomis, kad nebūtų įtraukiami sniego purslai valymo metu.
	TAIP/NE
	

	3.5.
	Bazinio ir įrangos variklių alyvų, aušinimo skysčių bei hidraulinės alyvos papildomas pašildymas pajungiamas nuo 220 V.
	
TAIP/NE
	

	3.6. 
	Pagalbinio (įrangos) variklio galingumas ne mažiau kaip 250 kW.
	NURODYTI GALINGUMĄ...... kW
	

	3.7.
	Pagalbinio (įrangos) variklio išdirbis ne daugiau nei 20 m/h.
	
NURODYTI IŠDIRBĮ
 .... m/h
	

	3.8.
	Pagalbinis (įrangos) variklis turi atitikti ne mažesnį kaip EUROMOT V NRE-v-6 standartą.
	NURODYTI STANDARTĄ
	

	3.9.
	Pagalbinis (įrangos) variklis privalo būti uždengtas. Pagalbinio (įrangos) variklio dangčio atidarymas pagalbinio variklio pagalba. Pagalbinio (įrangos) variklio dangčio atidarymas avariniu-rankiniu būdu nedirbant nei vienam iš variklių.
	
TAIP/NE
	

	4. REIKALAVIMAI AUŠINIMO SISTEMAI

	4.1.
	Jėgos agregatas – vidaus degimo variklis, jis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -35°C temperatūros. Variklis turi užsivesti, kai transporto priemonė ir akumuliatorių baterija yra atšalusi iki -35°C temperatūros.
	
TAIP/NE
	

	4.2.
	Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.
	
NURODYTI MEDŽIAGĄ
	

	5. REIKALAVIMAI PAVARŲ DĖŽEI

	5.1.
	Automatinė arba automatizuota pavarų dėžė, užtikrinanti automatinį pavarų perjungimą be vairuotojo sankabos valdymo.
	TAIP/NE
	

	6. REIKALAVIMAI RATAMS IR PADANGOMS

	6.1. 
	Turi būti ne mažesni kaip 20 colių plieniniai ratlankiai.
	NURODYTI DIAMETRĄ
......colių
	

	6.2.
	Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.
	
TAIP/NE

	

	6.3.
	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai
	
TAIP/NE

	

	6.4. 
	Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.
	NURODYTI ŽARNOS ILGĮ
...... m
	

	6.5.
	Padangos naujos, nerestauruotos, bekamerinės, turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus.
	TAIP/NE

NURODYTI PADANGŲ GAMINTOJĄ IR MODELĮ
	

	6.6.
	Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą 1222/2009 EB.
	TAIP/NE
	

	6.7.
	Padangos – bekelės arba universalios paskirties, su M+S ir 3PMSF žymėjimu, tinkamos eksploatuoti žiemos sąlygomis aerodromo teritorijoje.
	
TAIP/NE
	

	6.8.
	Padangos turi būti naujos, nenaudotos ir pagamintos ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki transporto priemonės priėmimo–perdavimo dienos.
	TAIP/NE

NURODYTI PAGAMINIMO DATĄ
	

	6.9.
	Turi būti sudaryta galimybė patikrinti visų ratų padangų oro slėgį standartiniu mechaniniu manometru per prieinamus padangų ventilius, nenaudojant specialios diagnostinės įrangos. Automobilyje turi būti įrengta padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS), kurios duomenys atvaizduojami vairuotojo informaciniame skydelyje. Sistema turi automatiškai perspėti vairuotoją apie kritinį padangų slėgio sumažėjimą realiu laiku transporto priemonei judant.
	
TAIP/NE
	

	6.10.
	Transporto priemonė turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip vienu pilno dydžio atsarginiu ratu (padanga ir ratlankis), identišku montuojamiems ratams. 
	TAIP/NE

NURODYTI ATSARGINIŲ RATŲ SKAIČIŲ
	

	7. REIKALAVIMAI STABDŽIAMS

	7.1.
	Stabdžiai – oriniai, su drėgmės atskyrėju bei suspausto oro džiovinimu ir šildymu.
	
TAIP/NE

	

	7.2.
	Automobilyje turi būti įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
	
TAIP/NE

	

	7.3.
	Automobilyje turi būti įrengta anti-praslydimo sistema (ASR).
	
TAIP/NE

	

	7.4.
	Automobilyje turi būti įrengta automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS), jei ji numatyta transporto priemonės gamintojo konstrukcijoje
	
TAIP/NE
	

	8. REIKALAVIMAI VAIRAVIMO SISTEMAI

	8.1.
	Vairo mechanizmas turi būti su vairo stiprintuvu (hidrauliniu, elektrohidrauliniu arba elektriniu), pagal transporto priemonės gamintojo konstrukciją.
	
TAIP/NE
	

	8.2.
	Reguliuojamas vairo aukštis, posvyrio kampas ir atstumas nuo panelės.
	
TAIP/NE

	

	9. REIKALAVIMAI ELEKTROS SISTEMAI IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS

	9.1.
	Turi būti įrengtas pagrindinis akumuliatorių atjungimo jungiklis, sumontuotas akumuliatorių skyriuje arba lengvai pasiekiamoje vietoje.
	
TAIP/NE
	

	9.2.
	Automobilio ir sniego valymo įrangos elektroninės sistemos turi turėti atsarginį maitinimą arba atminties išsaugojimo funkciją, užtikrinančią parametrų ir nustatymų išsaugojimą atjungus pagrindinį akumuliatorių maitinimą.
	
TAIP/NE
	

	9.3.
	Elektros grandinės turi būti apsaugotos automatiniais arba šiluminiais saugikliais. Saugiklių išdėstymo schema turi būti pateikta lietuvių kalba ir įrengta saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje arba šalia jo.
	
TAIP/NE
	

	9.4.
	Transporto priemonėje turi būti įrengtas išorinis elektros prijungimo lizdas (NATO tipo arba lygiavertis), skirtas akumuliatorių pakrovimui ir variklio užvedimui
	
TAIP/NE
	

	9.5.
	Automobilyje turi būti variklio užvedimo sistema su elektronine apsauga nuo neautorizuoto paleidimo (beraktė arba lygiavertė).
	
TAIP/NE
	

	9.6.
	Automobilyje turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.
	
TAIP/NE

	

	9.7.
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.
	
TAIP/NE

	

	9.8.
	Priekinis stiklas šildomas elektra.
	
TAIP/NE

	

	9.9.
	Garsinis atbulinės eigos signalas.
	
TAIP/NE

	

	9.10.
	Atbulinės eigos vaizdo kamera, automatiškai įsijungianti įjungus atbulinę pavarą.
	
TAIP/NE

	

	9.11.
	Skaitmeninis moto valandų skaitiklis.
	
TAIP/NE

	

	9.12.
	Transporto priemonėje turi būti integruota darbo ir gedimų diagnostikos sistema, pateikianti informaciją vairuotojui per multifunkcinį displėjų kabinoje. Sistema turi būti prieinama anglų ir lietuvių kalbomis. Jei gedimai pateikiami kodais, turi būti pateikta ir kodų reikšmių knyga.
	
TAIP/NE
	

	9.13.
	Transporto priemonėje turi būti integruota sniego valymo įrangos darbo ir gedimų diagnostikos sistema, pateikianti informaciją vairuotojui per multifunkcinį displėjų kabinoje. Sistema turi būti prieinama anglų ir lietuvių kalbomis. Jei gedimai pateikiami kodais, turi būti pateikta ir kodų reikšmių knyga.
	

TAIP/NE
	

	9.14.
	Transporto priemonėje turi būti numatytos techninės galimybės radijo ryšio stotelės montavimui. Garantinio laikotarpio metu Pirkėjo atliktas arba jo užsakymu atliktas radijo stotelės montavimas negali būti pagrindas panaikinti transporto priemonės garantiją, išskyrus tiesiogiai su netinkamu montavimu susijusius gedimus.
	
TAIP/NE
	

	9.15.
	Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle.


	
TAIP/NE
	

	10. REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO DARBO VIETAI

	10.1.
	Vairuotojo kabina – 2 sėdimų vietų.
	
TAIP/NE

	

	10.2.
	Ne mažiau kaip trijų padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė ant oro pagalvės su reguliuojamu kietumu.
	TAIP/NE

NURODYTI REGULIUOJAMŲ PADĖČIŲ SKAIČIŲ

	

	10.3.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
	
TAIP/NE
	

	10.4.
	Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie automobilio sistemų techninę būklę.
	
TAIP/NE
	

	10.5.
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	
TAIP/NE

	

	10.6.
	Variklis užvedamas iš vairuotojo kabinos, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo.
	
TAIP/NE

	

	10.7.
	Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.
	
TAIP/NE

	

	10.8.
	Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.
	
TAIP/NE

	

	10.9.
	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo.
	
TAIP/NE
	

	10.10.
	Turi būti gamyklinis Media grotuvas
	TAIP/NE

NURODYTI GROTUVO GAMINTOJĄ IR MODELĮ

	

	10.11.
	Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 10 colių.
	TAIP/NE

NURODYTI EKRANO ĮSTRIŽAINĘ
.....colių

	

	10.12.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.
	TAIP/NE

NURODYTI JUNGČIŲ SKAIČIŲ

	

	10.13.
	USB jungtys mobiliųjų telefonų įkrovimui vairuotojo darbo vietoje – ne mažiau kaip 2 vnt.
	TAIP/NE

NURODYTI JUNGČIŲ SKAIČIŲ

	

	10.14.
	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.
	TAIP/NE

NURODYTI KABLIUKŲ SKAIČIŲ

	

	10.15.
	Sniego verstuvo, būgninio šepečio ir oro pūtiklio valdymas privalo būti sinchroninis (keičiant valymo kryptį iš dešinės į kairę ir atvirkščiai) iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto vienu paspaudimu, rankenėles arba mygtuko pagalba.
	
TAIP/NE
	

	10.16.
	Galimybė reguliuoti atskirai kiekvieno įrenginio (sniego verstuvo, būgninio šepečio ir oro pūtiklio) pasukimo kampą iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
	
TAIP/NE
	

	11. REIKALAVIMAI ŽIBINTAMS

	11.1.
	Priekiniai žibintai – LED technologijos.
	
TAIP/NE

	

	11.2.
	Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 4 LED žibintai priekyje, sumontuoti aukščiau sniego verstuvo, su galimybe keisti apšvietimo kampą ir užtikrinantys gerą matomumą darbo metu tamsiu paros metu.
	TAIP/NE

NURODYTI ŽIBINTŲ SKAIČIŲ
	

	11.3.
	Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 2 LED galiniai žibintai ir posūkių šviesos, bei oranžiniai švyturėliai ant vairuotojo kabinos ir gale. 


Šviesos turi būti matomos į visas puses, mirksėjimo dažnis 60–90/min, intensyvumas ≥40 cd/m².
	TAIP/NE

NURODYTI GALINIŲ ŽIBINTŲ SKAIČIŲ


TAIP/ NE
	

	11.4.
	Priekiniai rūko žibintai.
	TAIP/NE

	

	11.5.
	Dieninės šviesos automatiškai reguliuojamos. 

	TAIP/NE

	

	12. REIKALAVIMAI PAKABAI

	12.1.
	Automobilis turi būti su sustiprinta, darbui su specialios paskirties aerodromo valymo įranga pritaikyta pakaba.
	
TAIP/NE
	

	12.2.
	Priekinė pakaba – mechaninė (linginė) arba pneumatinė, pritaikyta darbui su priekine valymo įranga (verstuvu / šepečiu).
	
TAIP/NE
	

	12.3.
	Galinė pakaba – pneumatinė, mechaninė (linginė) arba lygiavertė, užtikrinanti: stabilų įrangos darbą, gerą ratų sukibimą su danga.
	
TAIP/NE
	

	12.4.
	Pneumatinė pakaba turi turėti: automatinę aukščio palaikymo funkciją, galimybę reguliuoti važiuoklės aukštį iš kabinos, pakabos pakėlimo / nuleidimo funkciją techninės priežiūros ir darbo režimams.
	
TAIP/NE
	

	12.5.
	Pakaba turi būti pritaikyta eksploatacijai žiemos sąlygomis, esant ne aukštesnei kaip –30 °C temperatūrai.
	TAIP/NE

NURODYTI TEMPERATŪRĄ
,,,,, °C
	

	13. PNEUMATINĖ SISTEMA

	13.1.
	Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija.
	
TAIP/NE
	

	13.2.
	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
	
TAIP/NE
	

	13.3.
	Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų.
	
TAIP/NE

	

	14. REIKALAVIMAI DEGALŲ IR ADBLUE REZERVUARAMS

	14.1.
	Degalų bakas turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2000/8/EB arba lygiaverčių galiojančių ES ar UNECE reglamentų reikalavimus (atitiktis turi būti pagrįsta transporto priemonės ES tipo patvirtinimo (WVTA) arba atitikties sertifikato (CoC) dokumentais).
	TAIP/NE

NURODYTI REGLAMENTUOJANTĮ DOKUMENTĄ
	WVTA arba atitikties sertifikato (CoC) dokumentai


	14.2.
	Degalų bako talpa turi būti tokia, kad transporto priemonė su veikiančia sniego valymo įranga galėtų dirbti ne trumpiau kaip 10 val. be papildomo degalų papildymo, esant standartinėms eksploatacinėms darbo sąlygoms, neįskaitant degalų bako rezervo (atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija arba gamintojo patvirtintu degalų sąnaudų skaičiavimu darbo režimu).
	TAIP/NE

NURODYTI, KIEK VAL. GALĖTŲ DIRBTI TRANSPORTO PRIEMONĖ
.....val.
	

	14.3.
	Degalų užpylimo anga turi būti lengvai ir saugiai pasiekiama nuo žemės paviršiaus, užtikrinant, kad degalų pildymo metu operatoriui nereikėtų lipti ant transporto priemonės konstrukcinių elementų, ratų ar naudoti papildomų pakylų ar kopėčių.
	
TAIP/NE
	

	14.4.
	Transporto priemonėje turi būti įrengta SCR emisijų mažinimo sistema su AdBlue reagentu, AdBlue bakas su automatine šildymo sistema, užtikrinančia sistemos veikimą ne žemesnėje kaip −30 °C aplinkos temperatūroje.
	
TAIP/NE
	

	14.5.
	AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 60 litrų.
	
NURODYTI TALPĄ 
..... litrų

	

	14.6.
	Prietaisų skydelyje turi būti matomas dyzelinio priedo (AdBlue) skysčio kiekis (lygio rodiklis) ir perspėjimas vairuotojui, kai lygis sumažėja iki gamintojo nurodytos minimalios žymos talpoje.
	
TAIP/NE

	

	15. REIKALAVIMAI GREIČIUI

	15.1.
	Darbinis greitis nuo 0 iki ne mažiau kaip 60 km/h.
	NURODYTI DARBINĮ GREITĮ
..... km/h
	

	15.2.
	Transportinis greitis ne mažiau kaip 60 km/h.
	NURODYTI TRANSPORTINĮ GREITĮ
..... km/h
	

	16. REIKALAVIMAI AŠIMS

	16.1.
	Galinė automobilio ašis vairuojama. Įjungimas-išjungimas iš vairuotojo kabinoje esančio pulto.
	
TAIP/NE

	

	16.2.
	Ašių vairavimo režimai: priekiniai/visi 4/lygiagretus vairavimas.
	
TAIP/NE

	

	16.3.
	Galinės vairuojamos ašies sistema turi automatiškai išsijungti transportiniame režime arba viršijus 40 km/h greitį. Greičiui sumažėjus žemiau atjungimo ribos, galinės vairuojamos ašies sistema turi automatiškai įsijungti.
	
TAIP/NE
	

	17. REIKALAVIMAI ŠILDYMUI

	17.1.
	Transporto priemonėje turi būti įrengta šildymo sistema, prijungta prie variklio aušinimo sistemos, kartu su autonominiu skysto kuro šildytuvu, skirtu variklio, vairuotojo kabinos ir darbinės įrangos sistemų pašildymui.
	
TAIP/NE
	

	17.2.
	Autonominis šildytuvas turi būti valdomas iš vairuotojo kabinoje įrengto valdymo pulto bei turėti programuojamo įjungimo funkciją.
	
TAIP/NE
	

	17.3.
	Vairuotojo kabina turi būti šildoma efektyvia oro arba skysčio tipo šildymo sistema, užtikrinančia tolygų šilumos paskirstymą.
	
TAIP/NE
	

	18. REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMAI IR VENTILIACIJAI

	18.1.
	Transporto priemonės vairuotojo kabinoje turi būti įrengta automatinė oro kondicionavimo sistema.
	
TAIP/NE
	

	18.2.
	Oro kondicionavimo sistema turi užtikrinti efektyvų vairuotojo kabinos vėsinimą esant ne žemesnei kaip +30 °C išorės oro temperatūrai.
	TAIP/NE

NURODYTI TEMPERATŪRĄ
..... °C
	

	18.3.
	Ventiliacijos sistema turi užtikrinti nuolatinį šviežio oro tiekimą bei oro cirkuliaciją vairuotojo kabinoje.
	
TAIP/NE
	

	18.4.
	Sistema turi turėti reguliuojamą oro paskirstymą į: vairuotojo darbo zoną, priekinį stiklą, šoninius stiklus.
	
TAIP/NE
	

	18.5.
	Oro srautas turi būti nukreipiamas taip, kad būtų užtikrintas priekinio ir šoninių langų rasojimo bei apledėjimo prevencijos efektyvumas.
	
TAIP/NE
	

	18.6.
	Oro kondicionavimo ir ventiliacijos sistema turi veikti transporto priemonei dirbant maksimaliu darbinės įrangos režimu.
	
TAIP/NE
	

	19. REIKALAVIMAI UŽRAŠAMS

	19.1.
	Visi informaciniai ženklai, žymos, užrašai ir piktogramos ant sunkvežimio, komplektuojančių dalių ir įrangos, tiek sunkvežimio viduje, tiek išorėje, turi būti lietuvių kalba.
	
TAIP/NE
	____

	20. REIKALAVIMAI PAPILDOMAI ĮRANGAI

	20.1.
	Automatiškai pasikeliantys kartu sniego verstuvas, būgninis šepetys ir oro pūtiklis, darbo metu įjungus atbulinę pavarą.
	
TAIP/NE
	

	20.2.
	Automatinė automobilio įrangos ir jos komponentų sutepimo sistema.
	
TAIP/NE

	

	20.3.
	Sukomplektuotas automobilis turi būti padengtas antikorozinėmis medžiagomis visoms metalinėms dalims (rėmas, pakaba, varžtai, veržlės, visa įranga). 


Šepečio mechanizmo visi dažomi metaliniai paviršiai (deflektoriai, rėmo konstrukcija, ratukų kronšteinai, kreipiančiosios) turi būti padengti papildomomis antikorozinėmis medžiagomis, atspariomis mechaniniam poveikiui, kad eksploatuojant ant ledo ir sniego dažų sluoksnis nebūtų pažeidžiamas.
	
TAIP/NE





TAIP/NE
	

	20.4.
	Transporto priemonėje turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas reikalingas smulkiam remontui, ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.
	
TAIP/NE
	

	20.5.
	Lengvai prieinamas ir pažymėtas mažiausiai 1 vnt. 6 kg miltelinis ugnies gesintuvas.
	
NURODYTI GESINTUVŲ KIEKĮ IR SVORĮ

	

	20.6.
	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
	
TAIP/NE

	____

	20.7.
	Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija) reikalavimus.
	
TAIP/NE
	____

	20.8.
	Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
	
TAIP/NE

	____

	20.9.
	Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro aptikimo ir gesinimo sistema. Vairuotojo kabinos prietaisų skydelyje turi būti aiški vizualinė ir garsinė signalizacija apie gaisrą arba sistemos suveikimą variklio skyriuje.
	
TAIP/NE
	

	20.10.
	Transporto priemonėje turi būti įrengti gamintojo numatyti vilkimo įtaisai (kilpos arba kabliai) priekinėje ir galinėje dalyje, sumontuoti transporto priemonės išilginėje ašyje, pritaikyti transporto priemonės vilkimui pilnai pakrauta mase.
	
TAIP/NE
	

	20.11.
	Turi būti įrengti šeši avarinio stabdymo mygtukai: du automobilio priekyje, du gale, vienas prie darbinio variklio, vienas vairuotojo kabinoje. Mygtukai turi leisti greitai sustabdyti variklį (-ius) ir įrangą, kad viduje arba išorėje esantis asmuo galėtų nedelsiant nutraukti darbo procesą ekstremalios situacijos atveju. Mygtukai turi būti ryškiai pažymėti avarinės funkcijos simboliu ir spalva. Mygtukai turi būti atitinkantys ISO 13850 arba lygiaverčio avarinio stabdymo reikalavimus.
	
TAIP/NE
	

	20.12.
	Turi būti tiekiami 2 (du) atsarginiai ratukai verstuvui, kurie būtų identiški eksploatuojamiems ratukams ir paruošti lengvai pakeitimui.
	
TAIP/NE
	

	20.13.
	Turi būti tiekiami 2 (du) atsarginiai ratukai šepečiui, kurie būtų identiški eksploatuojamiems ratukams ir paruošti lengvai pakeitimui.
	
TAIP/NE
	

	20.14.
	Turi būti tiekiamas 1 (vienas) komplektas atsarginių verstuvo apatinių valančiųjų dalių (ašmenų), pagamintų iš specialaus plastiko, atsparaus nusidėvėjimui, skirtų lengvai pakeisti susidėvėjusias dalis.
	
TAIP/NE
	

	20.15.
	Turi būti tiekiamas 1 (vienas) komplektas apipūtimo apatinių apsaugų rinkinys, užtikrinantis saugų verstuvo valančių dalių pakeitimą ir apsaugą nuo purvo bei sniego pateikimo į mechanizmą.
	
TAIP/NE
	

	20.16.
	Tiekėjas privalo kartu su transporto priemone pateikti bazinio automobilio ir sniego valymo įrangos diagnostikos priemones (programinę ir, jei reikalinga, techninę įrangą), skirtas gedimų nustatymui, parametrų peržiūrai ir sistemų diagnostikai su ne mažiau kaip 5 metų programos palaikymo licencija.
	NURODYTI PROGRAMOS PALAIKYMO LICENCIJOS TIKSLŲ TERMINĄ
,,,,,, metų
	____

	21. REIKALAVIMAI SNIEGO VERSTUVUI

	21.1.
	Naujas priekinis pakeliamas sniego verstuvas su greito prijungimo ir nuėmimo sistema, atitinkančia DIN EN 15432-1:2011 arba lygiavertį standartą (tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus arba gamintojo deklaraciją, patvirtinančią priekinės montavimo plokštės atitiktį DIN EN 15432-1:2011 arba lygiaverčiam standartui).

	
TAIP/NE
	Dokumentai arba gamintojo deklaracija, patvirtinanti priekinės montavimo plokštės atitiktį DIN EN 15432-1:2011 arba lygiaverčiam standartui


	21.2.
	Sniego verstuvas turi turėti reguliuojamo aukščio atramines kojas (stovus), užtikrinančias stabilų verstuvo stovėjimą ant lygios dangos jį nuėmus nuo transporto priemonės.
	
TAIP/NE
	

	21.3.
	Atraminės kojos turi būti reguliuojamos be papildomos kėlimo technikos naudojimo.
	
TAIP/NE

	

	21.4.
	Sniego verstuvas turi būti nudažytas geltona artima RAL 1004 spalva
	TAIP/NE

NURODYTI SPALVĄ
	

	21.5.
	Sniego verstuvas turi būti pritaikytas darbui oro uostuose – kilimo ir tūpimo takuose, orlaivių riedėjimo takuose ir peronų dangų valymui.
	
TAIP/NE
	_____

	21.6.
	Sniego verstuvas turi susidėti iš apatinės valančiosios briaunos, pagrindinės metalinės konstrukcijos ir viršutinio sniego nukreipimo skydo, neleidžiančio sniegui būti permetamam per verstuvą.
	
TAIP/NE
	

	21.7.
	Sniego verstuvo apatinės valančiosios dalys turi būti pagamintos iš poliuretano, elastomerinės arba lygiavertės medžiagos (pvz., vulkolano tipo), kurios kietumas turi būti ne mažesnis kaip 65 Shore A ir ne didesnis kaip 70 Shore A, atsparios temperatūrų svyravimams, trinčiai ir dilimui, su galimybe lengvai pakeisti susidėvėjusias atskiras dalis. 






Medžiaga neturi palikti žymių ar pažeisti aerodromo dangos paviršiaus (tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti medžiagos gamintojo dokumentus arba gamintojo deklaraciją, kur turi būti nurodyta medžiaga, kietumas, atsparumas dilimui, darbinė temperatūra).

	NURODYTI:
MEDŽIAGOS GAMINTOJĄ,
-APATINIŲ VALANČIŲJŲ DALIŲ MEDŽIAGĄ,
- MEDŽIAGOS KIETUMĄ (SHORE A)
- ATSPARUMĄ DILIMUI,
- DARBINĘ TEMPERATŪRĄ



TAIP/NE
	Medžiagos gamintojo dokumentai arba gamintojo deklaracija, kurioje turi būti nurodyta medžiaga, kietumas, atsparumas dilimui, darbinė temperatūra


	21.8.
	Verstuvo pakėlimas ir pasukimas turi būti valdomas iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto, naudojant transporto priemonės hidraulinę sistemą.
	
TAIP/NE
	

	21.9.
	Verstuvo pasisukimo kampas į kairę ir į dešinę puses – ne mažesnis kaip ±28° ir ne didesnis kaip ±32° (verstuvo pasisukimo kampas turi būti patikrinamas transporto priemonės priėmimo metu atliekant faktinį matavimą). 




Tiekėjas privalo savo lėšomis pateikti reikalingas matavimo priemones, užtikrinti tinkamas matavimo sąlygas ir organizuoti patikrinimą dalyvaujant Pirkėjo paskirtai priėmimo komisijai.
	TAIP/NE

NURODYTI VERSTUVO PASISUKIMO KAMPĄ
.... °





TAIP/NE
	

	21.10.
	Verstuvas turi būti su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais. Ratukai turi turėti šoninius ribotuvus, neleidžiančius jiems patekti po verstuvo konstrukcija darbo metu, o pakėlus verstuvą nuo dangos – automatiškai grįžti į darbinę padėtį.
	
TAIP/NE
	

	21.11.
	Verstuvo ratukai ir jų tvirtinimo mazgai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų pilną verstuvo svorį ir dinamines apkrovas sniego valymo metu.
	
TAIP/NE
	

	21.12.
	Ratukų tvirtinimo mazgai turi turėti tepimo taškus, apsaugotus nuo purvo, drėgmės ir kitų išorinių veiksnių patekimo.
	TAIP/NE
	____

	21.13.
	Verstuvo konstrukcijoje turi būti įrengta smūginių apkrovų apsaugos sistema su automatiniu sugrįžimo mechanizmu, apsauganti verstuvą ir transporto priemonę atsitrenkus į kliūtį. 
	
TAIP/NE
	

	21.14.
	Verstuvo pakėlimo aukštis nuo valomos dangos – ne mažesnis kaip 200 mm.
	NURODYTI AUKŠTĮ
...... mm
	

	21.15.
	Verstuvas turi būti pakeliamas ir nuleidžiamas iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto, su galimybe fiksuoti verstuvo padėtį norimame aukštyje bet kuriame darbo režime, užtikrinant stabilumą ir saugumą eksploatacijos metu.
	
TAIP/NE
	

	21.16.
	Verstuvo spaudimas į valomą dangą turi būti reguliuojamas iš vairuotojo kabinos.
	
TAIP/NE

	

	21.17.
	Verstuvas turi susidėti iš ne mažiau kaip 5 metalinių, viena nuo kitos nepriklausomų sekcijų.
	
NURODYTI SEKCIJŲ SKAIČIŲ

	

	21.18.
	Verstuvo darbinis valymo plotis - ne mažiau kaip 4500 mm, pasukus verstuvą ne mažiau kaip 28 - 32 laipsnių kampu (verstuvo darbinis valymo plotis turi būti patikrinamas transporto priemonės priėmimo metu pasukus verstuvą maksimaliai į kairę ir į dešinę 28–32°. 


Tiekėjas privalo savo lėšomis pateikti reikalingas matavimo priemones, užtikrinti tinkamas matavimo sąlygas ir organizuoti patikrinimą dalyvaujant Pirkėjo paskirtai priėmimo komisijai.).
	
NURODYTI VALYMO PLOTĮ





TAIP/NE
	

	21.19.
	Verstuvo bendras aukštis su viršutine apsauga turi būti ne mažesnis kaip 1400 mm. 



Verstuvas turi būti pritaikytas stumdyti perono sniego krūvas į laikinas sniego kaupimo vietas ir valyti sniegą orlaivių stovėjimo aikštelėse. Verstuvo išlenkimas turi būti toks, kad nesukurtų greitai lūžtančios sniego bangos efekto, galinčios pažeisti dangą ar valomosios zonos įrangą. 
	NURODYTI AUKŠTĮ
.... mm




TAIP/NE
	Verstuvo techniniai brėžiniai, kuriuose būtų nurodyti matmenys, aukščiai ir geometrija.


	21.20.
	Verstuvas turi turėti plaukiojančią prispaudimo prie valomo paviršiaus funkciją, leidžiančią verstuvui judėti vertikaliai, kad atsitrenkus į kliūtį nesulaužytų verstuvo ar jo sudedamųjų dalių.
	
TAIP/NE
	

	21.21.
	Verstuvas turi kopijuoti valomo paviršiaus profilį, užtikrinant tolygų prispaudimą abiejuose verstuvo galuose (šonuose).
	
TAIP/NE
	

	21.22.
	Verstuvas turi būti valdomas tik bazinio variklio pagalba, iš vairuotojo kabinos esančio valdymo pulto, jei pagalbinis (įrangos) variklis neveikia arba yra sugedęs.
	
TAIP/NE
	

	
21.23.
	Verstuvo posūkių cilindrai turi turėti atbulinius apsauginius vožtuvus, kurie saugo cilindrus ir hidraulikos valdymo paskirstytoją nuo hidraulinio smūgio, atsirandančio atsitrenkus į sniego sankaupą ar didesnį sniego volą.
	
TAIP/NE
	

	21.24.
	Verstuvas turi būti aprūpintas atšvaitais ir šviečiančiais gabaritiniais riboženkliais verstuvo šonuose, įjungiamais automatiškai arba rankiniu būdu pagal standartines eksploatacijos procedūras.
	
TAIP/NE
	

	22. REIKALAVIMAI BŪGNINIAM SNIEGO VALYMO ŠEPEČIUI

	22.1.
	Naujas būgninis sniego valymo šepetys.
	
TAIP/NE

	

	22.2.
	Šepetys specialiai pritaikytas darbui oro uostuose: kilimo-tūpimo takų, orlaivių riedėjimo takų ir perono dangų valymui.
	
TAIP/NE
	

	22.3.
	Šepetys turi būti įrengtas tarp automobilio ašių.
	
TAIP/NE

	

	22.4.
	Šepečio valymo segmentų eilių skaičius – ne mažiau kaip 20.
	
NURODYTI SEGMENTŲ EILIŲ SKAIČIŲ
	

	22.5.
	Šepetys kasetinio tipo, pilnai sukomplektuotas su naujas, originaliomis kasetinėmis šlavimo segmentų dalimis.
	
TAIP/NE
	

	22.6.
	Šepečio ilgis – ne mažiau kaip 4200 mm, bet ne didesnis už verstuvo ilgį.
	NURODYTI ŠEPEČIO ILGĮ
..... mm
	

	22.7.
	Šepečio išorinis diametras su naujais kasetiniais šlavimo segmentais – ne mažiau kaip 900 mm.
	NURODYTI IŠORINĮ DIAMETRĄ
.....mm
	

	22.8.
	Valymo plotis, pasukus šepetį 28–32° kampu, – ne mažesnis kaip 3500 mm.


	NURODYTI VALYMO PLOTĮ
..... mm
	

	22.9.
	Šepečio apsisukimų skaičius – ne mažiau kaip 550 aps./min.
	NURODYTI APSISUKIMŲ SKAIČIŲ
....... aps./min
	

	22.10.
	Šepečio darbinis greitis (apsisukimų skaičius) turi automatiškai koreguotis priklausomai nuo šepečio susidėvėjimo ir transporto priemonės važiavimo greičio.
	
TAIP/NE
	

	
22.11.
	Galimybė reguliuoti šepetį ir jo greitį (apsisukimus) iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
	
TAIP/NE
	

	22.12.
	Šepečio sukimo pavara hidraulinė, ne mažiau 1 variklio,* užtikrinanti, kad pasuktas, darbinėje padėtyje, šepetys privalo valyti sniegą lygiai ir vienodai per visą šepečio ilgį (valymo plotį), nepriklausomai nuo posūkio kampo ir važiavimo greičio.
* Vertinimo kriterijų Techninių pranašumų kriterijus 2.3 (HV)
	
NURODYTI VARIKLIŲ SKAIČIŲ
	

	22.13.
	Šepetys turi turėti atraminius ratukus kiekvienoje šepečio pusėje (1+1 arba 2+2, priklausomai nuo gamintojo konstrukcinio sprendimo). 


Šepečio ratukų tvirtinimai turi būti su sutepimo taškais, izoliuoti nuo išorės veiksnių (purvo, drėgmės, sniego), kad į ratukų kilnojimo mechanizmo vidų nepatektų teršalai, užtikrinant patikimą ir ilgalaikį eksploatavimą.
	
TAIP/NE




TAIP/NE
	

	22.14.
	Pakėlus šepetį ir ratukams nesiliečiant su kelio dangos paviršiumi, atraminiai ratukai turi automatiškai grįžti į pradinę padėtį.
	
TAIP/NE
	

	22.15.
	Šepečio prispaudimas prie valomo paviršiaus turi būti reguliuojamas atraminių ratukų pagalba hidrauliniu arba analogišku būdu, valdant iš vairuotojo kabinoje esančio valdymo pulto.
	
TAIP/NE
	

	22.16.
	Šluojamo paviršiaus kopijavimas turi užtikrinti lygų prispaudimą abiejuose šepečio galuose (šonuose).
	
TAIP/NE
	

	22.17.
	Turi būti automatinė arba pusiau automatinė šepečio prispaudimo kompensavimo sistema, užtikrinanti pastovų prispaudimą nepriklausomai nuo nusidėvėjimo.
	
TAIP/NE
	

	22.18.
	Šepečio sniego apsaugos (deflektoriai) turi apimti priekinę ir galinę apsaugas nuo sniego ir vandens, kad valymo metu nenukentėtų valomo paviršiaus kokybė ir operatorius.
	
TAIP/NE
	

	23. REIKALAVIMAI ORO (SNIEGO) PŪTIKLIUI

	23.1.
	Naujas aukšto slėgio oro pūtiklis.
	
TAIP/NE

	

	23.2.
	Oro pūtiklio darbas turi būti valdomas iš vairuotojo kabinos esančio valdymo pulto.
	
TAIP/NE

	

	23.3.
	Oro pūtimo greitis – ne mažiau kaip 120 m/s.
	NURODYTI ORO PŪTIMO GREITĮ
..... m/s
	

	23.4.
	Oro pūtiklio našumas – ne mažiau kaip 380 m³/min.*
*Vertinimo kriterijų Techninių pranašumų kriterijus 2.1 (PN)
	NURODYTI ORO PŪTIKLIO NAŠUMĄ
...... m³/min
	

	23.5.
	Oro pūtiklis turi būti vientisas, kad nupūstų sniegą arba vandenį ne siauresniu pločiu, negu nuvalo būgninis sniego valymo šepetys.
	
TAIP/NE
	

	23.6.
	Oro srautas gali būti nukreipiamas į kairę arba į dešinę puses, valdomas iš vairuotojo kabinos valdymo pulto.
	
TAIP/NE
	

	23.7.
	Pagrindinės oro pūtimo angos turi būti įrengtos už sniego valymo šepečio, už galinės ašies arba automobilio gale.
	
NURODYTI ORO PŪTIMO ANGŲ ĮRENGIMO VIETĄ

	

	23.8.
	Oro pūtiklis turi turėti ne mažiau kaip dviejų pakopų pūtimo greičio režimus.
	
NURODYTI PAKOPŲ SKAIČIŲ

	

	23.9.
	Oro pūtiklio ventiliatorius turi būti varomas nuo autonominio (pagalbinio) įrangos variklio.
	
TAIP/NE

	

	23.10.
	Transportinėje padėtyje oro pūtiklio rėmo žemiausias taškas turi būti ne mažiau kaip 180 mm nuo važiuojamo paviršiaus.
	NURODYTI ŽEMIAUSIO TAŠKO AUKŠTĮ (NUO VAŽIUOJAMO PAVIRŠIAUS)
..... mm
	

	24. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

	24.1.
	Tiekėjas privalo pateikti išsamias transporto priemonės eksploatacijos instrukcijas vartotojui lietuvių kalba, kuriomis vadovaujantis būtų galima kvalifikuotai eksploatuoti automobilį.
	
TAIP/NE
	____

	24.2.
	Tiekėjas privalo pateikti bendras elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiomis galimybę kontroliuoti, remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą automobilį ir jo sudedamąsias dalis.
	
TAIP/NE
	____

	24.3.
	Automobilis turi būti aprūpintas instrukcija, skirta vairuotojams apie transporto priemonės sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba.
	
TAIP/NE
	____

	24.4.
	Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba. 
	
TAIP/NE
	____

	25. REIKALAVIMAI GARANTIJAI

	25.1.
	Automobilio (bazės ir antstato/įrangos) garantija – ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo pristatymo arba iki 100 000 km ridos priklausomai kas įvyks pirmiau.*
* Vertinimo kriterijų Techninių pranašumų kriterijus 2.2 (G)
	
NURODYTI GARANTINĮ TERMINĄ arba RIDĄ

	

	25.2.
	Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.
	NURODYTI GARANTIJOS TERMINĄ
	

	25.3.
	Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
	TAIP/NE
	___

	25.4.
	Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.
	TAIP/NE
	___

	25.5.
	Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose.
	NURODYTI TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO REGIONUS
	____

	25.6.
	Garantija automobilio varikliui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km, priklausomai kas įvyks pirmiau.
	NURODYTI GARANTINĮ TERMINĄ arba RIDĄ
	

	25.7.
	Garantija pagalbiniam (įrangos) varikliui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 2000 m/h, priklausomai kas įvyks pirmiau.
	NURODYTI GARANTINĮ TERMINĄ arba DARBO VALANDAS
	

	25.8.
	Prekės gamintojo autorizuotas techninio aptarnavimo centras privalo užtikrinti, kad kritiniu, skubiu atveju, autorizuoto techninio aptarnavimo centro darbuotojas atvyktų ne ilgiau kaip per 6 (šešias) valandas nuo gedimo užsakymo pateikimo Pirkėjo teritorijoje. Kritiniu atveju darbuotojas atvyksta: diagnostikai, defektavimui, atsarginės dalies užsakymui, remontui, konsultacijai ar mokymams. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojo atvykimas būtų galimas visoje Lietuvos teritorijoje.
	TAIP/NE
	____

	26. MOKYMAI

	26.1.
	Pristatęs automobilį, tiekėjas privalo apmokyti iki 15 (penkiolikos) Lietuvos kariuomenės vairuotojų pagal saugaus vairavimo programą.
	TAIP/NE
	___

	26.2.
	Pristatęs automobilį, tiekėjas privalo apmokyti iki 10 (dešimties) Lietuvos kariuomenės darbuotojų, atsakingų už automobilio techninę priežiūrą ir eksploatavimą, apie techninius automobilio ypatumus ir įrangos naudojimą.
	TAIP/NE
	___

	26.3.
	Visi mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba.


	TAIP/NE
	____



Pastaba:
Prekės Gamintojo (Gamintojo) techniniai dokumentai – gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, brošiūros ir/ar kiti duomenys (pdf. formatu).


______________
