


Pirkimo sąlygų 2 priedas

LAIVAS, SKIRTAS SURINKTI BATIMETRINIUS DUOMENIS (KARJERŲ, UPIŲ, EŽERŲ, MARIŲ DUGNE) 

        
Toliau pateikiamas šios įrangos aprašymas ir techninė specifikacija:

Pastabos: 
Jeigu perkančiosios organizacijos nurodytas reikalavimas nėra apibrėžtas skaitine verte arba kitu aiškiai įvertinamu dydžiu, tiekėjas turi stulpelyje „Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrai“ pažymėti „Atitinka“. 
Nesant galimybės tiekėjui pateikti nuorodos į atitiktį perkančiosios organizacijos nurodytam reikalavimui įrodantį konkretų dokumentą, tiekėjas gali atitinkamame stulpelyje pateikti paaiškinimą dėl galimybės nebuvimo.
Perkančioji organizacija pasilieka teisę, esant pagrįstoms abejonėms, paprašyti tiekėjo per protingą terminą pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius siūlomo pirkimo objekto atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Radijo bangomis valdomas laivas su vieno spindulio sonaru, perduodantis informaciją realiu laiku. (1 komplektas)

	Eil. Nr.
	Komponentai, savybės, parametrai
	Reikalavimų aprašymas
	Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrai
	Nuoroda į konkretų pateiktą dokumentą (įrodantį atitiktį) ir tikslią vietą jame (psl., lentelės Nr. ir pan.)

	1.1
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją ir modelį. 
	
	

	1.2
	Išmatavimai (Ilgis×Plotis×Aukštis)

	Ne didesnis kaip 1500mm×750mm×450mm 

	
	

	1.3
	Laivo forma (tipas)
	Užtikrinantis laivo stabilumą bei kryptį plaukimo metu
	
	

	1.4
	Akumuliatoriaus veikimo laikas ir pakeičiamumas
	Ne mažiau kaip 8 valandos plaukiant (1,5-2 m/s) greičiu
Akumuliatorius turi būti lengvai pakeičiamas.
	
	

	1.5
	Didžiausias greitis
	Ne blogiau kaip 3 m/s
	
	

	1.6
	Jutiklis
	Ne blogiau kaip Vieno spindulio sonaras
	
	

	1.7
	Spindulio veikimo diapazonas
	Ne blogiau kaip nuo 0,4 iki 50 m
	
	

	1.8
	Darbinis atstumas
	Ne mažiau kaip 2 km
	
	

	1.9
	GNSS (Global navigation satelite system)
	Suderinama su bepiločiu laivu; 
RTK GNSS sistema, užtikrinanti ne blogesnį nei 2 cm horizontalų ir 3 cm vertikalų tikslumą.
	
	

	1.10
	Programinė įranga
	Programinė įranga skirta Laivo valdymui, misijų sudarymui, koregavimui, duomenų eksportavimui į pasirinktą formatą ir kt., pilnai suderinama su Laivu. Programinės įranga turi turėti galimybę stebėti laivo parametrus realiu laiku (vieta, baterijos likutis, atstumas iki “namų taško ir kt.”) Jeigu valdymui, komunikacijai su laivu reikalingos kelios programinės įrangos - pateikiamos visos reikiamos pilnam funkcionavimui.
	
	

	1.11
	Korpusas
	Laivo korpusas turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios korozijai.
	
	



	
	2. Bendrieji reikalavaimai

	2.1
	Visa įranga ir programinės įrangos licencijos turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius.

	2.2
	Perkama įranga turi būti pristatyta į organizacijos patalpas, pirmą kartą įjungta, aktyvuotos licencijos ir įdiegti reikalingi atnaujinimai.

	2.3
	Per 2 savaites nuo įrangos pristatymo turi būti atlikti įvadiniai nuo 3 iki 5 darbo dienų trukmės mokymai apimantys: bendrą visos perkamos įrangos ir valdymo savybių pristatymą, programinės įrangos pristatymą ir veikimo demonstravimą, demonstracinis plaukimas Tiekėjo pasirinktoje vietoje Vilniuje ar Vilniaus rajone su galimybe Pirkėjui savarankiškai atlikti bandomuosius plaukimus, plaukimo planavimo, duomenų apdorojimo ir analizės demonstravimą..

	2.4
	Visa perkama įranga turi būti pagaminta ne anksčiau nei 2025 metais.

	2.5
	Visa įranga ir programinė įranga Perkančiajai organizacijai turi būti pristatoma per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.


	2.6
	Prekei nustatomas 24 mėn. garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekė turi būti gamintojo palaikoma ir jos originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys turi būti tiekiamos rinkai ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos.


 

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI
0. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) – Prekės akumuliatorius turi būti lengvai pakeičiamas (žr. šios techninės specifikacijos lentelės 1.4 papunktį), Prekės korpusas turėtų būti pagamintas iš medžiagos, atsparios korozijai (žr. šios techninės specifikacijos lentelės 1.11 papunktį).
0. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) ir 4.4.4.2 papunkčiu (prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių), šios techninės specifikacijos lentelės 2.3 papunktyje numatytų įvadinių mokymų perkančiosios organizacijos darbuotojams metu turi būti aptarta ir supažindinta su:
- tinkamu Prekės eksploatavimu, aptarnavimu ir priežiūra, užtikrinančiais jos ilgaamžiškumą;
- integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis, jos atnaujinimu techniniam aktualumui ilguoju laikotarpiu išlaikyti;
- efektyviu ir ekonomišku Prekės naudojimu siekiant sumažinti energijos sąnaudas, Prekės nustatymu energijos taupymui, tinkamu maitinimo šaltinių naudojimu, jų įkrovimu ir priežiūra.
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