TSD-631, VPP-3965
Vienkartinių priemonių artroskopijai techninė specifikacija
	Pirkimo dalies
Nr.
	Pavadinimas
(specifikacija)
	Orientacinis kiekis, 
vnt.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Siūlo nustūmėjas - nukirpėjas
	30
	1. Vienkartinio naudojimo;
2. Su plokščia, plastikine (arba lygiaverte) rankena;
3. Darbinė dalis tuščiavidurio cilindro formos, kurioje įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, valdomas ant rankenos esančiu mygtuku. Pastūmus ir laikant mygtuką į šoną, atsidaro instrumento distaliniame gale esanti šoninio įvėrimo anga, į kurią įstatomas siūlas; atleidus mygtuką siūlas užfiksuojamas instrumento distaliniame gale;
4. Užfiksavus mechanizmą, turi būti galimybė siūlui laisvai slankioti angoje (mazgo nustūmimui); 
5. Ant rankenos įmontuoto kito slankiojančio mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas;
6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	2.
	Endoskopinis grąžtas endosagoms
	30
	1. Vienkartinio naudojimo;
2. Kalibruotas;
3. Grąžto ilgis 17 cm ± 1 cm;
4. Išorinis skersmuo 4,5 ± 0,1 mm;
5. Vidinis skersmuo 2,4 ± 0,1 mm;
6. Kaniuliuotas;
7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	3.
	Viela su kilpele
	50
	1. Vienkartinio naudojimo, sterili;
2. Grąžtelio tipo;
3. Sugraduota;
4. Vielos diametras 2,4 ± 0,1 mm;
5. Ilgis 380 ± 10 mm;
6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	4.
	Siūlo pravediklis
	-
	1. Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn-atgal; 
2. Vienkartinio naudojimo;
3. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	4.1.
	Siūlo pravediklis
	10
	1. Lenktas 45 į kairę;
2. Su #1 monofilamentiniu siūlu.
	

	4.2.
	Siūlo pravediklis
	10
	1. Lenktas 45 į dešinę;
2. Su #1 monofilamentiniu siūlu.
	

	4.3.
	Siūlo pravediklis
	10
	1. Lenktas 45 į viršų;
2. Su #1 monofilamentiniu siūlu.
	

	4.4.
	Siūlo pravediklis
	10
	1. Tiesus;
2. Su #1 monofilamentiniu siūlu.
	

	5.
	Žemo profilio siūlo pravedimo / ištraukimo
instrumentas
	50
	1. Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui;
2. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius;
3. Galimybė pasirinkti instrumentus (pasirenkama užsakymo metu):
a) darbinė instrumento dalis tiesi; 
b) darbinė instrumento dalis lenkta 17° ± 1° į kairę;
c) darbinė instrumento dalis lenkta 17° ± 1° į dešinę;
4. Darbinės suimančios dalies matmenys: 
ilgis 12,5 mm ± 0,1 mm;
plotis 4,1 mm ± 0,1 mm;
profilio aukštis 4,8 mm ± 0,1 mm; 
5. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 mm ± 0,1 mm;
6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	6.
	Siūlo pravedimo / ištraukimo instrumentas
	30
	1. Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui;
2. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius;
3. Darbinė intrumento dalis tiesi; 
4. Darbinės suimančios dalies matmenys:
ilgis 18,5 mm ± 0,2 mm;
profilio aukštis 5,3 mm ± 0,1 mm; 5. Instrumento darbinio strypo diametras 5,3 mm ± 0,1 mm;
6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	7.
	Kaniulių sistema peties artroskopijoms
	-
	1. Vienkartinio naudojimo, sterili;
2. Su integruota triguba sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu;
3. Be latekso, skaidri;
4. Su sriegiu;
5. Su vienkartiniu obturatoriumi;
6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	7.1.
	Kaniulių sistema
	20
	Kaniulės matmenys:
Storis 8,5 mm ± 0,1 mm;
Ilgis 90 mm ± 1 mm.
	

	7.2.
	Kaniulių sistema
	20
	Kaniulės matmenys:
Storis 8,5 mm ± 0,1 mm;
Ilgis 72 mm ± 1 mm.
	

	7.3.
	Kaniulių sistema
	20
	Kaniulės matmenys:
Storis 8,5 mm ± 0,1 mm;
Ilgis 45 mm ± 1 mm.
	

	7.4.
	Kaniulių sistema
	20
	Kaniulės matmenys:
Storis 7,0 mm ± 0,1 mm;
Ilgis 72 mm ± 1 mm.
	

	7.5.
	Kaniulių sistema
	20
	1. Kaniulė lanksti;
2. Kaniulės matmenys:
Storis 8,0 mm ± 0,1 mm;
Ilgis 72 mm ± 1 mm.
	

	7.6.
	Kaniulių sistema
	20
	1. Kaniulė lanksti;
2. Kaniulės matmenys:
Storis 5,5 mm ± 0,1 mm;
Ilgis 55 mm ± 1 mm.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašytos konkursui siūlomos priemonės. 
2. Priemonių (4, 5 ir 7 pirkimo dalių) kaina, nepriklausomai nuo jų dydžio, turi būti vienoda.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.  
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
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