TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
      Gaminių (langų, vitrinų) šilumos perdavimo koeficientas nurodytas techniniame aprašyme. Gaminiai privalo turėti CE sertifikatą.
      Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimissu trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“).
      PVC gaminių rėmų spalva:  išorė WEIB_WX (balta su medžio imitacija) /  iš vidaus standartinė balta. 
      Langai su stiklo paketais užpildytais dujomis, vienas iš stiklų su selektyvine danga.
      Langų suskirstymas papildomai pritaikomas įrengiant skirtukus stiklo pakete. Nurodyta žiniaraštyje.
[bookmark: _Hlk237976720]      Keičiamų langų rėmai turi būti pagaminti iš PVC profilių, 6-ių kamerų, įstiklinti su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga.
      Langai montuojami su išnešimo profiliu.
      Pagal langų angų perimetrą iš lauko ir vidaus pusių sandarinimo juostų klijavimas. Sumontavus gaminius hermetizuojamos sandūros tarp sienų ir rėmo naudojant garo ir hidroizoliacines juostas.
      Jungčių tarp langų rėmų bei pastoto konstrukcijos sandarinimas elastingomis sandarinimo poliuretano putomis.
      Sumontavus gaminius, atliekama išorės angokraščių apdaila, tinkuojant cementiniu skiediniu, įrengiant deformacinius profilius.
      Visiems gaminiams įrengiamos naujos išorės palangės iš poliesteriu dengtos spalvotos cinkuotos skardos.
      Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti raštiška gamintojo
išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.
      Keičiant langus būtina vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais bei statybos taisyklėmis „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“
(www.statybostaisykles.lt).
      Prieš gaminių gamybą būtina patikslinti angų matmenis vietoje.


GARANTIJA
      Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:
• statiniams - 5 metai;
• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų.
      Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.
      Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.
      Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.
      Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darbų, agregatų keitimo, transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.
      Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas
dokumentais.

ATMOSFEROS SĄLYGOS ATLIEKANT DARBUS
      Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamų medžiagų temperatūra negali būti žemesnė nei +5oC.
      Negalima vykdyti darbų lyjant, esant dideliam vėjui, bei intensyviam saulės spinduliavimui: be apsaugos, tai yra uždangų pritvirtintų prie pastolių. Darbai gali būti atliekami esant ne aukštesnei nei +25oC. Sausi mišiniai ir šiltinimo medžiaga turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių.

LANGAI, VITRINOS
      Keičiant, įrengiant naujai pastato langus, duris, vitrinas būtina vadovautis STR 2.04.01:2018
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ reikalavimais.
      Būtina atlikti sandūrų tarp lango/durų staktos ir sienų hermetizavimą, naudojant garo ir hidroizoliacines juostas.
      Langai montuojami esamose angose, su išnešimo profiliu vietoj “popalanginio” profilio. Išnešimo profilio Techniniai duomenys:
	Savybė
	Vertė

	Dydis 
	60x80; 70x80; 70x85; 80x85; 85x100

	Išnešimo profilio ilgis
	1300 ir 2500 mm

	Šilumos laidumas ʎ
	1300 ir 2500 mm

	Gniuždomasisstipris esant 10
% deformacijai
	≥ 1200 kPa

	Nukrypimai nuo tariamojo
tankio
	±10 %

	Vidutinė didžiausia apkrova 1
cm2
	17 kg/cm2

	Lenkimo jėga
	≥ 750 kPa

	Matmenų stabilumas
	± 0,2 %

	Ilgalaikis vandens
absorbavimas panardinant
	≤ 1,5 %

	Reakcija į ugnį
	E

	Galima dydžio paklaida
	± 4 mm


Atitiktis Nyxon White langų išnešimo profilis

      Siūlė tarp lango/durų rėmo ir atitvaros konstrukcijų turi būti šilta ir garsą izoliuojanti, taip, kad šie parametrai nebūtų blogesni už atitinkamus lango profilio parametrus. Siūlė taip pat turi būti hermetiška, kad į patalpą ir atitvaros konstrukcijas nesiskverbtų vanduo ir dujos. Taip pat siūlei suteikiama kokybės garantija turi būti ne trumpesnė nei sumontuotam langui suteikiama kokybės garantija ir ne mažiau nei 10 metų. Eksploatacinis ilgaamžiškumas turi būti ne mažesnis nei lango eksploatacinis ilgaamžiškumas.
      Visos sandarinimui ir šiltinimui naudojamos medžiagos turi būti tiek tvirtos ir elastingos, kad nesuirtų dėl nuolat įvairiomis kryptimis veikiančių apkrovų atsirandančių dėl lango/durų konstrukcijos ir atitvarų judėjimo. Tuo pačiu jos turi būti tiek minkštos, kad į konstrukcijas neperduotų kritinių apkrovų.
      Siūlė turi būti tiek hermetiška, kad į ją nepatektų vanduo, garai, drėgmė. Patekęs vanduo turi lengvai pasišalinti iš siūlės per įmanomai trumpesnį laiką. Siūlė taip pat turi užtikrinti, kad kritulių drėgmė nepateks į patalpą ar į konstrukcijas.
      Siūlės šilumos izoliacinės savybės turi būti kuo artimesnės sienos šilumos izoliacinėms savybėms, bei neturi būti prastesnės nei lango rėmo šilumos izoliacinėms savybėms. Siūlės garso izoliacija turi būti ne blogesnių parametrų nei lango rėmo garso izoliacija.
      Vidinė siūlės zona (garoizoliacinė juosta) - iš patalpos pusės įrengiama iš tokios medžiagos, kuri:
• patikimai sandarina siūlę, neleisdama į ją patekti vandens garams.
• atskiria išorės orą nuo vidaus.
      Medžiaga turi būti elastinga tiek, kad atlaikytų siūlės poslinkius.
      Parenkant medžiagą reikia atsižvelgti į pageidaujamą apdailą viduje, kad apdailos medžiagos
nereaguotų su siūlės sandarinimo medžiaga ir tvirtai sukibtų. 
      Sandarinimo juosta skirta naudoti vidinėje pusėje. Techniniai duomenys
	[bookmark: _Hlk237974227]Savybė 
	Vienetas 
	Vertė

	Tankis (EN 1848-2)
	g/m2
	250 ± 5%

	Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0)
	klasė
	E

	Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A)
	klasė
	W1

	Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A)
	T/N*
	P

	Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572)
	m 
	40

	Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1)
	N/50 mm
	250 ± 50

	Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1)
	N/50 mm
	165 ± 50

	Pailgėjimas (MD) (EN 12311-1)
	% 
	90 - 154

	Pailgėjimas (CD) (EN 12311-1)
	% 
	90 - 154

	Matavimo stabilumas (EN 1107-2)
	% 
	□ 2

	Atsparumas temperatūrai
	C° 
	-40 - +100


Atitiktis PENOSIL Premium arba Full Glue

      Išorinės zonos įrengimas (hidroizoliacinės - difuzinės juostos įrengimas).
      Išorinės siūlės zona tarp lango rėmo ir sienos įrengiama iš tokios medžiagos, kuri būtų atspari
atmosferiniam poveikiui, UV spinduliams, nepraleistų vandens į siūlę - sudarytų efektyvų vandens barjerą iš lauko pusės, tačiau netrukdytų garų difuzijai iš siūlės. Prieš naudojant medžiagą išorinei siūlei būtina įsitikinti: ar ši medžiaga yra suderinama su aplinkinėmis konstrukcijomis ir medžiagomis, efektyviai perima konstrukcijų poslinkius siūlėje - yra elastinga, neperduoda kritinių įtempimų į siūlės konstrukcijas, yra atspari atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliams, yra ilgaamžė.
      Sandarinimo juosta skirta naudoti išorinėje pusėje. Techniniai duomenys
	Savybė 
	Vienetas 
	Vertė

	Tankis (EN 1848-2)
	g/m2
	127 ± 5%

	Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0)
	klasė
	E

	Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A)
	klasė
	2

	Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A)
	T/N*
	P

	Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572)
	m 
	0,06

	Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1)
	N/50 mm
	340 ± 50

	Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1)
	N/50 mm
	216 ± 50

	Pailgėjimas (MD) (EN 12311-1)
	% 
	99-138 ± 30

	Pailgėjimas (CD) (EN 12311-1)
	% 
	99-138 ± 40

	Matavimo stabilumas (EN 1107-2)
	% 
	L 2

	Atsparumas UV spinduliams
	mėnuo
	3

	Atsparumas temperatūrai
	C° 
	-40 - +100


Atitiktis PENOSIL Premium arba Full Glue
      Būtina griežtai laikytis naudojamų medžiagų gamintojų instrukcijų.

LANGŲ MONTAVIMO DARBAI
      Langų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2013.
      Langas pastate turi būti sumontuotas pagal gamintojo arba kitą jo nurodytą ir viešai paskelbtą
instrukciją . Langai turi būti paženklinti. Nustatant langų faktines savybes, turi būti naudojami ES
standartais įteisinti bandymų metodai. Kai tikrinama, ar visų pastato langų savybės atitinka reglamento reikalavimus, turi būti patikrinta ne mažiau kaip 5 % pastato langų.
      Langų montavimui turi esminės reikšmės teisingai atlikti matavimai. Rangovo atstovas, analizuodamas statybos sąlygas montavimo vietoje, turi įvertinti kelis svarbius dalykus:
- gaminių užnešimą iki angos;
- gaminių tvirtinimo angoje būdas;
- kokiomis priemonėmis bus užtikrinta tinkama garso izoliacija;
- ar bus naudojami palangių profiliai, palangės;
- montažinių tarpų siūlių storį, atsižvelgiant į gaminį;
- ar būtini specialūs reikalavimai, siekiant išvengti mechaninių pažeidimų statybos metu.
      Taip pat, būtina atsižvelgti į kritinius langų matmenis ir vengti tokių gaminių užsakymo.
      Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui:
      Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti užpildytos intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos.
      Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).
      Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų
paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti.
      Reikalavimai gaminių tvirtinimui angoje:
      Pagrindinis principas: Tvirtinimas atliekamas mechaniškai. Putos, klijai ir panašios medžiagos langų
tvirtinimui netinka.
      Reikalavimai tvirtinant gaminius:
1) Teisingai išgręžti skyles, nedirbti pneumatiniais įrankiais (išskyrus betone);
2) Montuojant rėmo diubeliais reikia naudoti prailgintą grąžtą nes gręžimo patronu galima pažeisti
lango pavišių. Jei reikia, naudoti briaunų apsaugos kampus iš PVC;
3) Esant akytoms plytoms gręžti į skiedinio siūlę (apatinis tvirtinimas);
4) Atsižvelgti į diubelių leistinąją apkrovą ir ilgį;
5) Naudoti sistemai pritaikytus diubelius, varžtus, inkarus ir t.t.;
6) Prapūsti ar kitaip išvalyti išgręžtas skyles;
7) Priklausomai nuo statybinių medžiagų turi būti išlaikyti diubelių gamintojo nurodyti atstumai tarp ašių ir briaunų;
8) Varžtus priveržti tolygiai ir be įtampos į rėmą (naudoti varžtų sukimo prietaisus ir dreles su
sukimosi momento ribotuvu);
9) Naudoti atraminių kaladėlių ir tvirtinimo elementų kombinaciją;
10) Negalima kalti vinių, taip pat ir specialių, nes negalima užtikrinti kontroliuojamo jų fiksavimo.
      Įtvirtinus gaminį reikia:
1) Patikrinti ar langas teisingai įstatytas horizontaliai, vertikaliai ir pagal ašis;
2) Patikrinti ar tvirtai laikosi diubeliai;
3) Išimti išlyginimo ir fiksavimo pleištus;
4) Nuvalyti siūles (pašalinti šiukšles po gręžimo);
5) Atlikti gaminio funkcionavimo kontrolę;
6) Mediniai pleištai, naudojami langui išlyginti, nėra atraminės kaladėlės ir turi būti išimti įtvirtinus langą.

SKARDOS GAMINIAI
      Apskardinimui naudojama skarda gaminama iš plieno su mažesniu žalingų priemaišų (sieros ir fosforo) kiekiu, joje turi būti mažiau nemetalinių intarpų jų mikrostruktūra tolygesnė negu paprastųjų konstrukcinių plienų.
      Skardos mechaninės savybės:
[bookmark: _Hlk237957711]Normalizuoti arba karštai valcuoti lakštai: stiprumo riba MPa 310-330, santykinis ištįsimas % - 32-34
Šaltai valcuoti plienų lakštai, kurių paviršius cinkuotas ir dengtas plastiku (danga gali būti
PVDF, PURAL ir kt.) minimalus storis 0,5 mm: stiprumo riba MPa 310-330, santykinis ištįsimas % - 32-34
      Lenkiant skardą 90 laipsniu kampu apie 1,5 mm spinduliu užapvalintą briauną, skarda neturi įtrūkti, o cinkavimas negali atsisluoksniuoti.
     Apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų.
Skarda turi būti cinkuota daugiasluoksne danga ir padengta poliesteriu. Medžiaga – S320 GD+Z275 pagal
DIN EN 10147. Cinkavimas pagal DIN EN 10147. Apsaugos nuo korozijos klasė – II pagal DIN 55928,8 dalis.
      Apskardinimas turi būti įrengtas kokybiškai, užtikrinant, kad nebūtų pašalinių garsų nuo vėjo
poveikių, taip pat, kad lankstinys užtikrintų stabilumą ir nesideformuotų.
      Reikalavimai keliami padidinto atsparumo korozijai skardai:
Lakšto storis mm - 0,5
Atsparumas lankstymui - atsparūs
Atsparumas korozijai balai  - 0
Terminis atsparumas OC - > 125
Atsparumas šalčiui  >50
Dangos sukibimas su pagrindu balai – 2

Techninis aprašymas: 
Profilių sistema: (6 kamerų, įstiklinti su 2-jų kamerų stiklo paketu, 3-jų stiklų iš jų bent 1 su selektyvine danga, 3 tarpinės, lygi varčia ir rėmas, rėmas 76/74mm (76171), varčia 76/78mm (76271), armuotė 2mm į varčią, armuotė 1,5mm į rėmą.)    
[bookmark: _Hlk237968096]Profilių spalva:  Išorė WEIB_WX (balta su medžio imitacija) / balta iš vidaus standartinė
Sandarinimas: Juodos tarpinės
Stiklinimas: 48 mm stiklo paketas, Ug=0.5 (4sel-18-4-18-4sel) termo rėmelis TGI šviesiai pilkas RAL7035.
Užraktai: Maco Multi Matic arba analogas, bet ne prastesnių savybių (rankenos nuo rėmo apačios 600mm, balkoninių durų rankenos nuo rėmo apačios 1050mm).
Skirtukai: Skirtukas stiklo pakete 26mm baltas/ balta medžio imitacija (išorė) 
 V8: H jungtis , 1520mm x 1vnt
    V19: H  jungtis, 1520mm x 2vnt
Vidutinis visų langų šilumos perdavimo koef. Uw ≤ 0.83
Langų žiniaraštis:

[image: ]



image1.png
«—1270—

+-635——635— ——1520——
I [ }—760—r—760—
Tl —90— ~—980—
28 4904904 }-490-+-490
0 O B
(=3 (=3
! 8 8
ol g -
Vaizdas i$ vidaus Vaizdas i§ vidaus Vaizdas i§ vidaus Vaizdas i§ vidaus
L1 (1vnt) V2 (1vnt) L3 (1vnt) V8 (1vnt)
——1200— . 1800 . «~——1000—
+-600——600— F—900—+—900— }-500-+-500-4
I I I
8 e T
15 E 2z &
BN IR N o
2 2 i { + e
| {4
d L T
Vaizdas i$ vidaus Vaizdas i§ vidaus Vaizdas i§ vidaus Vaizdas i§ vidaus
L6 (1vnt) L7 (2vnt) L10 (2vnt) L11 (1vnt)
«—1000— ——930—
Py i +500-+5004 }465-+4654
+-600-+-600— T 1T R—
— T 8 8 b—770——770—
z| 1 1 I
o o 2
3 283 23 £
+ 3 e =31 + =3
-~ [r— ~
g 1 1 %
3 < = 2
i 8 2 8 ‘
: g j T 1
s gt el Vaizdas i vidaus Vaizdas i§ vidaus Vaizdas i§ vidaus
L12(3vnt) L13 (3vnt) L14 (3vnt) L15 (1vnt)
+—930— ~—650—
=
3
5 ——1520——
1 A —760—+—760—
88
j’ Y —2160——— ] ]
=== [ [ I
2 2
| 4 7 I
116 (3vnt) r— rm— VibaiR A

VA7 (2vnt) V18 (1vnt) V19 (2vnt)

—997—





