Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“
PASIŪLYMAS
DĖL GEORADARŲ KOMPLEKTŲ PIRKIMO

	

	(data)

	

	(vieta)

	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)


1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas
	

	Rekvizitai:
· įmonės kodas,
· PVM kodas (jei mokamas),
· atsiskaitomoji sąskaita
· bankas, banko kodas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
4.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.2. darbuotojų praktiniai mokymai;
4.2.3. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.4. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
4.2.5. kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.
4.3.        Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.
4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
4.5. [bookmark: _Hlk191035379]Pirkimui siūlome:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eur

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina
be PVM
	Vieneto kaina
su PVM 
	Pasiūlymo kaina
be PVM
	Pasiūlymo kaina 
su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x5
	8=4x6

	1.
	Georadaras Sistema A (Vidutinio gylio) (su komplektacija pagal techninėje specifikacijoje 3, 4 ir 5 p. nustatytus reikalavimus)
	Vnt.
	1
	
	
	
	

	2. 
	Georadaras Sistema B (Giliojo skenavimo) (su komplektacija pagal techninėje specifikacijoje 3, 4 ir 5 p. nustatytus reikalavimus)
	Vnt.
	1
	
	
	
	



	Pasiūlymo kaina Eur be PVM
	Kaina (skaičiais ir žodžiais): _________________________________________________________________________
                                                  

	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
	 Kaina (skaičiais ir žodžiais):  ________________________________________________________________________
                                                 



4.6.   Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ____________________________________________


4.7.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją ir jos savybės tokios:

	Eil.
Nr.
	Prekės savybės
	Reikalavimai prekei 
(techniniai rodikliai (parametrai), savybės) 

	Tiekėjas turi įrašyti  siūlomos prekės konkrečius duomenis, rodiklių (parametrų) reikšmes bei savybes
(apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
(jeigu prekių savybės nėra išreiškiamos konkrečiais skaičiais/parametrais, Tiekėjas gali įrašyti „atitinka“, „Taip“ „Yra“)
	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Georadaras Sistema A (Vidutinio gylio)

	1.1
	
Bendra informacija 
	Gamintojo pilnas pavadinimas
	

	
	
	Prekės tikslus pavadinimas ir  modelis
	

	
	
	Nuorodą į gamintojo internetinį puslapį
	

	1.2.
	Efektyvus tyrimo gylis
	≥ 6 metrai.
	
	

	1.3.
	Paskirtis:
	sistema turi būti tinkama požeminių ertmių, tunelių, požeminių konstrukcijų, komunikacijų ir kitų metalinių bei nemetalinių objektų ar anomalijų paieškai.
	
	

	1.4.
	Antenos dažnis
	dviejų dažnių (dual‑frequency) 300 (±50) MHz ir 700 (±50) MHz diapazone arba plataus diapazono, apimantis 300–700 MHz intervalą. Gali būti naudojama vieno dažnio, daugiadažnė arba plačiajuostė technologija. Jeigu naudojama daugiadažnė arba plačiajuostė technologija, georadaro matavimui naudojami dažniai turi patekti į nurodytą 300–700 MHz intervalą.

	
	

	1.5.
	Darbinė temperatūra
	Nuo –20 °C iki +40 °C
	
	

	
	Signalų apdorojimas
	sistema turi naudoti signalo kaupimo (stacking), vidurkinimo, skaitmeninio signalų apdorojimo ar kitą lygiavertę technologiją, skirtą signalo ir triukšmo santykiui gerinti ir silpniems atspindėtiems signalams iš gilesnių požeminių objektų aptikti.
	
	

	1.6.
	Matavimo atstumas:
	sistema turi turėti integruotą odometrą (kelio daviklį), automatiškai registruojantį matavimo metu nuvažiuotą atstumą ir susiejantį jį su georadaro surinktais duomenimis.
	

	


	
	Pozicionavimas
	sistema turi būti suderinama su 4.1 punkto reikalavimus atitinkančiu GNSS/GPS sprendimu.
	
	

	1.7
	Konstrukcija
	Ergonomiškas stumiamas vežimėlis su integruotu odometru
 (kelio davikliu) ir specialiu tvirtu laikikliu pridedamam 
valdymo kompiuteriui ar planšetei. 
	
	

	2. 
	Sistema B: Giliojo skenavimo georadaras 


	2.1 
	
Bendra informacija 
	Gamintojo pilnas pavadinimas
	
	

	
	
	Prekės tikslus pavadinimas ir  modelis
	
	

	
	
	Nuorodą į gamintojo internetinį puslapį
	
	

	2.2.
	Efektyvus tyrimo gylis
	≥ 12 metrų
	
	

	2.3.
	Paskirtis:
	sistema turi būti tinkama giliau esančių požeminių ertmių, tunelių, požeminių konstrukcijų ir kitų metalinių bei nemetalinių objektų ar anomalijų paieškai.

	
	

	2.4
	Antenos dažnis
	antenos darbinis (-iai) / centrinis (-iai) dažnis (-iai) turi būti 50–300 MHz ribose. Gali būti naudojama vieno dažnio, daugiadažnė arba plačiajuostė technologija. Jeigu naudojama daugiadažnė arba plačiajuostė technologija, georadaro matavimui naudojami dažniai turi patekti į nurodytą 50–300 MHz intervalą. Visais atvejais gamintojo techniniais dokumentais turi būti pagrįsta, kad sistema užtikrina ne mažesnį kaip 12 m zondavimo gylį ir šioje specifikacijoje nustatytą funkcinę paskirtį.

	
	

	2.5.
	Signalų apdorojimas
	sistema turi naudoti signalo kaupimo (stacking), vidurkinimo, skaitmeninio signalų apdorojimo ar kitą lygiavertę technologiją, skirtą signalo ir triukšmo santykiui gerinti ir silpniems atspindėtiems signalams iš gilesnių požeminių objektų aptikti.
	
	

	2.6
	Matavimo atstumas
	sistema turi turėti integruotą odometrą (kelio daviklį) arba kitą gamintojo numatytą lygiavertę priemonę, automatiškai registruojančią matavimo metu nuvažiuotą atstumą ir susiejančią jį su georadaro surinktais duomenimis.
	
	

	2.7
	Pozicionavimas
	sistema turi būti suderinama su 4.1 punkto reikalavimus atitinkančiu GNSS/GPS sprendimu.
	
	

	2.8. 
	Darbinė temperatūra
	Nuo –20 °C iki +40 °C
	
	

	2.9.
	Konstrukcija

	automobilio tempiama (prie jo prikabinama) vežimėlio tipo konstrukcija, pritaikyta matavimams judant nelygiu reljefu. Matavimo metu, sistemą tempiant automobiliu, operatoriaus valdymo kompiuteris arba planšetė turi būti naudojami automobilyje; jų prijungimas prie georadaro turi būti užtikrinamas komplekte pateikiamais laidais arba belaidžiu ryšiu. Komplekte turi būti visi saugiam sistemos prikabinimui, tempimui, naudojimui ir transportavimui reikalingi elementai.
	

	


	3. 
	Valdymo kompiuteris arba planšetė (kiekvienos sistemos (Sistema A ir Sistema B) (pagal techninės specifikacijos 3 p. nustatytus reikalavimus): 


	3.1. 
	Fizinė apsauga
	apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė – ne mažesnė kaip IP65. Įrenginys turi būti atsparus mechaniniam poveikiui, būdingam naudojimui lauko sąlygomis; atitiktis MIL-STD-810G, MIL-STD-810H arba lygiaverčiams atsparumo bandymams.

	
	

	3.2.
	Ekranas
	jutiklinio ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 10 coliai. Ekranas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis ir įskaitomas ryškioje dienos šviesoje; ryškumas – ne mažesnis kaip 800 cd/m² (nitų).
	
	

	3.3.
	Operacinė sistema
	licencijuota ir gamintojo palaikoma operacinė sistema, visiškai suderinama su siūlomos georadaro sistemos valdymo ir duomenų surinkimo programine įranga.

	
	

	3.4.
	Ryšiai ir sąsajos

	valdymo kompiuteryje / planšetėje turi būti integruoti Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G mobiliojo ryšio modulis su SIM kortelės naudojimo galimybe ir USB prievadai duomenų iškėlimui bei išorinei įrangai prijungti. Visi šiame punkte nurodyti ryšiai ir sąsajos yra privalomi.

	
	

	3.5.
	Maitinimas
	turi būti užtikrinama ne trumpesnė kaip 8 valandų bendra darbo trukmė be prijungimo prie išorinio elektros tinklo. 

	
	

	3.6.
	Tvirtinimas

	komplekte turi būti visi laikikliai ar kitos priemonės, reikalingos valdymo įrenginiui patogiai ir saugiai naudoti atliekant matavimus.
	
	

	4. 
	Pozicionavimas ir Programinė įranga (pagal techninės specifikacijos 4 p. nustatytus reikalavimus):

	4.1.
	Pozicionavimas

	4.1.1 Pozicijos nustatymo tikslumas: gamintojo deklaruojamas horizontalios padėties nustatymo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip 1 m atviroje vietovėje, esant tinkamoms GNSS signalo priėmimo sąlygoms.
	
	

	
	
	4.1.2 Duomenų susiejimas: georadaro matavimo duomenys turi būti automatiškai susiejami su GNSS/GPS koordinatėmis.
	
	

	
	
	4.1.3 Objektų žymėjimas: operatoriaus pažymėtos anomalijos ar aptikto objekto vieta turi būti išsaugoma kartu su geografinėmis koordinatėmis.
	
	

	
	
	4.1.4 Ataskaitos ir eksportas: turi būti galimybė ataskaitoje ir (ar) eksportuojamuose duomenyse pateikti nustatyto objekto ar anomalijos vietos koordinates, išlaikant naudojamo GNSS sprendimo deklaruojamą tikslumą.
	
	

	4.2.
	Valdymo (duomenų surinkimo) programinė įranga

	4.2.1. radarogramos atvaizdavimą realiu laiku skenavimo metu;
	
	

	
	
	4.2.2  matavimo lango / gylio skalės, signalo stiprinimo ir filtravimo arba kitų lygiaverčių duomenų surinkimo bei atvaizdavimo parametrų keitimą;
	
	

	
	
	4.2.3 automatinį matavimo duomenų susiejimą su GNSS/GPS koordinatėmis;
	
	

	
	
	4.2.4 galimybę operatoriui skenavimo metu pažymėti aptiktas anomalijas ar kitus dominančius objektus;
	
	

	
	
	4.2.5. surinktų duomenų išsaugojimą vėlesnei analizei.
	
	

	4.3. 
	Analitinė (duomenų apdorojimo) programinė įranga

	4.3.1. Licencijavimas: visos programinės įrangos licencijos, būtinos siūlomų georadarų duomenims apdoroti ir analizuoti, turi būti neterminuotos (perpetual). Jei abiejų sistemų duomenys apdorojami viena programa, pakanka ne mažiau kaip vienos darbo vietos licencijos. Jei sistemoms reikalingos skirtingos programos, turi būti pateikta ne mažiau kaip po vieną kiekvienai sistemai reikalingos programinės įrangos licenciją.
	
	

	
	
	4.3.2. Palaikymas ir atnaujinimai: ne trumpiau kaip 36 mėnesius nuo įrangos perdavimo ir priėmimo dienos turi būti užtikrintas programinės įrangos techninis palaikymas ir gamintojo išleidžiami atnaujinimai be papildomo mokesčio. Pasibaigus šiam laikotarpiui, įsigytos programinės įrangos licencijos ir įsigytos funkcijos turi likti naudojamos neribotą laiką, neprivalant įsigyti prenumeratos ar naujos licencijos.
	
	

	
	
	4.3.3.  Duomenų analizė: turi būti galimybė peržiūrėti ir analizuoti radarogramas, taikyti fono triukšmo šalinimo, juostinio filtravimo, migracijos arba kitus lygiaverčius georadaro duomenų apdorojimo metodus.
	
	

	
	
	4.3.4. Kelių profilių analizė: turi būti galimybė tarpusavyje susieti kelių tyrimo profilių duomenis ir juos analizuoti bendrame plane, laiko / gylio pjūviuose, 3D vaizde arba kitu lygiaverčiu būdu, tinkamu požeminių objektų ar anomalijų padėčiai vertinti.
	
	

	
	
	4.3.5. Eksportas: georadaro duomenys turi būti eksportuojami į SEG-Y arba kitą lygiavertį plačiai naudojamą, dokumentuotą geofizinių duomenų formatą. Objektų ir pozicionavimo duomenys turi būti eksportuojami bent į vieną plačiai naudojamą GIS ar CAD aplinkai tinkamą formatą, pvz., KML/KMZ, SHP, DXF, CSV arba lygiavertį.
	
	

	
	
	4.3.6. Ataskaitos: turi būti galimybė parengti ir (ar) eksportuoti tyrimo rezultatų ataskaitą visuotinai naudojamu elektroninio dokumento formatu, kurioje gali būti pateikti nustatyti objektai / anomalijos, jų koordinatės ir, kai nustatoma programinės įrangos priemonėmis, apskaičiuotas gylis.
	
	

	5. 

	Garantija

	ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo įrangos perdavimo ir priėmimo dienos (pagal techninės specifikacijos 6 p. nustatytus reikalavimus)
	

	


	6. 
	Palaikymas ir atnaujinimai
	ne trumpesnė kaip 36 mėnesių nuo įrangos perdavimo ir priėmimo dienos (pagal techninės specifikacijos 4.3 p. nustatytus reikalavimus)
	
	

	7. 
	Atitiktis

	įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti jai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Turi būti pateikta ES atitikties deklaracija. Georadaro radijo įranga turi atitikti ETSI EN 302 066 V2.2.1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus tiek, kiek jie taikomi siūlomai įrangai.
	

	




PASTABOS:

*         Jeigu siūlomos Prekės rodiklių reikšmės, parametrai ir prekės savybės neskelbiami gamintojo internetiniame puslapyje (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą,  Prekėms privaloma pateikti 3 stulpelyje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (toliau – dokumentai) (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą) arba pateikti gamintojo parengtus Prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams (atitiktis gali būti pagrindžiama gamintojo deklaracija, bandymų protokolu ar kitu objektyviu techniniu dokumentu). 
Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu (!), užpildant Pasiūlymo 5 dalies „Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą“ lentelę.

5.PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 7 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	
	(Vardas, pavardė)



