DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ NEUROSTIMULIATORIUI SKYDLIAUKĖS CHIRURGIJAI ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-20, Nr. VPP-2545.
Posėdžio protokolas 2026-04-21. Nr.27. Viešojo pirkimo komisija Nr.5.

1. Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai:
1.1. Vienkartinis monopolinis stimuliacijos zondas:
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;  
· tiesus monopolinis stimuliacijos zondas su izoliuotu korpusu;
· ilgis 90 mm ± 5 mm;
· aktyvus galiukas 0,8–1,0 mm diametro; 
· laido ilgis 2,3–2,5 m;
· jungiamas prie Avalanche neuromonitoriaus su 1,5 mm jungtimi Din 42802-1 tipo.
Orientacinis poreikis: 400 vnt. 

1.2. Vienkartinis elektrodas ant intubacinio vamzdelio:
· vienkartinis (pažymėta simboliu); 
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;  
· 1 kanalo elektrodas; 
· klijuojamas ant intubacinio vamzdelio; 
· tinkamas vamzdeliui ne plonesniam nei 7,5 mm diametro; 
· laido ilgis 70–80 cm; 
· jungiamas prie Avalanche monitoriaus Din 42802-1 tipo jungtimi.
Orientacinis poreikis: 400 vnt. 

1.3. Klijuojami paviršiniai elektrodai:
· vienkartiniai klijuojami elektrodai (pažymėta simboliu); 
· dydis 42–44 × 24–26 mm.
Orientacinis poreikis: 400 vnt. 

1.4. Poodiniai adatiniai elektrodai:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu); 
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· įpakuota po 1 vnt.
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;  
· poodiniai adatiniai elektrodai;
· ilgis 15–20 mm; 
· diametras 0,3–0,5 mm; 
· laido ilgis 1,5–1,8 m;
· jungtis DIN 42802-1 tipo, tinkama Avalanche monitoriui.
Orientacinis poreikis: 400 vnt. 
1.5. Elektrodas n. vagus nepertraukiamai stimuliacijai:
· vienkartinis (pažymėta simboliu); 
· sterilus elektrodas (simbolis ant pakuotės);
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;  
· skirtas nepertraukiamai n. vagus stimuliacijai; 
· „saksofono“ formos; 
· lankstus; 
· patikimai tvirtinamas prie nervo; 
· laido ilgis 1,5–1,8 m; 
· jungtis DIN 42802-1 tipo, suderinama su AVALANCHE® monitoriumi.
Orientacinis poreikis: 400 vnt. 
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