Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“
ŪKINIŲ, SANTECHNIKOS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas – ūkinės, santechnikos, statybinės medžiagos ir kitos prekės (toliau - Prekės). 
1.2. Pirkėjas gali pirkti kitų Techninės specifikacijos II skyriuje nenurodytų Prekių iš Tiekėjo turimo prekių asortimento. 
1.3. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. 
1.4. Tiekėjas visoms parduodamoms Prekėms turi suteikti gamintojo garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo dienos. 
1.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
1.6. Prekės Pirkėjui išduodamos pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paimti Prekes iš Tiekėjo, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. 
1.7. Prekes Pirkėjo nurodyti įgalioti asmenys pasiims patys savo transportu iš Tiekėjo nurodytos prekybos vietos. 
1.8. Pirkėjui perkant bet kurią Prekę iš Tiekėjo Prekių asortimento, bus taikoma Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida tuo metu galiojančioms mažmeninėms Prekių kainoms. 
1.9. Perkant Prekes su akcija: 
1.9.1. nuolaida bus taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta akcija; 
1.9.2. jei Tiekėjo tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius Sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekė privalės būti parduota už mažesnę kainą su akcija. 
1.10. Prekių grąžinimas ir keitimas turi būti vykdomas LR civilinio kodekso 6.362 straipsnio ir Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nuostatomis. 
1.11. Tiekėjas privalo turėti savo (fizinę) parduotuvę Tauragės mieste.
 

II. ŪKINIŲ, SANTECHNIKOS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PREKIŲ PRELIMINARUS SĄRAŠAS IR KEIKIAI


	
Eil. Nr.
	
Prekės pavadinimas
	
Specifikacija 
	
Mato vnt.
	Orientacinis kiekis, vnt. per 36 mėn.

	1
	2
	3
	4
	5

	        Ūkinės prekės
	
	

	1
	Atsuktuvas
	Atsuktuvas kryžminis PH1x80mm ( ± 10mm)
	vnt.
	20

	2
	Atsuktuvas
	Atsuktuvas kryžminis PH2x100mm ( ± 10mm)
	vnt.
	20

	3
	Replės
	Replės (universalios) L200 mm (±10mm)
	vnt.
	8

	4
	Plaktukas
	Plaktuko svoris 1,0 kg (± 0,1kg)
	vnt.
	5

	5
	Plaktukas
	Plaktuko svoris 2,0 kg (± 0,15kg)
	vnt.
	5

	6
	Ruletė
	Ruletė L 5,0 m
	vnt.
	10

	7
	Kopėčios
	Darbinės, su aikštele ir dėklu įrankiams susidėti. Viršutinė aikštelė ir kitos jungiamosios dalys iš cinkuoto plieno. Laiptelių skaičius: 1x6, darbinis aukštis: ne mažiau 3,10 m; (±10cm) aikštelės aukštis: 1,30 m (±10cm); darbinė apkrova – ne mažiau 150 kg
	vnt.
	2

	8
	Kopėčios
	Universalios, spalva: pilka, medžiaga: aliuminis, pakopų skaičius 12, max apkrova: 150kg, dalių sk. 4 dalis, ilgis 3,7 m (±10cm)
	vnt.
	2

	9
	Pakabinama spyna
	Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 80 mm pločio (± 10mm)
	vnt.
	10

	10
	Pakabinama spyna
	Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 50 mm pločio (± 10mm)
	vnt.
	10

	11
	Pakabinama spyna
	Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 63 mm pločio (± 10mm)
	vnt.
	10

	12
	Pakabinama spyna
	Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 75 mm pločio (± 10mm)
	vnt.
	10

	13
	Pakabinama spyna
	Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 40 mm pločio (± 10mm), su ilga kilpa
	vnt.
	10

	14
	Kastuvas
	Skirtas žemei kasti, velėnai atkirsti, sodmenims iškasti. Svoris 1,5–1,8 kg, dydis - 210x100x155 mm (± 5mm)
	vnt.
	10

	15
	Šluota
	Lauko grindinio šluota, skirta trinkelių, plytelių, asfaltbetonio pagrindui šluoti, su mediniu kotu (ilgis 120-130cm), (± 10 cm)
	vnt.
	15

	16
	Grėblys
	Vėduoklinis, skirtas lapams ir kitoms sodo atliekoms griebti, darbinis plotis nuo 20-50 cm, (± 10 cm)
	vnt.
	10

	17
	Durų cilindrai
	Spynų cilindrai ilgis (50x50) 100 mm (su 4-6 raktais)
	vnt.
	18

	18
	Durų cilindrai
	Spynų cilindrai ilgis (30x30) 60 mm (su 4-6 raktais)
	vnt.
	18

	19
	Durų cilindrai
	Spynų cilindrai ilgis (40x50) 90 mm (su 4-6 raktais)
	vnt.
	15

	20
	Durų cilindrai
	Spynų cilindrai ilgis (35x30) 65 mm (su 4-6 raktais)
	vnt.
	15

	21
	Durų spyna
	Durų spynos 90/50, įleidžiama dalis 80-170 mm išorinė dalis 22-230 mm
	vnt.
	20

	22
	Kirvis
	Kirvio svoris 1,9 kg (± 100gr.)
	vnt.
	4

	23
	Dažai
	Vandeniniai vidaus dažai
	L
	100

	24
	Dažai
	Aerozoliniai antikoroziniai dažai
	vnt.
	50

	25
	Pigmentas
	Dažams A bazei maišyti mašina
	L
	5

	26
	Uždengimo plėvelė
	Permatoma lipniu kraštu
	vnt.
	20

	27
	Juosta
	Dažymo 25-75 mm
	vnt.
	20

	28
	Grąžtai
	Medžiui 1-25 mm Ø
	vnt.
	20

	29
	Grąžtai
	Metalui 1-25 Ø
	vnt.
	50

	30
	Grąžtai
	Perforatoriui 1-25 Ø
	vnt.
	50

	          Elektros prekės
	
	

	31
	Montažinė PVC dėžutė gk plokštei
	Skirta montavimui į gipskartonio plokštę.
Gaminio medžiaga: PVC.
	vnt.
	35

	32
	Montažinė PVC dėžutė gk plokštei
	Apsaugos klasė: IP20.
Montuojama į gipskartonio plokštę.
Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 2.
	vnt.
	35

	33
	Montažinė PVC dėžutė gk plokštei
	Apsaugos klasė: IP20.
Montuojama į gipskartonio plokštę.
Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 5.
	vnt.
	15

	34
	Montažinė PVC dėžutė gk plokštei pagilinta
	Apsaugos klasė: IP20.
Montuojama į gipskartonio plokštę.
Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 1
	vnt.
	15

	35
	Montažinė PVC dėžutė į betoną
	Apsaugos klasė: IP20.
Montuojama į betoną.
Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 1.
	vnt.
	15

	36
	Montažinė PVC dėžutė pagilinta į betoną
	Apsaugos klasė: IP20.
Montuojama į betoną.
Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 1.
	vnt.
	15

	37
	Elementas „ DURACELL MN2400“ arba lygiavertis
	Elemento tipas: LR03. 
Dydis: AAA.
Cheminė sudėtis: Cinko mangano dioksidas.
Įtampa 1,5 V. Kiekis pakuotėje: 1 vnt.
	vnt.
	300

	38
	Elementas „ DURACELL MN1500 “ arba lygiavertis
	Elemento tipas: LR6.
Dydis: AA.
Cheminė sudėtis: Cinko mangano dioksidas.
Įtampa 1,5 V. Kiekis pakuotėje: 4 vnt.
	vnt.
	200

	39
	Akumuliatorius “ DURACELL HR6” arba lygiavertis
	Elemento tipas: LR6;AA kraunamas
Dydis: LR6, cheminė sudėtis: Ni-mh.
Įtampa 1,2 V. Talpa: ne mažiau 2500mAh
	vnt.
	150

	40
	Akumuliatorius “ DURACELL HR03” arba lygiavertis
	Elemento tipas: LR03;AAA kraunamas
Dydis: LR03
Cheminė sudėtis: Ni-mh.
Įtampa 1,2 V. Talpa: ne mažiau 850mAh
	vnt.
	200

	41
	Virštinkinis jungiklis
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V.
Montavimas: ant tinko.
Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta.
	vnt.
	20

	42
	Virštinkinis jungiklis
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V.
Montavimas: ant tinko.
Klavišų skaičius: 2. Gaminio spalva: Balta.
	vnt.
	20

	43
	Virštinkinis perjungiklis
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V.
Montavimas: ant tinko.
Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta.
	vnt.
	20

	44
	Virštinkinis perjungiklis
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V.
Montavimas: ant tinko.
Klavišų skaičius: 2. Gaminio spalva: Balta.
	vnt.
	20

	45
	Mygtukinis jungiklis
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V.
Montavimas: ant tinko.
Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta.
	vnt.
	20

	46
	Potinkinis perjungiklis.
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V.
Montavimas: po tinku. Klavišų skaičius: 1.
Gaminio spalva: Balta. Komplektas su rėmeliu.
	vnt.
	20

	47
	Potinkinis kryžminis jungiklis.
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V
Montavimas: po tinku. Klavišų skaičius: 2.
Gaminio spalva: Balta. Komplektas su rėmeliu.
	vnt.
	20

	48
	Potinkinis kryžminis jungiklis.
	Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: po tinku.
Klavišų skaičius: 3.
Gaminio spalva: Balta. Komplektas su rėmeliu.
	vnt.
	25

	49
	Izoliuojamoji juosta
	Storis, mm: 0,15, plotis: 19.
Juostos ilgis, m: 33. Sudėtis, pagrindas : PVC.
Gaminio spalva: geltona ar kita šviesi.
	vnt.
	25

	50
	Izoliuojamoji juosta
	Storis, mm: 0,15, plotis: 19.
Juostos ilgis, m: 25. Sudėtis, pagrindas : PVC.
Gaminio spalva: įvairių spalvų
	vnt.
	25

	51
	ALU50 lipni aliuminio juosta
	Plotis: 50mm.
Juostos ilgis, 50m. Sudėtis, pagrindas : PVC.
Gaminio spalva: sidabrinė
	vnt.
	25

	52
	Kabelis
	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis.
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,0mm².
Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	250

	53
	Kabelis
	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis.
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1,0mm².
Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	250

	54
	Kabelis (plokščias)
	Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm².
Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	200

	55
	Kabelis (plokščias)
	Laidininko tipas: Varinis monolitas.
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1,5 mm².
Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	150

	56
	Kabelis (plokščias)
	Laidininko tipas: Varinis monolitas.
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x4,0 mm².
Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	150

	57
	Kabelis (plokščias)
	Laidininko tipas: Varinis monolitas.
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,0 mm².
Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	100

	58
	Kabelis (plokščias)
	Laidininko tipas: Varinis monolitas.
Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm².
Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC.
Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta.
	m
	100

	59
	Automatinis jungiklis
	Įtampa ,srovė : 230V, 16A
Tipas: C
	vnt.
	25

	60
	Automatinis jungiklis
	Įtampa ,srovė : 230V, 20A
Tipas: C
	vnt.
	25

	61
	Automatinis jungiklis
	Įtampa ,srovė : 230V, 25A
Tipas: C
	vnt.
	25

	62
	Srovės nuotekio rėlė
	Dvipolė , 25A, 0,03A
	vnt.
	12

	63
	Srovės nuotekio rėlė
	Keturpolė , 40A, 0,03A
	vnt.
	12

	64
	Kištukas
	Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 6 A; 230 V
Gaminio spalva: Juoda./balta
	vnt.
	15

	65
	Kištukas
	Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16A; 250V
Gaminio spalva: Juoda./balta
	vnt.
	15

	66
	Wago gnybtas
	Sujungumi elektros laidų 2 kontaktų
	vnt.
	80

	67
	Wago gnybtas
	Sujungumi elektros laidų 3 kontaktų
	vnt.
	80

	68
	Liuminescencinė lempa T8
	Galingumas: 36 W.
Šviesos spektras: 3000 K.
Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m.
	vnt.
	150

	69
	Liuminescencinė lempa T8
	Galingumas: 36 W.
Šviesos spektras: 4000 K.
Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m.
	vnt.
	150

	70
	Liuminescencinė lempa T8
	Galingumas: 18 W.
Šviesos spektras: 3000 K.
Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m.
	vnt.
	150

	71
	Liuminescencinė lempa T8
	Galingumas: 18 W.
Šviesos spektras: 4000 K.
Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m.
	vnt.
	200

	72
	Šviestuvas LED rėmelis
	Galingumas 40W
Įtampa: 230V AC
Šviesos srautas, 4000Lm
Spalvos temperatūra: 4500K. Garantija 2 m.
	vnt.
	120

	73
	Šviestuvas LED PANEL
	Galingumas 40W
Įtampa – 230V/50Hz
Šviesos srautas, 4000Lm, šviesos spalva – 4000K
Hermetiškumas: IP20; švietimo kampas: 110*; išmatavimai: 595/595/26 mm. Garantija 2 m.
	vnt.
	120

	74
	Šviestuvas LED PANEL 600x600
	Galingumas 40W, Įtampa AC220-240V
Šviesos srautas 3600lm, Švietimo kampas 90*, Spalvinė temperatūra 4000K
Hermetiškumo klasė IP20, Tarnavimo laikas iki 50 000 val., šviestuvo akinimo indeksas(UGR): URG-19. Garantija 2 m.
	vnt.
	120

	75
	LED lemputė
	Galingumas: 8 W.
Tipas:A60, šviesos spektras: 2700 K. Cokolis : E27
	vnt.
	80

	76
	LED lemputė
	Galingumas: 10 W.
Tipas:A60, šviesos spektras: 2700 K. Cokolis : E27
	vnt.
	80

	77
	Ilgintuvas
	Vietų skaičius: 3.
Srovė; įtampa: 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,0 mm²; 3 m ± 0,5 m
Turi būti su užsklanda, įžeminimo kontaktais. Spalva - balta arba šviesi.
	vnt.
	40

	78
	Ilgintuvas
	Vietų skaičius: 5.
Srovė; įtampa: 16 A; 250 V~.
Laidas: 3x1,0 mm²; 5 m ± 0,5 m.
Turi būti su užsklanda, įžeminimo kontaktais. Spalva - balta arba šviesi.
	vnt.
	35

	79
	Ilgintuvas su jungikliu
	Vietų skaičius: 3. Srovė; įtampa: 16 A; 250 V~.
Laidas: 3x1,0 mm²; 4 m ± 0,5 m
Turi būti su užsklanda, įžeminimo kontaktais. Spalva - balta arba šviesi.
	vnt.
	35

	80
	Kištukinis lizdas
	Montavimas - ant paviršiaus.
Poliai; srovė; įtampa: 2p+E,16A 230V
Apsaugos klasė: IP44.
	vnt.
	25

	81
	Kištukinis lizdas dvivietis
	Montavimas - ant paviršiaus.
Poliai; srovė; įtampa: 2p+E,16A 230 V
Apsaugos klasė: IP44.
	vnt.
	25

	82
	Kištukinis lizdas
	Montavimas: Ant tinko.
Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16A; 250V
Apsaugos klasė: IP20.
	vnt.
	25

	83
	Kištukinis lizdas
	Montavimas: Po tinku.
Poliai; srovė; įtampa: 3 p/16 A/230 V.
Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20. Priedas: Be rėmelio.
	vnt.
	25

	84
	Kištukinis lizdas dvivietis
	Montavimas: Po tinku.
Poliai; srovė; įtampa: 3 p/16 A/230 V.
Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20.
Priedas: Be rėmelio.
	vnt.
	25

	85
	Rėmelis
	Vietų skaičius: 1.
Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams
	vnt.
	30

	86
	Rėmelis
	Vietų skaičius: 2.
Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams
	vnt.
	20

	87
	Rėmelis
	Vietų skaičius: 3.Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams
	vnt.
	20

	88
	Rėmelis
	Vietų skaičius: 4.
Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams
	vnt.
	20

	89
	Rėmelis
	Vietų skaičius: 5.Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams
	vnt.
	10

	90
	Prožektorius su judesio davikliu
	Tipas:LED,2000lm,4000K
Juodos spalvos IP65, degimo laikas 50000 valandų
	vnt.
	15

	91
	Prožektorius su judesio davikliu
	Tipas:LED,5000lm,4000K
Juodos spalvos IP65, degimo laikas 50000 valandų
	vnt.
	10

	92
	Galvaninių elementų pakrovėjas
	Įkrauna iki 4 baterijų
4 LED indikacijos kiekvienai baterijai
1 / 4 AA arba 1 / 4 AAA baterijas (įtampa 240V)
	vnt.
	10

	93
	Elektrodai
	Elektrodai D 3,0 mm (1 kg) dėžutė
	kg
	8

	94
	Plokštė
	Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 50 mm, storis 8 mm ±1 mm)
	vnt.
	5

	95
	Plokštė
	Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 10 mm, storis 10 mm ±1 mm)
	vnt.
	5

	96
	Plokštė
	Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 10 mm, storis 12 mm ±1 mm)
	vnt.
	5

	97
	Plokštė
	Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 10 mm, storis 16 mm ±1 mm)
	vnt.
	5

	98
	Plokštė
	Plokštė medienos drožlių OSB (602x2422 mm ± 10 mm storis 22 mm ±1 mm) su išdroža
	vnt.
	5

	99
	Cementas
	Cementas M 600 (maksimali pakuotė 40 kg)
	kg
	120

	100
	Mišinys
	Išlyginamasis mišinys grindims (maksimali pakuotė 40 kg)*
	kg
	120

	101
	Mišinys
	Sausas betono mišinys (maksimali pakuotė 40 kg)*
	kg
	120

	102
	Mišinys
	Sausas tinko skiedinys (maksimali pakuotė 40 kg)*
	kg
	120

	103
	Mišinys
	Sausas mūro skiedinys (maksimali pakuotė 40 kg)*
	kg
	120

	104
	Montažinės putos
	Montažinės putos, vidutinio plėtimosi, 750 ml, ± 50 ml
	vnt.
	50

	105
	Silikonas
	Silikonas sanitarinis bespalvis 310 ml. ± 20 ml
	vnt.
	20

	106
	Silikonas
	Silikonas sanitarinis baltas 310 ml. ± 20 ml
	vnt.
	20

	107
	Hermetikas
	Hermetikas (baltas, bespalvis, 280 ml ± 20 ml)
	vnt.
	20

	108
	Gruntas
	Alkidinis gruntas (skirtas metalinių ir medinių paviršių gruntavimui patalpų viduje ir išorėje, prieš dažant emaliniais dažais, 0,9 kg ± 0,1 kg.
	vnt.
	20

	109
	Glaistas
	Statybinis glaistas, smulkaus grūdėtumo (maksimali pakuotė 20 kg)*
	kg
	50

	110
	Glaistas
	Statybinis glaistas, stambaus grūdėtumo (maksimali pakuotė 20 kg)*
	kg
	50

	111
	Glaistas
	Glaistas gipso kartono siūlėms (maksimali pakuotė 10 kg)*
	kg
	50

	112
	Skiediklis
	Skiediklis Nr.646 1l
	vnt.
	10

	113
	Skiediklis
	Skiediklis Nr.646 3l
	vnt.
	8

	114
	Vaitspiritas
	Vaitspiritas 1 l
	vnt.
	15

	115
	Vaitspiritas
	Vaitspiritas 3 l
	vnt.
	10

	116
	Gipso plokštė
	Gipso kartono plokštės 12,5x1200x2600
	vnt.
	5

	117
	Gipso plokštė
	Gipso kartono plokštės 12,5x1200x3000
	vnt.
	5

	118
	Gipso plokštė
	Gipso kartono plokštės 12,5x1200x2600, impregnuotos
	vnt.
	5

	119
	Plokštė
	Pakabinamų lubų plokštės 600x600x12
	vnt.
	15

	120
	Profiliai
	Lubų profiliai CD-60-2,6 m
	vnt.
	15

	121
	Profiliai
	Lubų profiliai CD-60-3,0 m
	vnt.
	15

	122
	Profiliai
	Perimetrinis profilis UD-28-3,0 m.
	vnt.
	15

	123
	Profiliai
	Gulekšniai UW 50/40 – 3,0 m
	vnt.
	15

	124
	Profiliai
	Gulekšniai UW 75/40 – 3,0 m
	vnt.
	15

	125
	Profiliai
	Gulekšniai UW 100/40 – 3,0 m
	vnt.
	15

	126
	Profiliai
	Statramščiai CW 50/50 – 3,0 m
	vnt.
	15

	127
	Profiliai
	Statramščiai CW 75/50 – 3,0 m
	vnt.
	15

	128
	Profiliai
	Statramščiai CW 100/50 – 3,0 m
	vnt.
	15

	         Santechnikos prekės

	129
	Vandentiekio žarna
	Lanksčioji vandentiekio žarna (vidinis sriegis ½"; medžiaga nerūdijančio plieno šarvas, ilgis 30 cm, naudojama kaip šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekių vamzdynų sistemų jungtis)
	m
	15

	130
	Vandentiekio žarna
	Lanksčioji vandentiekio žarna (vidinis sriegis ½"; medžiaga nerūdijančio plieno šarvas, ilgis 50 cm, naudojama kaip šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekių vamzdynų sistemų jungtis)
	m
	15

	131
	Vandentiekio žarna
	Lanksčioji maišytuvų žarna (vidinis sriegis ½"; medžiaga nerūdijančio plieno šarvas, ilgis 70 cm, geriamam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti)
	vnt.
	10

	132
	Čiaupas
	Čiaupas (skersmuo 1/2"; vv, vidiniai sriegiai, raudona rankena)
	vnt.
	15

	133
	Čiaupas
	Čiaupas (skersmuo 1"; vv, vidiniai sriegiai, raudona rankena)
	vnt.
	10

	134
	Čiaupas
	Čiaupas (skersmuo 2";V/I, vidinis ir išoriniai sriegiai, raudona rankena)
	vnt.
	4

	135
	Maišytuvas
	Maišytuvas (virtuvinių plautuvių maišytuvas, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, kurių vidinio sriegio skersmuo: 1/2"x3/8" būtų vienas galas žarnos 3/8 tai apie 12 mm ,o kitas 1/2 apie 20mm, aukštu snapeliu, aukštis iki vamzdžio apie 23 cm ± 3 cm, chromuotas)
	vnt.
	3

	136
	Maišytuvas
	Maišytuvas (plautuvių maišytuvas, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, kurių vidinio sriegio skersmuo: 1/2"x3/8" būtų vienas galas žarnos 3/8 tai apie 12mm ,o kitas 1/2 apie 20mm, trumpu snapeliu, aukštis iki vamzdžio apie 5 cm ±2 cm, chromuotas)
	vnt.
	4

	137
	Klozetas
	Klozetas. WC komplektas su nuleidimo 3/6l funkcija. Horizontalus nubėgimas. Šoninis vandens pajungimas prie bakelio. Komplekte su dangčiu
	vnt.
	4

	138
	Klozetas
	Klozetas. WC komplektas su nuleidimo 3/6l funkcija. Nubėgimas horizantalus, vandens pajungimas iš apačios. Komplekte su dangčiu
	vnt.
	4

	139
	Dušo žarna
	Dušo žarna, 150 cm., chromas
	vnt.
	5

	140
	Dušo galvutė
	Dušo galvutė, Ø 70, chromas
	vnt.
	5

	141
	Boileris
	150 L Vertikalus, kombinuotas 2000 W
	vnt.
	2

	142
	Boileris
	100 L Vertikalus, kombinuotas 2000W
	vnt.
	2

	143
	Boileris
	10 L Elektrinis 1200W
	vnt.
	2

	       Kitos prekės
	
	

	144
	Elektros generatorius
	3600 aps./min, kuro bakas nemažiau 15 L, max. galia nemažiau 2,2 kw
	vnt.
	2

	145
	Oro kompresorius
	Galia nemažiau 1500 W, oro suspaudimas nemažiau 8 bar., resiverio talpa 24 L oro srautas 200 L/min
	vnt.
	2

	146
	Dulkių siurblys
	[bookmark: _GoBack]Variklio galia nemažiau 1600W, purvo talpa 30 L, priedai-siurbimo žarna nemažiau 2,5 m, metalinis teleskopinis vamzdis, plyšių antgalis, hepa filtras ir kt.)
	vnt.
	2

	147
	Maišai šiukšlėms
	240 l talpos
	vnt.
	150

	148
	Maišai šiukšlėms
	120 l talpos
	vnt.
	200

	149
	Maišai šiukšlėms
	35 l talpos
	vnt.
	250

	150
	Paviršių valiklis
	1 l talpos, universalus skirtas plačios paskirties naudojimui.
	vnt.
	20

	151
	WC valiklis
	1 l talpos, keramikinėms apdailos plytelėms, tualetų plovimui.
	vnt.
	25

	152
	Klijai momentiniai
	Universalūs klijai 3 g. skirti metalui, stiklui, plastikui klijuoti
	vnt.
	20

	153
	Juosta dvipusė
	Juosta skirta suklijuoti skirtingus objektus tarpusavyje 8 mm x10 m
	vnt.
	10

	154
	Juosta dvipusė
	Juosta skirta suklijuoti skirtingus objektus tarpusavyje 12 mm x5 m
	vnt.
	10

	155
	Juosta dvipusė
	Juosta skirta suklijuoti skirtingus objektus tarpusavyje 19 mm x 1,5 m
	vnt.
	8

	156
	Langų valytuvas
	Langų valytuvas teleskopiniu kotu.
	vnt.
	3

	157
	Nukalkintojas
	Nukalkintojas skirtas kavos aparatams
	vnt.
	20

	158
	Siūlai kaproniniai
	Kaproniniai siūlai 1,5 mm
	vnt.
	60

	159
	Grindų ploviklis
	5 l talpos, akmens masės plytelėms, tarketui
	vnt.
	20



III. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI
   3.1. Pirkimo objektui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau -Tvarkos aprašas) 2 priedo 2 skyriaus „Pakuotės“, 13 skyriaus „Statybinės medžiagos“, 14 skyriaus „Patalpų apšvietimas“ punktais: 
	Eil.
Nr.
	Prekėms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys
dokumentai

	1.
	Mediena:
	

	[bookmark: part_9fe704ee17394c1cbeb353d95d9e0b0f]Mediena ir jos produktai:
[bookmark: part_0aa11d18afbf4167bb9732af616ffc94]  1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
  1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. 
Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. 

	2.
	Vandens maišytuvai ir dušai:

	   2.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę, vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 
[bookmark: part_8cc8d489ac9f41bd92f8059ea69a35a5]   2.2. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą  gaminio naudojimo būdą;
[bookmark: part_578bc204615b4d46966d630de01cfef9]   2.3. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. 
Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. 

	3.
	Elektros lempos:

	  3.1. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. 
Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. 

	4.
	Buitinė technika:

	  4.1. Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. 
Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

	5.
	Dažai:

	  5.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:
	Eil. Nr.
	Produkto aprašymas
	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

	1.
	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	15

	2.
	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	60

	3.
	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos
	30

	4.
	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui
	90

	5.
	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	75

	6.
	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	90

	7.
	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai 
	75

	8.
	Gruntai ir rišamieji gruntai 
	15

	9.
	Rišamieji gruntai
	15

	10.
	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos
	100

	11.
	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) 
	100

	12.
	Dekoratyvinės dangos
	90

	13.
	Antikoroziniai dažai 
	80


5.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. 
Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. 

	6.
	Pakuotė:

	6.1. Turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: 
	Eil. Nr. 
	 Pakuotės medžiaga 
	 Ženklinimas 
 

	 1. 
	 Stiklas 
	GL (arba GL nuo 70 iki 79) 

	 2. 
	 Metalas 
	FE (arba FE 40), 
ALU (arba ALU 41) 
Nuo 42 iki 49  

	 3. 
	Popierius ar kartonas 
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) 

	 4. 
	Medis ar kamštinė medžiaga 
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) 

	 5. 
	Medvilnė ar džiutas 
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)  

	 6. 
	Polietilentereftalatas 
	PET arba PET 1 

	 7. 
	Aukšto tankumo polietilenas 
	HDPE (arba HDPE 2)  

	 8. 
	Polivinilchloridas 
	PVC (arba PVC 3) 

	 9. 
	Žemo tankumo polietilenas 
	LDPE (arba LDPE 4) 

	 10. 
	Polipropilenas 
	PP (arba PP 5) 

	 11. 
	Polistirenas 
	PS (arba PS 6)  



	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. 2 Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros 
Interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. 
Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. 



3.2. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu: 
3.2.1. tiekėjas įsipareigoja siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip), o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos apraše.
3.2.2. Jei įsigyjama Prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“, Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės 6.1.punktas), nebent tai prieštarauja higienos normoms (Tvarkos aprašo 6 punktas).
3.3. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip (Tvarkos aprašo 9 punktas): 
3.3.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
3.3.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


_________________________________
