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	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ar lygiaverčius reikalavimus.
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.



Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Pirkimo dalies eil. Nr.
	Prekės techninė specifikacija
	Maksimalus kiekis mato vnt.
	1 vnt. kaina, EUR su PVM
	Pasiūlymo kaina, € su PVM
skaičiais
	Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais
	Siūlomų prekių kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t.)
PILDYTI PRIVALOMA
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus).
Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų

	
	
	
	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas

	
	
	
	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Pasiūlymo lapo Nr.

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t. 
PASTABA: Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.
(GAMINTOJO/TIEKĖJO SAVIDEKLARACIJA, KAD GAMINA AR PAGAMINS PREKES YRA NETINKAMA, TOKS PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PASIŪLYMO IŠAIŠKINTI AR PAPILDYI). 
Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. 
Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn.

	1.
	Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (atvirkščio hibrido tipo) I.
1.1. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas). 
1.2. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos ar lygiaverte danga ir kalcio fosfatu (HA) (ar lygiaverte medžiaga) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti.
1.3.  Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. 
1.4. Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių. 
1.5. Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). 
1.6. Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. 
1.7. Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas. 
2.1. Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš ar lygiaverčių medžiagų: keramizuoto metalo arba keramikos.
2.2. Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 28, 32, 36 mm diametro.
2.3. Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių. 
3. Cementinio tvirtinimo gūžduobės komponentas.
3.1. Gūžduobės komponentas cementuojamas. 
3.2. Gūžduobės komponentas pagamintas kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). 
3.3. Gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną 20° (± 2°), koreguojančią gūžduobės plokštumos kampą. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. 
3.4. Turi būti ne mažiau 7 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 46 mm (± 1 mm) iki 64 mm (± 1 mm).
3.5. Gūžduobės komponentai turi būti tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). 
4. Kaulinis cementas ir jo priedai.
4.1. Pateikti ne mažiau kaip 1 pakuotę po >40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti ar lygiaverčių medžiagų: aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). 
4.2. Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. 
4.3. Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui.
	24 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais).
1. Cementinio tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas).
1.1. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš chromo-kobalto arba lygiaverčio lydinio.
1.2. Šlaunikaulio komponento savybės – trigubo konuso formos, poliruotas, su distalinės dalies centratoriumi.
1.3. Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.
1.4. Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versija.
1.5. Turi būti ne mažiau 6 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. 
1.6.  Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 2 variantų. 
1.7.  Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas. 
2.1.  Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš ar lygiaverčių: keramizuoto metalo arba chromo-kobalto lydinio.
2.2.  Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28 mm diametro.
2.3.  Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių.
3. Cementinio tvirtinimo dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas (angl. double/dual mobility cup).
3.1. Gūžduobės komponentas cementuojamas.
3.2.  Gūžduobės komponentas pagamintas iš nerūdijančio plieno lydinio ar lygiaverčių medžiagų.
3.3.  Dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. 
3.4.  Turi būti ne mažiau 11 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 42 mm (± 1 mm) iki 62 mm (± 1 mm).
4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). 
4.1.  Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) ar lygiaverčių medžiagų. 
4.2.  Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). 
5. Kaulinis cementas ir jo priedai.
5.1.  Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po >40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA ar lygiaverčio  tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) ar lygiavertės kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). 
5.2.  Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. 
5.3.  Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui. 
	24 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Cementinio tvirtinimo kelio sąnario endoprotezas, pacientams turintiems alergiją metalo lydiniams.
1. Šlaunikaulinis komponentas.
1.1. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš cirkonio substrato medžiagos, arba lygiavertės medžiagos turinčios anti-alerginį poveikį. 
1.2.  Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą).
1.3.  Šlaunikaulinio komponento savybės – anatominis "S" formos girnelės takas, galima revizinė šlaunikaulinio komponento versija su prailgintu stiebu, skirtingo dydžio šlaunikaulinis ir blauzdikaulinis komponentai derinami tarpusavyje.
1.4.  Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija – kairė ir dešinė, ne mažiau 7 dydžių.
2. Blauzdikaulinis komponentas.
2.1.  Blauzdikaulinis komponentas turi būti pagamintas iš titano lydinio, arba lygiavertės medžiagos turinčios anti-alerginį poveikį. 
2.2.  Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ir fiksuota.
2.3.  Blauzdikaulinio komponento savybės – darbinė plokštuma asimetrinė (kairė ir dešinė pusė) ir poliruota, galimybė naudoti standartinį blauzdikaulinį komponentą panaudojant prailgintą stiebą ir pleištus, arba specialų blauzdikaulinį komponentą revizinėms operacijoms, tibialinis plato su integruotu 3 laipsnių užpakaliniu nuolydžiu.
2.4.  Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija – ne mažiau 7 dydžių.
3. Intarpas.
3.1.  Intarpo medžiaga – pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) ar lygiaverčių medžiagų. 
3.2.  Intarpo dydžių ir storių variacija – galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip trijų skirtingų tipų polietileninių intarpų: DD (angl. Dished – įgaubtas) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 6 storių, CR (angl. Cruciate Retaining – išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 5 storių, PS (angl. Posterior Stabilized – užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 6 storių.
4. Kaulinis cementas ir jo priedai.
4.1.  Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po >40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA ar lygiaverčio  tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) ar lygiavertės kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). 
4.2.  Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. 
4.3.  Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir blauzdikaulio komponentų cementavimo paruošimui. 
	120 vnt.
	
	
	
	

	4.
	Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezas (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą I.
1. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas).
1.1.  Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti. 
1.2.  Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. 
1.3.  Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.
1.4.  Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). 
1.5.  Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas. 
2.1.  Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramikos arba keramizuoto metalo.
2.2.  Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28, 32 36, 40 mm diametro spektro.
2.3.  Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių.
3. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup).
3.1.  Gūžduobės komponentas neįsriegiamas.
3.2.  Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano arba lygiaverčio lydinio.
3.3.  Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti. 
3.4.  Turi būti ne mažiau 15 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 40 mm (± 1 mm) iki 68 mm (± 1 mm).
4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). 
4.1.  Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) ar lygiavertės medžiagos. 
4.2.  Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti mažiausiai dviejų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 20° (± 2° ) koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą. 
4.3.  Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas).
5. Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui.
5.1.  Turi būti ne mažiau kaip 12 ilgių. 
	120 vnt.
	
	
	
	


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;


 


2)


 


pirkimo sąlygose;


 


3)


 


kituose pirkimo dokumentuose.


 


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


 


Pasirašydamas CVP


 


IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų 


skaitmeninės


 


kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


 


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


 


 


Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus


 


reikalavimus: 


 


Pre


kių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB 


ar 


lygiaverčius 


reikalavimus.


 


Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo 


dokumentą.


 


Visoms nurodytoms konkrečioms


 


medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba 


lygiavertis“. 


 


Tiekėjas, siūlantis 


lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra 


lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus 


reikalavimus


 


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.


 


 


 




Pirkimo dokumentų (SPS)  2   priedas     PASIŪLYMAS A TVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)    „ KLUBO IR KELIO SĄNAR IŲ ENDOPROTEZAI ”     (PIRKIMO NUMERIS CVP IS  –   9147359 )   TED   NUORODA:   OL   S   NUMERIS   166 /2026   SKELBIMO   PASKELBIMO   NUMERIS:   594035 - 2026   (2026 - 0 8 - 28 )    

 Nr.   

(data)    

 

(sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą  atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Pre kių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB  ar  lygiaverčius  reikalavimus.   Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms   medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus  reikalavimus   *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.      

