Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„ENDOSKOPINĖ SISTEMA”
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS –9423110)
TED NUORODA: OL S NUMERIS .../2026
SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: ...-2026 (...)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	ENDOSKOPINĖ SISTEMA
	1 kompl.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1
	ENDOSKOPINĖ SISTEMA
	Kiekis 1 komplektas
	x

	1.1
	Vaizdo procesorius
	1 vnt.
	

	1.1.1
	Vaizdo sistema skirta
	Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui
	

	1.1.2
	Šviesos šaltinio tipas
	LED arba lygiavertis, ≥ 5 lempos
	

	1.1.3
	Oro reguliavimo lygiai
	≥3
	

	1.1.4
	Spalvoto vaizdo suderinimas CMOS ar lygiaverčio tipo videoendoskopams
	Būtina
	

	1.1.5
	Skaitmeniškai apdoroto vaizdo režimai ne mažiau nei šie:
	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 
2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 
3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse).
	

	1.1.6
	Pritaikomųjų jungiklių 
nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus
	1. >4 endoskopo mygtukus; 
2. >5 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus, arba visos funkcijos pasiekiamos ekrane (lietimui jautriame ar lygiaverčiame).
	

	1.1.7
	Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija
	1. Vaizdas vaizde (PIP); 
2. Vaizdas šalia vaizdo vienodu 
masteliu (POP), kai viename yra 
rodomas skaitmeniškai apdorotas 
vaizdas, o kitame rodomas originalus.
	

	1.1.8
	Diafragmos režimas
	1. Automatinis. 
2. Didžiausios reikšmės (maksimalus). 
3. Vidutinis.
	

	1.1.9
	Signalų išvesties formatas
	1. 3G-SDI arba I2G-SDI arba 
lygiavertis; 
2. DVI arba lygiavertis.
	

	1.1.10
	Paciento duomenų įvedimas
	≥ 50 pacientų duomenų
	

	1.1.11
	Statinių vaizdų ir video išsaugojimas
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	

	1.1.12
	Jutiklinis skydelis
	Integruotas/neatjungiamas į vaizdo 
procesoriaus korpusą.
	

	1.1.13
	Prietaiso valdymo kalba
	Lietuvių ir anglų kalba. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.1.14
	Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis viename jrenginyje
	Būtina 
	

	1.2
	Monitorius (skystųjų kristalų ar lygiavertis)
	1 vnt.
	

	1.2.1
	Dydis
	>31,5"
	

	1.2.2
	Skirtas naudoti medicinoje
	Būtina 
	

	1.2.3
	Video įvestis
	1. ≥ 12G-SDI; 
2. HDMI arba DisplayPort arba DVI
	

	1.2.4
	Video išvestis
	1. ≥ 12G-SDI; 
2. HDMI arba DisplayPort arba DVI
	

	1.2.4.1
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1. Vaizdas vaizde (PIP) arba 
analogiška 
2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba 
analogiška
	

	1.2.5
	Skiriamoji geba
	≥ 3840 x 2160
	

	1.2.6
	Pašvietimas
	≥ 1000 cd/m2
	

	1.2.7
	Kontrasto santykis
	≥ 1000:1
	

	1.3
	Vežimėlis endoskopinei įrangai
	1 vnt.
	

	1.3.1
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis ar lygiavertis laikiklis ≥ 3 sąnariais
	

	1.3.2
	Endoskopų laikiklis
	Ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti
	

	1.3.3
	Lentynos įrangai sudėti
	≥ 3
	

	1.3.4
	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas
	Būtina 
	

	1.4
	Peristaltinė apiplovimo pompa
	1 vnt.
	

	1.4.1
	Paskirtis
	Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą.
	

	1.4.2
	Reguliuojamas vandens srautas
	1. Per papildomą vandens kanalą: 
≥ 200 ml/min; 
2. Per instrumento kanalą: ≥ 600 ml/min.
	

	1.4.3
	Valdymas
	Kojiniu pedalu arba endoskopo mygtuku.
	

	1.4.4
	Komplektacija 
	[bookmark: _GoBack]1. Pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. (pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne, taip pat nurodomas siūlomas kiekis (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia);
2. Vamzdeliai, ne mažiau kaip 50 vnt. (pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne, taip pat nurodomas siūlomas kiekis (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia);
3. Laidas pompos ir procesoriaus sujungimui. (pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne,  (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia);
	

	1.5
	Vakuuminis siurblys
	1 vnt.
	

	1.5.1
	Vakuumas
	≥ 90 kPa (-0,9 bar)
	

	1.5.2
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	≥ 30 l/min.
	

	1.5.3
	Indas skysčiams
	Talpa: >1,8 litrai
	

	1.5.4
	Komplekte
	1. Indas skysčiams, autoklavuojamas, >2 vnt. 
2. Filtras, >10 vnt.
	

	1.6
	Vaizdo gastroskopas
	2 vnt.
	

	1.6.1
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia)
	

	1.6.2
	Regėjimo laukas
	≥ 140o
	

	1.6.3
	Lauko gylis
	Ne siauriau nei 3 mm-100 mm
	

	1.6.4
	Lenkimo kampai
	Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 
≥210o/≥90°/≥ 100°/ ≥100°
	

	1.6.5
	Distalinio galo diametras
	≤ 9,9 mm
	

	1.6.6
	[vedamosios dalies diametras
	≤ 9,9 mm
	

	1.6.7
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 2,8 mm
	

	1.6.8
	Darbinis ilgis
	>1010 mm
	

	1.7.
	Kolonoskopas
	2 vnt.
	

	1.7.1.
	Regėjimo laukas
	≥ 140o
	

	1.7.2.
	Lenkimo kampai:
	Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn >180°/>180 °/>160°/>160°/
	

	1.7.3.
	Įvedamos dalies išorinis diametras
	<13,2 mm
	

	1.7.4.
	Kolonoskopai du skirtingo ilgio
	Būtina, teikiant pasiūlymą nurodyti ilgius
	

	1.7.5.
	Kanalo diametras
	>3,7 mm
	

	1.7.6.
	Su papildomu vandens padavimo kanalu
	Būtina. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia)
	

	1.7.7.
	Kartu su kolonoskopu pateikiami standartiniai priedai
	Būtina. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia)
	

	2.
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (būtina kartu su įranga pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	4.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	5.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	







TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (NURODYTI PARAMETRAI NĖRA BŪTINI IR NAUDOJAMI PASIŪLYMŲ PRANAŠUMUI PAGAL KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJUS ĮVERTINTI):

	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris

	
	
	Siūloma parametro reikšmė

Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei  parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)
	

	T1
	Pirmas parametras 
Monitoriaus šviesumas ≥1850 cd/m2
	
	Taip = 5 balai 
Ne = 0 balų

	T2
	Antras parametras 
Monitoriaus kontrasto santykis ≥ 1.000.000: 1
	
	Taip = 5 balai 
Ne = 0 balų

	T3
	Trečias parametras 
Regėjimo lauko gylis ne siauriau nei 1,5 mm - 100 mm
	
	Taip = 5 balai 
Ne = 0 balų

	T4
	Ketvirtas parametras 
Gastroskopo instrumento kanalo diametras ≥ 3.2 mm
	
	Taip = 5 balai 
Ne = 0 balų

	T5
	Penktas parametras 
Gastroskopo lenkimo kampai 
Dešinėn / kairėn ≥120°/ ≥120°
	
	Taip = 10 balai 
Ne = 0 balų

	T6
	Šeštas parametras 
Gastroskopo lenkimo kampas žemyn ≥120°
	
	Taip = 5 balai 
Ne = 0 balų

	T7
	Septintas parametras 
Gastroskopo darbinis ilgis ≥ 1050 mm
	
	Taip = 5 balai 
Ne = 0 balų






Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Pirkimo dokumentų (SPS)  2   priedas     P ASIŪLYMAS A TVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)      „ ENDOSKOPINĖ SISTEMA ”     (PIRKIMO NUMERIS CVP IS  – 9423110 )   TED   NUORODA:   OL   S   NUMERIS   ... /2026   SKELBIMO   PASKELBIMO   NUMERIS:   ... - 2026   ( ... )      

 Nr.   

(data)    

 

(sudarym o vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,   pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirk imo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys   yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo patei kti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūl oma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus        

